{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["BDI","PLANILHA_SINTÉTICA","QUANTITATIVO","FOLHA FECHAMENTO","Composições","RESUMO","CURVA ABC","DECLARAÇÃO","PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR","der","dnit","scorj"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"BDI","index":0,"n_rows":44,"n_cols":15,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,6,14,6],[13,7,13,9],[25,6,25,9],[40,6,40,8],[2,3,5,6],[2,14,5,19],[10,8,10,9],[12,1,12,8],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[26,1,26,2],[27,1,27,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,1,25,2]]}
[]
[]
[null,null,null,"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO\nCOORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA\nDIVISÃO DE SINALIZAÇÃO\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EDITAR APENAS OS ITENS EM VERMELHO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA:",{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!D12","v":""}]
[null,null,null,"PRAZO DE OBRA:",{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!G32","v":90},"DIAS CORRIDOS"]
[null,null,null,"COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA",null,null,null,null,"Vigência: 01/12/2024"]
[]
[null,"CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'PLANILHA_SINTÉTICA'!N48","v":0}]
[null,"ITEM","DISCRIMINAÇÃO","VALOR (R$)","TAXA (%)","OBSERVAÇÃO","SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL","PARCELAS DO BDI (%)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"1 Quartil","Médio ","3 Quartil"]
[null,1.0,"AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL",{"$f":"E16*$J$13","v":0},0.038,null,{"$f":"IF(AND(E16>=H16,E16<=J16),\"OK\",\"DIFERE\")","v":"OK"},0.038,0.0401,0.0467,null,"AC","ADMINISTRAÇÃO CENTRAL"]
[null,2.0,"SG - SEGUROS + GARANTIA",0,0.0033,null,"OK",0.0032,0.004,0.0074,null,"SG","SEGUROS + GARANTIA"]
[null,3.0,"R - RISCOS",0,0.009,null,"OK",0.005,0.0056,0.0097,null,"R","RISCOS"]
[null,4.0,"DF - DESPESAS FINANCEIRAS",{"$f":"E19*($J$13+D16+D17+D18)","v":0},0.0104,null,"OK",0.0102,0.0111,0.0121,null,"DF","DESPESAS FINANCEIRAS"]
[null,5.0,"L - LUCRO BRUTO",{"$f":"E20*($J$13+D16+D17+D18+D19)","v":0},0.055,null,"OK",0.0664,0.073,0.0869,null,"L","LUCRO BRUTO"]
[null,6.0,"I - IMPOSTOS",{"$f":"E21*$J$13*(1+E28)","v":0},{"$f":"SUM(E22:E25)","v":0.0865},null,null,null,null,null,null,"I","IMPOSTOS"]
[null,"6.1","PIS",null,0.0065]
[null,"6.2","COFINS",null,0.03]
[null,"6.3","ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)",null,0.05]
[null,"6.4","CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB",null,0.0]
[null,"TOTAL DO BDI (R$)",null,{"$f":"'PLANILHA_SINTÉTICA'!N49","v":0},null,null,"Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário"]
[null,"PREÇO DE VENDA (R$)",null,{"$f":"D26+J13","v":0},null,null,"Sem CPRB",0.196,0.2097,0.2423]
[null,"BDI (%)",null,null,{"$f":"(((1+$E16+$E17+$E18)*(1+$E19)*(1+$E20)/(1-$E21)))-1","v":0.2256052453},{"$f":"IF(AND($E28>=$H28,$E28<=$J28),\"OK\",\"DIFERE\")","v":"OK"},"Com CPRB",{"$f":"((H27+1)*(1-F31))/((1-F31)-E25)-1","v":0.196},{"$f":"((I27+1)*(1-F31))/((1-F31)-E25)-1","v":0.2097},{"$f":"((J27+1)*(1-F31))/((1-F31)-E25)-1","v":0.2423}]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário"]
[]
[]
[]
[null,"Onde:"]
[null,"AC: taxa de administração central;"]
[null,"S: taxa de seguros;"]
[null,"G: taxa de garantias;"]
[null,"R: taxa de riscos;"]
[null,"DF: taxa de despesas financeiras;"]
[null,"L: taxa de lucro/remuneração;"]
[null,"I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)."]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!H17","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"Responsável Técnico"]
[null,null,null,null,null,null,"Carimbo e Assinatura"]

{"sheet":"PLANILHA_SINTÉTICA","index":1,"n_rows":53,"n_cols":14,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,7,48,10],[49,7,49,10],[49,11,49,12],[4,2,4,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12],[7,17,10,22],[47,7,47,10],[47,11,47,12],[48,11,48,12]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA"]
[]
[null,null,"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PR"]
[null,null,"COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO"]
[null,null,"PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA",null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!D12","v":""},null,null,null,null,null,"ART/RRT Nº:",{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!M18","v":""}]
[null,"Ref.",{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!F41","v":"SICRO (MAR/2025), DER (out/2024) e SCO-RIO (mar/2025), SIURB (JAN/2024) S. DESONERAÇÃO"},null,"RESPONSÁVEL TÉCNICO: ",null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!H17","v":""},null,null,null,"REG. CREA/CAU: ",{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!M17","v":""}]
[]
[null,"ITEM","DESCRIÇÃO","ÓRGÃO","CÓDIGO","DATA BASE","UNIDADE","QUANTIDADE","MÃO DE OBRA","MATERIAL","CUSTO UNITÁRIO","MÃO DE OBRA T.","MATERIAL T.","CUSTO TOTAL"]
[null,1.0,"SINALIZAÇÃO VERTICAL",null,null,null,null,"-",null,null,null,{"$f":"SUM(L14:L32)","v":0},0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A7","v":"1.1"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B14,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Placa tipo R-1 - L = 0,25m. Com película refletiva tipo I A (prismática) - Área: 0,32 m²"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B14,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DETRAN-PR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B14,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"COMP.05"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B14,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-04-07"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B14,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"unid"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B14,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":59.1392},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B14,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":87.5104},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B14,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":146.6496},{"$f":"I14*H14","v":0},{"$f":"J14*H14","v":0},{"$f":"ROUND(K14*H14,2)","v":0}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A8","v":"1.2"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B15,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Placa tipo R-2 - L = 0,75m. Com película refletiva tipo I A (prismática) - Área: 0,24m²"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B15,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DETRAN-PR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B15,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"COMP.06"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B15,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-04-07"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B15,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"unid"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B15,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":44.3544},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B15,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":65.6328},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B15,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":109.9872},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A9","v":"1.3"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B16,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Placa tipo circular - D = 0,50m. Com película refletiva tipo I A (prismática) - Área: 0,21m²"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B16,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DETRAN-PR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B16,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"COMP.07"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B16,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-04-07"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B16,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"unid"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B16,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":38.8101},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B16,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":57.4287},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B16,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":96.2388},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A10","v":"1.4"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B17,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Placa tipo de advertência - L = 0,50m. Com película refletiva tipo I A (prismática) - Área: 0,27 m²"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B17,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DETRAN-PR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B17,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"COMP.08"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B17,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-04-07"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B17,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"unid"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B17,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":49.8987},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B17,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":73.8369},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B17,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":123.7356},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A11","v":"1.5"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B18,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Placa tipo retangular - L = 0,50m x h= 1,00 m. Com película refletiva tipo I A (prismática)"},{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!C10","v":"DETRAN-PR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B18,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"COMP.09"},{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!E10","v":"2025-04-07"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B18,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"unid"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B18,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":92.405},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B18,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":136.735},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B18,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":229.14},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A12","v":"1.6"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B19,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Placa sinalização em chapa de aço nº18 galvanizada c/ película refletiva Tipo I A (prismática) - Utilizar apenas para placas não listadas no orçamento"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B19,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B19,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":820000},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B19,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B19,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"m2"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B19,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":184.81},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B19,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":273.47},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B19,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":458.28},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A13","v":"1.7"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B20,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação - 3,00 m"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B20,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DNIT"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B20,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"5213351-ed"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B20,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-01-01"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B20,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"un"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B20,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B20,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":573.6},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B20,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":573.6},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A14","v":"1.8"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B21,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação - 3,60 m"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B21,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DNIT"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B21,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":5213351},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B21,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-01-01"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B21,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"un"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B21,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B21,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":688.32},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B21,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":688.32},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A15","v":"1.9"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B22,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Suporte metál.galv.fogo d=2,5\" c/tampa e aletas antigiro h=3,00m"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B22,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B22,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":821300},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B22,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B22,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"ud"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B22,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":68.52},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B22,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":336.14},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B22,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":404.66},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A16","v":"1.10"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B23,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Suporte metál.galv.fogo d=2,5\" c/tampa e aletas antigiro h=3,50m"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B23,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B23,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":821350},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B23,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B23,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"ud"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B23,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":68.52},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B23,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":392.14},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B23,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":460.66},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A17","v":"1.11"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B24,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Suporte metál.galv.fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B24,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B24,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":821400},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B24,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B24,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"ud"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B24,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":68.52},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B24,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":447.28},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B24,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":515.8},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A18","v":"1.12"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B25,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Conjunto para placa indicativa (Coluna, Braço, Montagem, Fundação) para placas até 3,00m² - Coluna Tipo I com projeção de 2,80m"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B25,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DETRAN-PR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B25,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"COMP.02"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B25,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-04-07"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B25,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"unid"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B25,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":395.62},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B25,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":11138.95},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B25,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":11534.57},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A19","v":"1.13"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B26,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Conjunto para placa indicativa (Coluna, Braço, Montagem, Fundação) para placas até 3,00m² - Coluna Tipo I com projeção de 3,70m"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B26,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DETRAN-PR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B26,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"COMP.03"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B26,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-04-07"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B26,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"unid"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B26,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":395.62},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B26,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":13608.95},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B26,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":14004.57},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A20","v":"1.14"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B27,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Conjunto para placa indicativa (Coluna, Braço, Montagem, Fundação) para placas até 4,50m² - Coluna Tipo II com projeção de 6,00m"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B27,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DETRAN-PR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B27,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"COMP.04"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B27,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-04-07"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B27,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"unid"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B27,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":485.56},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B27,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":14743.95},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B27,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":15229.51},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A21","v":"1.15"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B28,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":" Retirada de poste simples de aco, diametro maior que 4\".(desonerado)"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B28,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"SCO/RJ"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B28,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"ST 64.15.0300 (/)"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B28,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-04-07"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B28,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"un"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B28,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B28,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":409.65},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B28,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":409.65},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A22","v":"1.16"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B29,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Retirada de poste simples de aço, diâmetro de 2\" (desonerado)"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B29,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"SCO/RJ"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B29,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"ST 64.15.0200 (A)"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B29,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-04-07"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B29,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"un"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B29,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B29,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":48.51},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B29,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":48.51},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A23","v":"1.17"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B30,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Remoção de placa de sinalização"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B30,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DNIT"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B30,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":5213364},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B30,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-01-01"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B30,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"m²"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B30,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B30,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":22.28},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B30,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":22.28},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A24","v":"1.18"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B31,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=2,00"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B31,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DETRAN-PR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B31,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"COMP.01"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B31,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-04-07"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B31,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"unid"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B31,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":44.69},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B31,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":261.86},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B31,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":306.55},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A25","v":"1.19"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B32,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B32,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B32,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":822030},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B32,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B32,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"ud"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B32,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":108.15},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B32,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":1319.37},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B32,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":1427.52},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A26","v":"1.20"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B33,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Placa sinalização em chapa de aço nº18 galvanizada c/ película refletiva Tipo I A (prismática) - Utilizar apenas para placas não listadas no orçamento"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B33,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B33,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":820000},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B33,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B33,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"m2"},{"$f":"H14*0.32+H15*0.24+H16*0.21+H17*0.27+H19+H18*0.5","v":0},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B33,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":184.81},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B33,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":273.47},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B33,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":458.28},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A27","v":2},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B34,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"SINALIZAÇÃO HORIZONTAL"},null,null,null,null,"-",null,null,null,{"$f":"SUM(L35:L45)","v":0},{"$f":"SUM(M35:M46)","v":0},0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A28","v":"2.1"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B35,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B35,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B35,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":822100},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B35,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B35,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"m2"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B35,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":9.81},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B35,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":13.2},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B35,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":23.01},{"$f":"I35*H35","v":0},{"$f":"J35*H35","v":0},{"$f":"ROUND(K35*H35,2)","v":0}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A29","v":"2.2"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B36,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B36,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B36,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":822000},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B36,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B36,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"m2"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B36,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":9.81},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B36,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":21.93},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B36,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":31.74},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A30","v":"2.3"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B37,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B37,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B37,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":822350},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B37,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B37,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"m2"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B37,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":17.44},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B37,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":25.22},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B37,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":42.66},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A31","v":"2.4"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B38,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B38,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B38,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":822330},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B38,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B38,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"m2"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B38,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":17.44},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B38,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":43.52},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B38,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":60.96},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A32","v":"2.5"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B39,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 1,5 mm - plano"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B39,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DNIT"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B39,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":5214009},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B39,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-01-01"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B39,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"m²"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B39,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":5.779},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B39,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":109.801},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B39,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":115.58},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A33","v":"2.6"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B40,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Pintura de faixa - plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 0,6 mm - aspersão"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B40,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DNIT"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B40,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":5213413},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B40,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2025-01-01"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B40,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"m²"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B40,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":3.431},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B40,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":65.189},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B40,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":68.62},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A34","v":"2.7"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B41,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Tacha refletiva monodirecional"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B41,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B41,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":870000},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B41,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B41,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"ud"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B41,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":8.05},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B41,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":10.85},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B41,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":18.9},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A35","v":"2.8"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B42,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Tacha refletiva bidirecional"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B42,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B42,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":871000},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B42,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B42,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"ud"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B42,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":8.05},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B42,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":11.23},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B42,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":19.28},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A36","v":"2.9"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B43,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Tachão refletivo monodirecional"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B43,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"DERPR"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B43,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":872000},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B43,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B43,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"ud"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B43,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":8.05},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B43,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":35.49},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B43,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":43.54},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A37","v":"2.10"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B44,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Tachão refletivo bidirecional"},{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!C36","v":"DERPR"},{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!D36","v":872000},{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!E36","v":"2024-10-31"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B44,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"ud"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B44,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":8.05},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B44,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":35.99},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B44,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":44.04},0,0,0]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A38","v":"2.11"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B45,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,2,FALSE)","v":"Fresagem de pavimento asfáltico com espessura de até 5cm, em vias arteriais, inclusive remoção do material fresado até 10km e varrição"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B45,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,3,FALSE)","v":"SIURB-INFRA"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B45,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,4,FALSE)","v":"09.04.00"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B45,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,5,FALSE)","v":"2024-07-10"},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B45,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,6,FALSE)","v":"M2"},null,{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B45,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,7,FALSE)","v":0.26},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B45,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,8,FALSE)","v":17.51},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA_SINTÉTICA'!$B45,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$4:$I$38,9,FALSE)","v":17.77},0,0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL SEM BDI",null,{"$f":"$N$13+$N$34","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BDI",null,{"$f":"N48*ROUND(BDI!$E$28,4)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL COM BDI",null,{"$f":"IF(OR(BDI!G16<>\"ok\",BDI!G17<>\"ok\",BDI!G18<>\"ok\",BDI!G19<>\"ok\",BDI!F28<>\"ok\"),\"BDI ERRADO\",IF('FOLHA FECHAMENTO'!M18=\"\",\"INSIRA ART\",N48+N49))","v":"INSIRA ART"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"QUANTITATIVO","index":2,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,2,1],[1,2,1,7]]}
[]
[null,"PLACAS"]
[null,null,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,"TOTAL"]
[null,"R-1"]
[null,"R-2"]
[null,"R-3"]
[null,"R-4a"]
[null,"R-4b"]
[null,"R-6a"]
[null,"R-6b TÁXI INICIO"]
[null,"R-6b TÁXI FIM"]
[null,"R-6b TÁXI 01"]
[null,"R-6b 45°"]
[null,"R-6b EXCETO CAMINHÕES"]
[null,"R-19/20"]
[null,"R-19/30"]
[null,"R-19/40"]
[null,"R-20"]
[null,"R-24a"]
[null,"R-28"]
[null,"R-33"]
[null,"R-35a"]
[null,"R-35b"]
[null,"A-18-SETA-G"]
[null,"A-18-50M-G"]
[null,"A-32b"]
[null,"A-32b-TE"]
[null,"A-33a"]
[null,"A-33b-TE"]
[null,"A-45"]
[null,"SUPORTES",null,null,null,null,null,"TOTAL"]
[null,"Suporte 3m"]
[null,"Suporte 3,5m"]
[null,"Remoção Placa"]
[null,"Remoção Suporte"]
[null,"Assentamento Suporte"]
[null,"TINTAS",null,null,null,null,null,"TOTAL"]
[null,"Acrílica Branca"]
[null,"Acrílica Amarela"]
[null,"Acrílica Azul"]
[null,"DISPOSITIVOS",null,null,null,null,null,"TOTAL"]
[null,"Tachão refletivo monodirecional Branco"]
[null,"Tachão refletivo bidirecional Amarelo"]

{"sheet":"FOLHA FECHAMENTO","index":3,"n_rows":58,"n_cols":16,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,15,6,20],[9,1,9,10],[9,12,9,13],[10,3,10,7],[10,11,10,13],[11,11,11,13],[12,3,12,8],[13,3,13,8],[13,11,13,13],[15,7,15,9],[15,12,15,13],[17,7,17,9],[25,4,25,5],[31,7,31,9],[34,6,34,7],[34,8,34,9],[36,6,36,7],[36,8,36,9],[40,1,40,4],[42,7,42,13],[44,7,44,13],[56,7,56,8],[56,9,56,13],[57,2,57,5],[57,7,57,8],[57,9,57,13],[42,1,42,4],[54,2,54,5],[54,7,54,8],[54,9,54,13],[55,7,55,8],[55,9,55,13],[56,2,56,5]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EDITAR APENAS OS ITENS EM AMARELO"]
[null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[null,"FOLHA RESUMO  PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DATA:",{"$f":"TODAY()","v":"2025-04-16"}]
[null,"PRÓPRIO:",null,"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA"]
[null,"MUNICÍPIO:"]
[null,"ORGÃO:",null,"DETRAN PR"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"RESPONSÁVEL TÉCNICO:",null,null,null,null,"CREA / CAU:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ART / RRT N°:"]
[null,"OBSERVAÇÃO:"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Custo total dos serviços:","R$ ",{"$f":"'PLANILHA_SINTÉTICA'!N48","v":0}]
[]
[null,null,null,"BDI (%)= ",{"$f":"BDI!$E$28","v":0.2256052453},null,"R$",{"$f":"'PLANILHA_SINTÉTICA'!N49","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,"Valor total dos serviços com BDI :","R$",{"$f":"'PLANILHA_SINTÉTICA'!N50","v":"INSIRA ART"}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Prazo de execução :",{"$f":"IF(RESUMO!I19<230000,40,IF(RESUMO!I19<300000,60,IF(RESUMO!I19<380000,75,90)))","v":90},"DIAS CORRIDOS"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Relatório MAT+MO :","MATERIAL = ",null,{"$f":"RESUMO!F20","v":"#DIV/0!"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,"MÃO-DE-OBRA = ",null,{"$f":"IF(I35=0,\"\",1-I35)","v":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[]
[null,"Referencial utilizado:",null,null,null,"SICRO (MAR/2025), DER (out/2024) e SCO-RIO (mar/2025), SIURB (JAN/2024) S. DESONERAÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SICRO (JAN/2023), DER (FEV/2023) e SCO-RIO (ABR/2023) SEM DESONERAÇÃO"]
[]
[null,"Data-base:",null,null,null,null," ",{"$f":"M10","v":"2025-04-16"}]
[null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"_________________________",null,null,null,null,"_______________________"]
[null,null,{"$f":"H17","v":""},null,null,null,null,"Vanessa S. Iwamoto"]
[null,null,"Responsável Técnico",null,null,null,null,"Chefe da Divisão"]
[null,null,"Carimbo e Assinatura",null,null,null,null,"Carimbo e Assinatura"]

{"sheet":"Composições","index":4,"n_rows":65,"n_cols":11,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"PLANILHA","CÓDIGO","NOME","DESCRIÇÃO","UNID.","COEF.","R$/UNIT.","TOTAL","Material","Mão de obra"]
[null,"DETRAN",null,"COMP.01","Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=2,00m","unid",null,null,{"$f":"SUM(I4:I17)","v":306.55},{"$f":"SUM(I4:I7)+SUM(I12:I17)","v":261.86},{"$f":"I3-J3","v":44.69}]
[null,"der-pr",373200.0,null,"Betoneira 600 l gasolina",null,1.0,0.47,{"$f":"ROUND(H4*G4,2)","v":0.47}]
[null,"der-pr",346080.0,null,"Caminhão carroceria 815/37 6 t",null,1.0,25.96,25.96]
[null,"der-pr",301800.0,null,"Carrinho de concretagem 80 l",null,1.0,0.01,0.01]
[null,"der-pr",3704500.0,null,"Vibrador imersão gasolina 45mm",null,1.0,0.22,0.22]
[null,"der-pr",210060.0,null,"Encarregado de Serviço",null,0.1,85.81,8.58]
[null,"der-pr",200260.0,null,"Pedreiro",null,0.25,40.76,10.19]
[null,"der-pr",210090.0,null,"Serralheiro",null,0.25,40.76,10.19]
[null,"der-pr",200130.0,null,"Servente",null,0.5,31.46,15.73]
[null,"der-pr",29990.0,null,"Ferramentas Manuais",null,1.0,6.7,6.7]
[null,"der-pr",139000.0,null,"Areia",null,0.0157,71.87,1.13]
[null,"der-pr",173200.0,null,"Cimento Portland (saco de 50kg)",null,0.0066,566.0,3.74]
[null,"der-pr",130000.0,null,"Pedra britada (comercial)",null,0.0182,65.78,1.2]
[null,"der-pr",161200.0,null,"Suporte metálico 2 1/2\"x2,65mmx3,00m",null,1.0,{"$f":"2/3*330","v":220},220]
[null,"der-pr",600000.0,null,"Escavação manual de vala 1a. cat.",null,0.0491,49.54,2.43]
[]
[]
[null,"PLANILHA","CÓDIGO","NOME","DESCRIÇÃO","UNID.","COEF.","R$/UNIT.","TOTAL","Material","Mão de obra"]
[null,"DETRAN",null,"COMP.02","Conjunto para placa indicativa (Coluna, Braço, Montagem, Fundação) para placas até 3,00m² - Coluna Tipo I com projeção de 2,80m","unid",null,null,{"$f":"SUM(I22:I27)","v":11534.57},{"$f":"I22+I24+I26","v":11138.95},{"$f":"I21-J21","v":395.62}]
[null,"SCO/RJ","ST 64.05.0600 (/)",null,"Coluna de aço, cônica continua tipo I para ate 4 (quatro) braços projetados capazes de sustentar, cada um, semáforo e placa de 3m2 (três metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura útil total de 5,00m (cinco metros); diâmetro na base igual a 187mm (cento e oitenta e sete milímetros); conforme especificação CET-RIO. Fornecimento (desonerado)","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C22,scorj!B:G,4,FALSE)","v":7650},{"$f":"ROUND(H22*G22,2)","v":7650}]
[null,"SCO/RJ","ST 64.15.0170 (A)",null,"Assentamento de coluna de aço cônica continua tipo I para ate 4 (quatro) braços projetados capazes de sustentar, cada um, semáforo e placa de 3m2 (três metros quadrados) fixada por chumbadores\nengastados em fundação de concreto, exclusive fundação, exclusive fornecimento da coluna (desonerado)","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C23,scorj!B:G,4,FALSE)","v":314.52},314.52]
[null,"SCO/RJ","ST 64.05.0650 (/)",null,"Braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa ate 3m2 (tres metros quadrados), galvanizado a fogo; para fixacao em coluna cilindrica giratoria, projecao de 2,80m (dois metros e oitenta centimetros); diametro junto a flange de 123mm (cento e vinte e tres milimetros); conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C24,scorj!B:G,4,FALSE)","v":2990},2990]
[null,"SCO/RJ","ST 64.15.0180 (/)",null,"Montagem de braço projetado de aço em coluna de aço cônica continua tipo I assentada, exclusive o\nfornecimento do braço (desonerado)","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C25,scorj!B:G,4,FALSE)","v":81.1},81.1]
[null,"SCO/RJ","ST 64.15.0340 (/)",null,"Bloco de concreto armado medindo (0,60 x 0,60 x 1,00)m para uma coluna de aco conica continua para instalacao de ate 4 bracos projetados para sinalizacao.(desonerado) ","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C26,scorj!B:G,4,FALSE)","v":498.95},498.95]
[]
[]
[null,"PLANILHA",null,"NOME","DESCRIÇÃO","UNID.","COEF.","R$/UNIT.","TOTAL","Material","Mão de obra"]
[null,"DETRAN",null,"COMP.03","Conjunto para placa indicativa (Coluna, Braço, Montagem, Fundação) para placas até 3,00m² - Coluna Tipo I com projeção de 3,70m","unid",null,null,{"$f":"SUM(I31:I36)","v":14004.57},{"$f":"I31+I33+I35","v":13608.95},{"$f":"I30-J30","v":395.62}]
[null,"SCO/RJ","ST 64.05.0600 (/)",null,"Coluna de aço, cônica continua tipo I para ate 4 (quatro) braços projetados capazes de sustentar, cada um, semáforo e placa de 3m2 (três metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura útil total de 5,00m (cinco metros); diâmetro na base igual a 187mm (cento e oitenta e sete milímetros); conforme especificação CET-RIO. Fornecimento (desonerado)","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C31,scorj!B:G,4,FALSE)","v":7650},{"$f":"ROUND(H31*G31,2)","v":7650}]
[null,"SCO/RJ","ST 64.15.0170 (A)",null,"Assentamento de coluna de aço cônica continua tipo I para ate 4 (quatro) braços projetados capazes de sustentar, cada um, semáforo e placa de 3m2 (três metros quadrados) fixada por chumbadores\nengastados em fundação de concreto, exclusive fundação, exclusive fornecimento da coluna (desonerado)","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C32,scorj!B:G,4,FALSE)","v":314.52},314.52]
[null,"SCO/RJ","ST 64.05.0700 (/)",null,"Braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa ate 3m2 (três metros quadrados),\ngalvanizado a fogo; para fixação em coluna cônico continua tipo I, projeção de 3,70m (três metros e\nsetenta centímetros); diâmetro junto a flange de 123mm (cento e vinte e três milímetros); conforme\nespecificação CET-RIO. Fornecimento (desonerado)","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C33,scorj!B:G,4,FALSE)","v":5460},5460]
[null,"SCO/RJ","ST 64.15.0180 (/)",null,"Montagem de braço projetado de aço em coluna de aço cônica continua tipo I assentada, exclusive o\nfornecimento do braço (desonerado)","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C34,scorj!B:G,4,FALSE)","v":81.1},81.1]
[null,"SCO/RJ","ST 64.15.0340 (/)",null,"Bloco de concreto armado medindo (0,60 x 0,60 x 1,00)m para uma coluna de aco conica continua para instalacao de ate 4 bracos projetados para sinalizacao.(desonerado) ","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C35,scorj!B:G,4,FALSE)","v":498.95},498.95]
[]
[]
[null,"PLANILHA",null,"NOME","DESCRIÇÃO","UNID.","COEF.","R$/UNIT.","TOTAL","Material","Mão de obra"]
[null,"DETRAN",null,"COMP.04","Conjunto para placa indicativa (Coluna, Braço, Montagem, Fundação) para placas até 4,50m² - Coluna Tipo II com projeção de 6,00m","unid",null,null,{"$f":"SUM(I40:I45)","v":15229.51},{"$f":"I40+I42+I44","v":14743.95},{"$f":"I39-J39","v":485.56}]
[null,"SCO/RJ","ST 64.05.0636 (/)",null,"Coluna de aço cônica continua tipo II para um braço projetado capaz de sustentar semáforo e placa de ate 4,50m2; coluna galvanizada a fogo; altura útil total de 5m; 300mm de diâmetro na base; conforme especificação da CET-RIO. Fornecimento (desonerado)","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C40,scorj!B:G,4,FALSE)","v":9600},{"$f":"ROUND(H40*G40,2)","v":9600}]
[null,"SCO/RJ","ST 64.15.0173 (/)",null,"Assentamento de coluna de aço cônica continua tipo II para ate 1 (um) ou 2 (dois) braços projetados capazes de sustentar, cada um, semáforo e placa de 4,5m2 fixada por chumbadores\nengastados em fundação de concreto, exclusive fundação, exclusive fornecimento da coluna (desonerado)","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C41,scorj!B:G,4,FALSE)","v":330.07},330.07]
[null,"SCO/RJ","ST 64.05.0760 (/)",null,"Braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa de ate 4,50m2; galvanizado a fogo; para\nfixação em coluna cônica tipo II; projeção de 6m; 173mm de diâmetro junto a flange; conforme\nespecificação da CET-RIO. Fornecimento (desonerado)","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C42,scorj!B:G,4,FALSE)","v":4645},4645]
[null,"SCO/RJ","ST 64.15.0186 (/)",null,"Montagem de braço projetado em coluna de aço cônica continua tipo II assentada, exclusive o\nfornecimento do braço (desonerado)","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C43,scorj!B:G,4,FALSE)","v":155.49},155.49]
[null,"SCO/RJ","ST 64.15.0340 (/)",null,"Bloco de concreto armado medindo (0,60 x 0,60 x 1,00)m para uma coluna de aco conica continua para instalacao de ate 4 bracos projetados para sinalizacao.(desonerado) ","unid",1.0,{"$f":"VLOOKUP(C44,scorj!B:G,4,FALSE)","v":498.95},498.95]
[]
[]
[null,"PLANILHA",null,"NOME","DESCRIÇÃO","UNID.","COEF.","R$/UNIT.","TOTAL","Material","Mão de obra"]
[null,"DETRAN",null,"COMP.05","Placa tipo R-1 - L = 0,25m. Com película refletiva tipo I A (prismática) - Área: 0,32 m²","unid",null,null,{"$f":"VLOOKUP(C49,der!A:J,7,FALSE)*G49","v":146.6496},{"$f":"VLOOKUP(C49,der!A:J,10,FALSE)*G49","v":87.5104},{"$f":"VLOOKUP(C49,der!A:J,9,FALSE)*G49","v":59.1392}]
[null,"der-pr",820000.0,null,{"$f":"VLOOKUP(C49,der!A:J,2,FALSE)","v":"Placa sinalização c/ película refletiva"},{"$f":"VLOOKUP(C49,der!A:J,3,FALSE)","v":"m2"},0.32,{"$f":"VLOOKUP(C49,der!A:J,7,FALSE)","v":458.28},{"$f":"ROUND(H49*G49,2)","v":146.65}]
[]
[null,"PLANILHA",null,"NOME","DESCRIÇÃO","UNID.","COEF.","R$/UNIT.","TOTAL","Material","Mão de obra"]
[null,"DETRAN",null,"COMP.06","Placa tipo R-2 - L = 0,75m. Com película refletiva tipo I A (prismática) - Área: 0,24m²","unid",null,null,{"$f":"VLOOKUP(C53,der!A:J,7,FALSE)*G53","v":109.9872},{"$f":"VLOOKUP(C53,der!A:J,10,FALSE)*G53","v":65.6328},{"$f":"VLOOKUP(C53,der!A:J,9,FALSE)*G53","v":44.3544}]
[null,"der-pr",820000.0,null,{"$f":"VLOOKUP(C53,der!A:J,2,FALSE)","v":"Placa sinalização c/ película refletiva"},{"$f":"VLOOKUP(C53,der!A:J,3,FALSE)","v":"m2"},0.24,{"$f":"VLOOKUP(C53,der!A:J,7,FALSE)","v":458.28},{"$f":"ROUND(H53*G53,2)","v":109.99}]
[]
[null,"PLANILHA",null,"NOME","DESCRIÇÃO","UNID.","COEF.","R$/UNIT.","TOTAL","Material","Mão de obra"]
[null,"DETRAN",null,"COMP.07","Placa tipo circular - D = 0,50m. Com película refletiva tipo I A (prismática) - Área: 0,21m²","unid",null,null,{"$f":"VLOOKUP(C57,der!A:J,7,FALSE)*G57","v":96.2388},{"$f":"VLOOKUP(C57,der!A:J,10,FALSE)*G57","v":57.4287},{"$f":"VLOOKUP(C57,der!A:J,9,FALSE)*G57","v":38.8101}]
[null,"der-pr",820000.0,null,{"$f":"VLOOKUP(C57,der!A:J,2,FALSE)","v":"Placa sinalização c/ película refletiva"},{"$f":"VLOOKUP(C57,der!A:J,3,FALSE)","v":"m2"},0.21,{"$f":"VLOOKUP(C57,der!A:J,7,FALSE)","v":458.28},{"$f":"ROUND(H57*G57,2)","v":96.24}]
[]
[null,"PLANILHA",null,"NOME","DESCRIÇÃO","UNID.","COEF.","R$/UNIT.","TOTAL","Material","Mão de obra"]
[null,"DETRAN",null,"COMP.08","Placa tipo de advertência - L = 0,50m. Com película refletiva tipo I A (prismática) - Área: 0,27 m²","unid",null,null,{"$f":"VLOOKUP(C61,der!A:J,7,FALSE)*G61","v":123.7356},{"$f":"VLOOKUP(C61,der!A:J,10,FALSE)*G61","v":73.8369},{"$f":"VLOOKUP(C61,der!A:J,9,FALSE)*G61","v":49.8987}]
[null,"der-pr",820000.0,null,{"$f":"VLOOKUP(C61,der!A:J,2,FALSE)","v":"Placa sinalização c/ película refletiva"},{"$f":"VLOOKUP(C61,der!A:J,3,FALSE)","v":"m2"},0.27,{"$f":"VLOOKUP(C61,der!A:J,7,FALSE)","v":458.28},{"$f":"ROUND(H61*G61,2)","v":123.74}]
[]
[null,"PLANILHA",null,"NOME","DESCRIÇÃO","UNID.","COEF.","R$/UNIT.","TOTAL","Material","Mão de obra"]
[null,"DETRAN",null,"COMP.09","Placa tipo retangular - L = 0,50m x h= 1,00 m. Com película refletiva tipo I A (prismática)","unid",null,null,{"$f":"VLOOKUP(C65,der!A:J,7,FALSE)*G65","v":229.14},{"$f":"VLOOKUP(C65,der!A:J,10,FALSE)*G65","v":136.735},{"$f":"VLOOKUP(C65,der!A:J,9,FALSE)*G65","v":92.405}]
[null,"der-pr",820000.0,null,{"$f":"VLOOKUP(C65,der!A:J,2,FALSE)","v":"Placa sinalização c/ película refletiva"},{"$f":"VLOOKUP(C65,der!A:J,3,FALSE)","v":"m2"},0.5,{"$f":"VLOOKUP(C65,der!A:J,7,FALSE)","v":458.28},{"$f":"ROUND(H65*G65,2)","v":229.14}]

{"sheet":"RESUMO","index":5,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,2,14,4],[13,5,13,7],[15,2,15,4],[16,2,16,4],[20,1,20,9],[21,1,21,3],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[3,12,6,17],[5,1,5,9],[6,2,6,9],[7,2,7,9],[10,8,10,9],[11,1,11,9],[13,1,14,1]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EDITAR APENAS OS ITENS EM VERMELHO"]
[]
[null,"PLANILHA RESUMO DE SERVIÇOS "]
[null,null,"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PR"]
[null,null,"COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO"]
[null,null,"PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA",null,null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!D12","v":""},null,null,"ART/RRT Nº:",{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!M18","v":""}]
[null,null,"RESPONSÁVEL TÉCNICO: ",null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!H17","v":""},null,null,"REG. CREA/CAU: ",{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!M17","v":""}]
[null,null,"TABELAS DE REFERÊNCIA: SICRO (JAN/2023), DER (FEV/2023) e SCO-RIO (ABR/2023).",null,null,null,null,"BDI",{"$f":"BDI!E28","v":0.2256052453}]
[]
[]
[null,"ITEM","DESCRIÇÃO",null,null,"SEM BDI",null,null,"TOTAL COM BDI","%"]
[null,null,null,null,null,"MATERIAL","MÃO DE OBRA","TOTAL"]
[null,1.0,"SINALIZAÇÃO VERTICAL",null,null,{"$f":"'PLANILHA_SINTÉTICA'!$M$13","v":0},{"$f":"'PLANILHA_SINTÉTICA'!$L$13","v":0},{"$f":"'PLANILHA_SINTÉTICA'!$N$13","v":0},{"$f":"H16*(1+BDI!E28)","v":0},{"$f":"F20","v":"#DIV/0!"}]
[null,2.0,"SINALIZAÇÃO HORIZONTAL",null,null,{"$f":"'PLANILHA_SINTÉTICA'!$M$34","v":0},{"$f":"'PLANILHA_SINTÉTICA'!$L$34","v":0},{"$f":"'PLANILHA_SINTÉTICA'!$N$34","v":0},{"$f":"H17*(1+BDI!E28)","v":0},{"$f":"G20","v":"#DIV/0!"}]
[]
[null,"TOTAL (R$) GERAL DA OBRA",null,null,null,{"$f":"F16+F17","v":0},0,{"$f":"SUM(H16:H17)","v":0},{"$f":"'PLANILHA_SINTÉTICA'!N50","v":"INSIRA ART"},{"$f":"SUM(J16:J17)","v":"#DIV/0!"}]
[null,"PERCENTAGEM (%)",null,null,null,{"$f":"F19/H19","v":"#DIV/0!"},{"$f":"G19/H19","v":"#DIV/0!"},1.0,"-","-"]
[]
[null,"PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):",null,null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!G32","v":90}]

{"sheet":"CURVA ABC","index":6,"n_rows":37,"n_cols":15,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,8,19],[5,1,5,11],[6,1,6,11],[7,1,7,11]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CLIQUE EM \"% DO ITEM\" E ORGANIZE DO MAIOR PARA O MENOR"]
[]
[null,"CURVA ABC DE SERVIÇOS"]
[null,"DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PR"]
[null,"COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO"]
[null,"PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA",null,null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!D12","v":""},null,null,null,null,"ART/RRT Nº:",{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!M18","v":""}]
[null,"TABELAS DE REFERÊNCIA: SICRO (JAN/2023), DER (FEV/2023) e SCO-RIO (ABR/2023).",null,null,"RESPONSÁVEL TÉCNICO: ",null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!H17","v":""},null,null,"REG. CREA/CAU: ",{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!M17","v":""}]
[]
[null,"ITEM","CÓDIGO DO SERVIÇO","DESCRIÇÃO DO SERVIÇO","UNIDADE DE MEDIDA","QUANTIDADE TOTAL","CUSTO UNITÁRIO","CUSTO TOTAL","CUSTO TOTAL ACUMULADO ","% DO ITEM","% ACUMULADO","FAIXA"]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A13","v":"1.7"},{"$f":"VLOOKUP(B13,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":"5213351-ed"},{"$f":"VLOOKUP(B13,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação - 3,00 m"},{"$f":"VLOOKUP(B13,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"un"},{"$f":"VLOOKUP(B13,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B13,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":573.6},{"$f":"ROUND(G13*F13,2)","v":0},{"$f":"IFERROR(IF((ISTEXT(I12))=TRUE,H13,H13+I12),\"\")","v":0},{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I13='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H13/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},{"$f":"IFERROR(IF((ISTEXT(K12))=TRUE,J13,K12+J13),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J13=0,\"\",IF((K13-J13)>0.8,\"C\",IF((K13-J13)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A14","v":"1.8"},{"$f":"VLOOKUP(B14,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":5213351},{"$f":"VLOOKUP(B14,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação - 3,60 m"},{"$f":"VLOOKUP(B14,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"un"},{"$f":"VLOOKUP(B14,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B14,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":688.32},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I14='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H14/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J14=0,\"\",IF((K14-J14)>0.8,\"C\",IF((K14-J14)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A15","v":"1.9"},{"$f":"VLOOKUP(B15,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":821300},{"$f":"VLOOKUP(B15,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Suporte metál.galv.fogo d=2,5\" c/tampa e aletas antigiro h=3,00m"},{"$f":"VLOOKUP(B15,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"ud"},{"$f":"VLOOKUP(B15,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B15,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":404.66},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I15='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H15/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J15=0,\"\",IF((K15-J15)>0.8,\"C\",IF((K15-J15)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A16","v":"1.10"},{"$f":"VLOOKUP(B16,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":821350},{"$f":"VLOOKUP(B16,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Suporte metál.galv.fogo d=2,5\" c/tampa e aletas antigiro h=3,50m"},{"$f":"VLOOKUP(B16,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"ud"},{"$f":"VLOOKUP(B16,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B16,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":460.66},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I16='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H16/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J16=0,\"\",IF((K16-J16)>0.8,\"C\",IF((K16-J16)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A17","v":"1.11"},{"$f":"VLOOKUP(B17,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":821400},{"$f":"VLOOKUP(B17,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Suporte metál.galv.fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m"},{"$f":"VLOOKUP(B17,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"ud"},{"$f":"VLOOKUP(B17,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B17,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":515.8},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I17='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H17/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J17=0,\"\",IF((K17-J17)>0.8,\"C\",IF((K17-J17)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A18","v":"1.12"},{"$f":"VLOOKUP(B18,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":"COMP.02"},{"$f":"VLOOKUP(B18,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Conjunto para placa indicativa (Coluna, Braço, Montagem, Fundação) para placas até 3,00m² - Coluna Tipo I com projeção de 2,80m"},{"$f":"VLOOKUP(B18,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"unid"},{"$f":"VLOOKUP(B18,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B18,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":11534.57},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I18='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H18/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J18=0,\"\",IF((K18-J18)>0.8,\"C\",IF((K18-J18)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A19","v":"1.13"},{"$f":"VLOOKUP(B19,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":"COMP.03"},{"$f":"VLOOKUP(B19,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Conjunto para placa indicativa (Coluna, Braço, Montagem, Fundação) para placas até 3,00m² - Coluna Tipo I com projeção de 3,70m"},{"$f":"VLOOKUP(B19,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"unid"},{"$f":"VLOOKUP(B19,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B19,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":14004.57},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I19='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H19/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J19=0,\"\",IF((K19-J19)>0.8,\"C\",IF((K19-J19)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A20","v":"1.14"},{"$f":"VLOOKUP(B20,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":"COMP.04"},{"$f":"VLOOKUP(B20,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Conjunto para placa indicativa (Coluna, Braço, Montagem, Fundação) para placas até 4,50m² - Coluna Tipo II com projeção de 6,00m"},{"$f":"VLOOKUP(B20,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"unid"},{"$f":"VLOOKUP(B20,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B20,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":15229.51},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I20='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H20/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J20=0,\"\",IF((K20-J20)>0.8,\"C\",IF((K20-J20)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A21","v":"1.15"},{"$f":"VLOOKUP(B21,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":"ST 64.15.0300 (/)"},{"$f":"VLOOKUP(B21,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":" Retirada de poste simples de aco, diametro maior que 4\".(desonerado)"},{"$f":"VLOOKUP(B21,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"un"},{"$f":"VLOOKUP(B21,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B21,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":409.65},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I21='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H21/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J21=0,\"\",IF((K21-J21)>0.8,\"C\",IF((K21-J21)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A22","v":"1.16"},{"$f":"VLOOKUP(B22,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":"ST 64.15.0200 (A)"},{"$f":"VLOOKUP(B22,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Retirada de poste simples de aço, diâmetro de 2\" (desonerado)"},{"$f":"VLOOKUP(B22,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"un"},{"$f":"VLOOKUP(B22,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B22,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":48.51},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I22='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H22/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J22=0,\"\",IF((K22-J22)>0.8,\"C\",IF((K22-J22)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A23","v":"1.17"},{"$f":"VLOOKUP(B23,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":5213364},{"$f":"VLOOKUP(B23,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Remoção de placa de sinalização"},{"$f":"VLOOKUP(B23,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"m²"},{"$f":"VLOOKUP(B23,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B23,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":22.28},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I23='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H23/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J23=0,\"\",IF((K23-J23)>0.8,\"C\",IF((K23-J23)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A24","v":"1.18"},{"$f":"VLOOKUP(B24,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":"COMP.01"},{"$f":"VLOOKUP(B24,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=2,00"},{"$f":"VLOOKUP(B24,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"unid"},{"$f":"VLOOKUP(B24,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B24,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":306.55},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I24='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H24/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J24=0,\"\",IF((K24-J24)>0.8,\"C\",IF((K24-J24)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A25","v":"1.19"},{"$f":"VLOOKUP(B25,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":822030},{"$f":"VLOOKUP(B25,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m"},{"$f":"VLOOKUP(B25,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"ud"},{"$f":"VLOOKUP(B25,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B25,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":1427.52},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I25='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H25/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J25=0,\"\",IF((K25-J25)>0.8,\"C\",IF((K25-J25)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A26","v":"1.20"},{"$f":"VLOOKUP(B26,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":820000},{"$f":"VLOOKUP(B26,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Placa sinalização em chapa de aço nº18 galvanizada c/ película refletiva Tipo I A (prismática) - Utilizar apenas para placas não listadas no orçamento"},{"$f":"VLOOKUP(B26,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"m2"},{"$f":"VLOOKUP(B26,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":0},{"$f":"VLOOKUP(B26,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":458.28},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I26='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H26/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J26=0,\"\",IF((K26-J26)>0.8,\"C\",IF((K26-J26)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A28","v":"2.1"},{"$f":"VLOOKUP(B27,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":822100},{"$f":"VLOOKUP(B27,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água"},{"$f":"VLOOKUP(B27,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"m2"},{"$f":"VLOOKUP(B27,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B27,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":23.01},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I27='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H27/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J27=0,\"\",IF((K27-J27)>0.8,\"C\",IF((K27-J27)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A29","v":"2.2"},{"$f":"VLOOKUP(B28,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":822000},{"$f":"VLOOKUP(B28,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente"},{"$f":"VLOOKUP(B28,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"m2"},{"$f":"VLOOKUP(B28,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B28,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":31.74},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I28='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H28/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J28=0,\"\",IF((K28-J28)>0.8,\"C\",IF((K28-J28)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A30","v":"2.3"},{"$f":"VLOOKUP(B29,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":822350},{"$f":"VLOOKUP(B29,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm"},{"$f":"VLOOKUP(B29,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"m2"},{"$f":"VLOOKUP(B29,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B29,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":42.66},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I29='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H29/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J29=0,\"\",IF((K29-J29)>0.8,\"C\",IF((K29-J29)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A31","v":"2.4"},{"$f":"VLOOKUP(B30,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":822330},{"$f":"VLOOKUP(B30,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm"},{"$f":"VLOOKUP(B30,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"m2"},{"$f":"VLOOKUP(B30,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B30,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":60.96},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I30='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H30/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J30=0,\"\",IF((K30-J30)>0.8,\"C\",IF((K30-J30)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A32","v":"2.5"},{"$f":"VLOOKUP(B31,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":5214009},{"$f":"VLOOKUP(B31,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 1,5 mm - plano"},{"$f":"VLOOKUP(B31,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"m²"},{"$f":"VLOOKUP(B31,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B31,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":115.58},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I31='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H31/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J31=0,\"\",IF((K31-J31)>0.8,\"C\",IF((K31-J31)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A33","v":"2.6"},{"$f":"VLOOKUP(B32,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":5213413},{"$f":"VLOOKUP(B32,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Pintura de faixa - plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 0,6 mm - aspersão"},{"$f":"VLOOKUP(B32,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"m²"},{"$f":"VLOOKUP(B32,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B32,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":68.62},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I32='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H32/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J32=0,\"\",IF((K32-J32)>0.8,\"C\",IF((K32-J32)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A34","v":"2.7"},{"$f":"VLOOKUP(B33,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":870000},{"$f":"VLOOKUP(B33,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Tacha refletiva monodirecional"},{"$f":"VLOOKUP(B33,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"ud"},{"$f":"VLOOKUP(B33,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B33,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":18.9},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I33='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H33/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J33=0,\"\",IF((K33-J33)>0.8,\"C\",IF((K33-J33)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A35","v":"2.8"},{"$f":"VLOOKUP(B34,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":871000},{"$f":"VLOOKUP(B34,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Tacha refletiva bidirecional"},{"$f":"VLOOKUP(B34,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"ud"},{"$f":"VLOOKUP(B34,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B34,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":19.28},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I34='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H34/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J34=0,\"\",IF((K34-J34)>0.8,\"C\",IF((K34-J34)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A36","v":"2.9"},{"$f":"VLOOKUP(B35,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":872000},{"$f":"VLOOKUP(B35,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Tachão refletivo monodirecional"},{"$f":"VLOOKUP(B35,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"ud"},{"$f":"VLOOKUP(B35,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B35,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":43.54},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I35='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H35/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J35=0,\"\",IF((K35-J35)>0.8,\"C\",IF((K35-J35)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A37","v":"2.10"},{"$f":"VLOOKUP(B36,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":873000},{"$f":"VLOOKUP(B36,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Tachão refletivo bidirecional"},{"$f":"VLOOKUP(B36,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"ud"},{"$f":"VLOOKUP(B36,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B36,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":44.04},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I36='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H36/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J36=0,\"\",IF((K36-J36)>0.8,\"C\",IF((K36-J36)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!A38","v":"2.11"},{"$f":"VLOOKUP(B37,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,4,FALSE)","v":"09.04.00"},{"$f":"VLOOKUP(B37,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,2,FALSE)","v":"Fresagem de pavimento asfáltico com espessura de até 5cm, em vias arteriais, inclusive remoção do material fresado até 10km e varrição"},{"$f":"VLOOKUP(B37,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,6,FALSE)","v":"M2"},{"$f":"VLOOKUP(B37,'PLANILHA_SINTÉTICA'!$B$13:$N$48,7,FALSE)","v":""},{"$f":"VLOOKUP(B37,'PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!$A$6:$I$39,9,FALSE)","v":17.77},0,0,{"$f":"IF('CURVA ABC'!$I37='CURVA ABC'!$I$12,\"\",H37/SUM($H$13:$H$37))","v":"#DIV/0!"},"",{"$f":"IFERROR(IF('CURVA ABC'!$J37=0,\"\",IF((K37-J37)>0.8,\"C\",IF((K37-J37)<0.5,\"A\",\"B\"))),\"\")","v":""}]

{"sheet":"DECLARAÇÃO","index":7,"n_rows":43,"n_cols":12,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,2,25,4],[26,2,26,4],[26,5,26,7],[31,2,31,7],[33,2,36,7],[38,2,38,4],[39,2,39,4],[39,5,39,7],[3,11,6,16],[5,1,5,8],[6,1,6,8],[8,3,8,7],[11,1,11,8],[15,3,15,6],[17,2,23,7]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EDITAR APENAS OS ITENS EM VERMELHO"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PRÓPRIO:","EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA"]
[null,null,"MUNICÍPIO:",{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!D12:I12","v":""}]
[null,null,"EMPRESA:",{"$f":"IF([1]DADOS!D32<>\"\",[1]DADOS!D32,\" \")","v":"#ERROR!"}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"TERMO DE RESPONSABILIDADE"]
[]
[null,null,"O profissional signatário deste, abaixo identificado, se responsabiliza pelo atendimento integral do contido na Portaria PRED, que determina os procedimentos para elaboração e apresentação de orçamentos/projetos, bem como pelo correto uso dos modelos e tabelas DER PR / SICRO / SCO RJ vigentes. O objeto deste Termo refere-se à correspondente ART abaixo"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ART/RRT nº :",null,null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!M18","v":""}]
[null,null,"CREA:",null,null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!M17","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,"______________________________"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!H17","v":""}]
[]
[null,null,"TERMO DE LIBERAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS"]
[]
[null,null,"O profissional signatário deste, abaixo identificado, concede ao DETRAN PR a liberação dos direitos autorais relativos às composições de serviços por ele elaboradas correspondente a ART/RRT abaixo"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ART/RRT nº :",null,null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!M18","v":""}]
[null,null,"CREA:",null,null,{"$f":"'FOLHA FECHAMENTO'!M17","v":""}]
[]
[null,null,null,null,null,"______________________________"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"G30","v":""}]

{"sheet":"PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR","index":8,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8]]}
["PLANILHA DE CUSTOS DETRAN/PR"]
[]
[]
["ITEM","DESCRIÇÃO","FONTE",null,null,"UNIDADE","MÃO DE OBRA","MATERIAL","CUSTO UNITÁRIO"]
[null,null,"ÓRGÃO","CÓDIGO","DATA BASE"]
[1.0,"SINALIZAÇÃO VERTICAL"]
["1.1",{"$f":"IF(C7=\"derpr\",VLOOKUP(D7,der!A:J,3,FALSE),IF(C7=\"dnit\",VLOOKUP(D7,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C7=\"detran-pr\",VLOOKUP(D7,'Composições'!D:K,2,FALSE),IF(C7=\"sco/rj\",VLOOKUP(D7,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"Placa tipo R-1 - L = 0,25m. Com película refletiva tipo I A (prismática) - Área: 0,32 m²"},"DETRAN-PR","COMP.05",{"$f":"IF(C7=\"derpr\",der!$L$1,IF(C7=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C7=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C7=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-04-07"},{"$f":"IF(C7=\"derpr\",VLOOKUP(D7,der!A:J,3,FALSE),IF(C7=\"dnit\",VLOOKUP(D7,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C7=\"detran-pr\",VLOOKUP(D7,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C7=\"sco/rj\",VLOOKUP(D7,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"unid"},{"$f":"IF(C7=\"derpr\",VLOOKUP(D7,der!A:J,9,FALSE),IF(C7=\"dnit\",VLOOKUP(D7,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C7=\"detran-pr\",VLOOKUP(D7,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C7=\"sco/rj\",VLOOKUP(D7,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":59.1392},{"$f":"IF(C7=\"derpr\",VLOOKUP(D7,der!A:J,10,FALSE),IF(C7=\"dnit\",VLOOKUP(D7,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C7=\"detran-pr\",VLOOKUP(D7,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C7=\"sco/rj\",VLOOKUP(D7,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":87.5104},{"$f":"IF(C7=\"derpr\",VLOOKUP(D7,der!A:J,7,FALSE),IF(C7=\"dnit\",VLOOKUP(D7,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C7=\"detran-pr\",VLOOKUP(D7,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C7=\"sco/rj\",VLOOKUP(D7,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":146.6496}]
["1.2",{"$f":"IF(C8=\"derpr\",VLOOKUP(D8,der!A:J,3,FALSE),IF(C8=\"dnit\",VLOOKUP(D8,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C8=\"detran-pr\",VLOOKUP(D8,'Composições'!D:K,2,FALSE),IF(C8=\"sco/rj\",VLOOKUP(D8,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"Placa tipo R-2 - L = 0,75m. Com película refletiva tipo I A (prismática) - Área: 0,24m²"},"DETRAN-PR","COMP.06",{"$f":"IF(C8=\"derpr\",der!$L$1,IF(C8=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C8=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C8=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-04-07"},{"$f":"IF(C8=\"derpr\",VLOOKUP(D8,der!A:J,3,FALSE),IF(C8=\"dnit\",VLOOKUP(D8,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C8=\"detran-pr\",VLOOKUP(D8,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C8=\"sco/rj\",VLOOKUP(D8,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"unid"},{"$f":"IF(C8=\"derpr\",VLOOKUP(D8,der!A:J,9,FALSE),IF(C8=\"dnit\",VLOOKUP(D8,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C8=\"detran-pr\",VLOOKUP(D8,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C8=\"sco/rj\",VLOOKUP(D8,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":44.3544},{"$f":"IF(C8=\"derpr\",VLOOKUP(D8,der!A:J,10,FALSE),IF(C8=\"dnit\",VLOOKUP(D8,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C8=\"detran-pr\",VLOOKUP(D8,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C8=\"sco/rj\",VLOOKUP(D8,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":65.6328},{"$f":"IF(C8=\"derpr\",VLOOKUP(D8,der!A:J,7,FALSE),IF(C8=\"dnit\",VLOOKUP(D8,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C8=\"detran-pr\",VLOOKUP(D8,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C8=\"sco/rj\",VLOOKUP(D8,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":109.9872}]
["1.3",{"$f":"IF(C9=\"derpr\",VLOOKUP(D9,der!A:J,3,FALSE),IF(C9=\"dnit\",VLOOKUP(D9,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C9=\"detran-pr\",VLOOKUP(D9,'Composições'!D:K,2,FALSE),IF(C9=\"sco/rj\",VLOOKUP(D9,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"Placa tipo circular - D = 0,50m. Com película refletiva tipo I A (prismática) - Área: 0,21m²"},"DETRAN-PR","COMP.07",{"$f":"IF(C9=\"derpr\",der!$L$1,IF(C9=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C9=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C9=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-04-07"},{"$f":"IF(C9=\"derpr\",VLOOKUP(D9,der!A:J,3,FALSE),IF(C9=\"dnit\",VLOOKUP(D9,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C9=\"detran-pr\",VLOOKUP(D9,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C9=\"sco/rj\",VLOOKUP(D9,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"unid"},{"$f":"IF(C9=\"derpr\",VLOOKUP(D9,der!A:J,9,FALSE),IF(C9=\"dnit\",VLOOKUP(D9,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C9=\"detran-pr\",VLOOKUP(D9,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C9=\"sco/rj\",VLOOKUP(D9,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":38.8101},{"$f":"IF(C9=\"derpr\",VLOOKUP(D9,der!A:J,10,FALSE),IF(C9=\"dnit\",VLOOKUP(D9,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C9=\"detran-pr\",VLOOKUP(D9,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C9=\"sco/rj\",VLOOKUP(D9,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":57.4287},{"$f":"IF(C9=\"derpr\",VLOOKUP(D9,der!A:J,7,FALSE),IF(C9=\"dnit\",VLOOKUP(D9,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C9=\"detran-pr\",VLOOKUP(D9,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C9=\"sco/rj\",VLOOKUP(D9,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":96.2388}]
["1.4",{"$f":"IF(C10=\"derpr\",VLOOKUP(D10,der!A:J,3,FALSE),IF(C10=\"dnit\",VLOOKUP(D10,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C10=\"detran-pr\",VLOOKUP(D10,'Composições'!D:K,2,FALSE),IF(C10=\"sco/rj\",VLOOKUP(D10,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"Placa tipo de advertência - L = 0,50m. Com película refletiva tipo I A (prismática) - Área: 0,27 m²"},"DETRAN-PR","COMP.08",{"$f":"IF(C10=\"derpr\",der!$L$1,IF(C10=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C10=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C10=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-04-07"},{"$f":"IF(C10=\"derpr\",VLOOKUP(D10,der!A:J,3,FALSE),IF(C10=\"dnit\",VLOOKUP(D10,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C10=\"detran-pr\",VLOOKUP(D10,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C10=\"sco/rj\",VLOOKUP(D10,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"unid"},{"$f":"IF(C10=\"derpr\",VLOOKUP(D10,der!A:J,9,FALSE),IF(C10=\"dnit\",VLOOKUP(D10,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C10=\"detran-pr\",VLOOKUP(D10,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C10=\"sco/rj\",VLOOKUP(D10,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":49.8987},{"$f":"IF(C10=\"derpr\",VLOOKUP(D10,der!A:J,10,FALSE),IF(C10=\"dnit\",VLOOKUP(D10,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C10=\"detran-pr\",VLOOKUP(D10,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C10=\"sco/rj\",VLOOKUP(D10,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":73.8369},{"$f":"IF(C10=\"derpr\",VLOOKUP(D10,der!A:J,7,FALSE),IF(C10=\"dnit\",VLOOKUP(D10,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C10=\"detran-pr\",VLOOKUP(D10,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C10=\"sco/rj\",VLOOKUP(D10,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":123.7356}]
["1.5",{"$f":"IF(C11=\"derpr\",VLOOKUP(D11,der!A:J,3,FALSE),IF(C11=\"dnit\",VLOOKUP(D11,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C11=\"detran-pr\",VLOOKUP(D11,'Composições'!D:K,2,FALSE),IF(C11=\"sco/rj\",VLOOKUP(D11,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"Placa tipo retangular - L = 0,50m x h= 1,00 m. Com película refletiva tipo I A (prismática)"},"DETRAN-PR","COMP.09",{"$f":"IF(C11=\"derpr\",der!$L$1,IF(C11=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C11=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C11=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-04-07"},{"$f":"IF(C11=\"derpr\",VLOOKUP(D11,der!A:J,3,FALSE),IF(C11=\"dnit\",VLOOKUP(D11,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C11=\"detran-pr\",VLOOKUP(D11,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C11=\"sco/rj\",VLOOKUP(D11,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"unid"},{"$f":"IF(C11=\"derpr\",VLOOKUP(D11,der!A:J,9,FALSE),IF(C11=\"dnit\",VLOOKUP(D11,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C11=\"detran-pr\",VLOOKUP(D11,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C11=\"sco/rj\",VLOOKUP(D11,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":92.405},{"$f":"IF(C11=\"derpr\",VLOOKUP(D11,der!A:J,10,FALSE),IF(C11=\"dnit\",VLOOKUP(D11,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C11=\"detran-pr\",VLOOKUP(D11,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C11=\"sco/rj\",VLOOKUP(D11,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":136.735},{"$f":"IF(C11=\"derpr\",VLOOKUP(D11,der!A:J,7,FALSE),IF(C11=\"dnit\",VLOOKUP(D11,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C11=\"detran-pr\",VLOOKUP(D11,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C11=\"sco/rj\",VLOOKUP(D11,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":229.14}]
["1.6","Placa sinalização em chapa de aço nº18 galvanizada c/ película refletiva Tipo I A (prismática) - Utilizar apenas para placas não listadas no orçamento","DERPR",820000.0,{"$f":"IF(C12=\"derpr\",der!$L$1,IF(C12=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C12=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C12=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C12=\"derpr\",VLOOKUP(D12,der!A:J,3,FALSE),IF(C12=\"dnit\",VLOOKUP(D12,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C12=\"detran-pr\",VLOOKUP(D12,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C12=\"sco/rj\",VLOOKUP(D12,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"m2"},{"$f":"IF(C12=\"derpr\",VLOOKUP(D12,der!A:J,9,FALSE),IF(C12=\"dnit\",VLOOKUP(D12,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C12=\"detran-pr\",VLOOKUP(D12,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C12=\"sco/rj\",VLOOKUP(D12,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":184.81},{"$f":"IF(C12=\"derpr\",VLOOKUP(D12,der!A:J,10,FALSE),IF(C12=\"dnit\",VLOOKUP(D12,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C12=\"detran-pr\",VLOOKUP(D12,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C12=\"sco/rj\",VLOOKUP(D12,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":273.47},{"$f":"IF(C12=\"derpr\",VLOOKUP(D12,der!A:J,7,FALSE),IF(C12=\"dnit\",VLOOKUP(D12,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C12=\"detran-pr\",VLOOKUP(D12,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C12=\"sco/rj\",VLOOKUP(D12,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":458.28}]
["1.7","Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação - 3,00 m","DNIT","5213351-ed",{"$f":"IF(C13=\"derpr\",der!$L$1,IF(C13=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C13=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C13=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-01-01"},{"$f":"IF(C13=\"derpr\",VLOOKUP(D13,der!A:J,3,FALSE),IF(C13=\"dnit\",VLOOKUP(D13,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C13=\"detran-pr\",VLOOKUP(D13,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C13=\"sco/rj\",VLOOKUP(D13,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"un"},{"$f":"IF(C13=\"derpr\",VLOOKUP(D13,der!A:J,9,FALSE),IF(C13=\"dnit\",VLOOKUP(D13,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C13=\"detran-pr\",VLOOKUP(D13,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C13=\"sco/rj\",VLOOKUP(D13,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":""},{"$f":"IF(C13=\"derpr\",VLOOKUP(D13,der!A:J,10,FALSE),IF(C13=\"dnit\",VLOOKUP(D13,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C13=\"detran-pr\",VLOOKUP(D13,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C13=\"sco/rj\",VLOOKUP(D13,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":573.6},{"$f":"IF(C13=\"derpr\",VLOOKUP(D13,der!A:J,7,FALSE),IF(C13=\"dnit\",VLOOKUP(D13,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C13=\"detran-pr\",VLOOKUP(D13,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C13=\"sco/rj\",VLOOKUP(D13,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":573.6}]
["1.8","Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação - 3,60 m","DNIT",5213351.0,{"$f":"IF(C14=\"derpr\",der!$L$1,IF(C14=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C14=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C14=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-01-01"},{"$f":"IF(C14=\"derpr\",VLOOKUP(D14,der!A:J,3,FALSE),IF(C14=\"dnit\",VLOOKUP(D14,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C14=\"detran-pr\",VLOOKUP(D14,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C14=\"sco/rj\",VLOOKUP(D14,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"un"},{"$f":"IF(C14=\"derpr\",VLOOKUP(D14,der!A:J,9,FALSE),IF(C14=\"dnit\",VLOOKUP(D14,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C14=\"detran-pr\",VLOOKUP(D14,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C14=\"sco/rj\",VLOOKUP(D14,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":""},{"$f":"IF(C14=\"derpr\",VLOOKUP(D14,der!A:J,10,FALSE),IF(C14=\"dnit\",VLOOKUP(D14,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C14=\"detran-pr\",VLOOKUP(D14,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C14=\"sco/rj\",VLOOKUP(D14,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":688.32},{"$f":"IF(C14=\"derpr\",VLOOKUP(D14,der!A:J,7,FALSE),IF(C14=\"dnit\",VLOOKUP(D14,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C14=\"detran-pr\",VLOOKUP(D14,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C14=\"sco/rj\",VLOOKUP(D14,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":688.32}]
["1.9","Suporte metál.galv.fogo d=2,5\" c/tampa e aletas antigiro h=3,00m","DERPR",821300.0,{"$f":"IF(C15=\"derpr\",der!$L$1,IF(C15=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C15=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C15=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C15=\"derpr\",VLOOKUP(D15,der!A:J,3,FALSE),IF(C15=\"dnit\",VLOOKUP(D15,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C15=\"detran-pr\",VLOOKUP(D15,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C15=\"sco/rj\",VLOOKUP(D15,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"ud"},{"$f":"IF(C15=\"derpr\",VLOOKUP(D15,der!A:J,9,FALSE),IF(C15=\"dnit\",VLOOKUP(D15,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C15=\"detran-pr\",VLOOKUP(D15,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C15=\"sco/rj\",VLOOKUP(D15,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":68.52},{"$f":"IF(C15=\"derpr\",VLOOKUP(D15,der!A:J,10,FALSE),IF(C15=\"dnit\",VLOOKUP(D15,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C15=\"detran-pr\",VLOOKUP(D15,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C15=\"sco/rj\",VLOOKUP(D15,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":336.14},{"$f":"IF(C15=\"derpr\",VLOOKUP(D15,der!A:J,7,FALSE),IF(C15=\"dnit\",VLOOKUP(D15,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C15=\"detran-pr\",VLOOKUP(D15,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C15=\"sco/rj\",VLOOKUP(D15,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":404.66}]
["1.10","Suporte metál.galv.fogo d=2,5\" c/tampa e aletas antigiro h=3,50m","DERPR",821350.0,{"$f":"IF(C16=\"derpr\",der!$L$1,IF(C16=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C16=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C16=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C16=\"derpr\",VLOOKUP(D16,der!A:J,3,FALSE),IF(C16=\"dnit\",VLOOKUP(D16,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C16=\"detran-pr\",VLOOKUP(D16,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C16=\"sco/rj\",VLOOKUP(D16,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"ud"},{"$f":"IF(C16=\"derpr\",VLOOKUP(D16,der!A:J,9,FALSE),IF(C16=\"dnit\",VLOOKUP(D16,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C16=\"detran-pr\",VLOOKUP(D16,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C16=\"sco/rj\",VLOOKUP(D16,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":68.52},{"$f":"IF(C16=\"derpr\",VLOOKUP(D16,der!A:J,10,FALSE),IF(C16=\"dnit\",VLOOKUP(D16,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C16=\"detran-pr\",VLOOKUP(D16,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C16=\"sco/rj\",VLOOKUP(D16,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":392.14},{"$f":"IF(C16=\"derpr\",VLOOKUP(D16,der!A:J,7,FALSE),IF(C16=\"dnit\",VLOOKUP(D16,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C16=\"detran-pr\",VLOOKUP(D16,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C16=\"sco/rj\",VLOOKUP(D16,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":460.66}]
["1.11","Suporte metál.galv.fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m","DERPR",821400.0,{"$f":"IF(C17=\"derpr\",der!$L$1,IF(C17=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C17=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C17=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C17=\"derpr\",VLOOKUP(D17,der!A:J,3,FALSE),IF(C17=\"dnit\",VLOOKUP(D17,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C17=\"detran-pr\",VLOOKUP(D17,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C17=\"sco/rj\",VLOOKUP(D17,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"ud"},{"$f":"IF(C17=\"derpr\",VLOOKUP(D17,der!A:J,9,FALSE),IF(C17=\"dnit\",VLOOKUP(D17,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C17=\"detran-pr\",VLOOKUP(D17,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C17=\"sco/rj\",VLOOKUP(D17,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":68.52},{"$f":"IF(C17=\"derpr\",VLOOKUP(D17,der!A:J,10,FALSE),IF(C17=\"dnit\",VLOOKUP(D17,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C17=\"detran-pr\",VLOOKUP(D17,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C17=\"sco/rj\",VLOOKUP(D17,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":447.28},{"$f":"IF(C17=\"derpr\",VLOOKUP(D17,der!A:J,7,FALSE),IF(C17=\"dnit\",VLOOKUP(D17,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C17=\"detran-pr\",VLOOKUP(D17,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C17=\"sco/rj\",VLOOKUP(D17,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":515.8}]
["1.12","Conjunto para placa indicativa (Coluna, Braço, Montagem, Fundação) para placas até 3,00m² - Coluna Tipo I com projeção de 2,80m","DETRAN-PR","COMP.02",{"$f":"IF(C18=\"derpr\",der!$L$1,IF(C18=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C18=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C18=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-04-07"},{"$f":"IF(C18=\"derpr\",VLOOKUP(D18,der!A:J,3,FALSE),IF(C18=\"dnit\",VLOOKUP(D18,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C18=\"detran-pr\",VLOOKUP(D18,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C18=\"sco/rj\",VLOOKUP(D18,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"unid"},{"$f":"IF(C18=\"derpr\",VLOOKUP(D18,der!A:J,9,FALSE),IF(C18=\"dnit\",VLOOKUP(D18,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C18=\"detran-pr\",VLOOKUP(D18,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C18=\"sco/rj\",VLOOKUP(D18,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":395.62},{"$f":"IF(C18=\"derpr\",VLOOKUP(D18,der!A:J,10,FALSE),IF(C18=\"dnit\",VLOOKUP(D18,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C18=\"detran-pr\",VLOOKUP(D18,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C18=\"sco/rj\",VLOOKUP(D18,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":11138.95},{"$f":"IF(C18=\"derpr\",VLOOKUP(D18,der!A:J,7,FALSE),IF(C18=\"dnit\",VLOOKUP(D18,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C18=\"detran-pr\",VLOOKUP(D18,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C18=\"sco/rj\",VLOOKUP(D18,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":11534.57}]
["1.13","Conjunto para placa indicativa (Coluna, Braço, Montagem, Fundação) para placas até 3,00m² - Coluna Tipo I com projeção de 3,70m","DETRAN-PR","COMP.03",{"$f":"IF(C19=\"derpr\",der!$L$1,IF(C19=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C19=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C19=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-04-07"},{"$f":"IF(C19=\"derpr\",VLOOKUP(D19,der!A:J,3,FALSE),IF(C19=\"dnit\",VLOOKUP(D19,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C19=\"detran-pr\",VLOOKUP(D19,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C19=\"sco/rj\",VLOOKUP(D19,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"unid"},{"$f":"IF(C19=\"derpr\",VLOOKUP(D19,der!A:J,9,FALSE),IF(C19=\"dnit\",VLOOKUP(D19,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C19=\"detran-pr\",VLOOKUP(D19,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C19=\"sco/rj\",VLOOKUP(D19,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":395.62},{"$f":"IF(C19=\"derpr\",VLOOKUP(D19,der!A:J,10,FALSE),IF(C19=\"dnit\",VLOOKUP(D19,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C19=\"detran-pr\",VLOOKUP(D19,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C19=\"sco/rj\",VLOOKUP(D19,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":13608.95},{"$f":"IF(C19=\"derpr\",VLOOKUP(D19,der!A:J,7,FALSE),IF(C19=\"dnit\",VLOOKUP(D19,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C19=\"detran-pr\",VLOOKUP(D19,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C19=\"sco/rj\",VLOOKUP(D19,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":14004.57}]
["1.14","Conjunto para placa indicativa (Coluna, Braço, Montagem, Fundação) para placas até 4,50m² - Coluna Tipo II com projeção de 6,00m","DETRAN-PR","COMP.04",{"$f":"IF(C20=\"derpr\",der!$L$1,IF(C20=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C20=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C20=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-04-07"},{"$f":"IF(C20=\"derpr\",VLOOKUP(D20,der!A:J,3,FALSE),IF(C20=\"dnit\",VLOOKUP(D20,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C20=\"detran-pr\",VLOOKUP(D20,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C20=\"sco/rj\",VLOOKUP(D20,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"unid"},{"$f":"IF(C20=\"derpr\",VLOOKUP(D20,der!A:J,9,FALSE),IF(C20=\"dnit\",VLOOKUP(D20,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C20=\"detran-pr\",VLOOKUP(D20,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C20=\"sco/rj\",VLOOKUP(D20,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":485.56},{"$f":"IF(C20=\"derpr\",VLOOKUP(D20,der!A:J,10,FALSE),IF(C20=\"dnit\",VLOOKUP(D20,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C20=\"detran-pr\",VLOOKUP(D20,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C20=\"sco/rj\",VLOOKUP(D20,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":14743.95},{"$f":"IF(C20=\"derpr\",VLOOKUP(D20,der!A:J,7,FALSE),IF(C20=\"dnit\",VLOOKUP(D20,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C20=\"detran-pr\",VLOOKUP(D20,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C20=\"sco/rj\",VLOOKUP(D20,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":15229.51}]
["1.15"," Retirada de poste simples de aco, diametro maior que 4\".(desonerado)","SCO/RJ","ST 64.15.0300 (/)",{"$f":"IF(C21=\"derpr\",der!$L$1,IF(C21=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C21=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C21=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-04-07"},{"$f":"IF(C21=\"derpr\",VLOOKUP(D21,der!A:J,3,FALSE),IF(C21=\"dnit\",VLOOKUP(D21,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C21=\"detran-pr\",VLOOKUP(D21,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C21=\"sco/rj\",VLOOKUP(D21,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"un"},{"$f":"IF(C21=\"derpr\",VLOOKUP(D21,der!A:J,9,FALSE),IF(C21=\"dnit\",VLOOKUP(D21,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C21=\"detran-pr\",VLOOKUP(D21,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C21=\"sco/rj\",VLOOKUP(D21,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":""},{"$f":"IF(C21=\"derpr\",VLOOKUP(D21,der!A:J,10,FALSE),IF(C21=\"dnit\",VLOOKUP(D21,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C21=\"detran-pr\",VLOOKUP(D21,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C21=\"sco/rj\",VLOOKUP(D21,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":409.65},{"$f":"IF(C21=\"derpr\",VLOOKUP(D21,der!A:J,7,FALSE),IF(C21=\"dnit\",VLOOKUP(D21,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C21=\"detran-pr\",VLOOKUP(D21,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C21=\"sco/rj\",VLOOKUP(D21,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":409.65}]
["1.16","Retirada de poste simples de aço, diâmetro de 2\" (desonerado)","SCO/RJ","ST 64.15.0200 (A)",{"$f":"IF(C22=\"derpr\",der!$L$1,IF(C22=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C22=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C22=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-04-07"},{"$f":"IF(C22=\"derpr\",VLOOKUP(D22,der!A:J,3,FALSE),IF(C22=\"dnit\",VLOOKUP(D22,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C22=\"detran-pr\",VLOOKUP(D22,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C22=\"sco/rj\",VLOOKUP(D22,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"un"},{"$f":"IF(C22=\"derpr\",VLOOKUP(D22,der!A:J,9,FALSE),IF(C22=\"dnit\",VLOOKUP(D22,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C22=\"detran-pr\",VLOOKUP(D22,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C22=\"sco/rj\",VLOOKUP(D22,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":""},{"$f":"IF(C22=\"derpr\",VLOOKUP(D22,der!A:J,10,FALSE),IF(C22=\"dnit\",VLOOKUP(D22,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C22=\"detran-pr\",VLOOKUP(D22,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C22=\"sco/rj\",VLOOKUP(D22,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":48.51},{"$f":"IF(C22=\"derpr\",VLOOKUP(D22,der!A:J,7,FALSE),IF(C22=\"dnit\",VLOOKUP(D22,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C22=\"detran-pr\",VLOOKUP(D22,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C22=\"sco/rj\",VLOOKUP(D22,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":48.51}]
["1.17","Remoção de placa de sinalização","DNIT",5213364.0,{"$f":"IF(C23=\"derpr\",der!$L$1,IF(C23=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C23=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C23=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-01-01"},{"$f":"IF(C23=\"derpr\",VLOOKUP(D23,der!A:J,3,FALSE),IF(C23=\"dnit\",VLOOKUP(D23,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C23=\"detran-pr\",VLOOKUP(D23,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C23=\"sco/rj\",VLOOKUP(D23,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"m²"},{"$f":"IF(C23=\"derpr\",VLOOKUP(D23,der!A:J,9,FALSE),IF(C23=\"dnit\",VLOOKUP(D23,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C23=\"detran-pr\",VLOOKUP(D23,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C23=\"sco/rj\",VLOOKUP(D23,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":""},{"$f":"IF(C23=\"derpr\",VLOOKUP(D23,der!A:J,10,FALSE),IF(C23=\"dnit\",VLOOKUP(D23,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C23=\"detran-pr\",VLOOKUP(D23,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C23=\"sco/rj\",VLOOKUP(D23,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":22.28},{"$f":"IF(C23=\"derpr\",VLOOKUP(D23,der!A:J,7,FALSE),IF(C23=\"dnit\",VLOOKUP(D23,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C23=\"detran-pr\",VLOOKUP(D23,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C23=\"sco/rj\",VLOOKUP(D23,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":22.28}]
["1.18","Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=2,00","DETRAN-PR","COMP.01",{"$f":"IF(C24=\"derpr\",der!$L$1,IF(C24=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C24=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C24=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-04-07"},{"$f":"IF(C24=\"derpr\",VLOOKUP(D24,der!A:J,3,FALSE),IF(C24=\"dnit\",VLOOKUP(D24,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C24=\"detran-pr\",VLOOKUP(D24,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C24=\"sco/rj\",VLOOKUP(D24,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"unid"},{"$f":"IF(C24=\"derpr\",VLOOKUP(D24,der!A:J,9,FALSE),IF(C24=\"dnit\",VLOOKUP(D24,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C24=\"detran-pr\",VLOOKUP(D24,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C24=\"sco/rj\",VLOOKUP(D24,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":44.69},{"$f":"IF(C24=\"derpr\",VLOOKUP(D24,der!A:J,10,FALSE),IF(C24=\"dnit\",VLOOKUP(D24,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C24=\"detran-pr\",VLOOKUP(D24,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C24=\"sco/rj\",VLOOKUP(D24,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":261.86},{"$f":"IF(C24=\"derpr\",VLOOKUP(D24,der!A:J,7,FALSE),IF(C24=\"dnit\",VLOOKUP(D24,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C24=\"detran-pr\",VLOOKUP(D24,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C24=\"sco/rj\",VLOOKUP(D24,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":306.55}]
["1.19","Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m","DERPR",822030.0,{"$f":"IF(C25=\"derpr\",der!$L$1,IF(C25=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C25=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C25=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C25=\"derpr\",VLOOKUP(D25,der!A:J,3,FALSE),IF(C25=\"dnit\",VLOOKUP(D25,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C25=\"detran-pr\",VLOOKUP(D25,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C25=\"sco/rj\",VLOOKUP(D25,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"ud"},{"$f":"IF(C25=\"derpr\",VLOOKUP(D25,der!A:J,9,FALSE),IF(C25=\"dnit\",VLOOKUP(D25,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C25=\"detran-pr\",VLOOKUP(D25,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C25=\"sco/rj\",VLOOKUP(D25,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":108.15},{"$f":"IF(C25=\"derpr\",VLOOKUP(D25,der!A:J,10,FALSE),IF(C25=\"dnit\",VLOOKUP(D25,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C25=\"detran-pr\",VLOOKUP(D25,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C25=\"sco/rj\",VLOOKUP(D25,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":1319.37},{"$f":"IF(C25=\"derpr\",VLOOKUP(D25,der!A:J,7,FALSE),IF(C25=\"dnit\",VLOOKUP(D25,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C25=\"detran-pr\",VLOOKUP(D25,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C25=\"sco/rj\",VLOOKUP(D25,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":1427.52}]
["1.20","Placa sinalização em chapa de aço nº18 galvanizada c/ película refletiva Tipo I A (prismática) - Utilizar apenas para placas não listadas no orçamento","DERPR",820000.0,{"$f":"IF(C26=\"derpr\",der!$L$1,IF(C26=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C26=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C26=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C26=\"derpr\",VLOOKUP(D26,der!A:J,3,FALSE),IF(C26=\"dnit\",VLOOKUP(D26,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C26=\"detran-pr\",VLOOKUP(D26,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C26=\"sco/rj\",VLOOKUP(D26,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"m2"},{"$f":"IF(C26=\"derpr\",VLOOKUP(D26,der!A:J,9,FALSE),IF(C26=\"dnit\",VLOOKUP(D26,dnit!A:E,5,FALSE),IF(C26=\"detran-pr\",VLOOKUP(D26,'Composições'!D:K,8,FALSE),IF(C26=\"sco/rj\",VLOOKUP(D26,scorj!B:G,5,FALSE)))))","v":184.81},{"$f":"IF(C26=\"derpr\",VLOOKUP(D26,der!A:J,10,FALSE),IF(C26=\"dnit\",VLOOKUP(D26,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C26=\"detran-pr\",VLOOKUP(D26,'Composições'!D:K,7,FALSE),IF(C26=\"sco/rj\",VLOOKUP(D26,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":273.47},{"$f":"IF(C26=\"derpr\",VLOOKUP(D26,der!A:J,7,FALSE),IF(C26=\"dnit\",VLOOKUP(D26,dnit!A:E,4,FALSE),IF(C26=\"detran-pr\",VLOOKUP(D26,'Composições'!D:K,6,FALSE),IF(C26=\"sco/rj\",VLOOKUP(D26,scorj!B:G,4,FALSE)))))","v":458.28}]
[2.0,"SINALIZAÇÃO HORIZONTAL"]
["2.1","Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água","DERPR",822100.0,{"$f":"IF(C28=\"derpr\",der!$L$1,IF(C28=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C28=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C28=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C28=\"derpr\",VLOOKUP(D28,der!A:J,3,FALSE),IF(C28=\"dnit\",VLOOKUP(D28,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C28=\"detran-pr\",VLOOKUP(D28,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C28=\"sco/rj\",VLOOKUP(D28,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"m2"},{"$f":"VLOOKUP(D28,der!A:J,9,FALSE)","v":9.81},{"$f":"VLOOKUP(D28,der!A:J,10,FALSE)","v":13.2},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!D28,der!A:J,7,FALSE)","v":23.01}]
["2.2","Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente","DERPR",822000.0,{"$f":"IF(C29=\"derpr\",der!$L$1,IF(C29=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C29=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C29=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C29=\"derpr\",VLOOKUP(D29,der!A:J,3,FALSE),IF(C29=\"dnit\",VLOOKUP(D29,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C29=\"detran-pr\",VLOOKUP(D29,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C29=\"sco/rj\",VLOOKUP(D29,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"m2"},{"$f":"VLOOKUP(D29,der!A:J,9,FALSE)","v":9.81},{"$f":"VLOOKUP(D29,der!A:J,10,FALSE)","v":21.93},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!D29,der!A:J,7,FALSE)","v":31.74}]
["2.3","Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm","DERPR",822350.0,{"$f":"IF(C30=\"derpr\",der!$L$1,IF(C30=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C30=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C30=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C30=\"derpr\",VLOOKUP(D30,der!A:J,3,FALSE),IF(C30=\"dnit\",VLOOKUP(D30,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C30=\"detran-pr\",VLOOKUP(D30,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C30=\"sco/rj\",VLOOKUP(D30,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"m2"},{"$f":"VLOOKUP(D30,der!A:J,9,FALSE)","v":17.44},{"$f":"VLOOKUP(D30,der!A:J,10,FALSE)","v":25.22},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!D30,der!A:J,7,FALSE)","v":42.66}]
["2.4","Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm","DERPR",822330.0,{"$f":"IF(C31=\"derpr\",der!$L$1,IF(C31=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C31=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C31=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C31=\"derpr\",VLOOKUP(D31,der!A:J,3,FALSE),IF(C31=\"dnit\",VLOOKUP(D31,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C31=\"detran-pr\",VLOOKUP(D31,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C31=\"sco/rj\",VLOOKUP(D31,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"m2"},{"$f":"VLOOKUP(D31,der!A:J,9,FALSE)","v":17.44},{"$f":"VLOOKUP(D31,der!A:J,10,FALSE)","v":43.52},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!D31,der!A:J,7,FALSE)","v":60.96}]
["2.5","Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 1,5 mm - plano","DNIT",5214009.0,{"$f":"IF(C32=\"derpr\",der!$L$1,IF(C32=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C32=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C32=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-01-01"},{"$f":"IF(C32=\"derpr\",VLOOKUP(D32,der!A:J,3,FALSE),IF(C32=\"dnit\",VLOOKUP(D32,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C32=\"detran-pr\",VLOOKUP(D32,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C32=\"sco/rj\",VLOOKUP(D32,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"m²"},{"$f":"I32-H32","v":5.779},{"$f":"I32*0.95","v":109.801},{"$f":"VLOOKUP(D32,dnit!A:D,4,FALSE)","v":115.58}]
["2.6","Pintura de faixa - plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 0,6 mm - aspersão","DNIT",5213413.0,{"$f":"IF(C33=\"derpr\",der!$L$1,IF(C33=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C33=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C33=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2025-01-01"},{"$f":"IF(C33=\"derpr\",VLOOKUP(D33,der!A:J,3,FALSE),IF(C33=\"dnit\",VLOOKUP(D33,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C33=\"detran-pr\",VLOOKUP(D33,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C33=\"sco/rj\",VLOOKUP(D33,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"m²"},3.431,65.189,{"$f":"VLOOKUP(D33,dnit!A:D,4,FALSE)","v":68.62}]
["2.7","Tacha refletiva monodirecional","DERPR",870000.0,{"$f":"IF(C34=\"derpr\",der!$L$1,IF(C34=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C34=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C34=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C34=\"derpr\",VLOOKUP(D34,der!A:J,3,FALSE),IF(C34=\"dnit\",VLOOKUP(D34,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C34=\"detran-pr\",VLOOKUP(D34,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C34=\"sco/rj\",VLOOKUP(D34,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"ud"},{"$f":"VLOOKUP(D34,der!A:J,9,FALSE)","v":8.05},{"$f":"VLOOKUP(D34,der!A:J,10,FALSE)","v":10.85},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!D34,der!A:J,7,FALSE)","v":18.9}]
["2.8","Tacha refletiva bidirecional","DERPR",871000.0,{"$f":"IF(C35=\"derpr\",der!$L$1,IF(C35=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C35=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C35=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C35=\"derpr\",VLOOKUP(D35,der!A:J,3,FALSE),IF(C35=\"dnit\",VLOOKUP(D35,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C35=\"detran-pr\",VLOOKUP(D35,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C35=\"sco/rj\",VLOOKUP(D35,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"ud"},{"$f":"VLOOKUP(D35,der!A:J,9,FALSE)","v":8.05},{"$f":"VLOOKUP(D35,der!A:J,10,FALSE)","v":11.23},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!D35,der!A:J,7,FALSE)","v":19.28}]
["2.9","Tachão refletivo monodirecional","DERPR",872000.0,{"$f":"IF(C36=\"derpr\",der!$L$1,IF(C36=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C36=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C36=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C36=\"derpr\",VLOOKUP(D36,der!A:J,3,FALSE),IF(C36=\"dnit\",VLOOKUP(D36,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C36=\"detran-pr\",VLOOKUP(D36,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C36=\"sco/rj\",VLOOKUP(D36,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"ud"},{"$f":"VLOOKUP(D36,der!A:J,9,FALSE)","v":8.05},{"$f":"VLOOKUP(D36,der!A:J,10,FALSE)","v":35.49},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!D36,der!A:J,7,FALSE)","v":43.54}]
["2.10","Tachão refletivo bidirecional","DERPR",873000.0,{"$f":"IF(C37=\"derpr\",der!$L$1,IF(C37=\"dnit\",dnit!$A$1,IF(C37=\"detran-pr\",scorj!$B$1,IF(C37=\"sco/rj\",scorj!$B$1))))","v":"2024-10-31"},{"$f":"IF(C37=\"derpr\",VLOOKUP(D37,der!A:J,3,FALSE),IF(C37=\"dnit\",VLOOKUP(D37,dnit!A:D,3,FALSE),IF(C37=\"detran-pr\",VLOOKUP(D37,'Composições'!D:K,3,FALSE),IF(C37=\"sco/rj\",VLOOKUP(D37,scorj!B:G,3,FALSE)))))","v":"ud"},{"$f":"VLOOKUP(D37,der!A:J,9,FALSE)","v":8.05},{"$f":"VLOOKUP(D37,der!A:J,10,FALSE)","v":35.99},{"$f":"VLOOKUP('PLANILHA REFERENCIA DETRAN PR'!D37,der!A:J,7,FALSE)","v":44.04}]
["2.11","Fresagem de pavimento asfáltico com espessura de até 5cm, em vias arteriais, inclusive remoção do material fresado até 10km e varrição","SIURB-INFRA","09.04.00","2024-07-10","M2",{"$f":"0.26","v":0.26},{"$f":"17.77-G38","v":17.51},{"$f":"H38+G38","v":17.77}]

{"sheet":"der","index":9,"n_rows":778,"n_cols":12,"rows_kept":778,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Código","Descrição do Serviço","Unidade","Custo Execução","Custo Material","Custo Sub-Serviço","Custo Unitário","Transporte","Material ","Mão de obra",null,"2024-10-31"]
[400500.0,"Colchão drenante de areia para fundação de aterros","m3",1.08,88.46,0.0,89.54,"A acrescer",{"$f":"D2+F2","v":1.08},{"$f":"E2","v":88.46}]
[400950.0,"Compactação de aterros  95% PN (A)","m3",5.08,0.0,0.0,5.08,null,5.08,0]
[401950.0,"Compactação de aterros  95% PN (B)","m3",5.1,0.0,0.0,5.1,null,5.1,0]
[401200.0,"Compactação de aterros c/controle visual","m3",1.5,0.0,0.0,1.5,null,1.5,0]
[402000.0,"Compactação de aterros em 2a. cat.","m3",6.68,0.0,0.0,6.68,null,6.68,0]
[403000.0,"Compactação de aterros em 3a. cat.","m3",6.53,0.0,0.0,6.53,null,6.53,0]
[401000.0,"Compactação de aterros 100% PN (A)","m3",6.2,0.0,0.0,6.2,null,6.2,0]
[401100.0,"Compactação de aterros 100% PN (B)","m3",6.11,0.0,0.0,6.11,null,6.11,0]
[401025.0,"Corte/limpeza, classificação e enleiramento de árvores (volume estéreo), inclusive transporte","m3",156.22,0.0,0.0,156.22,"A acrescer",156.22,0]
[400000.0,"Desmatamento e limpeza diam. até 30cm","m2",1.12,0.0,0.0,1.12,null,1.12,0]
[400300.0,"Destocamento árvores diam. > 30cm","ud",47.81,0.0,0.0,47.81,null,47.81,0]
[410200.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-200m","m3",8.05,0.0,0.0,8.05,null,8.05,0]
[410400.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m","m3",8.32,0.0,0.0,8.32,null,8.32,0]
[410600.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.   400-600m","m3",8.67,0.0,0.0,8.67,null,8.67,0]
[410800.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.   600-800m","m3",9.02,0.0,0.0,9.02,null,9.02,0]
[411000.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.   800-1000m","m3",9.42,0.0,0.0,9.42,null,9.42,0]
[411200.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  1000-1200m","m3",9.77,0.0,0.0,9.77,null,9.77,0]
[411400.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  1200-1400m","m3",10.88,0.0,0.0,10.88,null,10.88,0]
[411600.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  1400-1600m","m3",11.28,0.0,0.0,11.28,null,11.28,0]
[412000.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  1600-2000m","m3",11.94,0.0,0.0,11.94,null,11.94,0]
[413000.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  2000-3000m","m3",13.94,0.0,0.0,13.94,null,13.94,0]
[414000.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  3000-4000m","m3",15.79,0.0,0.0,15.79,null,15.79,0]
[415000.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  4000-5000m","m3",18.38,0.0,0.0,18.38,null,18.38,0]
[416010.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  5000-6000m","m3",21.1,0.0,0.0,21.1,null,21.1,0]
[418000.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  6000-8000m","m3",24.55,0.0,0.0,24.55,null,24.55,0]
[419000.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  8000-10000m","m3",29.79,0.0,0.0,29.79,null,29.79,0]
[420200.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-200m","m3",11.22,0.0,0.0,11.22,null,11.22,0]
[420400.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.   200-400m","m3",11.51,0.0,0.0,11.51,null,11.51,0]
[420600.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.   400-600m","m3",11.94,0.0,0.0,11.94,null,11.94,0]
[420800.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.   600-800m","m3",12.38,0.0,0.0,12.38,null,12.38,0]
[421000.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.   800-1000m","m3",12.81,0.0,0.0,12.81,null,12.81,0]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[421200.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.  1000-1200m","m3",13.14,0.0,0.0,13.14,null,13.14,0]
[421400.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.  1200-1400m","m3",13.78,0.0,0.0,13.78,null,13.78,0]
[421600.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.  1400-1600m","m3",15.29,0.0,0.0,15.29,null,15.29,0]
[422000.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.  1600-2000m","m3",16.02,0.0,0.0,16.02,null,16.02,0]
[423000.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.  2000-3000m","m3",17.68,0.0,0.0,17.68,null,17.68,0]
[424000.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.  3000-4000m","m3",21.03,0.0,0.0,21.03,null,21.03,0]
[425000.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.  4000-5000m","m3",24.37,0.0,0.0,24.37,null,24.37,0]
[426010.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.  5000-6000m","m3",27.72,0.0,0.0,27.72,null,27.72,0]
[428000.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.  6000-8000m","m3",32.23,0.0,0.0,32.23,null,32.23,0]
[429000.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.  8000-10000m","m3",37.97,0.0,0.0,37.97,null,37.97,0]
[430210.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat.    0-200m","m3",10.48,0.0,25.84,36.32,null,36.32,0]
[430410.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat.  200-400m","m3",12.13,0.0,25.84,37.97,null,37.97,0]
[430610.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat.  400-600m","m3",13.56,0.0,25.84,39.4,null,39.4,0]
[430810.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat.  600-800m","m3",13.72,0.0,25.84,39.56,null,39.56,0]
[431010.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat.  800-1000m","m3",14.52,0.0,25.84,40.36,null,40.36,0]
[431210.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m","m3",15.31,0.0,25.84,41.15,null,41.15,0]
[431410.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m","m3",15.55,0.0,25.84,41.39,null,41.39,0]
[431610.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m","m3",17.38,0.0,25.84,43.22,null,43.22,0]
[432010.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m","m3",18.45,0.0,25.84,44.29,null,44.29,0]
[433010.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m","m3",22.03,0.0,25.84,47.87,null,47.87,0]
[434010.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m","m3",26.14,0.0,25.84,51.98,null,51.98,0]
[435010.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m","m3",33.31,0.0,25.84,59.15,null,59.15,0]
[436010.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m","m3",36.17,0.0,25.84,62.01,null,62.01,0]
[438010.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m","m3",43.77,0.0,25.84,69.61,null,69.61,0]
[439010.0,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m","m3",52.61,0.0,25.84,78.45,null,78.45,0]
[404300.0,"Espalhamento e conformação de bota-fora","m3",0.8,0.0,0.0,0.8,null,0.8,0]
[430010.0,"Extração de material 3a. cat.","m3",16.49,9.35,0.0,25.84,null,16.49,9.35]
[401160.0,"Regularização, conformação e compactação de leito","m2",0.25,0.0,0.0,0.25,null,0.25,0]
[404000.0,"Remoção de solos moles","m3",7.75,0.0,0.0,7.75,"A acrescer",7.75,0]
[450000.0,"Revestimento primário","m3",6.56,0.0,5.35,11.91,"A acrescer",11.91,0]
[416000.0,"Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (A)","m3",9.07,0.0,0.0,9.07,null,9.07,0]
[416100.0,"Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  200 -  600m (B)","m3",10.52,0.0,0.0,10.52,null,10.52,0]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[416200.0,"Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (A)","m3",10.04,0.0,0.0,10.04,null,10.04,0]
[416300.0,"Valetões laterais (fundo) 1a. cat.  600 -1000m (B)","m3",11.47,0.0,0.0,11.47,null,11.47,0]
[426000.0,"Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (A)","m3",12.19,0.0,0.0,12.19,null,12.19,0]
[426100.0,"Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  200 -  600m (B)","m3",14.08,0.0,0.0,14.08,null,14.08,0]
[426200.0,"Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (A)","m3",13.24,0.0,0.0,13.24,null,13.24,0]
[426300.0,"Valetões laterais (fundo) 2a. cat.  600 -1000m (B)","m3",15.25,0.0,0.0,15.25,null,15.25,0]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[530200.0,"Bica corrida","m3",11.24,87.28,0.0,98.52,"A acrescer",11.24,87.28]
[570210.0,"Binder exclusive fornecimento e transporte do CAP (acima de 10.000 t)","t",68.45,97.91,0.0,166.36,"A acrescer",68.45,97.91]
[570200.0,"Binder exclusive fornecimento e transporte do CAP (até 10.000 t)","t",84.12,101.54,0.0,185.66,"A acrescer",84.12,101.54]
[531200.0,"Brita graduada - na usina","m3",8.15,67.14,0.0,75.29,"A acrescer",8.15,67.14]
[531215.0,"Brita graduada c/ cimento - na usina","m3",7.18,101.04,0.0,108.22,"A acrescer",7.18,101.04]
[531120.0,"Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI","m3",12.94,0.0,173.15,186.09,"A acrescer",186.09,0]
[531130.0,"Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM","m3",13.88,0.0,180.29,194.17,"A acrescer",194.17,0]
[531000.0,"Brita graduada 100% PI","m3",12.58,0.0,120.46,133.04,"A acrescer",133.04,0]
[531100.0,"Brita graduada 100% PM","m3",13.49,0.0,125.43,138.92,"A acrescer",138.92,0]
[532100.0,"Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4\"","m3",6.41,87.28,0.0,93.69,"A acrescer",6.41,87.28]
[563100.0,"Capa selante exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m2",0.9,0.31,0.0,1.21,"A acrescer",0.9,0.31]
[535150.0,"Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico","m",0.87,0.0,0.0,0.87,null,0.87,0]
[535100.0,"Carga de pedra p/ pav. poliédrico","m2",1.75,0.0,0.0,1.75,null,1.75,0]
[570100.0,"C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)","t",51.22,108.89,0.0,160.11,"A acrescer",51.22,108.89]
[570160.0,"C.B.U.Q. - na usina exclusive fornecimento e transporte do CAP (acima de 10.000 t)","t",41.4,101.63,0.0,143.03,"A acrescer",41.4,101.63]
[570350.0,"C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha exclusive fornecimento e transporte asfalto","t",73.77,126.9,0.0,200.67,"A acrescer",73.77,126.9]
[570360.0,"C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero exclusive fornecimento e transporte do asfalto","t",69.2,119.69,0.0,188.89,"A acrescer",69.2,119.69]
[570000.0,"C.B.U.Q. exclusive fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)","t",33.31,0.0,160.11,193.42,"A acrescer",193.42,0]
[570400.0,"C.B.U.Q. exclusive fornecimento e transporte do CAP (acima de 10.000 t)","t",31.68,0.0,143.03,174.71,"A acrescer",174.71,0]
[532500.0,"Colchão de areia para paralelepípedo","m3",14.76,88.46,0.0,103.22,"A acrescer",14.76,88.46]
[532600.0,"Colchão de argila p/ pav. poliédrico","m2",1.21,0.0,0.54,1.75,"A acrescer",1.75,0]
[532700.0,"Compactação de pavimento poliédrico","m2",0.62,0.0,0.0,0.62,null,0.62,0]
[575100.0,"Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico","m2",1.5,0.0,0.0,1.5,null,1.5,0]
[575000.0,"Contenção lateral com solo local","m3",29.73,0.0,4.74,34.47,null,34.47,0]
[521500.0,"Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico","m",3.27,0.0,0.0,3.27,null,3.27,0]
[521400.0,"Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico","m2",10.9,0.0,0.0,10.9,null,10.9,0]
[510300.0,"Decapagem pedreira e limpeza periódica p/ pav. poliédrico","m2",2.57,0.0,0.23,2.8,null,2.8,0]
[521550.0,"Desmonte manual de pedra  p/ pav. poliédrico","m2",1.18,0.0,0.0,1.18,null,1.18,0]
[532650.0,"Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico","m2",0.73,0.0,0.1,0.83,"A acrescer",0.83,0]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[501000.0,"Escarificação e remoção revestimento primário","m3",5.82,0.0,0.0,5.82,"A acrescer",5.82,0]
[500000.0,"Escarificação, regularização compac. subleito","m2",4.02,0.0,0.0,4.02,null,4.02,0]
[520100.0,"Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.","m3",3.65,0.0,0.0,3.65,null,3.65,0]
[520200.0,"Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.","m3",4.46,0.0,0.0,4.46,null,4.46,0]
[521300.0,"Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem","m3",28.05,11.37,2.37,41.79,null,30.42,11.37]
[535200.0,"Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico","m",5.68,0.0,4.14,9.82,"A acrescer",9.82,0]
[521450.0,"Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro","m2",6.27,0.0,13.83,20.1,"A acrescer",20.1,0]
[560100.0,"Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m2",0.49,0.0,0.0,0.49,null,0.49,0]
[560400.0,"Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte do CM","m2",0.49,0.0,0.0,0.49,null,0.49,0]
[510100.0,"Limpeza de jazida 1a. cat.","m3",8.24,0.0,0.0,8.24,null,8.24,0]
[510200.0,"Limpeza de jazida 2a. cat.","m3",11.61,0.0,0.0,11.61,null,11.61,0]
[515580.0,"Limpeza de pavimento com jato de água","m2",2.39,0.0,0.0,2.39,null,2.39,0]
[564000.0,"Macadame betuminoso exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m3",29.44,91.31,0.0,120.75,"A acrescer",29.44,91.31]
[564300.0,"Macadame betuminoso exclusive fornecimento e transporte do CAP","m3",35.52,92.65,0.0,128.17,"A acrescer",35.52,92.65]
[532000.0,"Macadame hidráulico","m3",24.25,96.91,0.0,121.16,"A acrescer",24.25,96.91]
[531350.0,"Macadame seco britado preenchido c/bica corrida","m3",19.33,85.81,0.0,105.14,"A acrescer",19.33,85.81]
[531300.0,"Macadame seco britado preenchido c/brita graduada","m3",19.33,58.96,30.11,108.4,"A acrescer",49.44,58.96]
[531500.0,"Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra","m3",19.33,86.36,0.0,105.69,"A acrescer",19.33,86.36]
[535000.0,"Paralelepípedo(revestimento)","m2",37.25,66.3,0.0,103.55,"A acrescer",37.25,66.3]
[534906.0,"Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão areia","m2",22.45,52.19,0.0,74.64,"A acrescer",22.45,52.19]
[534916.0,"Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra","m2",22.45,51.77,0.0,74.22,"A acrescer",22.45,51.77]
[534908.0,"Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão areia","m2",22.45,64.84,0.0,87.29,"A acrescer",22.45,64.84]
[534918.0,"Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão pó de pedra","m2",22.45,64.42,0.0,86.87,"A acrescer",22.45,64.42]
[530000.0,"Pedra britada (produzida)","m3",23.78,0.0,21.73,45.51,null,45.51,0]
[530060.0,"Pedra britada 4\" (produzida)","m3",22.28,0.0,20.05,42.33,null,42.33,0]
[561100.0,"Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m2",0.34,0.0,0.0,0.34,null,0.34,0]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[561130.0,"Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte de emulsão c/ polímero","m2",0.35,0.0,0.0,0.35,null,0.35,0]
[516300.0,"Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat.","m3",14.38,0.0,0.0,14.38,"A acrescer",14.38,0]
[516000.0,"Preenchimento rebaixo c/ brita","m3",4.8,87.28,0.0,92.08,"A acrescer",4.8,87.28]
[516100.0,"Preenchimento rebaixo c/ rachão","m3",10.83,85.17,0.0,96.0,"A acrescer",10.83,85.17]
[516200.0,"Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem","m3",10.83,78.0,0.0,88.83,"A acrescer",10.83,78]
[534600.0,"Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. e transporte da emulsão","m3",26.91,67.14,0.0,94.05,"A acrescer",26.91,67.14]
[534000.0,"Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. e transporte da emulsão","m3",48.56,94.86,0.0,143.42,"A acrescer",48.56,94.86]
[534650.0,"Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. e transporte da emulsão","m3",26.91,67.14,0.0,94.05,"A acrescer",26.91,67.14]
[534300.0,"Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. e transporte da emulsão","m3",48.33,93.52,0.0,141.85,"A acrescer",48.33,93.52]
[570310.0,"Pré-misturado a quente excl. fornec. e transporte do CAP (acima de 10.000 t)","t",68.49,94.48,0.0,162.97,"A acrescer",68.49,94.48]
[570300.0,"Pré-misturado a quente excl. fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)","t",84.16,98.11,0.0,182.27,"A acrescer",84.16,98.11]
[530160.0,"Rachão sem britagem (produzido)","m3",0.0,0.0,41.79,41.79,null,41.79,0]
[511000.0,"Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI","m2",4.54,0.0,0.0,4.54,null,4.54,0]
[511100.0,"Regularização compac.subleito 100% PN (A)","m2",3.98,0.0,0.0,3.98,null,3.98,0]
[511200.0,"Regularização compac.subleito 100% PN (B)","m2",4.36,0.0,0.0,4.36,null,4.36,0]
[511300.0,"Regularização do subleito sem compactação","m2",0.28,0.0,0.0,0.28,null,0.28,0]
[550000.0,"Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI","m3",24.06,59.08,2.14,85.28,"A acrescer",26.2,59.08]
[550500.0,"Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI","m3",24.06,49.21,2.67,75.94,"A acrescer",26.73,49.21]
[541000.0,"Solo arenoso fino (base) 100% PI","m3",20.81,0.0,4.92,25.73,"A acrescer",25.73,0]
[541100.0,"Solo arenoso fino (base) 100% PM","m3",24.84,0.0,5.0,29.84,"A acrescer",29.84,0]
[541300.0,"Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI","m3",20.95,0.0,0.0,20.95,null,20.95,0]
[541200.0,"Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM","m3",25.01,0.0,0.0,25.01,null,25.01,0]
[542000.0,"Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI","m3",27.88,20.9,4.53,53.31,"A acrescer",32.41,20.9]
[543000.0,"Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI","m3",30.79,31.08,4.48,66.35,"A acrescer",35.27,31.08]
[544200.0,"Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI","m3",33.76,41.25,4.44,79.45,"A acrescer",38.2,41.25]
[544000.0,"Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN","m3",27.01,40.12,4.32,71.45,"A acrescer",31.33,40.12]
[545200.0,"Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI","m3",36.6,51.42,4.4,92.42,"A acrescer",41,51.42]
[545000.0,"Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN","m3",29.26,49.72,4.28,83.26,"A acrescer",33.54,49.72]
[546000.0,"Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN","m3",31.5,59.33,4.24,95.07,"A acrescer",35.74,59.33]
[547000.0,"Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN","m3",35.24,68.37,4.2,107.81,"A acrescer",39.44,68.37]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[542100.0,"Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI","m3",29.28,23.24,4.53,57.05,"A acrescer",33.81,23.24]
[543100.0,"Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI","m3",29.28,34.55,4.48,68.31,"A acrescer",33.76,34.55]
[544300.0,"Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI","m3",29.28,45.85,4.44,79.57,"A acrescer",33.72,45.85]
[544100.0,"Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN","m3",23.0,44.6,4.32,71.92,"A acrescer",27.32,44.6]
[545300.0,"Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI","m3",29.28,57.16,4.4,90.84,"A acrescer",33.68,57.16]
[545100.0,"Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN","m3",23.0,55.28,4.28,82.56,"A acrescer",27.28,55.28]
[546100.0,"Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN","m3",23.0,65.95,4.24,93.19,"A acrescer",27.24,65.95]
[547100.0,"Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN","m3",23.0,76.01,4.2,103.21,"A acrescer",27.2,76.01]
[533000.0,"Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.)","m3",20.81,0.0,4.92,25.73,"A acrescer",25.73,0]
[533100.0,"Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.)","m3",20.81,0.0,6.02,26.83,"A acrescer",26.83,0]
[533200.0,"Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.)","m3",23.8,0.0,5.03,28.83,"A acrescer",28.83,0]
[533300.0,"Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.)","m3",23.8,0.0,6.15,29.95,"A acrescer",29.95,0]
[533500.0,"Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.)","m3",17.79,0.0,4.92,22.71,"A acrescer",22.71,0]
[533600.0,"Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.)","m3",17.79,0.0,6.02,23.81,"A acrescer",23.81,0]
[581030.0,"Transporte de asfalto diluido CM-30 (trecho)","t.km",0.85,0.0,0.0,0.85,null,0.85,0]
[581054.0,"Transporte de asfalto modificado por borracha (usina)","t.km",0.94,0.0,0.0,0.94,null,0.94,0]
[581052.0,"Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 c/polímero (trecho)","t.km",0.94,0.0,0.0,0.94,null,0.94,0]
[581053.0,"Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 c/polímero (usina)","t.km",0.94,0.0,0.0,0.94,null,0.94,0]
[581051.0,"Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 (trecho)","t.km",0.94,0.0,0.0,0.94,null,0.94,0]
[581050.0,"Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)","t.km",0.94,0.0,0.0,0.94,null,0.94,0]
[581020.0,"Transporte de emulsão com polímero (trecho)","t.km",0.85,0.0,0.0,0.85,null,0.85,0]
[581011.0,"Transporte de emulsão (trecho)","t.km",0.85,0.0,0.0,0.85,null,0.85,0]
[581010.0,"Transporte de emulsão (usina)","t.km",0.85,0.0,0.0,0.85,null,0.85,0]
[583100.0,"TSD exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m2",4.77,1.67,0.0,6.44,"A acrescer",4.77,1.67]
[587000.0,"TSS exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m2",3.58,0.67,0.0,4.25,"A acrescer",3.58,0.67]
[584200.0,"TST exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m2",5.21,2.14,0.0,7.35,"A acrescer",5.21,2.14]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[602600.0,"Aço CA-25 fornec. dobr. colocação","kg",7.54,7.75,0.0,15.29,null,7.54,7.75]
[603000.0,"Aço CA-50 fornec. dobr. colocação","kg",7.54,7.54,0.0,15.08,null,7.54,7.54]
[603300.0,"Aço CA-60 fornec. dobr. colocação","kg",7.54,8.64,0.0,16.18,null,7.54,8.64]
[603500.0,"Alvenaria de tijolos maciços","m3",447.32,891.0,0.0,1338.32,"A acrescer",447.32,891]
[603600.0,"Alvenaria pedra de mão argamassada","m3",125.66,143.11,0.0,268.77,"A acrescer",125.66,143.11]
[601100.0,"Apiloamento manual","m3",43.94,0.0,0.0,43.94,null,43.94,0]
[604000.0,"Argamassa cimento e areia 1:3","m3",170.04,326.02,0.0,496.06,"A acrescer",170.04,326.02]
[604100.0,"Argamassa cimento e areia 1:4","m3",170.04,269.81,0.0,439.85,"A acrescer",170.04,269.81]
[620700.0,"Boca de BDTC 1,00m","ud",153.33,0.0,2347.4,2500.73,"A acrescer",2500.73,0]
[620800.0,"Boca de BDTC 1,20m","ud",153.33,0.0,3038.12,3191.45,"A acrescer",3191.45,0]
[620900.0,"Boca de BDTC 1,50m","ud",222.49,0.0,5438.55,5661.04,"A acrescer",5661.04,0]
[621000.0,"Boca de BDTC 2,00m","ud",319.33,0.0,9796.9,10116.23,"A acrescer",10116.23,0]
[620000.0,"Boca de BSTC 0,40m","ud",97.99,0.0,503.69,601.68,"A acrescer",601.68,0]
[620100.0,"Boca de BSTC 0,60m","ud",97.99,0.0,806.33,904.32,"A acrescer",904.32,0]
[620200.0,"Boca de BSTC 0,80m","ud",97.99,0.0,1161.16,1259.15,"A acrescer",1259.15,0]
[620300.0,"Boca de BSTC 1,00m","ud",125.66,0.0,1674.21,1799.87,"A acrescer",1799.87,0]
[620400.0,"Boca de BSTC 1,20m","ud",125.66,0.0,2191.27,2316.93,"A acrescer",2316.93,0]
[620500.0,"Boca de BSTC 1,50m","ud",180.99,0.0,4004.44,4185.43,"A acrescer",4185.43,0]
[620600.0,"Boca de BSTC 2,00m","ud",264.0,0.0,7253.79,7517.79,"A acrescer",7517.79,0]
[621100.0,"Boca de BTTC 1,00m","ud",180.99,0.0,3020.59,3201.58,"A acrescer",3201.58,0]
[621200.0,"Boca de BTTC 1,20m","ud",180.99,0.0,3885.37,4066.36,"A acrescer",4066.36,0]
[621300.0,"Boca de BTTC 1,50m","ud",264.0,0.0,6875.2,7139.2,"A acrescer",7139.2,0]
[621400.0,"Boca de BTTC 2,00m","ud",374.67,0.0,12339.06,12713.73,"A acrescer",12713.73,0]
[622000.0,"Boca de saída dreno profundo - tipo 1","ud",17.59,40.0,172.19,229.78,"A acrescer",189.78,40]
[622100.0,"Boca de saída dreno profundo - tipo 2","ud",23.13,40.0,217.19,280.32,"A acrescer",240.32,40]
[622300.0,"Boca de saída dreno sub-horizontal","ud",14.83,0.0,31.92,46.75,"A acrescer",46.75,0]
[622200.0,"Boca de saída dreno sub-superficial","ud",38.86,29.33,85.05,153.24,"A acrescer",123.91,29.33]
[613000.0,"Bueiro metálico MP-100 circular e=2,0mm","kg",0.48,39.7,0.0,40.18,"A acrescer",0.48,39.7]
[613100.0,"Bueiro metálico MP-100 circular e=2,7mm","kg",0.48,38.2,0.0,38.68,"A acrescer",0.48,38.2]
[613200.0,"Bueiro metálico MP-100 circular e=3,4mm","kg",0.48,37.0,0.0,37.48,"A acrescer",0.48,37]
[613300.0,"Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm","kg",0.98,41.0,0.0,41.98,"A acrescer",0.98,41]
[613400.0,"Bueiro metálico MP-152 circular e=3,4mm","kg",0.98,41.0,0.0,41.98,"A acrescer",0.98,41]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[613500.0,"Bueiro metálico MP-152 circular e=4,7mm","kg",0.98,37.5,0.0,38.48,"A acrescer",0.98,37.5]
[613600.0,"Bueiro metálico MP-152 circular e=6,3mm","kg",0.98,38.2,0.0,39.18,"A acrescer",0.98,38.2]
[606100.0,"Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",26.6,18.13,332.6,377.33,"A acrescer",359.2,18.13]
[606020.0,"Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",26.6,18.13,353.03,397.76,"A acrescer",379.63,18.13]
[605100.0,"Concreto Fck =  9 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,217.32,0.0,409.08,"A acrescer",191.76,217.32]
[605300.0,"Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,283.39,0.0,475.15,"A acrescer",191.76,283.39]
[605400.0,"Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,290.99,0.0,482.75,"A acrescer",191.76,290.99]
[605500.0,"Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,312.57,0.0,504.33,"A acrescer",191.76,312.57]
[605600.0,"Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,324.45,0.0,516.21,"A acrescer",191.76,324.45]
[605700.0,"Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,334.98,0.0,526.74,"A acrescer",191.76,334.98]
[605800.0,"Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,337.8,0.0,529.56,"A acrescer",191.76,337.8]
[605900.0,"Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,360.92,0.0,552.68,"A acrescer",191.76,360.92]
[606200.0,"Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,377.47,0.0,569.23,"A acrescer",191.76,377.47]
[605000.0,"Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,206.01,0.0,397.77,"A acrescer",191.76,206.01]
[612600.0,"Corpo de BDTC 0,80m com berço","m",135.65,775.0,286.26,1196.91,"A acrescer",421.91,775]
[611800.0,"Corpo de BDTC 1,00m com berço","m",189.02,1085.0,410.24,1684.26,"A acrescer",599.26,1085]
[611050.0,"Corpo de BDTC 1,00m sem berço","m",156.3,1085.0,13.19,1254.49,"A acrescer",169.49,1085]
[611900.0,"Corpo de BDTC 1,20m com berço","m",252.03,1400.0,560.81,2212.84,"A acrescer",812.84,1400]
[611250.0,"Corpo de BDTC 1,20m sem berço","m",208.4,1400.0,17.59,1625.99,"A acrescer",225.99,1400]
[612000.0,"Corpo de BDTC 1,50m com berço","m",378.05,2705.0,812.07,3895.12,"A acrescer",1190.12,2705]
[611450.0,"Corpo de BDTC 1,50m sem berço","m",312.61,2705.0,21.99,3039.6,"A acrescer",334.6,2705]
[612100.0,"Corpo de BDTC 2,00m com berço","m",811.44,5068.0,1310.27,7189.71,"A acrescer",2121.71,5068]
[610500.0,"Corpo de BSTC 0,40m com berço","m",28.47,158.5,66.31,253.28,"A acrescer",94.78,158.5]
[610400.0,"Corpo de BSTC 0,40m sem berço","m",26.58,158.5,2.63,187.71,"A acrescer",29.21,158.5]
[610700.0,"Corpo de BSTC 0,60m com berço","m",45.21,247.5,95.0,387.71,"A acrescer",140.21,247.5]
[610600.0,"Corpo de BSTC 0,60m sem berço","m",42.07,247.5,3.51,293.08,"A acrescer",45.58,247.5]
[610900.0,"Corpo de BSTC 0,80m com berço","m",67.82,387.5,156.4,611.72,"A acrescer",224.22,387.5]
[610800.0,"Corpo de BSTC 0,80m sem berço","m",63.1,387.5,4.39,454.99,"A acrescer",67.49,387.5]
[611100.0,"Corpo de BSTC 1,00m com berço","m",94.51,542.5,230.07,867.08,"A acrescer",324.58,542.5]
[611000.0,"Corpo de BSTC 1,00m sem berço","m",78.15,542.5,6.59,627.24,"A acrescer",84.74,542.5]
[611300.0,"Corpo de BSTC 1,20m com berço","m",126.01,700.0,310.9,1136.91,"A acrescer",436.91,700]
[611200.0,"Corpo de BSTC 1,20m sem berço","m",104.2,700.0,8.79,812.99,"A acrescer",112.99,700]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[611500.0,"Corpo de BSTC 1,50m com berço","m",189.02,1352.5,443.74,1985.26,"A acrescer",632.76,1352.5]
[611400.0,"Corpo de BSTC 1,50m sem berço","m",156.3,1352.5,10.99,1519.79,"A acrescer",167.29,1352.5]
[611700.0,"Corpo de BSTC 2,00m com berço","m",405.72,2534.0,705.04,3644.76,"A acrescer",1110.76,2534]
[611600.0,"Corpo de BSTC 2,00m sem berço","m",312.61,2534.0,13.19,2859.8,"A acrescer",325.8,2534]
[612200.0,"Corpo de BTTC 1,00m com berço","m",268.36,1627.5,590.41,2486.27,"A acrescer",858.77,1627.5]
[611150.0,"Corpo de BTTC 1,00m sem berço","m",224.74,1627.5,19.79,1872.03,"A acrescer",244.53,1627.5]
[612300.0,"Corpo de BTTC 1,20m com berço","m",430.21,2100.0,810.73,3340.94,"A acrescer",1240.94,2100]
[611350.0,"Corpo de BTTC 1,20m sem berço","m",337.11,2100.0,26.39,2463.5,"A acrescer",363.5,2100]
[612400.0,"Corpo de BTTC 1,50m com berço","m",614.58,4057.5,1180.01,5852.09,"A acrescer",1794.59,4057.5]
[611550.0,"Corpo de BTTC 1,50m sem berço","m",481.58,4057.5,32.98,4572.06,"A acrescer",514.56,4057.5]
[612500.0,"Corpo de BTTC 2,00m com berço","m",1308.22,7602.0,1915.49,10825.71,"A acrescer",3223.71,7602]
[606500.0,"Demolição de alvenaria","m3",150.05,0.0,0.0,150.05,null,150.05,0]
[606600.0,"Demolição de concreto armado","m3",267.42,5.22,0.0,272.64,null,267.42,5.22]
[606700.0,"Demolição de concreto simples","m3",127.84,3.13,0.0,130.97,null,127.84,3.13]
[643000.0,"Dreno profundo em rocha - tipo 1","m",15.96,49.26,0.0,65.22,"A acrescer",15.96,49.26]
[643100.0,"Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT)","m",18.72,57.18,0.0,75.9,"A acrescer",18.72,57.18]
[643200.0,"Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT)","m",18.72,60.82,0.0,79.54,"A acrescer",18.72,60.82]
[643300.0,"Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT)","m",24.25,21.34,0.0,45.59,"A acrescer",24.25,21.34]
[643400.0,"Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT)","m",24.25,24.98,0.0,49.23,"A acrescer",24.25,24.98]
[643500.0,"Dreno profundo em rocha - tipo 4","m",21.49,13.42,0.0,34.91,"A acrescer",21.49,13.42]
[643600.0,"Dreno profundo em rocha - tipo 5","m",15.96,50.61,0.0,66.57,"A acrescer",15.96,50.61]
[640000.0,"Dreno profundo em solo - tipo 1","m",29.78,66.0,4.39,100.17,"A acrescer",34.17,66]
[640100.0,"Dreno profundo em solo - tipo 1A","m",51.29,85.23,4.39,140.91,"A acrescer",55.68,85.23]
[640200.0,"Dreno profundo em solo - tipo 2","m",29.78,73.69,0.0,103.47,"A acrescer",29.78,73.69]
[640300.0,"Dreno profundo em solo - tipo 2A","m",51.29,92.92,0.0,144.21,"A acrescer",51.29,92.92]
[640600.0,"Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT)","m",75.87,59.08,4.39,139.34,"A acrescer",80.26,59.08]
[640700.0,"Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT)","m",75.87,66.18,4.39,146.44,"A acrescer",80.26,66.18]
[640400.0,"Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT)","m",51.6,38.33,4.39,94.32,"A acrescer",55.99,38.33]
[640500.0,"Dreno profundo em solo - tipo 3(GT)","m",51.6,43.61,4.39,99.6,"A acrescer",55.99,43.61]
[641000.0,"Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT)","m",75.87,67.37,0.0,143.24,"A acrescer",75.87,67.37]
[641100.0,"Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT)","m",75.87,75.2,0.0,151.07,"A acrescer",75.87,75.2]
[640800.0,"Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT)","m",51.6,46.63,0.0,98.23,"A acrescer",51.6,46.63]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[640900.0,"Dreno profundo em solo - tipo 4(GT)","m",51.6,52.64,0.0,104.24,"A acrescer",51.6,52.64]
[641400.0,"Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT)","m",56.82,94.91,4.39,156.12,"A acrescer",61.21,94.91]
[641500.0,"Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT)","m",56.82,102.01,4.39,163.22,"A acrescer",61.21,102.01]
[641200.0,"Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT)","m",35.32,74.17,4.39,113.88,"A acrescer",39.71,74.17]
[641300.0,"Dreno profundo em solo - tipo 5(GT)","m",35.32,79.45,4.39,119.16,"A acrescer",39.71,79.45]
[641800.0,"Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT)","m",56.82,103.21,0.0,160.03,"A acrescer",56.82,103.21]
[641900.0,"Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT)","m",56.82,111.04,0.0,167.86,"A acrescer",56.82,111.04]
[641600.0,"Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT)","m",35.32,82.46,0.0,117.78,"A acrescer",35.32,82.46]
[641700.0,"Dreno profundo em solo - tipo 6(GT)","m",35.32,88.47,0.0,123.79,"A acrescer",35.32,88.47]
[644300.0,"Dreno sub-horizontal","m",78.43,186.86,0.0,265.29,null,78.43,186.86]
[644100.0,"Dreno sub-superficial - tipo 1","m",10.74,4.02,2.48,17.24,"A acrescer",13.22,4.02]
[644200.0,"Dreno sub-superficial - tipo 2","m",11.65,4.69,0.0,16.34,"A acrescer",11.65,4.69]
[603700.0,"Enrocamento pedra de mão arrumada","m3",120.77,72.54,0.0,193.31,"A acrescer",120.77,72.54]
[603800.0,"Enrocamento pedra de mão jogada","m3",55.33,60.45,0.0,115.78,"A acrescer",55.33,60.45]
[600300.0,"Escavação de bueiros em 1a. cat.","m3",8.64,0.0,0.0,8.64,null,8.64,0]
[600400.0,"Escavação de bueiros em 2a. cat.","m3",9.04,0.0,0.0,9.04,null,9.04,0]
[600500.0,"Escavação de bueiros em 3a. cat.","m3",25.86,47.33,0.0,73.19,null,25.86,47.33]
[600900.0,"Escavação de corta-rio em 1a. cat.","m3",8.64,0.0,0.0,8.64,null,8.64,0]
[601000.0,"Escavação de corta-rio em 2a. cat.","m3",9.04,0.0,0.0,9.04,null,9.04,0]
[601300.0,"Escavação de corta-rio em 3a. cat.","m3",25.86,47.33,0.0,73.19,null,25.86,47.33]
[600000.0,"Escavação manual de vala 1a. cat.","m3",41.49,0.0,0.0,41.49,null,41.49,0]
[600100.0,"Escavação manual de vala 2a. cat.","m3",55.33,0.0,0.0,55.33,null,55.33,0]
[600200.0,"Escavação manual de vala 3a. cat.","m3",100.32,47.33,0.0,147.65,null,100.32,47.33]
[600600.0,"Escavação valas de drenagem 1a. cat.","m3",17.19,0.0,0.0,17.19,null,17.19,0]
[600700.0,"Escavação valas de drenagem 2a. cat.","m3",25.59,0.0,0.0,25.59,null,25.59,0]
[600800.0,"Escavação valas de drenagem 3a. cat.","m3",58.77,47.33,0.0,106.1,null,58.77,47.33]
[602200.0,"Escoramento de cavas de fundação","m2",67.68,34.69,0.0,102.37,null,67.68,34.69]
[602100.0,"Formas de madeira compensada  resinada","m2",38.61,29.15,0.0,67.76,null,38.61,29.15]
[602000.0,"Formas de madeira comum","m2",40.66,14.8,0.0,55.46,null,40.66,14.8]
[600125.0,"Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=600mm articulado Classe 125","ud",11.19,482.36,0.0,493.55,"A acrescer",11.19,482.36]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[601125.0,"Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=600mm articulado Classe 400","ud",11.19,540.97,0.0,552.16,"A acrescer",11.19,540.97]
[661125.0,"Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 125","ud",11.19,554.39,0.0,565.58,"A acrescer",11.19,554.39]
[662400.0,"Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 400","ud",11.19,687.98,0.0,699.17,"A acrescer",11.19,687.98]
[660050.0,"Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 50","ud",11.19,480.13,0.0,491.32,"A acrescer",11.19,480.13]
[671400.0,"Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=700mm R-3 articulado Classe 400","ud",11.19,728.0,0.0,739.19,"A acrescer",11.19,728]
[673400.0,"Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=730mm R-3 c/aro Classe 400","ud",11.19,1214.0,0.0,1225.19,"A acrescer",11.19,1214]
[681400.0,"Fornecimento e colocação de tampão ferro fundido ø=800mm articulado Classe 400","ud",11.19,1408.75,0.0,1419.94,"A acrescer",11.19,1408.75]
[607000.0,"Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT)","m2",1.3,3.96,0.0,5.26,null,1.3,3.96]
[607100.0,"Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT)","m2",1.85,6.43,0.0,8.28,null,1.85,6.43]
[607500.0,"Fornecimento e colocação tubo concreto d=20cm","m",9.35,40.0,0.35,49.7,"A acrescer",9.7,40]
[607600.0,"Fornecimento e colocação tubo concreto d=30cm","m",12.12,47.0,0.52,59.64,"A acrescer",12.64,47]
[603100.0,"Grade ferro p/ boca de lobo","ud",169.52,153.84,0.0,323.36,null,169.52,153.84]
[603200.0,"Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta","ud",204.94,450.87,0.0,655.81,null,204.94,450.87]
[603900.0,"Lastro de brita","m3",55.33,67.14,0.0,122.47,"A acrescer",55.33,67.14]
[633100.0,"Limpeza e desobstrução de bueiros duplos","m",162.58,0.0,0.0,162.58,null,162.58,0]
[633000.0,"Limpeza e desobstrução de bueiros simples","m",81.28,0.0,0.0,81.28,null,81.28,0]
[633200.0,"Limpeza e desobstrução de bueiros triplos","m",243.87,0.0,0.0,243.87,null,243.87,0]
[810100.0,"Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora)","m",2.97,0.0,63.96,66.93,"A acrescer",66.93,0]
[810050.0,"Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado)","m",34.49,0.0,64.61,99.1,"A acrescer",99.1,0]
[810200.0,"Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora)","m",2.97,0.0,25.48,28.45,"A acrescer",28.45,0]
[810150.0,"Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)","m",18.92,0.0,25.74,44.66,"A acrescer",44.66,0]
[810300.0,"Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora)","m",2.97,0.0,19.34,22.31,"A acrescer",22.31,0]
[810250.0,"Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)","m",16.87,0.0,19.55,36.42,"A acrescer",36.42,0]
[810400.0,"Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora)","m",2.97,0.0,39.98,42.95,"A acrescer",42.95,0]
[810350.0,"Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado)","m",20.97,0.0,40.46,61.43,"A acrescer",61.43,0]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[810500.0,"Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora)","m",2.97,0.0,10.03,13.0,"A acrescer",13,0]
[810450.0,"Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado)","m",12.98,0.0,10.16,23.14,"A acrescer",23.14,0]
[810600.0,"Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora)","m",2.97,0.0,55.89,58.86,"A acrescer",58.86,0]
[810550.0,"Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado)","m",23.02,0.0,56.46,79.48,"A acrescer",79.48,0]
[810700.0,"Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora)","m",2.97,0.0,19.93,22.9,"A acrescer",22.9,0]
[810650.0,"Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)","m",16.87,0.0,20.14,37.01,"A acrescer",37.01,0]
[810800.0,"Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora)","m",2.97,0.0,13.79,16.76,"A acrescer",16.76,0]
[810750.0,"Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado)","m",13.91,0.0,13.92,27.83,"A acrescer",27.83,0]
[810900.0,"Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora)","m",2.97,0.0,22.81,25.78,"A acrescer",25.78,0]
[810850.0,"Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado)","m",17.08,0.0,23.07,40.15,"A acrescer",40.15,0]
[811900.0,"Meio fio de concreto tipo 9B (executado c/ extrusora)","m",2.97,0.0,8.63,11.6,"A acrescer",11.6,0]
[811850.0,"Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado)","m",12.78,0.0,8.71,21.49,"A acrescer",21.49,0]
[601200.0,"Reaterro e apiloamento mecânico","m3",25.29,0.0,0.0,25.29,null,25.29,0]
[630300.0,"Remoção de bueiro 0,30m","m",14.57,0.0,0.0,14.57,null,14.57,0]
[630400.0,"Remoção de bueiro 0,40m","m",18.21,0.0,0.0,18.21,null,18.21,0]
[630500.0,"Remoção de bueiro 0,50m","m",19.87,0.0,0.0,19.87,null,19.87,0]
[630600.0,"Remoção de bueiro 0,60m","m",21.86,0.0,0.0,21.86,null,21.86,0]
[630800.0,"Remoção de bueiro 0,80m","m",43.72,0.0,0.0,43.72,null,43.72,0]
[631000.0,"Remoção de bueiro 1,00m","m",44.22,0.0,0.0,44.22,null,44.22,0]
[631200.0,"Remoção de bueiro 1,20m","m",53.06,0.0,0.0,53.06,null,53.06,0]
[631500.0,"Remoção de bueiro 1,50m","m",66.33,0.0,0.0,66.33,null,66.33,0]
[653000.0,"Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1","m",46.76,0.22,75.1,122.08,"A acrescer",121.86,0.22]
[653100.0,"Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1A","m",33.31,0.14,54.23,87.68,"A acrescer",87.54,0.14]
[653200.0,"Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2","m",39.35,0.18,58.29,97.82,"A acrescer",97.64,0.18]
[653300.0,"Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  2A","m",28.65,0.12,40.65,69.42,"A acrescer",69.3,0.12]
[653400.0,"Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3","m",34.7,0.15,49.15,84.0,"A acrescer",83.85,0.15]
[653500.0,"Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  3A","m",25.38,0.1,34.42,59.9,"A acrescer",59.8,0.1]
[653600.0,"Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4","m",28.65,0.09,32.28,61.02,"A acrescer",60.93,0.09]
[653700.0,"Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  4A","m",20.72,0.06,22.04,42.82,"A acrescer",42.76,0.06]
[654000.0,"Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B exclusive fornecimento e transporte de emulsão","m",65.85,9.19,10.83,85.87,"A acrescer",76.68,9.19]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[654100.0,"Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B exclusive fornecimento e transporte de emulsão","m",50.71,6.36,5.56,62.63,"A acrescer",56.27,6.36]
[650000.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  1","m",50.04,0.25,70.63,120.92,"A acrescer",120.67,0.25]
[650100.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  2","m",34.7,0.15,47.2,82.05,"A acrescer",81.9,0.15]
[650200.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  2A","m",25.38,0.1,34.0,59.48,"A acrescer",59.38,0.1]
[650300.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  3","m",30.04,0.12,39.94,70.1,"A acrescer",69.98,0.12]
[650400.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  3A","m",24.0,0.08,27.98,52.06,"A acrescer",51.98,0.08]
[650600.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  4","m",27.27,0.09,31.86,59.22,"A acrescer",59.13,0.09]
[650700.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  4A","m",20.72,0.06,21.41,42.19,"A acrescer",42.13,0.06]
[652500.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  5","m",46.76,0.21,90.79,137.76,"A acrescer",137.55,0.21]
[650800.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  6","m",31.42,0.12,61.12,92.66,"A acrescer",92.54,0.12]
[650900.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  6A","m",24.0,0.08,46.48,70.56,"A acrescer",70.48,0.08]
[651000.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  7","m",28.65,0.12,49.62,78.39,"A acrescer",78.27,0.12]
[651100.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  7A","m",20.72,0.08,36.5,57.3,"A acrescer",57.22,0.08]
[651200.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  8","m",25.38,0.09,39.64,65.11,"A acrescer",65.02,0.09]
[651300.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  8A","m",19.34,0.06,29.54,48.94,"A acrescer",48.88,0.06]
[651400.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  9","m",34.7,0.15,46.87,81.72,"A acrescer",81.57,0.15]
[651500.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo  9A","m",25.38,0.1,32.64,58.12,"A acrescer",58.02,0.1]
[651600.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo 10","m",44.0,0.22,66.85,111.07,"A acrescer",110.85,0.22]
[651700.0,"Sarjeta triangular concreto - tipo 10A","m",31.42,0.14,48.58,80.14,"A acrescer",80,0.14]
[652000.0,"Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  2B exclusive fornecimento e transporte de emulsão","m",65.85,9.07,9.38,84.3,"A acrescer",75.23,9.07]
[652100.0,"Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  3B exclusive fornecimento e transporte de emulsão","m",58.13,7.69,7.67,73.49,"A acrescer",65.8,7.69]
[652200.0,"Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  4B exclusive fornecimento e transporte de emulsão","m",50.71,6.39,5.14,62.24,"A acrescer",55.85,6.39]
[652300.0,"Sarjeta triangular solo-cimento - tipo  9B exclusive fornecimento e transporte de emulsão","m",65.85,9.19,8.55,83.59,"A acrescer",74.4,9.19]
[652400.0,"Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B exclusive fornecimento e transporte de emulsão","m",87.04,12.42,14.91,114.37,"A acrescer",101.95,12.42]
[655100.0,"Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m","m",55.08,47.0,318.05,420.13,"A acrescer",373.13,47]
[655200.0,"Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m","m",48.53,47.0,241.04,336.57,"A acrescer",289.57,47]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[655300.0,"Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m","m",43.89,47.0,220.77,311.66,"A acrescer",264.66,47]
[655400.0,"Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m","m",39.22,47.0,171.19,257.41,"A acrescer",210.41,47]
[655500.0,"Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas","m",76.47,0.0,457.28,533.75,"A acrescer",533.75,0]
[655600.0,"Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas","m",71.82,0.0,394.89,466.71,"A acrescer",466.71,0]
[655700.0,"Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas","m",67.15,0.0,353.99,421.14,"A acrescer",421.14,0]
[655800.0,"Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha","m",78.35,0.0,640.07,718.42,"A acrescer",718.42,0]
[655900.0,"Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha","m",73.71,0.0,542.98,616.69,"A acrescer",616.69,0]
[656000.0,"Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha","m",69.04,0.0,470.67,539.71,"A acrescer",539.71,0]
[660000.0,"Valeta concreto proteção aterro - tipo 5","m",34.7,0.16,52.61,87.47,"A acrescer",87.31,0.16]
[660100.0,"Valeta concreto proteção aterro - tipo 5A","m",50.04,0.25,81.05,131.34,"A acrescer",131.09,0.25]
[660200.0,"Valeta concreto proteção aterro - tipo 6","m",44.0,0.21,76.0,120.21,"A acrescer",120,0.21]
[660300.0,"Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A","m",60.74,0.31,114.64,175.69,"A acrescer",175.38,0.31]
[660400.0,"Valeta concreto proteção aterro - tipo 7","m",30.04,0.12,41.17,71.33,"A acrescer",71.21,0.12]
[660500.0,"Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A","m",40.74,0.18,62.89,103.81,"A acrescer",103.63,0.18]
[660600.0,"Valeta concreto proteção aterro - tipo 8","m",39.35,0.16,63.07,102.58,"A acrescer",102.42,0.16]
[660700.0,"Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A","m",51.42,0.25,93.16,144.83,"A acrescer",144.58,0.25]
[661000.0,"Valeta concreto proteção corte - tipo 5","m",39.35,0.16,67.62,107.13,"A acrescer",106.97,0.16]
[661100.0,"Valeta concreto proteção corte - tipo 5A","m",52.8,0.28,104.87,157.95,"A acrescer",157.67,0.28]
[661200.0,"Valeta concreto proteção corte - tipo 6","m",47.27,0.21,85.74,133.22,"A acrescer",133.01,0.21]
[661300.0,"Valeta concreto proteção corte - tipo 6A","m",65.39,0.34,151.23,216.96,"A acrescer",216.62,0.34]
[661400.0,"Valeta concreto proteção corte - tipo 7","m",31.42,0.14,53.81,85.37,"A acrescer",85.23,0.14]
[661500.0,"Valeta concreto proteção corte - tipo 7A","m",45.38,0.22,81.83,127.43,"A acrescer",127.21,0.22]
[661600.0,"Valeta concreto proteção corte - tipo 8","m",40.74,0.18,83.75,124.67,"A acrescer",124.49,0.18]
[661700.0,"Valeta concreto proteção corte - tipo 8A","m",56.08,0.28,122.18,178.54,"A acrescer",178.26,0.28]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: PAVIMENTO RÍGIDO",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[502615.0,"Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa","m3",8.14,0.0,319.28,327.42,"A acrescer",327.42,0]
[502605.0,"Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa","m3",8.14,0.0,184.74,192.88,"A acrescer",192.88,0]
[505185.0,"Concreto magro usinado, espalhamento manual","m3",15.82,0.0,232.44,248.26,"A acrescer",248.26,0]
[505415.0,"Cura química de pavimento de concreto","m2",0.71,6.23,0.0,6.94,null,0.71,6.23]
[505416.0,"Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura","m2",4.99,5.55,0.0,10.54,null,4.99,5.55]
[511110.0,"Forma metálica para pavimento","m2",0.51,3.18,0.0,3.69,null,0.51,3.18]
[504840.0,"Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³)","kg",0.17,51.82,0.0,51.99,null,0.17,51.82]
[503110.0,"Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras","m2",0.36,1.56,0.0,1.92,null,0.36,1.56]
[507215.0,"Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência","kg",0.13,7.46,0.0,7.59,null,0.13,7.46]
[507210.0,"Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação","kg",0.11,7.36,0.0,7.47,null,0.11,7.36]
[507220.0,"Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm","kg",0.05,7.37,0.0,7.42,null,0.05,7.37]
[507225.0,"Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm","kg",0.05,7.34,0.0,7.39,null,0.05,7.34]
[507232.0,"Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm","kg",0.05,7.34,0.0,7.39,null,0.05,7.34]
[504920.0,"Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente","kg",0.27,9.22,0.0,9.49,"A acrescer",0.27,9.22]
[502660.0,"Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno","m",3.73,12.65,0.0,16.38,null,3.73,12.65]
[502680.0,"Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno","m",2.72,12.13,0.0,14.85,null,2.72,12.13]
[502670.0,"Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno","m",6.81,12.13,0.0,18.94,null,6.81,12.13]
[502645.0,"Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora","m3",14.02,0.0,329.25,343.27,"A acrescer",343.27,0]
[502646.0,"Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória","m3",54.44,0.0,332.04,386.48,"A acrescer",386.48,0]
[500501.0,"Usinagem de Concreto Fck =  5 MPa com cimento a granel","m3",15.07,169.67,0.0,184.74,"A acrescer",15.07,169.67]
[501501.0,"Usinagem de Concreto Fck = 15 MPa com cimento a granel","m3",15.07,304.21,0.0,319.28,"A acrescer",15.07,304.21]
[500045.0,"Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a granel","m3",15.07,314.18,0.0,329.25,"A acrescer",15.07,314.18]
[501509.0,"Usinagem de concreto magro","m3",15.07,217.37,0.0,232.44,"A acrescer",15.07,217.37]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[706400.0,"Aço CA-25 fornec. dobr. colocação","kg",7.54,7.75,0.0,15.29,null,7.54,7.75]
[730000.0,"Aço CA-50 fornec. dobr. colocação","kg",7.54,7.67,0.0,15.21,null,7.54,7.67]
[730600.0,"Aço CA-60 fornec. dobr. colocação","kg",7.54,8.64,0.0,16.18,null,7.54,8.64]
[708000.0,"Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores","kg",40.06,132.59,0.0,172.65,null,40.06,132.59]
[744000.0,"Alvenaria pedra de mão argamassada","m3",125.66,143.11,0.0,268.77,"A acrescer",125.66,143.11]
[713200.0,"Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma","m2",79.87,42.34,0.32,122.53,null,80.19,42.34]
[707000.0,"Apicoamento em concreto","m2",45.48,0.0,0.0,45.48,null,45.48,0]
[756000.0,"Apoio elastomérico fretado fornec.colocação","kg",23.82,113.52,0.0,137.34,null,23.82,113.52]
[745000.0,"Argamassa cimento e areia 1:3","m3",170.04,326.02,0.0,496.06,"A acrescer",170.04,326.02]
[722500.0,"Argamassa fluída para estaca raiz (volume efetivamente aplicado)","m3",179.84,624.34,0.0,804.18,"A acrescer",179.84,624.34]
[741550.0,"Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",26.6,18.13,332.6,377.33,"A acrescer",359.2,18.13]
[741020.0,"Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",26.6,18.13,353.03,397.76,"A acrescer",379.63,18.13]
[741500.0,"Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,283.39,0.0,475.15,"A acrescer",191.76,283.39]
[741800.0,"Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,290.99,0.0,482.75,"A acrescer",191.76,290.99]
[742000.0,"Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,312.57,0.0,504.33,"A acrescer",191.76,312.57]
[742200.0,"Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,324.45,0.0,516.21,"A acrescer",191.76,324.45]
[742400.0,"Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,334.98,0.0,526.74,"A acrescer",191.76,334.98]
[742500.0,"Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,337.8,0.0,529.56,"A acrescer",191.76,337.8]
[742800.0,"Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,349.26,0.0,541.02,"A acrescer",191.76,349.26]
[743000.0,"Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,360.92,0.0,552.68,"A acrescer",191.76,360.92]
[743200.0,"Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,377.47,0.0,569.23,"A acrescer",191.76,377.47]
[743500.0,"Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,397.87,0.0,589.63,"A acrescer",191.76,397.87]
[740000.0,"Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.","m3",191.76,206.01,0.0,397.77,"A acrescer",191.76,206.01]
[706500.0,"Demolição de alvenaria","m3",150.05,0.0,0.0,150.05,null,150.05,0]
[706600.0,"Demolição de concreto armado","m3",267.42,5.22,0.0,272.64,null,267.42,5.22]
[706700.0,"Demolição de concreto simples","m3",127.84,3.13,0.0,130.97,null,127.84,3.13]
[753400.0,"Dreno ferro galvanizado 0,40m 3\"","ud",10.29,39.95,0.0,50.24,null,10.29,39.95]
[754400.0,"Dreno ferro galvanizado 0,40m 4\"","ud",10.29,57.86,0.0,68.15,null,10.29,57.86]
[746000.0,"Enrocamento pedra de mão arrumada","m3",120.77,72.54,0.0,193.31,"A acrescer",120.77,72.54]
[746100.0,"Enrocamento pedra de mão jogada","m3",55.33,60.45,0.0,115.78,"A acrescer",55.33,60.45]
[716100.0,"Ensecadeira dupla madeira h >  2m","m2",237.82,283.73,21.97,543.52,null,259.79,283.73]
[716000.0,"Ensecadeira dupla madeira h <= 2m","m2",176.25,143.14,21.97,341.36,null,198.22,143.14]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[715100.0,"Ensecadeira simples madeira h >  2m","m2",179.95,159.59,0.0,339.54,null,179.95,159.59]
[715000.0,"Ensecadeira simples madeira h <= 2m","m2",120.92,90.09,0.0,211.01,null,120.92,90.09]
[703100.0,"Escavação c/ esgotamento 1a. cat.","m3",74.62,0.0,0.0,74.62,null,74.62,0]
[703200.0,"Escavação c/ esgotamento 2a. cat.","m3",88.46,0.0,0.0,88.46,null,88.46,0]
[703300.0,"Escavação c/ esgotamento 3a. cat.","m3",104.65,47.33,0.0,151.98,null,104.65,47.33]
[702100.0,"Escavação p/ fundação em 1a. cat.","m3",41.49,0.0,0.0,41.49,null,41.49,0]
[702200.0,"Escavação p/ fundação em 2a. cat.","m3",55.33,0.0,0.0,55.33,null,55.33,0]
[702300.0,"Escavação p/ fundação em 3a. cat.","m3",100.32,47.33,0.0,147.65,null,100.32,47.33]
[704100.0,"Escavação tubulão a céu aberto 1a. cat.","m3",1517.43,0.0,0.0,1517.43,null,1517.43,0]
[704200.0,"Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat.","m3",2023.25,0.0,0.0,2023.25,null,2023.25,0]
[704300.0,"Escavação tubulão a céu aberto 3a. cat.","m3",3497.4,0.0,0.0,3497.4,null,3497.4,0]
[701100.0,"Escavação 1a. cat. p/galerias celulares","m3",8.64,0.0,0.0,8.64,null,8.64,0]
[701200.0,"Escavação 2a. cat. p/galerias celulares","m3",9.04,0.0,0.0,9.04,null,9.04,0]
[701300.0,"Escavação 3a. cat. p/galerias celulares","m3",25.86,47.33,0.0,73.19,null,25.86,47.33]
[712100.0,"Escoramento cavas de fundação","m2",67.68,34.69,0.0,102.37,null,67.68,34.69]
[712000.0,"Escoramento (cimbramento) inclusive fundação","m3",85.61,39.61,0.0,125.22,null,85.61,39.61]
[712200.0,"Escoramento de galerias celulares","m3",40.3,39.98,0.0,80.28,null,40.3,39.98]
[713000.0,"Escoramento simples p/ andaimes","m3",40.3,39.98,0.0,80.28,null,40.3,39.98]
[711000.0,"Formas de madeira compensada resinada","m2",39.84,31.41,0.0,71.25,null,39.84,31.41]
[720000.0,"Fornecimento e cravação estaca duplo trilho TR-37","m",241.73,516.19,0.0,757.92,"A acrescer",241.73,516.19]
[720100.0,"Fornecimento e cravação estaca triplo trilho TR-37","m",268.58,774.29,0.0,1042.87,"A acrescer",268.58,774.29]
[757000.0,"Gradil ferro galv. d=2\" c/ suporte de concreto","m",58.09,132.16,43.41,233.66,"A acrescer",101.5,132.16]
[757200.0,"Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m","ud",113.28,20.27,366.86,500.41,"A acrescer",480.14,20.27]
[743900.0,"Lastro de brita","m3",55.33,67.14,0.0,122.47,"A acrescer",55.33,67.14]
[707100.0,"Limpeza c/ jato de água","m2",14.46,0.0,0.0,14.46,null,14.46,0]
[706100.0,"Perfuração em concreto armado d=10,0mm","m",108.28,0.62,0.0,108.9,null,108.28,0.62]
[706120.0,"Perfuração em concreto armado d=12,7mm","m",131.35,2.44,0.0,133.79,null,131.35,2.44]
[706160.0,"Perfuração em concreto armado d=16,0mm","m",183.9,1.61,0.0,185.51,null,183.9,1.61]
[706200.0,"Perfuração em concreto armado d=20,0mm","m",229.87,3.09,0.0,232.96,null,229.87,3.09]
[706250.0,"Perfuração em concreto armado d=25,0mm","m",306.5,7.71,0.0,314.21,null,306.5,7.71]
[706350.0,"Perfuração em concreto armado d=40,0mm","m",309.86,16.58,0.0,326.44,null,309.86,16.58]
[706000.0,"Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm","m",228.27,26.1,0.0,254.37,null,228.27,26.1]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[758000.0,"Pintura a cimento e limpeza","m2",8.97,0.56,0.0,9.53,"A acrescer",8.97,0.56]
[708880.0,"Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto, Vedapren ou equivalente (2 demãos)","m2",30.21,50.56,0.0,80.77,null,30.21,50.56]
[713100.0,"Plataforma de madeira p/ andaimes","m2",12.24,17.66,0.0,29.9,null,12.24,17.66]
[705000.0,"Reaterro e apiloamento mecânico","m3",25.29,0.0,0.0,25.29,null,25.29,0]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[531020.0,"Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo","m3",34.98,0.0,120.46,155.44,"A acrescer",155.44,0]
[531030.0,"Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo","m3",22.61,0.0,120.46,143.07,"A acrescer",143.07,0]
[804300.0,"Capina manual","m2",0.64,0.0,0.0,0.64,null,0.64,0]
[570130.0,"C.B.U.Q - na usina para conservação/retauração, excl. fornec. e transporte CAP","t",51.22,108.89,0.0,160.11,"A acrescer",51.22,108.89]
[570370.0,"C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero para conservação/retauração, excl. fornec. e transporte asfalto","t",80.41,119.69,0.0,200.1,"A acrescer",80.41,119.69]
[570140.0,"C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. e transporte do CAP","t",100.69,0.0,160.11,260.8,"A acrescer",260.8,0]
[570170.0,"C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. e transporte do CAP","t",54.22,0.0,160.11,214.33,"A acrescer",214.33,0]
[512000.0,"Demolição manual de pavimento","m3",48.67,1.12,0.0,49.79,"A acrescer",48.67,1.12]
[512050.0,"Demolição mecânica de pavimento","m3",16.36,0.0,0.0,16.36,"A acrescer",16.36,0]
[601500.0,"Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural","m",4.85,0.0,0.0,4.85,null,4.85,0]
[600420.0,"Desobstrução de sarjeta","m",12.83,0.0,0.0,12.83,null,12.83,0]
[641560.0,"Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. e transporte do CAP","m",51.26,41.91,5.76,98.93,"A acrescer",57.02,41.91]
[641330.0,"Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação, brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. e transporte do CAP","m",32.48,3.46,4.99,40.93,"A acrescer",37.47,3.46]
[601600.0,"Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes)","m3",25.77,0.0,0.0,25.77,null,25.77,0]
[505000.0,"Fresagem contínua a frio","m3",143.8,45.87,0.0,189.67,"A acrescer",143.8,45.87]
[505100.0,"Fresagem descontínua a frio","m3",199.0,45.75,0.0,244.75,"A acrescer",199,45.75]
[560150.0,"Imprimação impermeabilizante  para conservação/retauração, exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m2",0.76,0.0,0.0,0.76,null,0.76,0]
[562100.0,"Lama asfáltica faixa \"1\" e \"2\" excl. fornec. e transporte da emulsão","m2",2.58,0.37,0.0,2.95,"A acrescer",2.58,0.37]
[562200.0,"Lama asfáltica faixa \"3\" e \"4\" excl. fornec. e transporte da emulsão","m2",3.12,0.85,0.0,3.97,"A acrescer",3.12,0.85]
[600310.0,"Limpeza de bueiro para conservação/restauração","ud",127.14,0.0,0.0,127.14,null,127.14,0]
[801200.0,"Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos","ha",455.38,0.0,0.0,455.38,null,455.38,0]
[600410.0,"Limpeza de sarjeta","m",1.26,0.0,0.0,1.26,null,1.26,0]
[800900.0,"Limpeza e lavagem de sinalização vertical","m2",12.61,0.04,0.0,12.65,null,12.61,0.04]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[801100.0,"Limpeza e pintura de abrigo de ônibus","m2",13.63,5.1,0.0,18.73,null,13.63,5.1]
[801150.0,"Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex","m",8.07,13.02,0.0,21.09,null,8.07,13.02]
[600510.0,"Limpeza e pintura de meio fio","m",2.02,0.15,0.0,2.17,null,2.02,0.15]
[700900.0,"Limpeza e pintura de ponte","m",8.07,13.02,0.0,21.09,null,8.07,13.02]
[610200.0,"Limpeza manual de valeta","m",3.36,0.0,0.0,3.36,null,3.36,0]
[531320.0,"Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para remendo profundo","m3",52.47,58.96,30.11,141.54,"A acrescer",82.58,58.96]
[531330.0,"Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo","m3",36.08,58.96,30.11,125.15,"A acrescer",66.19,58.96]
[562650.0,"Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec. e transporte da emulsão","m2",3.92,0.7,0.0,4.62,"A acrescer",3.92,0.7]
[562560.0,"Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec. e transporte da emulsão","m2",2.74,0.7,0.0,3.44,"A acrescer",2.74,0.7]
[562720.0,"Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec.e transporte da emulsão","m2",4.58,1.03,0.0,5.61,"A acrescer",4.58,1.03]
[562690.0,"Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.e transporte da emulsão","m2",3.43,1.03,0.0,4.46,"A acrescer",3.43,1.03]
[562620.0,"Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec. e transporte da emulsão","m2",4.07,1.29,0.0,5.36,"A acrescer",4.07,1.29]
[561120.0,"Pintura de ligação para conservação/retauração, excl. fornec. e transporte da emulsão","m2",0.49,0.0,0.0,0.49,null,0.49,0]
[805460.0,"Poda de árvores","m",11.72,0.0,0.0,11.72,null,11.72,0]
[650110.0,"Recomposição de sarjeta de concreto","m",0.0,0.0,49.23,49.23,null,49.23,0]
[801000.0,"Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo DER)","m2",65.43,0.0,0.0,65.43,null,65.43,0]
[403430.0,"Remoção e transporte manual de barreira","m3",51.6,0.0,0.0,51.6,null,51.6,0]
[403450.0,"Remoção mecanizada barreira","m3",24.11,0.0,0.0,24.11,null,24.11,0]
[570540.0,"Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. e transporte do CAP","t",130.54,116.15,0.0,246.69,"A acrescer",130.54,116.15]
[570530.0,"Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. e transporte do CAP","t",125.16,116.01,0.0,241.17,"A acrescer",125.16,116.01]
[570510.0,"Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec. e transporte do CAP (acima de 10.000 t)","t",66.58,108.75,0.0,175.33,"A acrescer",66.58,108.75]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[570500.0,"Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)","t",80.7,116.01,0.0,196.71,"A acrescer",80.7,116.01]
[801400.0,"Roçada manual","ha",1015.59,0.0,0.0,1015.59,null,1015.59,0]
[550800.0,"Selagem de trinca com areia, excl. fornec. e transporte da emulsão","l",11.61,0.15,0.0,11.76,"A acrescer",11.61,0.15]
[550810.0,"Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. e transporte da emulsão","l",11.61,0.13,0.0,11.74,"A acrescer",11.61,0.13]
[546120.0,"Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo profundo","m3",56.7,59.33,0.0,116.03,"A acrescer",56.7,59.33]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: SERVIÇOS COMPLEMENTARES",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[850000.0,"Abrigo em parada de ônibus","ud",3933.06,833.6,1646.32,6412.98,"A acrescer",5579.38,833.6]
[863000.0,"Calçada em lajota concreto 45x45x5cm","m2",29.95,173.4,4.96,208.31,"A acrescer",34.91,173.4]
[831000.0,"Cerca 4 fios c/ mourões de concreto","m",24.31,10.22,0.0,34.53,null,24.31,10.22]
[830000.0,"Cerca 4 fios c/ mourões de madeira","m",10.85,32.72,0.0,43.57,null,10.85,32.72]
[800400.0,"Contenção lateral inclusive erva cidreira","m",0.0,0.65,4.13,4.78,null,4.13,0.65]
[800000.0,"Enleivamento","m2",8.37,2.83,0.0,11.2,null,8.37,2.83]
[834908.0,"Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm","m2",15.21,80.0,0.0,95.21,null,15.21,80]
[834909.0,"Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho","m2",15.21,97.0,0.0,112.21,null,15.21,97]
[834906.0,"Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm","m2",20.76,73.81,0.0,94.57,null,20.76,73.81]
[834907.0,"Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho","m2",20.76,83.81,0.0,104.57,null,20.76,83.81]
[800300.0,"Fornecimento e plantio de erva cidreira","ud",0.63,0.66,0.0,1.29,null,0.63,0.66]
[800350.0,"Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico","m2",0.53,0.52,0.0,1.05,null,0.53,0.52]
[860200.0,"Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC  (NBR 8964)","m3",137.55,704.4,0.0,841.95,"A acrescer",137.55,704.4]
[860100.0,"Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964)","m3",137.55,704.82,0.0,842.37,"A acrescer",137.55,704.82]
[860150.0,"Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964)","m3",137.55,529.08,0.0,666.63,"A acrescer",137.55,529.08]
[860000.0,"Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964)","m3",137.55,534.87,0.0,672.42,"A acrescer",137.55,534.87]
[860017.0,"Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964)","m2",34.49,192.88,0.0,227.37,"A acrescer",34.49,192.88]
[860023.0,"Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964)","m2",41.38,212.25,0.0,253.63,"A acrescer",41.38,212.25]
[861030.0,"Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964)","m2",47.03,231.77,0.0,278.8,"A acrescer",47.03,231.77]
[800200.0,"Grama em mudas","m2",9.48,0.28,0.0,9.76,null,9.48,0.28]
[800100.0,"Hidrossemeadura","m2",2.97,6.19,0.0,9.16,null,2.97,6.19]
[801070.0,"Regularização e compactação manual de passeios","m2",8.29,0.0,0.0,8.29,null,8.29,0]
[844000.0,"Remanejamento de postes, exclusive rede elétrica","ud",4035.0,0.0,0.0,4035.0,null,4035,0]
[843000.0,"Remoção de casa de alvenaria","m2",294.09,0.0,0.0,294.09,null,294.09,0]
[842000.0,"Remoção de casa de madeira","m2",162.31,4.64,0.0,166.95,null,162.31,4.64]
[841000.0,"Remoção de cercas","m",16.34,0.0,0.0,16.34,null,16.34,0]
[840000.0,"Remoção e recolocação de cercas de arame","m",28.48,0.0,0.0,28.48,null,28.48,0]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[824100.0,"Balizador de plástico flexível refletivo","ud",48.91,136.54,0.0,185.45,"A acrescer",48.91,136.54]
[813250.0,"Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)","m",28.19,5.42,161.8,195.41,null,189.99,5.42]
[813200.0,"Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/ extrusora (NBR 14885/16)","m",28.19,5.72,60.99,94.9,null,89.18,5.72]
[813450.0,"Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)","m",30.9,7.03,172.03,209.96,null,202.93,7.03]
[813400.0,"Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/ extrusora (NBR 14885/16)","m",30.9,7.46,60.99,99.35,null,91.89,7.46]
[814000.0,"Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com extrusora","m",17.43,0.0,67.55,84.98,null,84.98,0]
[813500.0,"Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada)","m",368.81,506.7,0.0,875.51,"A acrescer",368.81,506.7]
[813000.0,"Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com extrusora","m",18.64,0.0,67.55,86.19,null,86.19,0]
[813150.0,"Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)","m",26.78,5.23,161.38,193.39,null,188.16,5.23]
[813100.0,"Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/ extrusora (NBR 14885/16)","m",26.78,5.53,60.99,93.3,null,87.77,5.53]
[813350.0,"Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)","m",29.21,6.85,171.65,207.71,null,200.86,6.85]
[813300.0,"Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/ extrusora (NBR 14885/16)","m",29.21,7.17,60.99,97.37,null,90.2,7.17]
[824000.0,"Cilindro Delimitador Alta Performance","ud",9.66,249.0,0.0,258.66,null,9.66,249]
[800913.0,"Defensa metálica c/ espaçador e calço nível de contenção H1AW3 15°","m",7.94,198.26,0.0,206.2,null,7.94,198.26]
[800915.0,"Defensa metálica c/ espaçador e calço nível de contenção H1AW4 15°","m",7.94,177.62,0.0,185.56,null,7.94,177.62]
[823000.0,"Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço","m",56.55,420.0,0.0,476.55,null,56.55,420]
[822350.0,"Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm","m2",17.44,25.22,0.0,42.66,null,17.44,25.22]
[822100.0,"Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água","m2",9.81,13.2,0.0,23.01,null,9.81,13.2]
[822000.0,"Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente","m2",9.81,21.93,0.0,31.74,null,9.81,21.93]
[801926.0,"Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para barreira New Jersey","ud",5.82,28.88,0.0,34.7,null,5.82,28.88]
[801925.0,"Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defensa metálica","ud",5.82,19.9,0.0,25.72,null,5.82,19.9]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[806375.0,"Fornecimento e instalação de Módulo de Transição defensa metálica dupla/ tripla onda-barreira de concreto","m",113.37,694.81,0.0,808.18,null,113.37,694.81]
[807100.0,"Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016","ud",1093.77,12435.06,0.0,13528.83,null,1093.77,12435.06]
[807080.0,"Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016","ud",1093.77,7343.18,0.0,8436.95,null,1093.77,7343.18]
[806100.0,"Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/ velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016","ud",1413.92,63547.38,0.0,64961.3,null,1413.92,63547.38]
[806080.0,"Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016","ud",1413.92,47453.14,0.0,48867.06,null,1413.92,47453.14]
[822330.0,"Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm","m2",17.44,43.52,0.0,60.96,null,17.44,43.52]
[820000.0,"Placa sinalização c/ película refletiva","m2",184.81,273.47,0.0,458.28,null,184.81,273.47]
[871500.0,"Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",2932.59,66276.64,11127.32,80336.55,"A acrescer",14059.91,66276.64]
[871600.0,"Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",2932.59,67376.64,11127.32,81436.55,"A acrescer",14059.91,67376.64]
[871700.0,"Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",2932.59,71176.64,11127.32,85236.55,"A acrescer",14059.91,71176.64]
[871800.0,"Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",2932.59,72576.64,11127.32,86636.55,"A acrescer",14059.91,72576.64]
[874950.0,"Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",2711.25,43238.32,5563.65,51513.22,"A acrescer",8274.9,43238.32]
[876050.0,"Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",2711.25,45838.32,5563.65,54113.22,"A acrescer",8274.9,45838.32]
[877250.0,"Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",2711.25,52738.32,5563.65,61013.22,"A acrescer",8274.9,52738.32]
[878350.0,"Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",2711.25,62738.32,5563.65,71013.22,"A acrescer",8274.9,62738.32]
[874900.0,"Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa)","ud",2358.07,28338.32,5563.65,36260.04,"A acrescer",7921.72,28338.32]
[876000.0,"Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa)","ud",2358.07,29738.32,5563.65,37660.04,"A acrescer",7921.72,29738.32]
[877200.0,"Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa)","ud",2358.07,34138.32,5563.65,42060.04,"A acrescer",7921.72,34138.32]
[878300.0,"Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa)","ud",2358.07,36638.32,5563.65,44560.04,"A acrescer",7921.72,36638.32]
[821000.0,"Suporte de madeira 3\"x3\" p/ placa sinalização, h=3,00m","ud",37.96,179.33,0.0,217.29,null,37.96,179.33]
[821300.0,"Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m","ud",66.49,336.14,2.03,404.66,null,68.52,336.14]
[821350.0,"Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m","ud",66.49,392.14,2.03,460.66,null,68.52,392.14]
[821400.0,"Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,00m","ud",66.49,447.28,2.03,515.8,null,68.52,447.28]
[822010.0,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m","ud",66.49,438.64,2.03,507.16,null,68.52,438.64]
[821110.0,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m","ud",66.49,496.14,2.03,564.66,null,68.52,496.14]
[821130.0,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 110x70x25x2,00mm, h=4,00m","ud",66.49,556.14,2.03,624.66,null,68.52,556.14]
[821020.0,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 150x85x25x2,70mm, h=4,00m","ud",78.54,846.93,3.99,929.46,null,82.53,846.93]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[822020.0,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m","ud",78.54,1164.43,3.99,1246.96,null,82.53,1164.43]
[822030.0,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m","ud",100.01,1319.37,8.14,1427.52,null,108.15,1319.37]
[822040.0,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 250x85x25x2,70mm, h=6,00m","ud",100.01,1566.87,8.14,1675.02,null,108.15,1566.87]
[822050.0,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 300x85x25x3,40mm, h=6,00m","ud",100.01,2206.87,8.14,2315.02,null,108.15,2206.87]
[820012.0,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 0,8cm para placa de sinalização h=3,50m","ud",25.64,692.96,9.47,728.07,"A acrescer",35.11,692.96]
[821200.0,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 10cm para placa de sinalização h=4,50m","ud",25.64,1487.92,9.47,1523.03,"A acrescer",35.11,1487.92]
[871000.0,"Tacha refletiva bidirecional","ud",8.05,11.23,0.0,19.28,null,8.05,11.23]
[870000.0,"Tacha refletiva monodirecional","ud",8.05,10.85,0.0,18.9,null,8.05,10.85]
[873000.0,"Tachão refletivo bidirecional","ud",8.05,35.99,0.0,44.04,null,8.05,35.99]
[872000.0,"Tachão refletivo monodirecional","ud",8.05,35.49,0.0,43.54,null,8.05,35.49]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[801967.0,"Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e suportes para sinalização noturna","ud",8.71,15.53,43.45,67.69,null,52.16,15.53]
[801943.0,"Bandeirinha","h",26.35,0.0,0.0,26.35,null,26.35,0]
[801947.0,"Barreira contínua classe I","m",0.0,0.0,72.19,72.19,null,72.19,0]
[801963.0,"Bastão vermelho sinalizador","ud",0.0,25.1,0.0,25.1,null,0,25.1]
[801964.0,"Boneco sinalizador de obra","ud",0.0,106.29,0.0,106.29,null,0,106.29]
[801966.0,"Cabo elétrico 2 x 1,5 mm² para sinalização noturna","m",0.64,1.33,0.0,1.97,null,0.64,1.33]
[801940.0,"Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm para sinalização provisória","ud",3.95,36.63,0.0,40.58,null,3.95,36.63]
[822200.0,"Faixa de sinalização horizontal provisória","m2",9.81,8.23,0.0,18.04,null,9.81,8.23]
[801946.0,"Fornecimento e instalação de barreira contínua classe I","m",84.31,134.47,0.0,218.78,null,84.31,134.47]
[801945.0,"Fornecimento e instalação de cavalete de madeira","ud",84.3,120.99,0.0,205.29,null,84.3,120.99]
[801941.0,"Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória","ud",3.95,12.19,0.0,16.14,null,3.95,12.19]
[801965.0,"Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna","ud",0.54,3.76,0.0,4.3,null,0.54,3.76]
[801961.0,"Luz intermitente (piscante)","ud",3.95,37.83,0.0,41.78,null,3.95,37.83]
[802160.0,"Placa de sinalização provisória","m2",0.0,0.0,68.74,68.74,null,68.74,0]
[801960.0,"Sinalizador de LED amarelo","ud",3.95,3.14,0.0,7.09,null,3.95,3.14]
[802161.0,"Suporte de madeira 3\" x 3\" para sinalização provisória","ud",9.31,5.5,0.0,14.81,null,9.31,5.5]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: SERVIÇOS DE TRANSPORTE",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[972000.0,"Comercial - caminhão basculante","t","0,73x1 + 0,\n88x2",0.0,0.0,"0,87x1 + 1,05x2",null,"#VALUE!",0]
[972200.0,"Comercial - caminhão carroceria","t","0,69x1 + 0,\n83x2",0.0,0.0,"0,82x1 + 0,99x2",null,"#VALUE!",0]
[972400.0,"Comercial - caminhão silo","t","0,44x1 + 0,\n53x2",0.0,0.0,"0,52x1 + 0,63x2",null,"#VALUE!",0]
[972080.0,"Comercial - massa concreto usinado - caminhão basculante","t","0,67x1 + 0,\n80x2",0.0,0.0,"0,80x1 + 0,95x2",null,"#VALUE!",0]
[972100.0,"Local - caminhão basculante","t","0,73x1 + 0,\n88x2 + 1,84",0.0,0.0,"0,87x1 + 1,05x2\n+ 2,20",null,"#VALUE!",0]
[972300.0,"Local - caminhão carroceria","t","0,69x1 + 0,\n83x2 + 6,95",0.0,0.0,"0,82x1 + 0,99x2\n+ 8,32",null,"#VALUE!",0]
[972500.0,"Local - caminhão silo","t","0,44x1 + 0,\n53x2 + 1,11",0.0,0.0,"0,52x1 + 0,63x2\n+ 1,32",null,"#VALUE!",0]
[973100.0,"Local - massa a frio - caminhão basculante","t","0,95x1 + 1,\n14x2 + 4,75",0.0,0.0,"1,13x1 + 1,36x2\n+ 5,68",null,"#VALUE!",0]
[973000.0,"Local - massa a quente - caminhão basculante","t","0,95x1 + 1,\n14x2 + 5,70",0.0,0.0,"1,13x1 + 1,36x2\n+ 6,82",null,"#VALUE!",0]
[972180.0,"Local - massa concreto usinado - caminhão basculante","t","0,67x1 + 0,\n80x2 + 1,67",0.0,0.0,"0,80x1 + 0,95x2\n+ 1,99",null,"#VALUE!",0]
[974100.0,"Material asfáltico a frio","t","0,74x  + 36,24",0.0,0.0,"0,88x + 43,39",null,"#VALUE!",0]
[974000.0,"Material asfáltico a quente","t","0,82x  + 40,26",0.0,0.0,"0,98x + 48,21",null,"#VALUE!",0]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[970050.0,"Automóvel sedan potência mínima 75 HP (sem motorista)","mes",5707.37,0.0,0.0,5707.37,null,5707.37,0]
[970250.0,"Veículo utilitário potência mínima 114 HP (sem motorista)","mes",9102.75,0.0,0.0,9102.75,null,9102.75,0]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
[603010.0,"Assentamento de tubo 0,40m sem berço","m",26.58,125.0,2.63,154.21,"A acrescer",29.21,125]
[603020.0,"Assentamento de tubo 0,60m sem berço","m",42.07,195.0,3.51,240.58,"A acrescer",45.58,195]
[603040.0,"Assentamento de tubo 0,80m sem berço","m",63.1,307.5,4.39,374.99,"A acrescer",67.49,307.5]
[421100.0,"Caixa de retenção","m3",7.02,0.0,0.0,7.02,null,7.02,0]
[401110.0,"Carga e transp. 1a. cat.     0-200m","m3",5.85,0.0,0.0,5.85,null,5.85,0]
[401120.0,"Carga e transp. 1a. cat.  200-400m","m3",6.45,0.0,0.0,6.45,null,6.45,0]
[452010.0,"Cascalhamento","m3",6.56,0.0,5.35,11.91,"A acrescer",11.91,0]
[401020.0,"Desmatamento e limpeza diam. até 30cm","m2",1.12,0.0,0.0,1.12,null,1.12,0]
[401010.0,"Destocamento árvores diam. > 30cm","ud",47.81,0.0,0.0,47.81,null,47.81,0]
[401150.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-50m","m3",4.33,0.0,0.0,4.33,null,4.33,0]
[401030.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.    50-200m","m3",8.1,0.0,0.0,8.1,null,8.1,0]
[401040.0,"Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m","m3",8.32,0.0,0.0,8.32,null,8.32,0]
[401050.0,"Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-50m","m3",6.6,0.0,0.0,6.6,null,6.6,0]
[401140.0,"Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora","m",0.43,0.0,0.0,0.43,null,0.43,0]
[511130.0,"Escarificação, conformação  e compactação do subleito (visual)","m2",1.19,0.0,0.0,1.19,null,1.19,0]
[603030.0,"Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.","m3",8.64,0.0,0.0,8.64,null,8.64,0]
[520250.0,"Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.","m3",4.46,0.0,0.0,4.46,null,4.46,0]
[401130.0,"Escavação para saídas de água","m3",4.01,0.0,0.0,4.01,null,4.01,0]
[401080.0,"Lombada","m3",2.83,0.0,0.0,2.83,null,2.83,0]
[511030.0,"Regularização, conformação e compactação de leito (visual)","m2",0.73,0.0,0.0,0.73,null,0.73,0]
[401060.0,"Regularização de leito/patrolamento","m2",0.18,0.0,0.0,0.18,null,0.18,0]
[603050.0,"Remoção de bueiros 0,40m","m",18.21,0.0,0.0,18.21,null,18.21,0]
[603060.0,"Remoção de bueiros 0,60m","m",21.86,0.0,0.0,21.86,null,21.86,0]
[401070.0,"Retaludamento","m2",0.49,0.0,0.0,0.49,null,0.49,0]
["Data Base: 31/10/2024 (Sem desoneração)                                                                                                                                                                          Valores expressos em Reais (R$)",null,null,null,null,null,null,null,0,""]
["Grupo de serviço: LIGANTES BETUMINOSOS"]
[589100.0,"Fornecimento de asfalto diluído CM-30","t",0.0,6099.88,0.0,6099.88]
[589050.0,"Fornecimento de asfalto modificado por borracha","t",0.0,5780.7,0.0,5780.7]
[589070.0,"Fornecimento de CAP-30/45","t",0.0,4778.77,0.0,4778.77]
[589000.0,"Fornecimento de CAP-50/70","t",0.0,4826.92,0.0,4826.92]
[589030.0,"Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75)","t",0.0,5534.11,0.0,5534.11]
[589040.0,"Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85)","t",0.0,5973.58,0.0,5973.58]
[589060.0,"Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90)","t",0.0,6141.3,0.0,6141.3]
[589190.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação","t",0.0,3612.59,0.0,3612.59]
[589180.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero","t",0.0,4616.14,0.0,4616.14]
[589170.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C","t",0.0,3701.61,0.0,3701.61]
[589220.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C","t",0.0,3640.62,0.0,3640.62]
[589320.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C","t",0.0,4505.76,0.0,4505.76]
[589420.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C","t",0.0,3433.55,0.0,3433.55]
[589430.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero","t",0.0,4045.94,0.0,4045.94]
[589520.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C","t",0.0,3735.12,0.0,3735.12]
[589530.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero","t",0.0,5040.44,0.0,5040.44]
[589040.0,"Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85)","t",0.0,5122.93,0.0,5122.93]
[589060.0,"Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90)","t",0.0,5610.83,0.0,5610.83]
[589190.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação","t",0.0,3392.07,0.0,3392.07]
[589180.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero","t",0.0,4279.09,0.0,4279.09]
[589170.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C","t",0.0,3372.42,0.0,3372.42]
[589220.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C","t",0.0,3458.19,0.0,3458.19]
[589320.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C","t",0.0,3909.62,0.0,3909.62]
[589420.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C","t",0.0,3188.46,0.0,3188.46]
[589430.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero","t",0.0,3869.13,0.0,3869.13]
[589520.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C","t",0.0,3406.09,0.0,3406.09]
[589530.0,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero","t",0.0,3868.44,0.0,3868.44]

{"sheet":"dnit","index":10,"n_rows":6493,"n_cols":7,"rows_kept":6493,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["2025-01-01"]
["5213351-ed","Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação - 3,00 m","un",{"$f":"VLOOKUP(5213351,dnit!A:D,4,FALSE)-0.6*$G$3","v":573.6}]
[307731.0,"Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação","dm³",145.56,null,"suporte ecológico d = 6,5",{"$f":"VLOOKUP(5213351,dnit!A:D,4,FALSE)/3.6","v":191.2}]
[307732.0,"Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação","dm³",113.56]
[308308.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",5539.47]
[308313.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",34338.15]
[308309.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação","un",9112.06]
[308310.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",12629.13]
[308311.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",17718.97]
[308312.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",24661.26]
[308307.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação","un",3423.5]
[308322.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",4862.41]
[308327.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",29398.24]
[308323.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação","un",7473.31]
[308324.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",11142.54]
[308325.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",15703.67]
[308326.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",21772.68]
[308321.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação","un",4479.17]
[308315.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",6226.19]
[308320.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",43233.42]
[308316.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação","un",8913.24]
[308317.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",17003.98]
[308318.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",22228.05]
[308319.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",25214.4]
[308314.0,"Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação","un",4478.41]
[308250.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação","un",7092.19]
[308251.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",11039.52]
[308268.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",71744.45]
[308252.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação","un",12827.47]
[308253.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação","un",15536.95]
[308254.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação","un",18535.5]
[308255.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação","un",21418.74]
[308256.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",28692.12]
[308257.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação","un",30705.81]
[308258.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação","un",34291.2]
[308259.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",36262.51]
[308260.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação","un",40841.85]
[308261.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação","un",44099.41]
[308262.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação","un",52292.47]
[308263.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",56322.32]
[308264.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalação","un",56481.19]
[308265.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação","un",56984.59]
[308266.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação","un",64400.01]
[308267.0,"Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação","un",68321.61]
[308288.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação","un",7922.28]
[308289.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",10979.21]
[308306.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",72754.94]
[308290.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação","un",14385.26]
[308291.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação","un",17190.11]
[308292.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação","un",19839.52]
[308293.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação","un",22425.55]
[308294.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",25420.82]
[308295.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação","un",29332.37]
[308296.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação","un",32642.27]
[308297.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",35285.71]
[308298.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação","un",41631.95]
[308299.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação","un",44984.46]
[308300.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação","un",48424.36]
[308301.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",52218.69]
[308302.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalação","un",56681.89]
[308303.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação","un",61840.45]
[308304.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação","un",65318.55]
[308305.0,"Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação","un",69302.89]
[308269.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação","un",10552.73]
[308270.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",14290.93]
[308287.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",78038.38]
[308271.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação","un",17410.6]
[308272.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação","un",20652.47]
[308273.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação","un",23612.08]
[308274.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação","un",27361.05]
[308275.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",30541.13]
[308276.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação","un",35018.5]
[308277.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação","un",38761.53]
[308278.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",41933.19]
[308279.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação","un",46845.39]
[308280.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação","un",50208.44]
[308281.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação","un",53907.35]
[308282.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",57829.6]
[308283.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalação","un",61455.91]
[308284.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação","un",66224.7]
[308285.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação","un",70094.12]
[308286.0,"Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação","un",74110.51]
[307733.0,"Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação","m",269.67]
[307734.0,"Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação","m",325.19]
[307735.0,"Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação","m",425.25]
[307736.0,"Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação","m",565.74]
[307737.0,"Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação","m",596.16]
[307730.0,"Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada","m",0.0]
[307084.0,"Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento","m",37.31]
[407818.0,"Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação","kg",12.5]
[407819.0,"Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",13.0]
[407820.0,"Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação","kg",13.74]
[407740.0,"Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação","kg",16.09]
[408037.0,"Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação","un",21.11]
[408038.0,"Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação","un",32.4]
[408039.0,"Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação","un",43.59]
[408041.0,"Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação","un",56.26]
[408042.0,"Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação","un",80.16]
[408031.0,"Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação","un",22.27]
[408032.0,"Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação","un",30.23]
[408033.0,"Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação","un",41.1]
[408035.0,"Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação","un",68.65]
[408036.0,"Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação","un",151.32]
[408067.0,"Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação","kg",11.3]
[407743.0,"Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação","kg",11.89]
[607137.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,08 m e altura = 6,12 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,00 m - areia e brita comerciais","m",60798.83]
[606785.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,08 m e altura = 6,12 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",60237.44]
[607139.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,31 m e altura = 6,17 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - areia e brita comerciais","m",61623.09]
[606787.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,31 m e altura = 6,17 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - areia extraída e brita produzida","m",60720.92]
[607140.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,36 m e altura = 5,38 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 3,60 m - areia e brita comerciais","m",56186.7]
[606788.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,36 m e altura = 5,38 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 3,60 m - areia extraída e brita produzida","m",56026.42]
[607141.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,20 m - areia e brita comerciais","m",62795.43]
[606789.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,20 m - areia extraída e brita produzida","m",62212.0]
[607144.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,57 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais","m",73308.04]
[606792.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,57 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida","m",72775.14]
[607142.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,74 m e altura = 6,48 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",65934.59]
[606790.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,74 m e altura = 6,48 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",65307.04]
[607145.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,77 m e altura = 6,10 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",81129.18]
[606793.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,77 m e altura = 6,10 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",80533.18]
[607146.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,97 m e altura = 6,53 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",84593.7]
[606794.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,97 m e altura = 6,53 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",83946.82]
[607143.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,35 m e altura = 7,12 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",71216.65]
[606791.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,35 m e altura = 7,12 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",70494.17]
[607147.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,58 m e altura = 7,16 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 6,40 m - areia e brita comerciais","m",91248.64]
[606795.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,58 m e altura = 7,16 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 6,40 m - areia extraída e brita produzida","m",90503.24]
[607112.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,12 m e altura = 2,77 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,40 m - areia e brita comerciais","m",29592.55]
[606760.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,12 m e altura = 2,77 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,40 m - areia extraída e brita produzida","m",29397.15]
[607113.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,30 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 7,50 m - areia e brita comerciais","m",36340.41]
[606761.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,30 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",36115.8]
[606762.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,55 m e altura = 3,56 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,9 m - areia extraída e brita produzida","m",34180.77]
[607114.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,55 m e altura = 3,56 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,90 m - areia e brita comerciais","m",34409.62]
[607116.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,78 m e altura = 3,61 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,80 m - areia e brita comerciais","m",36470.71]
[606764.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,78 m e altura = 3,61 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,80 m - areia extraída e brita produzida","m",36232.23]
[607115.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,96 m e altura = 4,42 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 8,10 m - areia e brita comerciais","m",41419.05]
[606763.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,96 m e altura = 4,42 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 8,10 m - areia extraída e brita produzida","m",41132.14]
[607117.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,99 m e altura = 4,27 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,70 m - areia e brita comerciais","m",41432.14]
[606765.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,99 m e altura = 4,27 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,70 m - areia extraída e brita produzida","m",41153.11]
[607118.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,01 m e altura = 3,63 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,60 m - areia e brita comerciais","m",37111.21]
[606766.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,01 m e altura = 3,63 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,60 m - areia extraída e brita produzida","m",36865.01]
[607120.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,24 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,4 m - areia e brita comerciais","m",37791.99]
[606768.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,24 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,40 m - areia extraída e brita produzida","m",37532.73]
[607119.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,42 m e altura = 4,52 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,40 m - areia e brita comerciais","m",43463.06]
[606767.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,42 m e altura = 4,52 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,40 m - areia extraída e brita produzida","m",43146.88]
[607121.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,47 m e altura = 4,19 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia e brita comerciais","m",40912.44]
[606769.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,47 m e altura = 4,19 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia extraída e brita produzida","m",40616.85]
[607123.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais","m",40374.31]
[606771.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida","m",40079.82]
[607122.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,85 m e altura = 4,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia e brita comerciais","m",44812.59]
[606770.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,85 m e altura = 4,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia extraída e brita produzida","m",44472.97]
[607125.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,90 m e altura = 4,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia e brita comerciais","m",41781.07]
[606773.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,90 m e altura = 4,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia extraída e brita produzida","m",41471.23]
[607124.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,08 m e altura = 4,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia e brita comerciais","m",45485.71]
[606772.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,08 m e altura = 4,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia extraída e brita produzida","m",45135.21]
[607126.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,31 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais","m",46777.45]
[606774.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,31 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida","m",46410.07]
[607127.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,36 m e altura = 4,11 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,70 m - areia e brita comerciais","m",43067.56]
[606775.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,36 m e altura = 4,11 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,70 m - areia extraída e brita produzida","m",42739.1]
[607129.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,59 m e altura = 4,39 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,60 m - areia e brita comerciais","m",45071.38]
[606777.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,59 m e altura = 4,39 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,60 m - areia extraída e brita produzida","m",44711.65]
[607128.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,97 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia e brita comerciais","m",49574.39]
[606776.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,97 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia extraída e brita produzida","m",49154.08]
[607130.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,17 m e altura = 5,49 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais","m",52829.64]
[606778.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,17 m e altura = 5,49 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida","m",52367.65]
[607131.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,22 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais","m",49612.98]
[606779.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,22 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida","m",49204.27]
[607133.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,45 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia e brita comerciais","m",50376.89]
[606781.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,45 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia extraída e brita produzida","m",49955.89]
[607132.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,63 m e altura = 5,59 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia e brita comerciais","m",54900.58]
[606780.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,63 m e altura = 5,59 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia extraída e brita produzida","m",54406.2]
[607134.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,65 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",54373.97]
[606782.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,65 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",53890.9]
[607136.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,90 m - areia e brita comerciais","m",53652.36]
[606784.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,90 m - areia extraída e brita produzida","m",53184.72]
[607135.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,86 m e altura = 6,07 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,20 m - areia e brita comerciais","m",59914.68]
[606783.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,86 m e altura = 6,07 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,20 m - areia extraída e brita produzida","m",59372.56]
[607138.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,91 m e altura = 5,28 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,80 m - areia e brita comerciais","m",54579.31]
[606786.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,91 m e altura = 5,28 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,80 m - areia extraída e brita produzida","m",54081.14]
[606842.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,21 m e altura = 7,82 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 6,70 m - areia e brita comerciais","m",67736.47]
[606832.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,21 m e altura = 7,82 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 6,70 m - areia extraída e brita produzida","m",67485.35]
[606843.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,31 m e altura = 7,87 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia e brita comerciais","m",70396.33]
[606833.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,31 m e altura = 7,87 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia extraída e brita produzida","m",70131.26]
[606845.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais","m",73049.28]
[606835.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida","m",72786.11]
[606844.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,77 m e altura = 7,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia e brita comerciais","m",71486.86]
[606834.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,77 m e altura = 7,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia extraída e brita produzida","m",71215.74]
[606847.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,13 m e altura = 8,01 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,50 m - areia e brita comerciais","m",76374.23]
[606837.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,13 m e altura = 8,01 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,50 m - areia extraída e brita produzida","m",76076.09]
[606846.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,36 m e altura = 8,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia e brita comerciais","m",78271.64]
[606836.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,36 m e altura = 8,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia extraída e brita produzida","m",77970.68]
[606848.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,56 m e altura = 8,48 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia e brita comerciais","m",76862.72]
[606838.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,56 m e altura = 8,48 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia extraída e brita produzida","m",76548.99]
[606849.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia e brita comerciais","m",83512.57]
[606839.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia extraída e brita produzida","m",83207.97]
[606850.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",84205.17]
[606840.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",83870.26]
[606851.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,70 m - areia e brita comerciais","m",84720.74]
[606841.0,"Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,70 m - areia extraída e brita produzida","m",84401.73]
[605604.0,"Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em tunnel liner","m³",327.74]
[605695.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,60 m - brita comercial","m",1604.59]
[605607.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,60 m - brita produzida","m",1585.05]
[605696.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,70 m - brita comercial","m",1847.01]
[605608.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,70 m - brita produzida","m",1826.25]
[605697.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,80 m - brita comercial","m",2089.46]
[605609.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,80 m - brita produzida","m",2067.48]
[605698.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,90 m - brita comercial","m",2284.64]
[605610.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,90 m - brita produzida","m",2261.45]
[605699.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,00 m - brita comercial","m",2527.02]
[605611.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,00 m - brita produzida","m",2502.6]
[605700.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,10 m - brita comercial","m",2864.1]
[605612.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,10 m - brita produzida","m",2838.46]
[605701.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,20 m - brita comercial","m",3059.24]
[605613.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,20 m - brita produzida","m",3032.38]
[605702.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,30 m - brita comercial","m",3337.7]
[605614.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,30 m - brita produzida","m",3295.58]
[605703.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,40 m - brita comercial","m",3537.47]
[605615.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,40 m - brita produzida","m",3493.52]
[605704.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita comercial","m",3785.3]
[605616.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita produzida","m",3739.52]
[605705.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,60 m - brita comercial","m",4037.53]
[605617.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,60 m - brita produzida","m",3989.91]
[605706.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,70 m - brita comercial","m",4244.07]
[605618.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,70 m - brita produzida","m",4194.62]
[605707.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita comercial","m",4707.81]
[605619.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita produzida","m",4656.53]
[605708.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita comercial","m",5520.41]
[605620.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita produzida","m",5467.3]
[605709.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita comercial","m",5788.52]
[605621.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita produzida","m",5733.57]
[605710.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,10 m - brita comercial","m",6219.6]
[605622.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,10 m - brita produzida","m",6162.82]
[605711.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,20 m - brita comercial","m",6432.2]
[605623.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,20 m - brita produzida","m",6373.59]
[605712.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita comercial","m",6777.55]
[605624.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita produzida","m",6717.11]
[605713.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,40 m - brita comercial","m",9087.25]
[605625.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,40 m - brita produzida","m",9024.98]
[605714.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,50 m - brita comercial","m",11441.66]
[605626.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,50 m - brita produzida","m",11377.56]
[605715.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,60 m - brita comercial","m",12224.88]
[605627.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,60 m - brita produzida","m",12158.95]
[605716.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,70 m - brita comercial","m",12692.11]
[605628.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,70 m - brita produzida","m",12624.35]
[605717.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,80 m - brita comercial","m",13535.36]
[605629.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,80 m - brita produzida","m",13465.76]
[605651.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,60 m - brita comercial","m",1515.47]
[605460.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,60 m - brita produzida","m",1495.94]
[605652.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,70 m - brita comercial","m",1743.97]
[605461.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,70 m - brita produzida","m",1723.21]
[605653.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,80 m - brita comercial","m",1972.5]
[605462.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,80 m - brita produzida","m",1950.52]
[605654.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita comercial","m",2156.55]
[605463.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita produzida","m",2133.35]
[605655.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita comercial","m",2384.99]
[605464.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita produzida","m",2360.57]
[605656.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,10 m - brita comercial","m",2702.58]
[605465.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,10 m - brita produzida","m",2676.94]
[605657.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,20 m - brita comercial","m",2886.58]
[605466.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,20 m - brita produzida","m",2859.72]
[605658.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,30 m - brita comercial","m",3151.12]
[605467.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,30 m - brita produzida","m",3109.0]
[605659.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,40 m - brita comercial","m",3339.75]
[605468.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,40 m - brita produzida","m",3295.8]
[605660.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial","m",3573.66]
[605469.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita produzida","m",3527.87]
[605661.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,60 m - brita comercial","m",3811.96]
[605470.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,60 m - brita produzida","m",3764.34]
[605662.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita comercial","m",4007.36]
[605471.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita produzida","m",3957.91]
[605663.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,80 m - brita comercial","m",4457.42]
[605472.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,80 m - brita produzida","m",4406.14]
[605664.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,90 m - brita comercial","m",5220.36]
[605473.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,90 m - brita produzida","m",5167.25]
[605665.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita comercial","m",5472.25]
[605474.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita produzida","m",5417.31]
[605666.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,10 m - brita comercial","m",5881.71]
[605475.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,10 m - brita produzida","m",5824.93]
[605667.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,20 m - brita comercial","m",6086.2]
[605476.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,20 m - brita produzida","m",6027.59]
[605668.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial","m",6418.04]
[605477.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,30 m - brita produzida","m",6357.6]
[605669.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,40 m - brita comercial","m",8420.16]
[605478.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,40 m - brita produzida","m",8357.89]
[605670.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial","m",10601.03]
[605479.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita produzida","m",10536.93]
[605671.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,60 m - brita comercial","m",11336.4]
[605480.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,60 m - brita produzida","m",11270.47]
[605672.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,70 m - brita comercial","m",11786.54]
[605481.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,70 m - brita produzida","m",11718.77]
[605673.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita comercial","m",12585.38]
[605482.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita produzida","m",12515.78]
[605718.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita comercial","m",7536.59]
[605630.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita produzida","m",7490.81]
[605719.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita comercial","m",9335.89]
[605631.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita produzida","m",9284.61]
[605720.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita comercial","m",9639.13]
[605632.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita produzida","m",9586.02]
[605721.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,15 m - brita comercial","m",10920.92]
[605633.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,15 m - brita produzida","m",10863.22]
[605722.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita comercial","m",11573.36]
[605634.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita produzida","m",11512.92]
[605723.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,65 m - brita comercial","m",13543.56]
[605635.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,65 m - brita produzida","m",13476.71]
[605724.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,05 m - brita comercial","m",15460.57]
[605636.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,05 m - brita produzida","m",15368.08]
[605725.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,20 m - brita comercial","m",16413.25]
[605637.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,20 m - brita produzida","m",16318.02]
[605726.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,40 m - brita comercial","m",17372.54]
[605638.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,40 m - brita produzida","m",17273.64]
[605727.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,65 m - brita comercial","m",18619.79]
[605639.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,65 m - brita produzida","m",18516.31]
[605728.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,80 m - brita comercial","m",19318.49]
[605640.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,80 m - brita produzida","m",19212.27]
[605729.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,20 m - brita comercial","m",21225.37]
[605641.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,20 m - brita produzida","m",21111.82]
[605730.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,60 m - brita comercial","m",23188.83]
[605642.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,60 m - brita produzida","m",23067.95]
[605731.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,80 m - brita comercial","m",29385.04]
[605643.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,80 m - brita produzida","m",29260.49]
[605732.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,00 m - brita comercial","m",30391.1]
[605644.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,00 m - brita produzida","m",30241.53]
[605733.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,35 m - brita comercial","m",37009.16]
[605645.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,35 m - brita produzida","m",36852.11]
[605734.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,70 m - brita comercial","m",39770.44]
[605646.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,70 m - brita produzida","m",39605.91]
[605735.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,10 m - brita comercial","m",49032.04]
[605647.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,10 m - brita produzida","m",48858.96]
[605736.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,50 m - brita comercial","m",62580.2]
[605648.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,50 m - brita produzida","m",62398.58]
[605737.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,85 m - brita comercial","m",66563.51]
[605649.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,85 m - brita produzida","m",66374.41]
[605738.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 7,25 m - brita comercial","m",70612.94]
[605650.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 7,25 m - brita produzida","m",70415.29]
[605674.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial","m",7281.85]
[605483.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita produzida","m",7236.06]
[605675.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,80 m - brita comercial","m",9027.87]
[605484.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,80 m - brita produzida","m",8976.58]
[605676.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,90 m - brita comercial","m",9321.12]
[605485.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,90 m - brita produzida","m",9268.01]
[605677.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,15 m - brita comercial","m",10559.61]
[605486.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,15 m - brita produzida","m",10501.92]
[605678.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial","m",11192.07]
[605487.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,30 m - brita produzida","m",11131.63]
[605679.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,65 m - brita comercial","m",13097.34]
[605488.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,65 m - brita produzida","m",13030.49]
[605680.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita comercial","m",14951.09]
[605489.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita produzida","m",14858.6]
[605681.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,20 m - brita comercial","m",15872.13]
[605490.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,20 m - brita produzida","m",15776.9]
[605682.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita comercial","m",16799.79]
[605491.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita produzida","m",16700.89]
[605683.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,65 m - brita comercial","m",18005.41]
[605492.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,65 m - brita produzida","m",17901.93]
[605684.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita comercial","m",18682.46]
[605493.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita produzida","m",18576.23]
[605685.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,20 m - brita comercial","m",20524.42]
[605494.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,20 m - brita produzida","m",20410.87]
[605686.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,60 m - brita comercial","m",22424.6]
[605495.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,60 m - brita produzida","m",22303.72]
[605687.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,80 m - brita comercial","m",25608.85]
[605496.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,80 m - brita produzida","m",25484.31]
[605688.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,00 m - brita comercial","m",26508.28]
[605497.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,00 m - brita produzida","m",26358.7]
[605689.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,35 m - brita comercial","m",33243.8]
[605498.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,35 m - brita produzida","m",33086.75]
[605690.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,70 m - brita comercial","m",35735.79]
[605499.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,70 m - brita produzida","m",35571.26]
[605691.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,10 m - brita comercial","m",43897.44]
[605500.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,10 m - brita produzida","m",43724.36]
[605692.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,50 m - brita comercial","m",52505.72]
[605501.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,50 m - brita produzida","m",52324.09]
[605693.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,85 m - brita comercial","m",55898.74]
[605502.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,85 m - brita produzida","m",55709.64]
[605694.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 7,25 m - brita comercial","m",59357.91]
[605503.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 7,25 m - brita produzida","m",59160.26]
[606433.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 1,95 m e altura = 1,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita comercial","m",8785.27]
[606343.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 1,95 m e altura = 1,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita produzida","m",8731.24]
[606434.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,15 m e altura = 1,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,50 m - brita comercial","m",9716.48]
[606344.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,15 m e altura = 1,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,50 m - brita produzida","m",9658.79]
[606435.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,30 m e altura = 1,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,20 m - brita comercial","m",10617.99]
[606345.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,30 m e altura = 1,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,20 m - brita produzida","m",10557.55]
[606436.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,55 m e altura = 1,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita comercial","m",11290.22]
[606346.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,55 m e altura = 1,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita produzida","m",11225.2]
[606437.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,70 m e altura = 1,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,60 m - brita comercial","m",12219.31]
[606347.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,70 m e altura = 1,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,60 m - brita produzida","m",12151.55]
[606438.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,75 m e altura = 1,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita comercial","m",12545.4]
[606348.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,75 m e altura = 1,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita produzida","m",12476.71]
[606439.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,00 m e altura = 2,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,00 m - brita comercial","m",13219.77]
[606349.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,00 m e altura = 2,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,00 m - brita produzida","m",13128.19]
[606440.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,20 m e altura = 2,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,60 m - brita comercial","m",13829.79]
[606350.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,20 m e altura = 2,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,60 m - brita produzida","m",13734.55]
[606441.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,35 m e altura = 2,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,30 m - brita comercial","m",14489.88]
[606351.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,35 m e altura = 2,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,30 m - brita produzida","m",14391.89]
[606442.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,55 m e altura = 2,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,00 m - brita comercial","m",15120.97]
[606352.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,55 m e altura = 2,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,00 m - brita produzida","m",15019.32]
[606443.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,70 m e altura = 2,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,90 m - brita comercial","m",16032.28]
[606353.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,70 m e altura = 2,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,90 m - brita produzida","m",15927.88]
[606444.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,60 m - brita comercial","m",16731.83]
[606354.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,60 m - brita produzida","m",16623.77]
[606445.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,00 m e altura = 2,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,50 m - brita comercial","m",17386.35]
[606355.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,00 m e altura = 2,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,50 m - brita produzida","m",17276.46]
[606446.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,15 m e altura = 2,80 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,80 m - brita comercial","m",18020.15]
[606356.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,15 m e altura = 2,80 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,80 m - brita produzida","m",17907.51]
[606447.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,40 m e altura = 2,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,40 m - brita comercial","m",18713.85]
[606357.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,40 m e altura = 2,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,40 m - brita produzida","m",18577.09]
[606448.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,60 m e altura = 3,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,10 m - brita comercial","m",19692.03]
[606358.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,60 m e altura = 3,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,10 m - brita produzida","m",19551.01]
[606449.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,80 m e altura = 3,05 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,80 m - brita comercial","m",24269.32]
[606359.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,80 m e altura = 3,05 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,80 m - brita produzida","m",24124.02]
[606450.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,05 m e altura = 3,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,50 m - brita comercial","m",25225.98]
[606360.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,05 m e altura = 3,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,50 m - brita produzida","m",25075.34]
[606451.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,25 m e altura = 3,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - brita comercial","m",26039.05]
[606361.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,25 m e altura = 3,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - brita produzida","m",25884.13]
[606452.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,45 m e altura = 3,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,10 m - brita comercial","m",29663.78]
[606362.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,45 m e altura = 3,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,10 m - brita produzida","m",29504.59]
[606453.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,60 m e altura = 3,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - brita comercial","m",30124.05]
[606363.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,60 m e altura = 3,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - brita produzida","m",29961.66]
[606454.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,80 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita comercial","m",35951.7]
[606364.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,80 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita produzida","m",35785.04]
[606455.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,90 m e altura = 3,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita comercial","m",36538.5]
[606365.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,90 m e altura = 3,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita produzida","m",36369.7]
[606456.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,10 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,50 m - brita comercial","m",37941.22]
[606366.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,10 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,50 m - brita produzida","m",37768.14]
[606457.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,25 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita comercial","m",38563.68]
[606367.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,25 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita produzida","m",38387.4]
[606458.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,40 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita comercial","m",52392.28]
[606368.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,40 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita produzida","m",52212.79]
[606459.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,60 m e altura = 3,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - brita comercial","m",54557.69]
[606369.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,60 m e altura = 3,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - brita produzida","m",54373.93]
[606479.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,20 m e altura = 2,25 m -aterro rodoviário mínimo = 0,30 m e máximo = 8,90 m - brita comercial","m",12351.67]
[606460.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,20 m e altura = 2,25 m -aterro rodoviário mínimo = 0,30 m e máximo = 8,90 m - brita produzida","m",12283.29]
[606480.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,90 m e altura = 3,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 11,40 m - brita comercial","m",16091.42]
[606461.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,90 m e altura = 3,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 11,40 m - brita produzida","m",16008.09]
[606481.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,70 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 10,30 m - brita comercial","m",18717.69]
[606462.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,70 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 10,30 m - brita produzida","m",18595.89]
[606482.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,90 m e altura = 3,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,80 m - brita comercial","m",19693.51]
[606463.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,90 m e altura = 3,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,80 m - brita produzida","m",19567.44]
[606483.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,00 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,50 m - brita comercial","m",20173.89]
[606464.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,00 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,50 m - brita produzida","m",20045.69]
[606484.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,20 m e altura = 3,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,10 m - brita comercial","m",20872.73]
[606465.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,20 m e altura = 3,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,10 m - brita produzida","m",20740.25]
[606485.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,25 m e altura = 4,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita comercial","m",21543.43]
[606466.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,25 m e altura = 4,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita produzida","m",21409.88]
[606486.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,40 m e altura = 4,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,60 m - brita comercial","m",22484.96]
[606467.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,40 m e altura = 4,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,60 m - brita produzida","m",22348.21]
[606487.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,50 m e altura = 4,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita comercial","m",23140.92]
[606468.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,50 m e altura = 4,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita produzida","m",23002.04]
[606488.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,70 m e altura = 4,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita comercial","m",28614.4]
[606469.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,70 m e altura = 4,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita produzida","m",28471.24]
[606489.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,80 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita comercial","m",30202.76]
[606470.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,80 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita produzida","m",30057.46]
[606490.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,00 m e altura = 4,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,60 m - brita comercial","m",31095.87]
[606471.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,00 m e altura = 4,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,60 m - brita produzida","m",30946.3]
[606491.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,15 m e altura = 4,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,50 m - brita comercial","m",31970.51]
[606472.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,15 m e altura = 4,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,50 m - brita produzida","m",31817.73]
[606492.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,25 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita comercial","m",32657.97]
[606473.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,25 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita produzida","m",32503.06]
[606493.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,30 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,60 m - brita comercial","m",34447.75]
[606474.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,30 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,60 m - brita produzida","m",34291.77]
[606494.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,65 m e altura = 5,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita comercial","m",39859.33]
[606475.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,65 m e altura = 5,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita produzida","m",39695.87]
[606495.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,85 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita comercial","m",46885.99]
[606476.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,85 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita produzida","m",46718.25]
[606496.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,00 m e altura = 5,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,30 m - brita comercial","m",48008.54]
[606477.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,00 m e altura = 5,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,30 m - brita produzida","m",47837.6]
[606497.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,25 m e altura = 5,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 7,90 m - brita comercial","m",49338.8]
[606478.0,"Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,25 m e altura = 5,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 7,90 m - brita produzida","m",49162.51]
[605835.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",7521.76]
[605571.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",6709.8]
[605850.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",8066.22]
[605582.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",7254.26]
[605889.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",8907.07]
[605593.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",8095.11]
[605739.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",7268.43]
[605504.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",6407.23]
[605781.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",7812.89]
[605524.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",6951.69]
[605815.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",8653.74]
[605544.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",7792.54]
[605836.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",8547.77]
[605572.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",7670.27]
[605851.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",9258.9]
[605583.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",8381.41]
[605890.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",10357.15]
[605594.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",9479.66]
[605740.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",8262.24]
[605505.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",7326.75]
[605782.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",8973.38]
[605525.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",8037.88]
[605816.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",10071.63]
[605545.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",9136.13]
[605837.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",10218.28]
[605573.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",9288.85]
[605852.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",11118.3]
[605584.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",10188.87]
[605891.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",12508.28]
[605595.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",11578.85]
[605741.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",9885.52]
[605506.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",8882.27]
[605783.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",10785.55]
[605526.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",9782.3]
[605817.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",12175.52]
[605546.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",11172.27]
[605838.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",11646.28]
[605574.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",10576.55]
[605853.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",12757.42]
[605585.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",11687.69]
[605892.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",14473.44]
[605596.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",13403.71]
[605742.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",11266.29]
[605507.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",10113.25]
[605784.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",12377.44]
[605527.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",11224.4]
[605818.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",14093.45]
[605547.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",12940.42]
[605839.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",13191.86]
[605575.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",12015.74]
[605854.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",14536.35]
[605586.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",13360.22]
[605893.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",16612.73]
[605597.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",15436.61]
[605743.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",12773.24]
[605508.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",11505.17]
[605785.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",14117.73]
[605528.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",12849.66]
[605819.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",16194.11]
[605548.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",14926.04]
[605840.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",17007.03]
[605576.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",13616.81]
[605855.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",18607.08]
[605587.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",15216.86]
[605898.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",21078.14]
[605598.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",17687.92]
[605744.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",16124.9]
[605509.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",13052.65]
[605787.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",17724.95]
[605529.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",14652.7]
[605820.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",20196.01]
[605549.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",17123.76]
[605841.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",18619.08]
[605577.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",14913.95]
[605856.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",20496.92]
[605588.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",16791.79]
[605899.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",23396.99]
[605599.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",19691.86]
[605745.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",17664.27]
[605510.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",14305.68]
[605788.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",19542.1]
[605530.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",16183.52]
[605821.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",22442.17]
[605550.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",19083.59]
[605842.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",20645.67]
[605578.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",16589.74]
[605857.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",22823.52]
[605589.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",18767.58]
[605900.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",26186.91]
[605600.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",22130.98]
[605746.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",19604.96]
[605511.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",15927.89]
[605789.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",21782.8]
[605531.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",18105.74]
[605822.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",25146.2]
[605551.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",21469.13]
[605843.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",22270.02]
[605579.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",17946.47]
[605858.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",24770.1]
[605590.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",20446.55]
[605901.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",28631.14]
[605601.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",24307.59]
[605747.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",21156.62]
[605512.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",17237.34]
[605790.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",23656.7]
[605532.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",19737.42]
[605823.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",27517.74]
[605552.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",23598.46]
[605844.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",24383.06]
[605580.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",19756.28]
[605887.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",27227.59]
[605591.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",22600.81]
[605902.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",31620.61]
[605602.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",26993.82]
[605748.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",23183.76]
[605513.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",18990.42]
[605804.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",26028.3]
[605533.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",21834.95]
[605824.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",30421.31]
[605553.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",26227.96]
[605845.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",26543.33]
[605581.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",23542.27]
[605888.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",29754.53]
[605592.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",26753.48]
[605903.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",34713.83]
[605603.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",31712.77]
[605771.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",25271.34]
[605514.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",22874.61]
[605805.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",28482.55]
[605534.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",26085.82]
[605825.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",33441.84]
[605554.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",31045.11]
[605772.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",29433.3]
[605515.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",24941.15]
[605806.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",33033.41]
[605535.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",28541.26]
[605826.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",38593.31]
[605555.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",34101.16]
[605773.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m","m",31283.02]
[605516.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m","m",26492.04]
[605807.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m","m",35294.25]
[605536.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m","m",30503.28]
[605827.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m","m",41489.08]
[605556.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m","m",36698.11]
[605774.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m","m",33720.74]
[605517.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",28562.01]
[605808.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m","m",38165.32]
[605537.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",33006.59]
[605828.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m","m",45029.39]
[605557.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",39870.67]
[605775.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",35579.32]
[605518.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m","m",30220.6]
[605809.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",40479.47]
[605538.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m","m",35120.75]
[605829.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",48047.11]
[605558.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m","m",42688.39]
[605776.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",38038.82]
[605519.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,40 m","m",35639.45]
[605810.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",43416.76]
[605539.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,40 m","m",41017.4]
[605830.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",51722.3]
[605559.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,40 m","m",49322.93]
[605777.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m","m",40716.2]
[605520.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m","m",38149.51]
[605811.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m","m",46594.16]
[605540.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m","m",44027.47]
[605831.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m","m",55671.9]
[605560.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m","m",53105.22]
[605778.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",43256.09]
[605521.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",40646.34]
[605812.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",49656.28]
[605541.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",47046.53]
[605832.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",59540.55]
[605561.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",56930.8]
[605779.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",49709.77]
[605522.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m","m",45374.39]
[605813.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",56654.43]
[605542.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m","m",52319.05]
[605833.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",67379.54]
[605562.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m","m",63044.16]
[605780.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",52676.12]
[605523.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m","m",48120.97]
[605814.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",60187.46]
[605543.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m","m",55632.32]
[605834.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",71787.75]
[605563.0,"Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m","m",67232.61]
[605606.0,"Sistema de escoramento telescópico regulável para tunnel liner","m³",15.31]
[705314.0,"Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",14188.98]
[705312.0,"Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",13178.3]
[705316.0,"Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",15555.19]
[705315.0,"Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",14464.61]
[705318.0,"Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",16597.1]
[705317.0,"Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",15368.03]
[705320.0,"Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",20820.52]
[705319.0,"Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",19316.25]
[705322.0,"Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",21847.52]
[705321.0,"Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",20148.43]
[705324.0,"Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",23994.2]
[705323.0,"Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",22173.76]
[705326.0,"Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",25777.35]
[705325.0,"Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",23784.41]
[705328.0,"Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",32723.82]
[705327.0,"Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",30251.35]
[705330.0,"Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",30470.09]
[705329.0,"Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",27998.48]
[705332.0,"Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",33006.84]
[705331.0,"Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",30485.13]
[705334.0,"Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",35106.6]
[705333.0,"Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",32608.07]
[705336.0,"Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",47265.07]
[705335.0,"Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",43782.59]
[705338.0,"Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",43910.74]
[705337.0,"Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",40310.08]
[705340.0,"Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",47418.12]
[705339.0,"Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",43778.12]
[705342.0,"Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",53822.21]
[705341.0,"Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",49773.91]
[705344.0,"Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",68231.04]
[705343.0,"Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",63271.42]
[705225.0,"Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",12150.67]
[705224.0,"Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",11219.99]
[705227.0,"Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",12596.57]
[705226.0,"Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",11743.64]
[705229.0,"Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",13547.63]
[705228.0,"Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",12563.21]
[705231.0,"Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",16891.66]
[705230.0,"Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",15738.84]
[705233.0,"Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",18855.92]
[705232.0,"Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",17375.39]
[705235.0,"Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",19392.37]
[705234.0,"Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",18011.33]
[705237.0,"Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",20987.39]
[705236.0,"Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",19437.56]
[705239.0,"Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",26793.81]
[705238.0,"Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",24856.07]
[705241.0,"Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",25446.0]
[705240.0,"Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",23411.26]
[705243.0,"Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",26971.1]
[705242.0,"Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",24932.89]
[705245.0,"Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",29928.73]
[705244.0,"Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",27753.85]
[705247.0,"Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",37888.8]
[705246.0,"Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",35223.84]
[705249.0,"Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",36044.41]
[705248.0,"Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",33094.51]
[705251.0,"Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",38155.63]
[705250.0,"Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",35199.43]
[705253.0,"Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",41759.14]
[705252.0,"Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",38543.66]
[705255.0,"Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",52824.37]
[705254.0,"Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",48935.38]
[705403.0,"Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",17687.54]
[705402.0,"Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",16333.78]
[705405.0,"Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",19157.18]
[705404.0,"Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",17786.31]
[705407.0,"Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",20067.81]
[705406.0,"Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",18540.92]
[705409.0,"Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",25273.33]
[705408.0,"Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",23392.34]
[705411.0,"Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",26721.97]
[705410.0,"Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",24539.23]
[705413.0,"Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",28823.71]
[705412.0,"Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",26636.15]
[705415.0,"Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",31734.78]
[705414.0,"Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",29270.01]
[705417.0,"Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",40200.71]
[705416.0,"Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",37166.65]
[705419.0,"Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",37779.74]
[705418.0,"Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",34728.31]
[705421.0,"Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",40744.1]
[705420.0,"Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",37674.89]
[705423.0,"Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",46372.37]
[705422.0,"Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",42938.32]
[705425.0,"Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",58723.95]
[705424.0,"Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",54509.91]
[705427.0,"Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",53259.4]
[705426.0,"Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",48846.68]
[705429.0,"Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",55240.47]
[705428.0,"Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",50894.41]
[705431.0,"Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",66522.31]
[705430.0,"Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",61672.2]
[705433.0,"Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",84362.47]
[705432.0,"Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",78355.18]
[705257.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",4151.89]
[705256.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3876.38]
[705259.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",3616.36]
[705258.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3340.84]
[705267.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",5196.8]
[705266.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4832.9]
[705269.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",5458.54]
[705268.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5094.64]
[705261.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",3865.41]
[705260.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3589.89]
[705263.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",4357.66]
[705262.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4082.14]
[705265.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",4780.74]
[705264.0,"Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4505.22]
[705271.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",5967.48]
[705270.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5611.15]
[705273.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",5311.88]
[705272.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4955.55]
[705281.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",8139.78]
[705280.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",7567.3]
[705283.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",8344.92]
[705282.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7772.44]
[705275.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",5956.5]
[705274.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5600.16]
[705277.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",6670.28]
[705276.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",6205.24]
[705279.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",7572.68]
[705278.0,"Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7107.65]
[705285.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",7671.09]
[705284.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7223.19]
[705287.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",7022.97]
[705286.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",6575.06]
[705295.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",10671.65]
[705294.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",9982.5]
[705297.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",11520.52]
[705296.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",10831.37]
[705289.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",7902.51]
[705288.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7336.35]
[705291.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",8988.76]
[705290.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",8422.59]
[705293.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",9673.35]
[705292.0,"Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",8984.2]
[705299.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",9838.2]
[705298.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",9170.91]
[705301.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",9220.78]
[705300.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",8553.49]
[705309.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",14777.25]
[705308.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",13781.47]
[705311.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",14680.24]
[705310.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",13684.47]
[705303.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",9890.73]
[705302.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",9078.94]
[705305.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",12031.79]
[705304.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",11220.0]
[705307.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",13235.0]
[705306.0,"Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",12239.23]
[705169.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",2495.4]
[705168.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2341.0]
[705171.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",2210.84]
[705170.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2056.45]
[705179.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",3123.82]
[705178.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2920.48]
[705181.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",3263.49]
[705180.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3060.15]
[705173.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",2409.3]
[705172.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2254.91]
[705175.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",2682.68]
[705174.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2528.28]
[705177.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",3008.02]
[705176.0,"Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2804.68]
[705183.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",3484.81]
[705182.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3286.42]
[705185.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",3154.98]
[705184.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2956.6]
[705193.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",4749.2]
[705192.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4430.22]
[705195.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",5084.0]
[705194.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4765.02]
[705187.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",3565.43]
[705186.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3306.15]
[705189.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",4000.42]
[705188.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3741.14]
[705191.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",4369.63]
[705190.0,"Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4050.65]
[705197.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",4737.01]
[705196.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4420.58]
[705199.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",4487.5]
[705198.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4171.07]
[705207.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",6704.24]
[705206.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",6233.76]
[705209.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",7591.02]
[705208.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7042.92]
[705201.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",5143.28]
[705200.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4826.86]
[705203.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",5635.98]
[705202.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",5247.91]
[705205.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",6161.55]
[705204.0,"Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5773.47]
[705211.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",6034.29]
[705210.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5578.33]
[705213.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",5959.23]
[705212.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",5503.27]
[705221.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",9201.13]
[705220.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",8561.24]
[705223.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",9928.16]
[705222.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",9191.52]
[705215.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",7033.94]
[705214.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",6482.42]
[705217.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",7809.85]
[705216.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",7258.34]
[705219.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",8486.56]
[705218.0,"Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7846.67]
[705346.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",5704.19]
[705345.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5307.49]
[705348.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",5127.39]
[705347.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4730.69]
[705356.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",7560.38]
[705355.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",7033.52]
[705358.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",7677.31]
[705357.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7150.45]
[705350.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",5598.82]
[705349.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5202.12]
[705352.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",6001.47]
[705351.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",5604.77]
[705354.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",6610.13]
[705353.0,"Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",6213.43]
[705360.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",8203.11]
[705359.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7691.17]
[705362.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",7458.81]
[705361.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",6946.87]
[705370.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",11075.46]
[705369.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",10260.18]
[705372.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",11804.33]
[705371.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",10989.05]
[705364.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",8454.35]
[705363.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7942.41]
[705366.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",9197.89]
[705365.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",8525.91]
[705368.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",10323.87]
[705367.0,"Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",9651.9]
[705374.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",10834.98]
[705373.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",10185.07]
[705376.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",9704.45]
[705375.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",9054.54]
[705384.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",14675.52]
[705383.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",13684.04]
[705386.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",15832.78]
[705385.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",14841.3]
[705378.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",10990.7]
[705377.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",10172.4]
[705380.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",12483.45]
[705379.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",11665.15]
[705382.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",13715.27]
[705381.0,"Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",12723.79]
[705388.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",13572.53]
[705387.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",12609.11]
[705390.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",12772.77]
[705389.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",11809.35]
[705399.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",19634.17]
[705398.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",18192.95]
[705401.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",21201.43]
[705400.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",19760.2]
[705392.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",14529.33]
[705391.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",13362.86]
[705395.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",16608.45]
[705394.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",15441.97]
[705397.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",18137.95]
[705396.0,"Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",16696.73]
[804213.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1597.95]
[804212.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1364.09]
[804217.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1607.64]
[804216.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1373.3]
[804219.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1619.96]
[804218.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1385.15]
[804221.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1639.77]
[804220.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1404.12]
[804223.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1665.74]
[804222.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1429.01]
[804225.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1700.05]
[804224.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1462.13]
[804227.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1746.68]
[804226.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1507.32]
[804229.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1807.79]
[804228.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1566.88]
[804231.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1891.75]
[804230.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1649.05]
[804215.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1600.16]
[804214.0,"Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1366.18]
[804417.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4130.14]
[804233.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2366.29]
[804416.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",3519.98]
[804232.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2003.37]
[804237.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2380.83]
[804236.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2017.08]
[804419.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4319.84]
[804239.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2399.78]
[804418.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",3680.52]
[804238.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2034.94]
[804241.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2427.08]
[804240.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2060.82]
[804243.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2464.51]
[804242.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2096.45]
[804421.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4819.31]
[804245.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2515.14]
[804420.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",4103.86]
[804244.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2144.81]
[804247.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2581.58]
[804246.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2208.74]
[804249.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2670.88]
[804248.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2295.05]
[804423.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",5963.34]
[804251.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2790.48]
[804422.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",5070.68]
[804250.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2411.55]
[804235.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2369.82]
[804234.0,"Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2006.66]
[804425.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",5958.1]
[804253.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3277.71]
[804424.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",5015.36]
[804252.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2750.95]
[804257.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3298.88]
[804256.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2770.45]
[804427.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",6245.53]
[804259.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3325.79]
[804426.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",5255.0]
[804258.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2795.33]
[804261.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3365.48]
[804260.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2832.15]
[804263.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3419.7]
[804262.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2882.67]
[804429.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",6969.35]
[804265.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3492.41]
[804428.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",5859.79]
[804264.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2950.96]
[804267.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3585.79]
[804266.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3039.32]
[804269.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3710.39]
[804268.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3158.06]
[804431.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",8636.29]
[804271.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3877.61]
[804430.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",7249.26]
[804270.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3318.83]
[804255.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3283.0]
[804254.0,"Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2755.77]
[804433.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",10457.5]
[804273.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5605.99]
[804432.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",8648.5]
[804272.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4663.73]
[804277.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5637.78]
[804276.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4692.65]
[804435.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",10974.22]
[804279.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5677.51]
[804434.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",9072.73]
[804278.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4728.8]
[804281.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5736.2]
[804280.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4782.59]
[804283.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5816.48]
[804282.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4856.66]
[804437.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",12287.31]
[804285.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5922.32]
[804436.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",10151.13]
[804284.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4954.84]
[804287.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6060.26]
[804286.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5084.07]
[804289.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6241.75]
[804288.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5255.52]
[804439.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",15292.98]
[804291.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6483.01]
[804438.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",12613.56]
[804290.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5485.78]
[804275.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5613.94]
[804274.0,"Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4670.96]
[804061.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",389.89]
[804060.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",339.34]
[804065.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",391.65]
[804064.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",341.1]
[804067.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",393.4]
[804066.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",342.85]
[804069.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",396.48]
[804068.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",345.81]
[804071.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",400.87]
[804070.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",350.2]
[804073.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",406.59]
[804072.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",355.8]
[804075.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",414.49]
[804074.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",363.7]
[804077.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",424.59]
[804076.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",373.69]
[804079.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",439.96]
[804078.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",388.94]
[804063.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",390.77]
[804062.0,"Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",340.22]
[804377.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",1168.81]
[804081.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",782.17]
[804376.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",1031.03]
[804080.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",670.8]
[804085.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",785.25]
[804084.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",673.76]
[804379.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",966.91]
[804087.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",788.76]
[804378.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",821.36]
[804086.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",677.27]
[804089.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",794.48]
[804088.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",682.86]
[804091.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",801.95]
[804090.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",690.22]
[804381.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",1380.77]
[804093.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",812.5]
[804380.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",1215.86]
[804092.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",700.53]
[804095.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",826.99]
[804094.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",714.9]
[804097.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",845.45]
[804096.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",733.12]
[804383.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",1706.4]
[804099.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",871.8]
[804382.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",1500.63]
[804098.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",759.23]
[804083.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",783.05]
[804082.0,"Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",671.67]
[804385.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",1936.02]
[804101.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1322.4]
[804384.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",1680.29]
[804100.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1128.93]
[804105.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1327.23]
[804104.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1133.64]
[804387.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",2039.65]
[804107.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1333.82]
[804386.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",1769.34]
[804106.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1140.11]
[804109.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1343.93]
[804108.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1150.1]
[804111.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1357.11]
[804110.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1163.05]
[804389.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",2277.44]
[804113.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1375.13]
[804388.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",1974.03]
[804112.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1180.71]
[804115.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1400.18]
[804114.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1205.4]
[804117.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1433.13]
[804116.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1237.98]
[804391.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",2825.29]
[804119.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1478.37]
[804390.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",2444.32]
[804118.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1282.86]
[804103.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1324.15]
[804102.0,"Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1130.68]
[804393.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",2969.01]
[804121.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1972.15]
[804392.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",2542.76]
[804120.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1671.73]
[804125.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1978.75]
[804124.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1678.2]
[804395.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",3117.92]
[804127.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1988.42]
[804394.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",2668.96]
[804126.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1687.64]
[804129.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2002.05]
[804128.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1700.91]
[804131.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2020.95]
[804130.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1719.45]
[804397.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",3474.19]
[804133.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2047.32]
[804396.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",2971.7]
[804132.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1745.34]
[804135.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2081.59]
[804134.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1779.14]
[804137.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2041.68]
[804136.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1738.63]
[804399.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4320.74]
[804139.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2194.49]
[804398.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",3688.22]
[804138.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1890.73]
[804123.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1973.03]
[804122.0,"Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1672.61]
[804401.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4270.95]
[804141.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2731.16]
[804400.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",3612.98]
[804140.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2296.42]
[804145.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2741.73]
[804144.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2306.51]
[804403.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4496.72]
[804147.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2754.93]
[804402.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",3801.35]
[804146.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2319.23]
[804149.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2774.73]
[804148.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2338.2]
[804151.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2802.01]
[804150.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2364.52]
[804405.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",5024.87]
[804153.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2838.96]
[804404.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",4243.82]
[804152.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2400.28]
[804155.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2886.89]
[804154.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2446.89]
[804157.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2953.28]
[804156.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2511.73]
[804407.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",6255.73]
[804159.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3042.06]
[804406.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",5270.69]
[804158.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2598.83]
[804143.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2734.24]
[804142.0,"Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2299.38]
[804409.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",7682.6]
[804161.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4686.04]
[804408.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",6390.8]
[804160.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3910.84]
[804165.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4700.56]
[804164.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3924.77]
[804411.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",8101.17]
[804167.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4719.49]
[804410.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",6735.16]
[804166.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3942.86]
[804169.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4747.22]
[804168.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3969.51]
[804171.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4785.06]
[804170.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4005.92]
[804413.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",9076.29]
[804173.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4836.09]
[804412.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",7538.56]
[804172.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4055.27]
[804175.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4904.69]
[804174.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4121.96]
[804177.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4996.58]
[804176.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4211.58]
[804415.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",11369.14]
[804179.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5122.73]
[804414.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",9420.93]
[804178.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4335.22]
[804163.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4690.0]
[804162.0,"Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3914.68]
[804441.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",5291.27]
[804317.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2872.48]
[804440.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",4497.19]
[804316.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2417.07]
[804321.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2893.64]
[804320.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2436.79]
[804443.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",5521.31]
[804323.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2921.86]
[804442.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",4691.74]
[804322.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2463.1]
[804325.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2962.84]
[804324.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2501.57]
[804327.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3019.24]
[804326.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2554.62]
[804445.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",6160.45]
[804329.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3094.55]
[804444.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",5232.41]
[804328.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2625.99]
[804331.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3192.29]
[804330.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2719.19]
[804333.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3323.44]
[804332.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2845.08]
[804447.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",7618.28]
[804335.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3497.64]
[804446.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",6464.75]
[804334.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3013.54]
[804319.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2877.33]
[804318.0,"Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2421.56]
[804449.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",7644.37]
[804337.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3916.61]
[804448.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",6416.87]
[804336.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3259.72]
[804341.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3948.39]
[804340.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3288.63]
[804451.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",7994.35]
[804343.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3989.0]
[804450.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",6708.65]
[804342.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3325.66]
[804345.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4048.57]
[804344.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3380.33]
[804347.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4130.18]
[804346.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3455.6]
[804453.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",8909.92]
[804349.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4237.77]
[804452.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",7471.26]
[804348.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3555.54]
[804351.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4377.04]
[804350.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3685.97]
[804353.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4561.16]
[804352.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3860.06]
[804455.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",11024.85]
[804355.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4805.07]
[804454.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",9234.38]
[804354.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4092.73]
[804339.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3924.56]
[804338.0,"Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3266.95]
[804457.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",13283.69]
[804357.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6578.44]
[804456.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",10951.53]
[804356.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5415.35]
[804361.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6627.04]
[804360.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5458.93]
[804459.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",13900.78]
[804363.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6689.34]
[804458.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",11457.48]
[804362.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5514.89]
[804365.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6779.44]
[804364.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5596.15]
[804367.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6902.18]
[804366.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5707.65]
[804461.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",15539.4]
[804369.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",7062.82]
[804460.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",12801.06]
[804371.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",7271.0]
[804370.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",6047.08]
[804373.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",7541.21]
[804372.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",6299.49]
[804463.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",19290.7]
[804375.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",7898.91]
[804462.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",15871.09]
[804374.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",6637.35]
[804359.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6590.81]
[804358.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5426.52]
[804368.0,"Boca de BTTC D = 1,50 m esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5854.67]
[804465.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais","m",130.53]
[804464.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",114.41]
[804475.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia e brita comerciais","m",144.22]
[804474.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita produzida","m",128.11]
[804485.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia e brita comerciais","m",212.63]
[804484.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",196.6]
[804495.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA4 - areia e brita comerciais","m",264.96]
[804494.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA4 - areia extraída e brita produzida","m",245.95]
[804467.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais","m",197.74]
[804466.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",172.06]
[804477.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia e brita comerciais","m",252.47]
[804476.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita produzida","m",226.85]
[804487.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia e brita comerciais","m",360.06]
[804486.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",331.39]
[804497.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA4 - areia e brita comerciais","m",423.85]
[804496.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita produzida","m",389.14]
[804469.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia e brita comerciais","m",349.0]
[804468.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",313.8]
[804479.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia e brita comerciais","m",403.73]
[804478.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita produzida","m",368.59]
[804489.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia e brita comerciais","m",508.7]
[804488.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",463.85]
[804499.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA4 - areia e brita comerciais","m",646.5]
[804498.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita produzida","m",594.19]
[804471.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia e brita comerciais","m",472.76]
[804470.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",421.5]
[804481.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia e brita comerciais","m",595.91]
[804480.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita produzida","m",544.78]
[804491.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia e brita comerciais","m",783.67]
[804490.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",715.39]
[804501.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA4 - areia e brita comerciais","m",941.41]
[804500.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita produzida","m",864.01]
[804473.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia e brita comerciais","m",764.42]
[804472.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",684.36]
[804483.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia e brita comerciais","m",955.99]
[804482.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita produzida","m",876.13]
[804493.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia e brita comerciais","m",1258.63]
[804492.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",1152.93]
[804503.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA4 - areia e brita comerciais","m",1505.51]
[804502.0,"Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita produzida","m",1396.26]
[804180.0,"Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1195.93]
[804181.0,"Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1266.96]
[804182.0,"Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1216.78]
[804183.0,"Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1287.81]
[804184.0,"Corpo de BDTC D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1266.91]
[804185.0,"Corpo de BDTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1337.94]
[804186.0,"Corpo de BDTC D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1397.07]
[804187.0,"Corpo de BDTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1468.1]
[804188.0,"Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1547.8]
[804189.0,"Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1642.81]
[804190.0,"Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1568.35]
[804191.0,"Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1663.36]
[804192.0,"Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1673.7]
[804193.0,"Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1768.71]
[804194.0,"Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1736.96]
[804195.0,"Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1831.97]
[804196.0,"Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2012.96]
[804197.0,"Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2134.18]
[804198.0,"Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2174.51]
[804199.0,"Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2295.74]
[804200.0,"Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2517.01]
[804201.0,"Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2638.24]
[804202.0,"Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2746.56]
[804203.0,"Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2867.79]
[804204.0,"Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3343.04]
[804205.0,"Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3499.76]
[804206.0,"Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3437.24]
[804207.0,"Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3593.96]
[804208.0,"Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3610.06]
[804209.0,"Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3766.78]
[804210.0,"Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3706.32]
[804211.0,"Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3863.04]
[804012.0,"Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",248.14]
[804013.0,"Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",265.41]
[804014.0,"Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",261.29]
[804015.0,"Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",278.57]
[804016.0,"Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",266.78]
[804017.0,"Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",284.05]
[804018.0,"Corpo de BSTC D = 0,40 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",322.86]
[804019.0,"Corpo de BSTC D = 0,40 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",340.14]
[804020.0,"Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",392.89]
[804021.0,"Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",418.87]
[804022.0,"Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",422.7]
[804023.0,"Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",448.68]
[804024.0,"Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",441.49]
[804025.0,"Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",467.47]
[804026.0,"Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",487.02]
[804027.0,"Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",513.0]
[804028.0,"Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",628.69]
[804029.0,"Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",664.21]
[804030.0,"Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",639.12]
[804031.0,"Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",674.63]
[804032.0,"Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",664.18]
[804033.0,"Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",699.7]
[804034.0,"Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",729.26]
[804035.0,"Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",764.78]
[804036.0,"Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",806.34]
[804037.0,"Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",852.72]
[804038.0,"Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",816.61]
[804039.0,"Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",862.99]
[804040.0,"Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",869.29]
[804041.0,"Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",915.67]
[804042.0,"Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",900.92]
[804043.0,"Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",947.3]
[804044.0,"Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1039.83]
[804045.0,"Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1097.84]
[804046.0,"Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1120.6]
[804047.0,"Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1178.62]
[804048.0,"Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1291.85]
[804049.0,"Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1349.87]
[804050.0,"Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1406.63]
[804051.0,"Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1464.64]
[804052.0,"Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1708.72]
[804053.0,"Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1784.26]
[804054.0,"Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1755.82]
[804055.0,"Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1831.35]
[804056.0,"Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1842.23]
[804057.0,"Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1917.77]
[804058.0,"Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1890.36]
[804059.0,"Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1965.89]
[804292.0,"Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2289.27]
[804293.0,"Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2432.91]
[804294.0,"Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2320.08]
[804295.0,"Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2463.73]
[804296.0,"Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2478.11]
[804297.0,"Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2621.75]
[804298.0,"Corpo de BTTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2573.0]
[804299.0,"Corpo de BTTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2716.65]
[804300.0,"Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2985.83]
[804301.0,"Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3170.15]
[804302.0,"Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3228.16]
[804303.0,"Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3412.48]
[804304.0,"Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3741.9]
[804305.0,"Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3926.23]
[804306.0,"Corpo de BTTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",4086.23]
[804307.0,"Corpo de BTTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",4270.56]
[804308.0,"Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",4977.63]
[804309.0,"Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",5215.65]
[804310.0,"Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",5118.92]
[804311.0,"Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",5356.94]
[804312.0,"Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",5378.16]
[804313.0,"Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",5616.17]
[804314.0,"Corpo de BTTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",5522.54]
[804315.0,"Corpo de BTTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",5760.56]
[805446.0,"Dentes para bueiros duplos D = 0,80 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",41.98]
[805447.0,"Dentes para bueiros duplos D = 0,80 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",52.82]
[805448.0,"Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",50.32]
[805449.0,"Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",63.31]
[805450.0,"Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",58.39]
[805451.0,"Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",73.42]
[805452.0,"Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",68.34]
[805453.0,"Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",86.19]
[805434.0,"Dentes para bueiros simples D = 0,40 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",14.27]
[805435.0,"Dentes para bueiros simples D = 0,40 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",17.55]
[805436.0,"Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",16.68]
[805437.0,"Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",20.98]
[805438.0,"Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",22.61]
[805439.0,"Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",28.04]
[805440.0,"Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",25.29]
[805441.0,"Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",31.85]
[805442.0,"Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",30.69]
[805443.0,"Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",38.14]
[805444.0,"Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",34.17]
[805445.0,"Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",43.1]
[805454.0,"Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",75.61]
[805455.0,"Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",95.15]
[805456.0,"Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",85.83]
[805457.0,"Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",108.31]
[805458.0,"Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",102.78]
[805459.0,"Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",129.67]
[909620.0,"Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial","m²",145.37]
[909621.0,"Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia extraída","m²",143.89]
[903802.0,"Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolição","un",15328.52]
[919113.0,"Canaleta perfil cartola 50 x 70 x 3 mm - aba 20 mm","m",151.09]
[903788.0,"Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual","m²",5.0]
[919247.0,"Cobertura em chapas zincadas com espessura de 0,43 mm - utilização 2 vezes","m²",39.01]
[919016.0,"Depósito de óleo para oficina - inclusive demolição","un",8016.42]
[919078.0,"Dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição","un",36797.86]
[903789.0,"Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual","m²",36.54]
[919250.0,"Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l","un",579.04]
[903807.0,"Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h","un",111435.54]
[903806.0,"Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h","un",191018.31]
[903804.0,"Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h","un",70544.13]
[903805.0,"Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h","un",81928.45]
[903810.0,"Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h","un",201174.17]
[903809.0,"Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h","un",129456.62]
[903808.0,"Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h","un",120173.65]
[903845.0,"Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico","m³",120.58]
[919009.0,"Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção e demolição de rampa e bases","un",67665.33]
[919007.0,"Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",128317.96]
[919011.0,"Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",36764.5]
[919246.0,"Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",50046.51]
[919013.0,"Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção","un",137918.01]
[919008.0,"Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção","un",99180.54]
[919012.0,"Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",66641.55]
[903848.0,"Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0 m","m",190.38]
[919002.0,"Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição","un",38803.03]
[919210.0,"Rampa de lavagem - inclusive demolição","un",24029.35]
[909612.0,"Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusive demolição","un",13738.63]
[909613.0,"Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150 m³ - inclusive demolição","un",22545.89]
[909614.0,"Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição","un",48810.38]
[909616.0,"Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição","un",39212.47]
[909617.0,"Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição","un",23325.24]
[909615.0,"Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição","un",17885.12]
[903860.0,"Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual","m²",3.07]
[919101.0,"Sistema separador água e óleo, inclusive demolição","un",1955.87]
[903818.0,"Tinta látex - duas camadas com aplicação manual","m²",16.0]
[1100657.0,"Adensamento de concreto por vibrador de imersão","m³",4.12]
[1108055.0,"Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual","m³",3528.39]
[1109665.0,"Argamassa de cimento e areia 1:1 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",748.28]
[1109664.0,"Argamassa de cimento e areia 1:1 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",690.37]
[1109667.0,"Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",582.57]
[1109666.0,"Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",482.19]
[1109669.0,"Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",499.37]
[1109668.0,"Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",378.96]
[1108060.0,"Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",586.53]
[1109626.0,"Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",469.45]
[1109671.0,"Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",460.64]
[1109670.0,"Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",328.57]
[1109672.0,"Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",380.08]
[1109624.0,"Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",227.9]
[1109622.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",456.36]
[1109623.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",357.97]
[1109697.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",351.63]
[1109698.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",227.02]
[1109679.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",400.44]
[1109625.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",287.41]
[1109678.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",370.33]
[1109694.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",249.15]
[1109673.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",435.46]
[1109690.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",329.92]
[1109674.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:7 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",413.54]
[1109691.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:7 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",302.73]
[1109675.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",396.02]
[1109692.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",281.04]
[1109676.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",381.88]
[1109693.0,"Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",263.51]
[1109680.0,"Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual","m³",3735.21]
[1107748.0,"Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços estruturais - confecção em misturador e lançamento projetado","m³",11898.53]
[1110000.0,"Concreto","m³",0.0]
[1106059.0,"Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",571.29]
[1106060.0,"Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",450.33]
[1100658.0,"Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",472.78]
[1106159.0,"Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",503.26]
[1107902.0,"Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",537.27]
[1107906.0,"Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",575.28]
[1107910.0,"Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",617.76]
[1107911.0,"Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 45 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",665.24]
[1107912.0,"Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",732.16]
[1106164.0,"Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas","m³",268.0]
[1106165.0,"Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais","m³",380.95]
[1106156.0,"Concreto com 10% de microssílica fck = 45 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",526.05]
[1107932.0,"Concreto com 10% de microssílica fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",562.43]
[1108111.0,"Concreto com 8% de microssílica fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",421.92]
[1108112.0,"Concreto com 8% de microssílica fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",432.03]
[1108113.0,"Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",457.35]
[1108114.0,"Concreto com 8% de microssílica fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",485.6]
[1108061.0,"Concreto com látex SBR fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",894.94]
[1108064.0,"Concreto com látex SBR fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",967.18]
[1107888.0,"Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",428.93]
[1107889.0,"Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",307.41]
[1107892.0,"Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",446.4]
[1107891.0,"Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",326.9]
[1107928.0,"Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",367.33]
[1107929.0,"Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",247.31]
[1106109.0,"Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",351.37]
[1106117.0,"Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",231.36]
[1107896.0,"Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",466.02]
[1107895.0,"Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",348.77]
[1119528.0,"Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",380.26]
[1106135.0,"Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",261.8]
[1106136.0,"Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",363.34]
[1106137.0,"Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",244.87]
[1116127.0,"Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",483.72]
[1116126.0,"Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",372.48]
[1107900.0,"Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",487.85]
[1107899.0,"Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",373.11]
[1107890.0,"Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",397.14]
[1106138.0,"Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",280.71]
[1106139.0,"Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",379.02]
[1106140.0,"Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",262.59]
[1107904.0,"Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",512.31]
[1107903.0,"Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",400.38]
[1107908.0,"Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",539.53]
[1107907.0,"Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",430.73]
[1107871.0,"Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",428.17]
[1107870.0,"Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",313.67]
[1106057.0,"Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",434.08]
[1106058.0,"Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",319.47]
[1106380.0,"Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",404.54]
[1106378.0,"Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",291.9]
[1116263.0,"Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",385.6]
[1116267.0,"Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",272.96]
[1106280.0,"Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",424.42]
[1106289.0,"Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",314.14]
[1116264.0,"Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",404.09]
[1116268.0,"Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",293.8]
[1106281.0,"Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",450.03]
[1106382.0,"Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",342.78]
[1116265.0,"Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",427.82]
[1116269.0,"Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",320.58]
[1106282.0,"Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",478.6]
[1106384.0,"Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",374.75]
[1116266.0,"Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",454.36]
[1116270.0,"Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",350.5]
[1107868.0,"Concreto para sub-base adensado por vibração fck = 7,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",324.39]
[1107869.0,"Concreto para sub-base adensado por vibração fck = 7,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",199.22]
[1103853.0,"Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",422.91]
[1103852.0,"Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",354.52]
[1106284.0,"Concreto submerso fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",423.2]
[1108116.0,"Concreto submerso fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",428.24]
[1108118.0,"Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",450.77]
[1106158.0,"Concreto submerso fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",479.15]
[1108120.0,"Concreto submerso fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",510.86]
[1106050.0,"Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h","m³",47.55]
[1106051.0,"Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h","m³",39.57]
[1106061.0,"Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h","m³",57.15]
[1106087.0,"Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 40 m³/h","m³",49.46]
[1107860.0,"Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h","m³",55.52]
[1106088.0,"Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h","m³",59.6]
[1106128.0,"Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h","m³",48.81]
[1108056.0,"Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual","m³",3073.92]
[1108059.0,"Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual","m³",3389.8]
[1207700.0,"Concreto fck = 20 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais","m³",546.82]
[1207701.0,"Concreto fck = 25 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais","m³",580.75]
[1207702.0,"Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais","m³",618.73]
[1207708.0,"Concreto fck = 30 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",549.15]
[1207703.0,"Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais","m³",708.72]
[1207709.0,"Concreto fck = 40 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",631.37]
[1207710.0,"Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em pisos","m³",862.15]
[1207711.0,"Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais","m³",1078.46]
[1207713.0,"Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em teto","m³",1645.67]
[1207714.0,"Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em pisos","m³",902.07]
[1207715.0,"Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais","m³",1126.93]
[1207717.0,"Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em teto","m³",1713.53]
[1207718.0,"Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em pisos","m³",946.75]
[1207719.0,"Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais","m³",1181.19]
[1207721.0,"Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto","m³",1789.49]
[1207722.0,"Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em pisos","m³",1052.62]
[1207723.0,"Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais","m³",1309.74]
[1207725.0,"Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em teto","m³",1969.47]
[1207728.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 20 a 40 m²","m³",798.97]
[1207727.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 40 a 60 m²","m³",782.79]
[1207726.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 60 a 90 m²","m³",769.86]
[1208329.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção superior a 90 m²","m³",754.96]
[1207685.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 20 a 40 m²","m³",838.3]
[1207684.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 40 a 60 m²","m³",816.93]
[1207683.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 60 a 90 m²","m³",800.65]
[1208337.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção superior a 90 m²","m³",783.33]
[1207691.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 20 a 40 m²","m³",885.28]
[1207690.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 40 a 60 m²","m³",856.19]
[1207689.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 60 a 90 m²","m³",831.72]
[1208345.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção superior a 90 m²","m³",811.56]
[1207697.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 20 a 40 m²","m³",943.87]
[1207696.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 40 a 60 m²","m³",902.29]
[1207695.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 60 a 90 m²","m³",874.0]
[1208353.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção superior a 90 m²","m³",845.56]
[1207663.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 20 a 40 m²","m³",1125.96]
[1207662.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 40 a 60 m²","m³",1096.04]
[1207661.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 60 a 90 m²","m³",1072.12]
[1208361.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção superior a 90 m²","m³",1036.22]
[1207669.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 20 a 40 m²","m³",1257.61]
[1207668.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 40 a 60 m²","m³",1220.48]
[1207667.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 60 a 90 m²","m³",1164.78]
[1208369.0,"Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção superior a 90 m²","m³",1109.08]
[1207682.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 20 a 40 m²","m³",895.7]
[1207681.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 40 a 60 m²","m³",879.52]
[1207729.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 60 a 90 m²","m³",866.59]
[1208333.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção superior a 90 m²","m³",851.69]
[1207688.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 20 a 40 m²","m³",937.96]
[1207687.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 40 a 60 m²","m³",916.59]
[1207686.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 60 a 90 m²","m³",900.31]
[1208341.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção superior a 90 m²","m³",882.99]
[1207694.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 20 a 40 m²","m³",988.06]
[1207693.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 40 a 60 m²","m³",958.96]
[1207692.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 60 a 90 m²","m³",934.5]
[1208349.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção superior a 90 m²","m³",914.33]
[1207660.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 20 a 40 m²","m³",1049.96]
[1207699.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 40 a 60 m²","m³",1008.38]
[1207698.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 60 a 90 m²","m³",980.09]
[1208357.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção superior a 90 m²","m³",951.65]
[1207666.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 20 a 40 m²","m³",1235.58]
[1207665.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 40 a 60 m²","m³",1205.67]
[1207664.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 60 a 90 m²","m³",1181.74]
[1208365.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção superior a 90 m²","m³",1145.85]
[1207672.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 20 a 40 m²","m³",1371.01]
[1207671.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 40 a 60 m²","m³",1333.88]
[1207670.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 60 a 90 m²","m³",1278.19]
[1208373.0,"Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção superior a 90 m²","m³",1222.49]
[1400976.0,"Corte a plasma CNC em chapa com espessura de 6,3 a 10 mm","m",4.81]
[1400970.0,"Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 4 a 8 mm","m",2.38]
[1400971.0,"Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm","m",10.39]
[1400972.0,"Corte a plasma manual em chapa de alumínio com espessura de 1,5 mm","m",2.34]
[1416201.0,"Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno","cm²",0.21]
[1400969.0,"Corte de cantoneira de alumínio","un",0.16]
[1400975.0,"Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica","m",4.32]
[1416141.0,"Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno","m",3.43]
[1416142.0,"Corte de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno","m",5.23]
[1400973.0,"Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno","m",1.53]
[1400974.0,"Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno","m",1.78]
[1416139.0,"Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno","m",1.96]
[1416202.0,"Corte de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno","m",2.26]
[1416140.0,"Corte de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno","m",2.57]
[1419543.0,"Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8\"","un",0.2]
[1408173.0,"Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno","cm²",0.06]
[1407063.0,"Corte de trilho TR45 com utilização de equipamento leve","un",7.96]
[1407064.0,"Corte de trilho TR57 com utilização de equipamento leve","un",8.24]
[1407065.0,"Corte de trilho TR68 com utilização de equipamento leve","un",8.45]
[1407066.0,"Corte de trilho UIC60 com utilização de equipamento leve","un",8.3]
[1400977.0,"Dobramento de chapas metálicas com espessuras de até 10 mm","m",3.69]
[1407067.0,"Furação de trilho TR45 com utilização de equipamento leve","un",3.09]
[1407068.0,"Furação de trilho TR57 com utilização de equipamento leve","un",3.47]
[1407069.0,"Furação de trilho TR68 com utilização de equipamento leve","un",3.77]
[1407070.0,"Furação de trilho UIC60 com utilização de equipamento leve","un",3.59]
[1400987.0,"Perfuração de chapas metálicas com espessura de até 3 mm - D = 25 mm","un",1.37]
[1416257.0,"Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm","m",255.0]
[1416253.0,"Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 16 mm","m",579.21]
[1416254.0,"Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 6,3 mm","m",49.91]
[1416255.0,"Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm","m",86.72]
[1416256.0,"Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 9,5 mm","m",132.95]
[1408028.0,"Solda elétrica manual de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX para beneficiamento de aço naval","kg",237.18]
[1408027.0,"Solda tipo MIG/MAG automatizada","kg",123.62]
[1400978.0,"Solda tipo MIG/MAG manual","kg",208.18]
[1513941.0,"Contenção em areia-cimento ensacada com mistura de areia com 8% de cimento - confecção e assentamento","m³",535.04]
[1513940.0,"Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento","m³",390.08]
[1505879.0,"Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",283.05]
[1505878.0,"Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",216.22]
[1505877.0,"Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",142.23]
[1505860.0,"Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",168.41]
[1505859.0,"Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",112.71]
[1516204.0,"Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg","un",5.87]
[1516312.0,"Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",42.6]
[1516304.0,"Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",52.26]
[1516308.0,"Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",43.27]
[1516313.0,"Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",48.91]
[1516305.0,"Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",62.79]
[1516309.0,"Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",51.5]
[1516314.0,"Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",56.8]
[1516306.0,"Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",73.52]
[1516310.0,"Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",60.01]
[1516311.0,"Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",31.56]
[1516303.0,"Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",41.8]
[1516307.0,"Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",34.7]
[1516298.0,"Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m - fornecimento e instalação","m²",30.23]
[1516299.0,"Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 150 kN/m - fornecimento e instalação","m²",32.45]
[1516300.0,"Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação","m²",43.04]
[1516301.0,"Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m - fornecimento e instalação","m²",64.32]
[1516302.0,"Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m - fornecimento e instalação","m²",85.45]
[1516296.0,"Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação","m²",22.36]
[1516297.0,"Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 90 kN/m - fornecimento e instalação","m²",29.18]
[1505847.0,"Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 4 a 6 m - confecção e assentamento","m²",187.03]
[1505848.0,"Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 6 a 8 m - confecção e assentamento","m²",182.3]
[1505849.0,"Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 8 a 10 m - confecção e assentamento","m²",179.67]
[1505930.0,"Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de até 4 m - confecção e assentamento","m²",211.86]
[1506055.0,"Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",430.12]
[1506056.0,"Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia extraída e pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",325.29]
[1513943.0,"Proteção de taludes rochosos com telas metálicas - resistência longitudinal à tração de 121 kN/m - fornecimento e posicionamento - inclusive cabos de aço, grampos e clipes de junção","m²",201.65]
[1516318.0,"Tela metálica dobrada em L para muro em solo reforçado - C = 200 cm, L = 40 cm e H = 40 cm - fornecimento e instalação","m²",610.21]
[1516317.0,"Tela metálica dobrada em L para muro em solo reforçado - C = 200 cm, L = 50 cm e H = 50 cm - fornecimento e instalação","m²",518.57]
[1600965.0,"Abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete","m³",110.14]
[1600408.0,"Apicoamento manual de concreto","m²",24.31]
[1600990.0,"Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno","m³",798.81]
[1600989.0,"Demolição de concreto simples com martelete","m³",424.88]
[1600438.0,"Demolição manual de concreto armado","m³",751.85]
[1600436.0,"Demolição manual de concreto simples","m³",508.95]
[1600895.0,"Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento","m²",18.5]
[1600897.0,"Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral e sem pavimentação","m²",4.98]
[1619004.0,"Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus","m³",7.59]
[1600896.0,"Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica","m²",18.0]
[1619003.0,"Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica","m³",60.39]
[1619006.0,"Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica","m³",44.13]
[1600414.0,"Fresagem de piso de concreto","m²",1.33]
[1608148.0,"Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm","m",222.21]
[1608021.0,"Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 16 mm","m",70.34]
[1608024.0,"Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm","m",74.08]
[1608026.0,"Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm","m",84.27]
[1608142.0,"Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 32 mm","m",96.49]
[1608143.0,"Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 38 mm","m",100.34]
[1608144.0,"Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm","m",108.55]
[1608145.0,"Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 50 mm","m",115.35]
[1608146.0,"Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 63 mm","m",134.32]
[1608147.0,"Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm","m",170.3]
[1608019.0,"Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm","m",23.57]
[1608020.0,"Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm","m",36.06]
[1608025.0,"Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm","m",44.01]
[1600966.0,"Remoção de cerca com mourões de concreto","m",0.99]
[1600898.0,"Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira","m²",12.44]
[1600441.0,"Remoção de paralelepípedos","m²",5.23]
[1600404.0,"Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros","m",10.48]
[1600405.0,"Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros","m",11.94]
[1716605.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT até 200 m","m³",113.22]
[1716610.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.000 a 1200 m","m³",117.51]
[1716611.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.200 a 1.400 m","m³",118.05]
[1716612.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.400 a 1.600 m","m³",118.58]
[1716613.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.600 a 1.800 m","m³",119.12]
[1716614.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.800 a 2.000 m","m³",120.19]
[1716615.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 2.000 a 2.500 m","m³",121.26]
[1716616.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 2.500 a 3.000 m","m³",122.87]
[1716606.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 200 a 400 m","m³",114.83]
[1716617.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 3.000 m","m³",123.94]
[1716607.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 400 a 600 m","m³",115.37]
[1716608.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 600 a 800 m","m³",116.44]
[1716609.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 800 a 1.000 m","m³",116.98]
[1716604.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante montado na obra - sem transporte","m³",65.23]
[1716623.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell - sem transporte","m³",63.92]
[1716624.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT até 200 m","m³",111.91]
[1716629.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.000 a 1.200 m","m³",116.2]
[1716630.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.200 a 1.400 m","m³",116.74]
[1716631.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.400 a 1.600 m","m³",117.27]
[1716632.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.600 a 1.800 m","m³",117.81]
[1716633.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.800 a 2.000 m","m³",118.88]
[1716634.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 2.000 a 2.500 m","m³",119.95]
[1716635.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 2.500 a 3.000 m","m³",121.56]
[1716625.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 200 a 400 m","m³",113.52]
[1716636.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 3.000 m","m³",122.63]
[1716626.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 400 a 600 m","m³",114.06]
[1716627.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 600 a 800 m","m³",115.13]
[1716628.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 800 a 1.000 m","m³",115.67]
[1716640.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - sem transporte","m³",42.02]
[1716641.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT até 200 m","m³",51.43]
[1716646.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.000 a 1.200 m","m³",52.03]
[1716647.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.200 a 1.400 m","m³",52.09]
[1716648.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.400 a 1.600 m","m³",52.21]
[1716649.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.600 a 1.800 m","m³",52.27]
[1716650.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.800 a 2.000 m","m³",52.39]
[1716651.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 2.000 a 2.500 m","m³",52.51]
[1716652.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 2.500 a 3.000 m","m³",52.75]
[1716642.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 200 a 400 m","m³",51.61]
[1716653.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 3.000 m","m³",52.93]
[1716643.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 400 a 600 m","m³",51.73]
[1716644.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 600 a 800 m","m³",51.85]
[1716645.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 800 a 1.000 m","m³",51.91]
[1716622.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma autoelevatória com três torres de perfuração","m³",95.36]
[1716603.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma autoelevatória montada na obra com três torres de perfuração","m³",95.36]
[1716620.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma flutuante com duas torres de perfuração","m³",127.75]
[1716621.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma flutuante com três torres de perfuração","m³",101.91]
[1716619.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma flutuante com uma torre de perfuração","m³",205.33]
[1716601.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com duas torres de perfuração","m³",129.5]
[1716602.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com três torres de perfuração","m³",103.08]
[1716600.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com uma torre de perfuração","m³",208.84]
[1716655.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 2,5 m² - perfuração e detonação - plataforma com duas torres de perfuração","m³",75.75]
[1716639.0,"Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 4,0 m² - perfuração e detonação - plataforma com duas torres de perfuração","m³",54.21]
[1801636.0,"Levantamento batimétrico monofeixe longitudinal","km",19.5]
[1801637.0,"Levantamento batimétrico monofeixe transversal","km",26.0]
[1817720.0,"Levantamento batimétrico multifeixe","km",98.58]
[1817723.0,"Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente acima de 1,5 m/s","km",47.45]
[1817721.0,"Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 0,5 a 1,0 m/s","km",142.35]
[1817722.0,"Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 1,0 a 1,5 m/s","km",71.18]
[1917483.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",4.93]
[1917484.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",5.12]
[1917485.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",5.69]
[1917486.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",5.91]
[1917487.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",6.22]
[1917528.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.100 a 10.300 m","m³",32.48]
[1917529.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.300 a 10.500 m","m³",33.56]
[1917530.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.500 a 10.700 m","m³",35.31]
[1917531.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.700 a 10.900 m","m³",37.15]
[1917532.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.900 a 11.100 m","m³",39.23]
[1917533.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.100 a 11.300 m","m³",40.35]
[1917534.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.300 a 11.500 m","m³",41.5]
[1917535.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.500 a 11.700 m","m³",43.06]
[1917536.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.700 a 11.900 m","m³",44.37]
[1917537.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.900 a 12.100 m","m³",45.73]
[1917488.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",6.46]
[1917489.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",6.76]
[1917490.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",7.28]
[1917491.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",7.61]
[1917492.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",7.86]
[1917493.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",8.21]
[1917494.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",8.56]
[1917495.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",9.14]
[1917496.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",9.48]
[1917497.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",9.82]
[1917498.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",10.17]
[1917499.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",10.44]
[1917500.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",11.08]
[1917501.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",11.44]
[1917502.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m","m³",11.8]
[1917503.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m","m³",12.16]
[1917504.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m","m³",12.54]
[1917505.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m","m³",13.2]
[1917506.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",13.57]
[1917507.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m","m³",13.95]
[1917480.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",4.3]
[1917508.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m","m³",14.33]
[1917509.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",14.81]
[1917510.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m","m³",15.51]
[1917511.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m","m³",15.93]
[1917512.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m","m³",16.45]
[1917513.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m","m³",16.92]
[1917514.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m","m³",17.49]
[1917515.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m","m³",18.37]
[1917516.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m","m³",18.98]
[1917517.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m","m³",19.82]
[1917481.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",4.48]
[1917518.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.100 a 8.300 m","m³",20.64]
[1917519.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.300 a 8.500 m","m³",21.68]
[1917520.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.500 a 8.700 m","m³",22.9]
[1917521.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m","m³",23.89]
[1917522.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.900 a 9.100 m","m³",24.98]
[1917523.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.100 a 9.300 m","m³",26.11]
[1917524.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.300 a 9.500 m","m³",27.3]
[1917525.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.500 a 9.700 m","m³",28.79]
[1917526.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m","m³",29.9]
[1917527.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.900 a 10.100 m","m³",31.0]
[1917482.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",4.67]
[1917737.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",4.27]
[1917220.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",6.96]
[1917221.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",7.46]
[1917222.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",8.06]
[1917223.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",8.44]
[1917224.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",8.84]
[1917225.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",9.31]
[1917226.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",9.75]
[1917227.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",10.39]
[1917228.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",10.92]
[1917229.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",11.38]
[1917230.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",11.91]
[1917231.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",12.46]
[1917232.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",13.2]
[1917233.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",13.77]
[1917234.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",14.45]
[1917217.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",5.67]
[1917218.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",5.91]
[1917219.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",6.38]
[1917724.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",5.54]
[1917274.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",5.18]
[1917275.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",5.51]
[1917276.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",6.08]
[1917277.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",6.5]
[1917278.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",6.74]
[1917279.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",7.16]
[1917280.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",7.57]
[1917281.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",8.17]
[1917282.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",8.58]
[1917283.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",9.0]
[1917284.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",9.37]
[1917285.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",9.81]
[1917286.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",10.56]
[1917287.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",11.03]
[1917288.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",11.52]
[1917289.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",12.07]
[1917290.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",12.64]
[1917291.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",13.46]
[1917292.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",14.09]
[1917293.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m","m³",14.74]
[1917294.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m","m³",15.61]
[1917295.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m","m³",16.46]
[1917296.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m","m³",17.67]
[1917297.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",18.79]
[1917298.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m","m³",19.99]
[1917271.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",4.36]
[1917299.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m","m³",21.43]
[1917300.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",22.99]
[1917301.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m","m³",25.08]
[1917302.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m","m³",27.06]
[1917303.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m","m³",28.92]
[1917304.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m","m³",30.75]
[1917305.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m","m³",32.77]
[1917306.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m","m³",35.26]
[1917307.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m","m³",37.12]
[1917272.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",4.58]
[1917273.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",4.82]
[1917729.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",4.29]
[1917367.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",4.93]
[1917368.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",5.27]
[1917369.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",5.77]
[1917370.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",6.08]
[1917371.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",6.37]
[1917372.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",6.67]
[1917373.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",6.9]
[1917374.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",7.47]
[1917375.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",7.75]
[1917376.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",8.03]
[1917377.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",8.31]
[1917378.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",8.6]
[1917379.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",9.2]
[1917380.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",9.54]
[1917381.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",9.9]
[1917382.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",10.35]
[1917383.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",10.73]
[1917384.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",11.39]
[1917385.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",11.88]
[1917386.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m","m³",12.39]
[1917387.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m","m³",12.93]
[1917388.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m","m³",13.48]
[1917389.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m","m³",14.32]
[1917390.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",15.09]
[1917391.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m","m³",15.91]
[1917364.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",3.94]
[1917392.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m","m³",16.93]
[1917393.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",18.01]
[1917394.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m","m³",19.53]
[1917395.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m","m³",20.6]
[1917396.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m","m³",21.82]
[1917397.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m","m³",23.23]
[1917398.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m","m³",24.47]
[1917399.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m","m³",26.21]
[1917400.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m","m³",27.81]
[1917401.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m","m³",29.25]
[1917365.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",4.33]
[1917402.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.100 a 8.300 m","m³",30.96]
[1917403.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.300 a 8.500 m","m³",32.87]
[1917404.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.500 a 8.700 m","m³",34.81]
[1917405.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m","m³",36.69]
[1917406.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.900 a 9.100 m","m³",38.77]
[1917407.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.100 a 9.300 m","m³",41.15]
[1917408.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.300 a 9.500 m","m³",43.8]
[1917409.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.500 a 9.700 m","m³",45.9]
[1917410.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m","m³",47.83]
[1917411.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.900 a 10.100 m","m³",50.0]
[1917366.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",4.59]
[1917732.0,"Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",3.69]
[1917043.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",17.97]
[1917044.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",18.28]
[1917045.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",18.6]
[1917046.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",18.94]
[1917047.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",19.29]
[1917048.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",19.48]
[1901518.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",11.11]
[1901519.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",11.19]
[1901520.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",11.28]
[1901521.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",11.37]
[1901522.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",11.47]
[1901517.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",11.52]
[1901523.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",14.69]
[1901524.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",14.77]
[1901525.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",14.85]
[1901526.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",14.93]
[1901527.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",15.02]
[1901528.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",15.07]
[1917079.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",12.28]
[1917080.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",12.47]
[1917081.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",12.66]
[1917082.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",12.86]
[1917083.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",13.08]
[1917084.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",13.19]
[1901529.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",18.35]
[1901530.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",18.42]
[1901531.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",18.5]
[1901532.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",18.59]
[1901533.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",18.68]
[1901534.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",18.72]
[1917115.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",11.52]
[1917116.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",11.67]
[1917117.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",11.82]
[1917118.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",11.98]
[1917119.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",12.15]
[1917120.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",12.25]
[1917151.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.85]
[1917152.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",10.98]
[1917153.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",11.12]
[1917154.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",11.26]
[1917155.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",11.41]
[1917156.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",11.49]
[1917187.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",11.99]
[1917188.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",12.11]
[1917189.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",12.22]
[1917190.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",12.35]
[1917191.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",12.48]
[1917192.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",12.55]
[1917007.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",24.75]
[1917008.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",25.2]
[1917009.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",25.67]
[1917010.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",26.15]
[1917011.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",26.67]
[1917012.0,"Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",26.94]
[1917578.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",6.89]
[1917579.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",7.37]
[1917580.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",7.76]
[1917581.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",8.22]
[1917582.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",8.9]
[1917583.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",9.42]
[1917584.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",9.86]
[1917585.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",10.53]
[1917586.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",11.53]
[1917587.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",12.28]
[1917588.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",13.12]
[1917589.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",14.8]
[1917590.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",17.18]
[1917591.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",19.28]
[1917592.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",21.96]
[1917593.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",24.74]
[1917594.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",28.14]
[1917595.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",31.77]
[1917596.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",35.06]
[1917597.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m","m³",39.62]
[1917598.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m","m³",43.82]
[1917599.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m","m³",48.61]
[1917600.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m","m³",54.76]
[1917601.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",57.55]
[1917575.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",5.37]
[1917576.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",5.74]
[1917577.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",6.2]
[1917739.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",5.28]
[1917253.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",8.32]
[1917254.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",8.91]
[1917255.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",9.68]
[1917256.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",10.47]
[1917257.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",11.56]
[1917258.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",12.66]
[1917259.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",15.8]
[1917250.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",6.22]
[1917251.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",6.59]
[1917252.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",7.38]
[1917726.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",6.07]
[1917335.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",6.14]
[1917336.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",6.99]
[1917337.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",7.62]
[1917338.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",8.43]
[1917339.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",9.42]
[1917340.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",10.97]
[1917341.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",13.98]
[1917342.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",17.4]
[1917343.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",21.76]
[1917344.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",26.37]
[1917345.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",32.86]
[1917346.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",39.26]
[1917347.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",51.4]
[1917332.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",5.02]
[1917333.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",5.35]
[1917334.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",5.68]
[1917331.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",4.6]
[1917443.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",6.85]
[1917444.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",7.39]
[1917445.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",8.0]
[1917446.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",8.63]
[1917447.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",9.59]
[1917448.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",10.41]
[1917449.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",11.47]
[1917450.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",12.77]
[1917451.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",15.64]
[1917452.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",18.46]
[1917453.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",21.86]
[1917454.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",25.6]
[1917455.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",30.4]
[1917456.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",35.58]
[1917457.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",40.23]
[1917458.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",46.4]
[1917459.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",48.88]
[1917440.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",4.78]
[1917441.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",5.4]
[1917442.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",6.0]
[1917734.0,"Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",4.43]
[1917055.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",16.37]
[1917056.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",16.68]
[1917057.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",16.99]
[1917058.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",17.32]
[1917059.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",17.66]
[1917060.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",17.85]
[1901536.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",9.98]
[1901537.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",10.06]
[1901538.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",10.15]
[1901539.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",10.24]
[1901540.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",10.33]
[1901535.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",10.38]
[1901542.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",13.12]
[1901543.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",13.19]
[1901544.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",13.28]
[1901545.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",13.36]
[1901546.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",13.45]
[1901541.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",13.49]
[1917091.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",11.17]
[1917092.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",11.36]
[1917093.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",11.55]
[1917094.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",11.74]
[1917095.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",11.95]
[1917096.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",12.06]
[1901548.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",16.33]
[1901549.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",16.41]
[1901550.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",16.49]
[1901551.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",16.57]
[1901552.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",16.65]
[1901547.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",16.7]
[1917127.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.44]
[1917128.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",10.59]
[1917129.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",10.74]
[1917130.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",10.89]
[1917131.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",11.06]
[1917132.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",11.15]
[1917163.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",9.82]
[1917164.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",9.95]
[1917165.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",10.08]
[1917166.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",10.22]
[1917167.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",10.36]
[1917168.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",10.44]
[1917199.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.8]
[1917200.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",10.92]
[1917201.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",11.03]
[1917202.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",11.15]
[1917203.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",11.28]
[1917204.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",11.35]
[1917019.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",22.51]
[1917020.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",22.95]
[1917021.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",23.4]
[1917022.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",23.88]
[1917023.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",24.38]
[1917024.0,"Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",24.64]
[1917541.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",5.86]
[1917542.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",6.55]
[1917543.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",6.86]
[1917544.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",7.19]
[1917545.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",7.61]
[1917546.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",7.95]
[1917547.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",8.68]
[1917548.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",9.12]
[1917549.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",9.58]
[1917550.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",10.08]
[1917551.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",10.89]
[1917552.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",11.44]
[1917553.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",11.25]
[1917554.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",12.46]
[1917555.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",13.04]
[1917556.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",14.02]
[1917557.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",14.65]
[1917558.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",15.59]
[1917559.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",17.16]
[1917560.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m","m³",19.15]
[1917561.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m","m³",21.11]
[1917562.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m","m³",23.36]
[1917563.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m","m³",25.42]
[1917564.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",27.63]
[1917565.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m","m³",30.61]
[1917538.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",4.87]
[1917566.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m","m³",33.6]
[1917567.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",36.76]
[1917568.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m","m³",39.81]
[1917569.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m","m³",43.58]
[1917570.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m","m³",47.05]
[1917571.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m","m³",51.16]
[1917572.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m","m³",55.75]
[1917573.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m","m³",60.74]
[1917574.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m","m³",65.33]
[1917539.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",5.17]
[1917540.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",5.56]
[1917738.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",4.8]
[1917238.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",7.4]
[1917239.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",8.12]
[1917240.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",8.68]
[1917241.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",9.21]
[1917242.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",9.71]
[1917243.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",10.2]
[1917244.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",10.87]
[1917245.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",11.45]
[1917246.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",12.07]
[1917247.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",13.09]
[1917248.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",14.99]
[1917249.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",18.0]
[1917235.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",5.86]
[1917236.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",6.27]
[1917237.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",6.77]
[1917725.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",5.71]
[1917311.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",5.83]
[1917312.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",6.6]
[1917313.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",7.09]
[1917314.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",7.56]
[1917315.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",8.13]
[1917316.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",8.68]
[1917317.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",9.57]
[1917318.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",10.35]
[1917319.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",11.07]
[1917320.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",11.86]
[1917321.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",14.53]
[1917322.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",16.84]
[1917323.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",19.82]
[1917324.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",22.95]
[1917325.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",26.67]
[1917326.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",31.72]
[1917327.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",36.85]
[1917328.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",42.75]
[1917329.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",46.8]
[1917330.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m","m³",51.81]
[1917308.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",4.78]
[1917309.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",5.08]
[1917310.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",5.41]
[1917730.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",4.72]
[1917415.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",5.83]
[1917416.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",6.54]
[1917417.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",7.0]
[1917418.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",7.44]
[1917419.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",7.82]
[1917420.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",8.28]
[1917421.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",9.02]
[1917422.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",9.46]
[1917423.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",9.9]
[1917424.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",10.37]
[1917425.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",11.28]
[1917426.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",12.25]
[1917427.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",13.99]
[1917428.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",16.04]
[1917429.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",18.19]
[1917430.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",21.06]
[1917431.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",23.58]
[1917432.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",26.84]
[1917433.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",30.2]
[1917434.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m","m³",34.18]
[1917435.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m","m³",38.96]
[1917436.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m","m³",43.29]
[1917437.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m","m³",48.83]
[1917438.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",52.71]
[1917439.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m","m³",56.15]
[1917412.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",4.41]
[1917413.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",4.93]
[1917414.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",5.44]
[1917733.0,"Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",4.11]
[1917049.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",16.91]
[1917050.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",17.22]
[1917051.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",17.54]
[1917052.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",17.87]
[1917053.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",18.22]
[1917054.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",18.41]
[1901553.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.36]
[1901554.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",10.44]
[1901555.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",10.53]
[1901556.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",10.62]
[1901557.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",10.71]
[1901558.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",10.77]
[1901560.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",13.65]
[1901561.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",13.72]
[1901562.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",13.8]
[1901563.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",13.89]
[1901564.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",13.98]
[1901559.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",14.03]
[1917085.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",11.55]
[1917086.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",11.74]
[1917087.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",11.93]
[1917088.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",12.12]
[1917089.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",12.34]
[1917090.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",12.45]
[1901566.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",17.01]
[1901567.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",17.08]
[1901568.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",17.16]
[1901569.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",17.25]
[1901570.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",17.33]
[1901565.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",17.38]
[1917121.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.81]
[1917122.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",10.95]
[1917123.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",11.11]
[1917124.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",11.26]
[1917125.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",11.43]
[1917126.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",11.52]
[1917157.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.17]
[1917158.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",10.3]
[1917159.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",10.43]
[1917160.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",10.57]
[1917161.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",10.72]
[1917162.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",10.8]
[1917193.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",11.2]
[1917194.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",11.32]
[1917195.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",11.43]
[1917196.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",11.56]
[1917197.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",11.69]
[1917198.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",11.76]
[1917013.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",23.27]
[1917014.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",23.72]
[1917015.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",24.17]
[1917016.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",24.66]
[1917017.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",25.16]
[1917018.0,"Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",25.43]
[1917623.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",20.29]
[1917624.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",25.6]
[1917625.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",32.12]
[1917626.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",39.3]
[1917627.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",47.28]
[1917628.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",55.34]
[1917620.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",9.5]
[1917621.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",11.05]
[1917622.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",13.78]
[1917741.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",8.79]
[1917269.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",24.29]
[1917270.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",32.77]
[1917266.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",7.94]
[1917267.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",11.54]
[1917268.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",17.61]
[1917728.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",7.33]
[1917358.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque até 500 m","m³",7.47]
[1917362.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",36.04]
[1917363.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",43.96]
[1917359.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",10.53]
[1917360.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",17.23]
[1917361.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",25.82]
[1917476.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",27.13]
[1917477.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",34.98]
[1917478.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",44.96]
[1917479.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",48.93]
[1917473.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",12.4]
[1917474.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",15.95]
[1917475.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",20.44]
[1917736.0,"Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",8.93]
[1917067.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",15.8]
[1917068.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",16.12]
[1917069.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",16.44]
[1917070.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",16.78]
[1917071.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",17.14]
[1917072.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",17.33]
[1901572.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",9.48]
[1901573.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",9.57]
[1901574.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",9.66]
[1901575.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",9.75]
[1901576.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",9.84]
[1901571.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",9.9]
[1901578.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",12.38]
[1901579.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",12.46]
[1901580.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",12.54]
[1901581.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",12.63]
[1901582.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",12.72]
[1901577.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",12.77]
[1917103.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.77]
[1917104.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",10.96]
[1917105.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",11.15]
[1917106.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",11.35]
[1917107.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",11.57]
[1917108.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",11.69]
[1901583.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",15.35]
[1901584.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",15.43]
[1901585.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",15.51]
[1901586.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",15.6]
[1901587.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",15.68]
[1901588.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",15.73]
[1917139.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.02]
[1917140.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",10.17]
[1917141.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",10.33]
[1917142.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",10.49]
[1917143.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",10.66]
[1917144.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",10.75]
[1917175.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",9.41]
[1917176.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",9.54]
[1917177.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",9.68]
[1917178.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",9.82]
[1917179.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",9.97]
[1917180.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",10.05]
[1917211.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.3]
[1917212.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",10.41]
[1917213.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",10.53]
[1917214.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",10.66]
[1917215.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",10.79]
[1917216.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",10.86]
[1917031.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",21.68]
[1917032.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",22.13]
[1917033.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",22.6]
[1917034.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",23.09]
[1917035.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",23.61]
[1917036.0,"Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",23.89]
[1917605.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",8.9]
[1917606.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",9.59]
[1917607.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",10.28]
[1917608.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",11.45]
[1917609.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",13.07]
[1917610.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",15.5]
[1917611.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",18.23]
[1917612.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",21.46]
[1917613.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",25.05]
[1917614.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",29.0]
[1917615.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",33.47]
[1917616.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",38.85]
[1917617.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",43.61]
[1917618.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",49.79]
[1917619.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",54.02]
[1917602.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",6.56]
[1917603.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",7.28]
[1917604.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",7.91]
[1917740.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",6.31]
[1917263.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",11.21]
[1917264.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",13.92]
[1917265.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",18.05]
[1917260.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",6.81]
[1917261.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",7.58]
[1917262.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",8.98]
[1917727.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",6.58]
[1917351.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",9.82]
[1917352.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",12.99]
[1917353.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",16.72]
[1917354.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",21.76]
[1917355.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",28.09]
[1917356.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",34.47]
[1917357.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",39.43]
[1917348.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",5.95]
[1917349.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",6.43]
[1917350.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",7.31]
[1917731.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",5.82]
[1917463.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",10.07]
[1917464.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",11.66]
[1917465.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",13.44]
[1917466.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",16.01]
[1917467.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",19.86]
[1917468.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",24.26]
[1917469.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",29.12]
[1917470.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",34.79]
[1917471.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",41.51]
[1917472.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",44.44]
[1917460.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",5.85]
[1917461.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",6.93]
[1917462.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",8.24]
[1917735.0,"Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",5.21]
[1917061.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",15.98]
[1917062.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",16.29]
[1917063.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",16.61]
[1917064.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",16.94]
[1917065.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",17.29]
[1917066.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",17.48]
[1901590.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",9.66]
[1901591.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",9.74]
[1901592.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",9.83]
[1901593.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",9.92]
[1901594.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",10.01]
[1901589.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",10.06]
[1901596.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",12.64]
[1901597.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",12.72]
[1901598.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",12.8]
[1901599.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",12.89]
[1901600.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",12.98]
[1901595.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",13.03]
[1917097.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.9]
[1917098.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",11.08]
[1917099.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",11.28]
[1917100.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",11.47]
[1917101.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",11.69]
[1917102.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",11.8]
[1901601.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",15.71]
[1901602.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",15.79]
[1901603.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",15.86]
[1901604.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",15.95]
[1901605.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",16.03]
[1901606.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",16.08]
[1917133.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.16]
[1917134.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",10.31]
[1917135.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",10.46]
[1917136.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",10.62]
[1917137.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",10.79]
[1917138.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",10.88]
[1917169.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",9.55]
[1917170.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",9.68]
[1917171.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",9.81]
[1917172.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",9.95]
[1917173.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",10.1]
[1917174.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",10.18]
[1917205.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.47]
[1917206.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",10.59]
[1917207.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",10.7]
[1917208.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",10.83]
[1917209.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",10.96]
[1917210.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",11.03]
[1917025.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",21.94]
[1917026.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",22.39]
[1917027.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",22.85]
[1917028.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",23.33]
[1917029.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",23.84]
[1917030.0,"Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",24.11]
[1917629.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 0 a 300 m","m³",13.97]
[1917633.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.200 a 1.500 m","m³",15.62]
[1917634.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.500 a 1.800 m","m³",15.92]
[1917635.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.800 a 2.100 m","m³",16.22]
[1917636.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.100 a 2.400 m","m³",18.11]
[1917637.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.400 a 2.700 m","m³",18.51]
[1917638.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.700 a 3.000 m","m³",18.91]
[1917630.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 300 a 600 m","m³",14.5]
[1917631.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 600 a 900 m","m³",14.95]
[1917632.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 900 a 1.200 m","m³",15.25]
[1917639.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT de 3.000 m","m³",19.11]
[1917646.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.72]
[1917647.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",20.01]
[1917648.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",20.22]
[1917649.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",20.52]
[1917650.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",20.81]
[1917651.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",21.24]
[1917652.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",23.65]
[1917642.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.48]
[1917643.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.84]
[1917641.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",16.44]
[1917644.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.21]
[1917645.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 800 a 1.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.42]
[1917653.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",23.98]
[1917659.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.92]
[1917660.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.06]
[1917661.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.21]
[1917662.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.35]
[1917663.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.57]
[1917664.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.86]
[1917665.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",20.3]
[1917655.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",16.44]
[1917656.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.33]
[1917654.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",16.18]
[1917657.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.55]
[1917658.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 800 a 1.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.7]
[1917666.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",20.59]
[1917672.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.84]
[1917673.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.06]
[1917674.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.21]
[1917675.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.35]
[1917676.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.5]
[1917677.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.79]
[1917678.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",20.22]
[1917668.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.19]
[1917669.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.33]
[1917667.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",16.25]
[1917670.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.55]
[1917671.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 800 a 1.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.7]
[1917679.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",20.44]
[1917640.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - DMT até 50 m","m³",8.6]
[1917686.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m","m³",10.55]
[1917687.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.200 a 1.400 m","m³",10.83]
[1917688.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.400 a 1.600 m","m³",11.92]
[1917689.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m","m³",12.23]
[1917690.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m","m³",12.45]
[1917691.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.000 a 2.500 m","m³",12.91]
[1917692.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m","m³",14.55]
[1917682.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 200 a 400 m","m³",9.35]
[1917693.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 3.000 m","m³",14.93]
[1917683.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 400 a 600 m","m³",9.69]
[1917681.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 50 a 200 m","m³",8.03]
[1917684.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 600 a 800 m","m³",9.98]
[1917685.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 800 a 1.000 m","m³",10.26]
[1917699.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m","m³",9.69]
[1917700.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.200 a 1.400 m","m³",9.86]
[1917701.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.400 a 1.600 m","m³",10.03]
[1917702.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.600 a 1.800 m","m³",10.2]
[1917703.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.800 a 2.000 m","m³",10.38]
[1917704.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.000 a 2.500 m","m³",10.66]
[1917705.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m","m³",12.0]
[1917695.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 200 a 400 m","m³",8.03]
[1917706.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 3.000 m","m³",12.3]
[1917696.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 400 a 600 m","m³",9.12]
[1917694.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 50 a 200 m","m³",7.76]
[1917697.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m","m³",9.35]
[1917698.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 800 a 1.000 m","m³",9.52]
[1917712.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.000 a 1.200 m","m³",9.69]
[1917713.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.200 a 1.400 m","m³",9.86]
[1917714.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.400 a 1.600 m","m³",10.03]
[1917715.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.600 a 1.800 m","m³",10.15]
[1917716.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.800 a 2.000 m","m³",10.32]
[1917717.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m","m³",10.6]
[1917718.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.500 a 3.000 m","m³",11.84]
[1917708.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 200 a 400 m","m³",8.95]
[1917719.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 3.000 m","m³",12.15]
[1917709.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 400 a 600 m","m³",9.18]
[1917707.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 50 a 200 m","m³",7.88]
[1917710.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 600 a 800 m","m³",9.35]
[1917711.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 800 a 1.000 m","m³",9.52]
[1917680.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - DMT 0 a 50 m","m³",2.54]
[1901607.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 0 a 300 m","m³",14.13]
[1901611.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.200 a 1.500 m","m³",17.79]
[1901612.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.500 a 1.800 m","m³",18.21]
[1901613.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.800 a 2.100 m","m³",18.52]
[1901614.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.100 a 2.400 m","m³",18.83]
[1901615.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.400 a 2.700 m","m³",19.24]
[1901616.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.700 a 3.000 m","m³",19.55]
[1901608.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 300 a 600 m","m³",14.61]
[1901609.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 600 a 900 m","m³",15.03]
[1901610.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 900 a 1.200 m","m³",17.48]
[1901617.0,"Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT de 3.000 m","m³",19.76]
[1917037.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",26.59]
[1917038.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",27.49]
[1917039.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",28.41]
[1917040.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",29.37]
[1917041.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",30.39]
[1917042.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",30.93]
[1901619.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",13.36]
[1901620.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",13.6]
[1901621.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",13.85]
[1901622.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",14.11]
[1901623.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",14.39]
[1901618.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",14.54]
[1901625.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",15.97]
[1901626.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",16.2]
[1901627.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",16.43]
[1901628.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",16.68]
[1901629.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",16.94]
[1901624.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",17.08]
[1917073.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",17.8]
[1917074.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",18.34]
[1917075.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",18.9]
[1917076.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",19.47]
[1917077.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",20.09]
[1917078.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",20.42]
[1901631.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",18.78]
[1901632.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",19.0]
[1901633.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",19.22]
[1901634.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",19.46]
[1901635.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",19.72]
[1901630.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",19.85]
[1917109.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",15.88]
[1917110.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",16.31]
[1917111.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",16.75]
[1917112.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",17.21]
[1917113.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",17.7]
[1917114.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",17.97]
[1917145.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",14.66]
[1917146.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",15.04]
[1917147.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",15.42]
[1917148.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",15.82]
[1917149.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",16.25]
[1917150.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",16.48]
[1917181.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",15.09]
[1917182.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",15.42]
[1917183.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",15.76]
[1917184.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",16.12]
[1917185.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",16.5]
[1917186.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",16.7]
[1917001.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",35.67]
[1917002.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",36.97]
[1917003.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",38.3]
[1917004.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",39.7]
[1917005.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",41.17]
[1917006.0,"Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",41.96]
[2009619.0,"Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial","m²",143.8]
[2009618.0,"Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia extraída","m²",141.93]
[2003866.0,"Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m","m²",7.81]
[2003867.0,"Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m","m²",17.07]
[2003622.0,"Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais","un",2631.11]
[2003621.0,"Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia extraída e brita produzida","un",2538.09]
[2003624.0,"Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais","un",3096.11]
[2003623.0,"Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia extraída e brita produzida","un",2991.34]
[2003634.0,"Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais","un",2009.0]
[2003633.0,"Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia extraída e brita produzida","un",1915.98]
[2003636.0,"Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais","un",2474.0]
[2003635.0,"Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia extraída e brita produzida","un",2369.23]
[2003638.0,"Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais","un",2943.99]
[2003637.0,"Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia extraída e brita produzida","un",2826.27]
[2003640.0,"Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 - areia e brita comerciais","un",3408.98]
[2003639.0,"Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 - areia extraída e brita produzida","un",3279.53]
[2003618.0,"Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais","un",1119.29]
[2003617.0,"Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraída e brita produzida","un",1068.03]
[2003620.0,"Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais","un",1403.18]
[2003619.0,"Boca de lobo simples - BLS 02 - areia extraída e brita produzida","un",1344.81]
[2003626.0,"Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais","un",1045.72]
[2003625.0,"Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia extraída e brita produzida","un",994.46]
[2003628.0,"Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais","un",1329.61]
[2003627.0,"Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia extraída e brita produzida","un",1271.24]
[2003630.0,"Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais","un",1613.49]
[2003629.0,"Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia extraída e brita produzida","un",1548.02]
[2003632.0,"Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia e brita comerciais","un",1897.38]
[2003631.0,"Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia extraída e brita produzida","un",1824.79]
[2003599.0,"Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais","un",224.17]
[2003598.0,"Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia extraída e brita produzida","un",205.52]
[2003919.0,"Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais","un",224.17]
[2003918.0,"Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia extraída e brita produzida","un",205.52]
[2003601.0,"Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais","un",280.71]
[2003600.0,"Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia extraída e brita produzida","un",256.34]
[2003921.0,"Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais","un",280.71]
[2003920.0,"Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia extraída e brita produzida","un",256.34]
[2003616.0,"Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 1ª categoria - BSD 04 - areia e brita comerciais","un",24.16]
[2003615.0,"Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 1ª categoria - BSD 04 - areia extraída e brita produzida","un",21.53]
[2003927.0,"Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 2ª categoria - BSD 04 - areia e brita comerciais","un",25.3]
[2003926.0,"Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 2ª categoria - BSD 04 - areia extraída e brita produzida","un",22.67]
[2003613.0,"Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais","un",161.38]
[2003612.0,"Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia extraída e brita produzida","un",149.91]
[2003477.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",4927.37]
[2003476.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",4613.75]
[2003517.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",5107.22]
[2003516.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",4802.34]
[2003479.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",4895.96]
[2003478.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",4587.59]
[2003519.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",5075.81]
[2003518.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",4776.19]
[2003489.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",5979.28]
[2003488.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",5600.02]
[2003529.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",6159.13]
[2003528.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",5788.61]
[2003491.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-120 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",6795.8]
[2003490.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-120 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",6361.73]
[2003531.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-120 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",7003.67]
[2003530.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-120 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",6580.46]
[2003485.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",6051.08]
[2003484.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",5659.8]
[2003525.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",6230.93]
[2003524.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",5848.39]
[2003487.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",6019.67]
[2003486.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-80 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",5633.64]
[2003527.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-80 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",6199.52]
[2003526.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-80 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",5822.24]
[2003497.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-100 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",7062.5]
[2003496.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-100 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",6619.91]
[2003537.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-100 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",7242.35]
[2003536.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-100 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",6808.5]
[2003499.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-120 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",8012.63]
[2003498.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-120 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",7506.85]
[2003539.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-120 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",8220.49]
[2003538.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-120 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",7725.58]
[2003493.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",7134.31]
[2003492.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",6679.69]
[2003533.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",7314.15]
[2003532.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",6868.28]
[2003495.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",7102.89]
[2003494.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-80 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",6653.53]
[2003535.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-80 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",7282.74]
[2003534.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-80 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",6842.12]
[2003505.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-100 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",8080.74]
[2003504.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-100 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",7574.81]
[2003545.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-100 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",8260.59]
[2003544.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-100 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",7763.4]
[2003507.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-120 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",9159.88]
[2003506.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-120 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",8582.41]
[2003547.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-120 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",9367.75]
[2003546.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-120 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",8801.14]
[2003501.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",8152.54]
[2003500.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",7634.59]
[2003541.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",8332.39]
[2003540.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",7823.18]
[2003503.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",8121.13]
[2003502.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-80 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",7608.43]
[2003543.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-80 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",8300.98]
[2003542.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-80 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",7797.03]
[2003513.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-100 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",9163.96]
[2003512.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-100 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",8594.69]
[2003553.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-100 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",9343.81]
[2003552.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-100 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",8783.29]
[2003515.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-120 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",10376.71]
[2003514.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-120 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",9727.54]
[2003555.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-120 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",10584.58]
[2003554.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-120 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",9946.27]
[2003509.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",9235.76]
[2003508.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-60 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",8654.48]
[2003549.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",9415.61]
[2003548.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-60 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",8843.07]
[2003511.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",9204.35]
[2003510.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-80 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",8628.32]
[2003551.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-80 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",9384.2]
[2003550.0,"Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-80 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",8816.91]
[2003728.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais","un",4102.15]
[2003727.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia extraída e brita produzida","un",3832.08]
[2003730.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais","un",4057.51]
[2003729.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia extraída e brita produzida","un",3799.39]
[2003732.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais","un",4017.34]
[2003731.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia extraída e brita produzida","un",3769.97]
[2003734.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia e brita comerciais","un",3968.23]
[2003733.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia extraída e brita produzida","un",3734.01]
[2003736.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia e brita comerciais","un",5426.75]
[2003735.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia extraída e brita produzida","un",5090.96]
[2003738.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita comerciais","un",5382.11]
[2003737.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia extraída e brita produzida","un",5058.27]
[2003740.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia e brita comerciais","un",5341.94]
[2003739.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia extraída e brita produzida","un",5028.85]
[2003742.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia e brita comerciais","un",5471.39]
[2003741.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia extraída e brita produzida","un",5123.65]
[2003744.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia e brita comerciais","un",6531.6]
[2003743.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia extraída e brita produzida","un",6130.08]
[2003746.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia e brita comerciais","un",6486.96]
[2003745.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia extraída e brita produzida","un",6097.39]
[2003748.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia e brita comerciais","un",6446.79]
[2003747.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia extraída e brita produzida","un",6067.97]
[2003750.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 12 - areia e brita comerciais","un",6397.68]
[2003749.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 12 - areia extraída e brita produzida","un",6032.01]
[2003752.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 13 - areia e brita comerciais","un",7929.24]
[2003751.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 13 - areia extraída e brita produzida","un",7462.0]
[2003754.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 14 - areia e brita comerciais","un",7884.6]
[2003753.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 14 - areia extraída e brita produzida","un",7429.31]
[2003756.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 15 - areia e brita comerciais","un",7844.43]
[2003755.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 15 - areia extraída e brita produzida","un",7399.89]
[2003758.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 16 - areia e brita comerciais","un",7795.32]
[2003757.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 16 - areia extraída e brita produzida","un",7363.93]
[2003760.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia e brita comerciais","un",8110.57]
[2003759.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia extraída e brita produzida","un",7840.5]
[2003762.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 18 - areia e brita comerciais","un",9048.01]
[2003761.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 18 - areia extraída e brita produzida","un",8526.99]
[2003764.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 19 - areia e brita comerciais","un",9007.84]
[2003763.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 19 - areia extraída e brita produzida","un",8497.57]
[2003766.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia e brita comerciais","un",8958.73]
[2003765.0,"Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia extraída e brita produzida","un",8461.61]
[2003642.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais","un",1733.21]
[2003641.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia extraída e brita produzida","un",1564.72]
[2003644.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais","un",1706.43]
[2003643.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia extraída e brita produzida","un",1545.1]
[2003646.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais","un",2327.79]
[2003645.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia extraída e brita produzida","un",2095.96]
[2003648.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais","un",3005.18]
[2003647.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia extraída e brita produzida","un",2713.6]
[2003650.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais","un",3582.5]
[2003649.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia extraída e brita produzida","un",3245.51]
[2003652.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais","un",4615.87]
[2003651.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia extraída e brita produzida","un",4208.38]
[2003654.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 07 - areia e brita comerciais","un",2073.24]
[2003653.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 07 - areia extraída e brita produzida","un",1872.48]
[2003656.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 08 - areia e brita comerciais","un",2041.99]
[2003655.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 08 - areia extraída e brita produzida","un",1849.6]
[2003658.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais","un",2716.56]
[2003657.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia extraída e brita produzida","un",2445.29]
[2003660.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 10 - areia e brita comerciais","un",3420.43]
[2003659.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 10 - areia extraída e brita produzida","un",3087.03]
[2003662.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 11 - areia e brita comerciais","un",4028.7]
[2003661.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 11 - areia extraída e brita produzida","un",3646.3]
[2003664.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 12 - areia e brita comerciais","un",4985.03]
[2003663.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 12 - areia extraída e brita produzida","un",4528.54]
[2003666.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 13 - areia e brita comerciais","un",2417.73]
[2003665.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 13 - areia extraída e brita produzida","un",2183.51]
[2003668.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 14 - areia e brita comerciais","un",2390.95]
[2003667.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 14 - areia extraída e brita produzida","un",2163.9]
[2003670.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 15 - areia e brita comerciais","un",3118.71]
[2003669.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 15 - areia extraída e brita produzida","un",2804.43]
[2003672.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 16 - areia e brita comerciais","un",3858.0]
[2003671.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 16 - areia extraída e brita produzida","un",3476.8]
[2003674.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 17 - areia e brita comerciais","un",4492.76]
[2003673.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 17 - areia extraída e brita produzida","un",4060.17]
[2003676.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 18 - areia e brita comerciais","un",5497.75]
[2003675.0,"Caixa de ligação e passagem - CLP 18 - areia extraída e brita produzida","un",4985.1]
[2003854.0,"Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial","m³",131.31]
[2003855.0,"Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia extraída","m³",19.01]
[2003856.0,"Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial","m³",139.39]
[2003857.0,"Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita produzida","m³",72.93]
[2019782.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 57,9 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",1166.43]
[2019783.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 25,2 x 66,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",1825.45]
[2019784.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 42,0 x 95,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",2348.96]
[2019785.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 114,2 x 78,0 x 106,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",3119.57]
[2019776.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 14,7 x 18,6 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",530.43]
[2019777.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 24,7 x 23,6 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",1368.32]
[2019778.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 34,9 x 29,4 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",2297.54]
[2019779.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - 100,0 x 16,0 x 15,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",810.8]
[2019780.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - 100,0 x 21,2 x 21,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",989.1]
[2019781.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - 100,0 x 26,2 x 20,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",1245.79]
[2019773.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 15,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",355.12]
[2019774.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 20,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",379.96]
[2019775.0,"Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 7,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",329.66]
[2019755.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 15,0 x 23,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",421.98]
[2019764.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 15,0 x 23,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",450.82]
[2019756.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 25,0 x 32,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",757.44]
[2019765.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 25,0 x 32,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",786.28]
[2019757.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 16,0 x 26,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",796.25]
[2019766.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 16,0 x 26,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",859.36]
[2019758.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 28,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",837.5]
[2019767.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 28,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",901.07]
[2019759.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 38,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",940.03]
[2019768.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 38,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",1012.92]
[2019760.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 48,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",1157.77]
[2019769.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 48,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",1239.99]
[2019761.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 33,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",1170.84]
[2019770.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 33,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",1239.08]
[2019762.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 53,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",1315.66]
[2019771.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 53,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",1402.54]
[2019763.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 200,0 x 40,0 x 59,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",4479.34]
[2019772.0,"Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 200,0 x 40,0 x 59,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",4564.82]
[2003811.0,"Canaleta de concreto - CAU 01 - seção de 20 x 20 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão","m",151.67]
[2003812.0,"Canaleta de concreto - CAU 02 - seção de 25 x 25 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão","m",179.75]
[2003813.0,"Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão","m",214.18]
[2003814.0,"Canaleta de concreto - CAU 04 - seção de 35 x 35 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão","m",244.38]
[2003815.0,"Canaleta de concreto - CAU 05 - seção de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão","m",274.58]
[2003816.0,"Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão","m",339.21]
[2003817.0,"Canaleta de concreto - CAU 07 - seção de 60 x 60 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão","m",397.48]
[2003799.0,"Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",70.45]
[2003798.0,"Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",61.96]
[2003801.0,"Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",88.3]
[2003800.0,"Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",76.48]
[2003714.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais","un",1633.84]
[2003713.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia extraída e brita produzida","un",1596.56]
[2003716.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais","un",1931.6]
[2003715.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia extraída e brita produzida","un",1887.64]
[2003718.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais","un",2222.93]
[2003717.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia extraída e brita produzida","un",2173.52]
[2003720.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais","un",2520.66]
[2003719.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia extraída e brita produzida","un",2464.57]
[2003722.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais","un",2811.99]
[2003721.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia extraída e brita produzida","un",2750.44]
[2003724.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais","un",3109.76]
[2003723.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia extraída e brita produzida","un",3041.53]
[2003726.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 07 - areia e brita comerciais","un",3401.09]
[2003725.0,"Chaminé dos poços de visita - CPV 07 - areia extraída e brita produzida","un",3327.41]
[2003859.0,"Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida","m³",68.43]
[2003861.0,"Coluna drenante D = 20 cm - areia comercial","m",31.98]
[2003862.0,"Coluna drenante D = 20 cm - areia extraída","m",28.77]
[2003411.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais","m",818.78]
[2003410.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia extraída e brita produzida","m",768.47]
[2003415.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 125-30 - areia e brita comerciais","m",900.62]
[2003414.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 125-30 - areia extraída e brita produzida","m",844.9]
[2003419.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 170-35 - areia e brita comerciais","m",1091.73]
[2003418.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 170-35 - areia extraída e brita produzida","m",1021.75]
[2003423.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 200-40 - areia e brita comerciais","m",1253.65]
[2003422.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 200-40 - areia extraída e brita produzida","m",1173.69]
[2003427.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 240-54 - areia e brita comerciais","m",1495.99]
[2003426.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 240-54 - areia extraída e brita produzida","m",1400.62]
[2003431.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 320-35 - areia e brita comerciais","m",1645.56]
[2003430.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 320-35 - areia extraída e brita produzida","m",1532.85]
[2003435.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 370-45 - areia e brita comerciais","m",1908.9]
[2003434.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 370-45 - areia extraída e brita produzida","m",1779.08]
[2003439.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 435-55 - areia e brita comerciais","m",2239.76]
[2003438.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 435-55 - areia extraída e brita produzida","m",2088.55]
[2003167.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 470-35 - areia e brita comerciais","m",2185.06]
[2003168.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 470-35 - areia extraída e brita produzida","m",2029.63]
[2003407.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais","m",703.83]
[2003406.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia extraída e brita produzida","m",664.89]
[2003169.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 608-50 - areia e brita comerciais","m",2836.44]
[2003170.0,"Descida d'água de aterros em degraus - DAD 608-50 - areia extraída e brita produzida","m",2637.39]
[2003389.0,"Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais","m",251.5]
[2003388.0,"Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida","m",234.85]
[2003393.0,"Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais","m",379.58]
[2003392.0,"Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia extraída e brita produzida","m",356.87]
[2003173.0,"Descida d'água de cortes em degraus - DCD 100-50 - areia e brita comerciais","m",916.76]
[2003174.0,"Descida d'água de cortes em degraus - DCD 100-50 - areia extraída e brita produzida","m",864.92]
[2003171.0,"Descida d'água de cortes em degraus - DCD 40-40 - areia e brita comerciais","m",634.87]
[2003172.0,"Descida d'água de cortes em degraus - DCD 40-40 - areia extraída e brita produzida","m",602.42]
[2003399.0,"Descida d'água de cortes em degraus - DCD 60-30 - areia e brita comerciais","m",641.54]
[2003398.0,"Descida d'água de cortes em degraus - DCD 60-30 - areia extraída e brita produzida","m",606.29]
[2003403.0,"Descida d'água de cortes em degraus - DCD 80-40 - areia e brita comerciais","m",784.12]
[2003402.0,"Descida d'água de cortes em degraus - DCD 80-40 - areia extraída e brita produzida","m",740.57]
[2003452.0,"Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",852.97]
[2003453.0,"Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",993.21]
[2003454.0,"Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",1194.02]
[2003455.0,"Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",1408.21]
[2003456.0,"Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",1576.44]
[2003457.0,"Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",1877.41]
[2003462.0,"Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",2017.18]
[2003463.0,"Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",2426.09]
[2003468.0,"Dissipador de energia - DEB 300-666 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",2488.14]
[2003469.0,"Dissipador de energia - DEB 300-666 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",3012.35]
[2003458.0,"Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",1997.74]
[2003459.0,"Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",2397.37]
[2003464.0,"Dissipador de energia - DEB 360-584 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",2594.51]
[2003465.0,"Dissipador de energia - DEB 360-584 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",3144.23]
[2003470.0,"Dissipador de energia - DEB 360-754 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",3193.26]
[2003471.0,"Dissipador de energia - DEB 360-754 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",3893.63]
[2003460.0,"Dissipador de energia - DEB 450-551 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",2991.68]
[2003461.0,"Dissipador de energia - DEB 450-551 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",3636.19]
[2003466.0,"Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",3817.4]
[2003467.0,"Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",4675.44]
[2003472.0,"Dissipador de energia - DEB 450-956 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",4705.84]
[2003473.0,"Dissipador de energia - DEB 450-956 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",5793.93]
[2003176.0,"Dissipador de energia - DED 01 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",626.76]
[2003175.0,"Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",712.92]
[2003201.0,"Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais","un",698.05]
[2003202.0,"Dissipador de energia - DED 01 B - areia extraída e brita produzida","un",640.96]
[2003178.0,"Dissipador de energia - DED 02 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",397.43]
[2003177.0,"Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",443.75]
[2003203.0,"Dissipador de energia - DED 02 B - areia e brita comerciais","un",500.96]
[2003204.0,"Dissipador de energia - DED 02 B - areia extraída e brita produzida","un",460.68]
[2003180.0,"Dissipador de energia - DED 03 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",625.55]
[2003179.0,"Dissipador de energia - DED 03 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",711.33]
[2003205.0,"Dissipador de energia - DED 03 B - areia e brita comerciais","un",1643.84]
[2003206.0,"Dissipador de energia - DED 03 B - areia extraída e brita produzida","un",1541.64]
[2003182.0,"Dissipador de energia - DED 04 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",773.11]
[2003181.0,"Dissipador de energia - DED 04 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",891.11]
[2003207.0,"Dissipador de energia - DED 04 B - areia e brita comerciais","un",1881.5]
[2003208.0,"Dissipador de energia - DED 04 B - areia extraída e brita produzida","un",1762.63]
[2003184.0,"Dissipador de energia - DED 05 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",1003.53]
[2003183.0,"Dissipador de energia - DED 05 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",1166.8]
[2003209.0,"Dissipador de energia - DED 05 B - areia e brita comerciais","un",2910.08]
[2003210.0,"Dissipador de energia - DED 05 B - areia extraída e brita produzida","un",2719.32]
[2003186.0,"Dissipador de energia - DED 06 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",1288.79]
[2003185.0,"Dissipador de energia - DED 06 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",1514.59]
[2003211.0,"Dissipador de energia - DED 06 B - areia e brita comerciais","un",3677.31]
[2003212.0,"Dissipador de energia - DED 06 B - areia extraída e brita produzida","un",3426.87]
[2003188.0,"Dissipador de energia - DED 07 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",1589.7]
[2003187.0,"Dissipador de energia - DED 07 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",1881.93]
[2003213.0,"Dissipador de energia - DED 07 B - areia e brita comerciais","un",5311.52]
[2003214.0,"Dissipador de energia - DED 07 B - areia extraída e brita produzida","un",4932.66]
[2003190.0,"Dissipador de energia - DED 08 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",1979.49]
[2003189.0,"Dissipador de energia - DED 08 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",2360.98]
[2003215.0,"Dissipador de energia - DED 08 B - areia e brita comerciais","un",8761.17]
[2003216.0,"Dissipador de energia - DED 08 B - areia extraída e brita produzida","un",8108.94]
[2003192.0,"Dissipador de energia - DED 09 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",2141.53]
[2003191.0,"Dissipador de energia - DED 09 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",2559.04]
[2003217.0,"Dissipador de energia - DED 09 B - areia e brita comerciais","un",6076.73]
[2003218.0,"Dissipador de energia - DED 09 B - areia extraída e brita produzida","un",5623.1]
[2003194.0,"Dissipador de energia - DED 10 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",2607.96]
[2003193.0,"Dissipador de energia - DED 10 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",3134.81]
[2003219.0,"Dissipador de energia - DED 10 B - areia e brita comerciais","un",8218.54]
[2003220.0,"Dissipador de energia - DED 10 B - areia extraída e brita produzida","un",7580.61]
[2003196.0,"Dissipador de energia - DED 11 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",3210.27]
[2003195.0,"Dissipador de energia - DED 11 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",3880.53]
[2003221.0,"Dissipador de energia - DED 11 B - areia e brita comerciais","un",12381.83]
[2003222.0,"Dissipador de energia - DED 11 B - areia extraída e brita produzida","un",11379.15]
[2003198.0,"Dissipador de energia - DED 12 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",2995.47]
[2003197.0,"Dissipador de energia - DED 12 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",3604.29]
[2003223.0,"Dissipador de energia - DED 12 B - areia e brita comerciais","un",8439.08]
[2003224.0,"Dissipador de energia - DED 12 B - areia extraída e brita produzida","un",7795.66]
[2003200.0,"Dissipador de energia - DED 13 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",3482.53]
[2003199.0,"Dissipador de energia - DED 13 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",4234.19]
[2003225.0,"Dissipador de energia - DED 13 B - areia e brita comerciais","un",12057.18]
[2003226.0,"Dissipador de energia - DED 13 B - areia extraída e brita produzida","un",11089.12]
[2003238.0,"Dissipador de energia - DES 100-300 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",738.06]
[2003237.0,"Dissipador de energia - DES 100-300 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",839.94]
[2003236.0,"Dissipador de energia - DES 108-324 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",819.88]
[2003235.0,"Dissipador de energia - DES 108-324 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",936.73]
[2003234.0,"Dissipador de energia - DES 120-360 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",956.3]
[2003233.0,"Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",1100.26]
[2003232.0,"Dissipador de energia - DES 125-375 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",1005.72]
[2003231.0,"Dissipador de energia - DES 125-375 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",1157.83]
[2003230.0,"Dissipador de energia - DES 150-450 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",1308.65]
[2003229.0,"Dissipador de energia - DES 150-450 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",1520.83]
[2003228.0,"Dissipador de energia - DES 160-480 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",1448.08]
[2003227.0,"Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",1690.55]
[2003248.0,"Dissipador de energia - DES 60-180 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",383.41]
[2003247.0,"Dissipador de energia - DES 60-180 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",427.45]
[2003246.0,"Dissipador de energia - DES 73-219 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",487.07]
[2003245.0,"Dissipador de energia - DES 73-219 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",545.94]
[2003244.0,"Dissipador de energia - DES 80-240 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",549.27]
[2003243.0,"Dissipador de energia - DES 80-240 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",618.19]
[2003242.0,"Dissipador de energia - DES 88-264 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",621.32]
[2003241.0,"Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",702.69]
[2003240.0,"Dissipador de energia - DES 90-270 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",645.54]
[2003239.0,"Dissipador de energia - DES 90-270 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",732.99]
[2004516.0,"Dreno de pavimento em microvala com geocomposto drenante H = 0,40 m - inclusive corte, enchimento com areia e selo asfáltico","m",35.72]
[2004517.0,"Dreno de pavimento em microvala com geocomposto drenante H = 0,60 m - inclusive corte, enchimento com areia e selo asfáltico","m",71.16]
[2007971.0,"Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação","m",88.76]
[2008091.0,"Dreno de PVC D = 150 mm para OAE - fornecimento e instalação","m",94.83]
[2006408.0,"Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação","m",69.25]
[2015642.0,"Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação","m",150.05]
[2015641.0,"Dreno em tubo de aço galvanizado D = 80 mm em OAE - fornecimento e instalação","m",135.3]
[2004509.0,"Dreno longitudinal de pavimento H = 0,40 m - com geocomposto drenante","m",36.82]
[2004510.0,"Dreno longitudinal de pavimento H = 0,60 m - com geocomposto drenante","m",45.01]
[2004511.0,"Dreno longitudinal de pavimento H = 1,00 m - com geocomposto drenante","m",61.39]
[2004512.0,"Dreno longitudinal de pavimento H = 1,50 m - com geocomposto drenante","m",81.84]
[2003843.0,"Dreno longitudinal profundo em tubo de concreto D = 0,40 m em vala de H = 1,10 m e L = 1,00 m com brita envolta em geotêxtil","m",338.56]
[2003915.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo de concreto perfurado e brita comercial","m",121.29]
[2003914.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo de concreto perfurado e brita produzida","m",110.26]
[2003589.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial","m",125.94]
[2003588.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita produzida","m",117.64]
[2003917.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita comercial","m",135.26]
[2003916.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita produzida","m",124.24]
[2003591.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial","m",139.92]
[2003590.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita produzida","m",131.62]
[2003593.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 - brita comercial","m",84.24]
[2003592.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 - brita produzida","m",72.39]
[2003595.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita comercial","m",70.27]
[2003594.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita produzida","m",58.41]
[2003597.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 - tubo de concreto poroso e areia comercial","m",122.52]
[2003596.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 - tubo de concreto poroso e areia extraída","m",103.52]
[2003572.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial","m",136.51]
[2003580.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia extraída","m",72.73]
[2003573.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia comercial","m",143.72]
[2003581.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia extraída","m",69.97]
[2003561.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo de concreto perfurado, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes","m",220.76]
[2003560.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo de concreto perfurado, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes","m",136.7]
[2003574.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo PEAD, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes","m",198.03]
[2003582.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo PEAD, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes","m",134.84]
[2003563.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo de concreto perfurado, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes","m",231.36]
[2003562.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo de concreto perfurado, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes","m",132.35]
[2003575.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes","m",205.45]
[2003583.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes","m",131.8]
[2003565.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 - dreno cego - brita comercial","m",126.69]
[2003564.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 - dreno cego - brita produzida","m",89.94]
[2003567.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial","m",140.39]
[2003566.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita produzida","m",95.93]
[2003569.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial","m",177.43]
[2003568.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita produzida","m",141.5]
[2003578.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial","m",170.04]
[2003586.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita produzida","m",140.86]
[2003571.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial","m",191.13]
[2003570.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita produzida","m",147.5]
[2003579.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial","m",181.58]
[2003587.0,"Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita produzida","m",146.47]
[2004506.0,"Dreno profundo H = 1,0 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro","m",69.55]
[2004507.0,"Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro","m",94.18]
[2003614.0,"Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria","m",155.07]
[2003865.0,"Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 2ª categoria","m",171.2]
[2003923.0,"Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo de concreto perfurado e areia comercial","m",62.59]
[2003922.0,"Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo de concreto perfurado e areia extraída","m",39.93]
[2003605.0,"Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo PEAD e areia comercial","m",46.1]
[2003604.0,"Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo PEAD e areia extraída","m",26.17]
[2003607.0,"Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita comercial","m",38.51]
[2003606.0,"Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita produzida","m",29.02]
[2003609.0,"Dreno subsuperficial - DSS 03 - brita comercial","m",23.48]
[2003608.0,"Dreno subsuperficial - DSS 03 - brita produzida","m",14.0]
[2003925.0,"Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita comercial","m",77.85]
[2003924.0,"Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita produzida","m",65.64]
[2003611.0,"Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial","m",61.36]
[2003610.0,"Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita produzida","m",51.88]
[2003820.0,"Dreno tipo barbacã - DRB 01 - D = 75 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem","un",21.62]
[2003821.0,"Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem","un",18.4]
[2003842.0,"Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm","kg",81.62]
[2003103.0,"Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais","un",207.71]
[2003104.0,"Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia extraída e brita produzida","un",186.3]
[2003115.0,"Entrada para descida d'água - EDA 01 B - areia e brita comerciais","un",305.87]
[2003116.0,"Entrada para descida d'água - EDA 01 B - areia extraída e brita produzida","un",273.06]
[2003105.0,"Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais","un",220.67]
[2003106.0,"Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia extraída e brita produzida","un",198.36]
[2003117.0,"Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais","un",324.17]
[2003118.0,"Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia extraída e brita produzida","un",290.08]
[2003107.0,"Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais","un",194.94]
[2003108.0,"Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia extraída e brita produzida","un",175.9]
[2003119.0,"Entrada para descida d'água - EDA 03 B - areia e brita comerciais","un",282.61]
[2003120.0,"Entrada para descida d'água - EDA 03 B - areia extraída e brita produzida","un",254.48]
[2003109.0,"Entrada para descida d'água - EDA 04 A - areia e brita comerciais","un",205.74]
[2003110.0,"Entrada para descida d'água - EDA 04 A - areia extraída e brita produzida","un",186.02]
[2003121.0,"Entrada para descida d'água - EDA 04 B - areia e brita comerciais","un",297.95]
[2003122.0,"Entrada para descida d'água - EDA 04 B - areia extraída e brita produzida","un",268.86]
[2003111.0,"Entrada para descida d'água - EDA 05 A - areia e brita comerciais","un",218.63]
[2003112.0,"Entrada para descida d'água - EDA 05 A - areia extraída e brita produzida","un",198.11]
[2003123.0,"Entrada para descida d'água - EDA 05 B - areia e brita comerciais","un",316.39]
[2003124.0,"Entrada para descida d'água - EDA 05 B - areia extraída e brita produzida","un",286.15]
[2003113.0,"Entrada para descida d'água - EDA 06 A - areia e brita comerciais","un",229.43]
[2003114.0,"Entrada para descida d'água - EDA 06 A - areia extraída e brita produzida","un",208.23]
[2003125.0,"Entrada para descida d'água - EDA 06 B - areia e brita comerciais","un",331.73]
[2003126.0,"Entrada para descida d'água - EDA 06 B - areia extraída e brita produzida","un",300.53]
[2003127.0,"Entrada para descida d'água - EDA 07 A - areia e brita comerciais","un",865.68]
[2003128.0,"Entrada para descida d'água - EDA 07 A - areia extraída e brita produzida","un",760.26]
[2003147.0,"Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia e brita comerciais","un",1184.01]
[2003148.0,"Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia extraída e brita produzida","un",1032.66]
[2003129.0,"Entrada para descida d'água - EDA 08 A - areia e brita comerciais","un",871.0]
[2003130.0,"Entrada para descida d'água - EDA 08 A - areia extraída e brita produzida","un",764.49]
[2003149.0,"Entrada para descida d'água - EDA 08 B - areia e brita comerciais","un",1193.31]
[2003150.0,"Entrada para descida d'água - EDA 08 B - areia extraída e brita produzida","un",1040.06]
[2003131.0,"Entrada para descida d'água - EDA 09 A - areia e brita comerciais","un",887.21]
[2003132.0,"Entrada para descida d'água - EDA 09 A - areia extraída e brita produzida","un",777.39]
[2003151.0,"Entrada para descida d'água - EDA 09 B - areia e brita comerciais","un",1221.62]
[2003152.0,"Entrada para descida d'água - EDA 09 B - areia extraída e brita produzida","un",1062.58]
[2003133.0,"Entrada para descida d'água - EDA 10 A - areia e brita comerciais","un",890.47]
[2003134.0,"Entrada para descida d'água - EDA 10 A - areia extraída e brita produzida","un",779.98]
[2003153.0,"Entrada para descida d'água - EDA 10 B - areia e brita comerciais","un",1227.29]
[2003154.0,"Entrada para descida d'água - EDA 10 B - areia extraída e brita produzida","un",1067.1]
[2003135.0,"Entrada para descida d'água - EDA 11 A - areia e brita comerciais","un",897.79]
[2003136.0,"Entrada para descida d'água - EDA 11 A - areia extraída e brita produzida","un",785.8]
[2003155.0,"Entrada para descida d'água - EDA 11 B - areia e brita comerciais","un",1240.1]
[2003156.0,"Entrada para descida d'água - EDA 11 B - areia extraída e brita produzida","un",1077.29]
[2003137.0,"Entrada para descida d'água - EDA 12 A - areia e brita comerciais","un",1173.77]
[2003138.0,"Entrada para descida d'água - EDA 12 A - areia extraída e brita produzida","un",1051.32]
[2003157.0,"Entrada para descida d'água - EDA 12 B - areia e brita comerciais","un",1581.31]
[2003158.0,"Entrada para descida d'água - EDA 12 B - areia extraída e brita produzida","un",1408.03]
[2003139.0,"Entrada para descida d'água - EDA 13 A - areia e brita comerciais","un",1179.1]
[2003140.0,"Entrada para descida d'água - EDA 13 A - areia extraída e brita produzida","un",1055.56]
[2003159.0,"Entrada para descida d'água - EDA 13 B - areia e brita comerciais","un",1590.61]
[2003160.0,"Entrada para descida d'água - EDA 13 B - areia extraída e brita produzida","un",1415.43]
[2003141.0,"Entrada para descida d'água - EDA 14 A - areia e brita comerciais","un",1195.3]
[2003142.0,"Entrada para descida d'água - EDA 14 A - areia extraída e brita produzida","un",1068.45]
[2003161.0,"Entrada para descida d'água - EDA 14 B - areia e brita comerciais","un",1618.92]
[2003162.0,"Entrada para descida d'água - EDA 14 B - areia extraída e brita produzida","un",1437.95]
[2003143.0,"Entrada para descida d'água - EDA 15 A - areia e brita comerciais","un",1198.57]
[2003144.0,"Entrada para descida d'água - EDA 15 A - areia extraída e brita produzida","un",1071.05]
[2003163.0,"Entrada para descida d'água - EDA 15 B - areia e brita comerciais","un",1624.59]
[2003164.0,"Entrada para descida d'água - EDA 15 B - areia extraída e brita produzida","un",1442.46]
[2003145.0,"Entrada para descida d'água - EDA 16 A - areia e brita comerciais","un",1205.88]
[2003146.0,"Entrada para descida d'água - EDA 16 A - areia extraída e brita produzida","un",1076.87]
[2003165.0,"Entrada para descida d'água - EDA 16 B - areia e brita comerciais","un",1637.4]
[2003166.0,"Entrada para descida d'água - EDA 16 B - areia extraída e brita produzida","un",1452.65]
[2003819.0,"Envelope de brita para tubos com diâmetro externo de 75 a 110 mm - L = 15 cm e H = 15 cm","m",7.83]
[2004504.0,"Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria","m³",18.58]
[2004519.0,"Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,10 m² ≤ seção < 0,15 m²","m³",27.41]
[2004520.0,"Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m² ≤ seção < 0,20 m²","m³",22.61]
[2004521.0,"Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m²","m³",15.47]
[2004522.0,"Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ≤ seção < 0,50 m²","m³",11.3]
[2004518.0,"Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²","m³",47.61]
[2003864.0,"Esgotamento de água com bomba submersa","h",13.68]
[2003863.0,"Esgotamento de dreno horizontal profundo a vácuo","h",22.71]
[2004508.0,"Geodreno vertical para tratamento de solos moles","m",12.52]
[2003316.0,"Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarga do trem tipo TB 45","un",107.86]
[2003317.0,"Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia extraída e brita produzida - sobrecarga do trem tipo TB 45","un",103.49]
[2003767.0,"Lastro de areia comercial - espalhamento manual","m³",118.7]
[2003844.0,"Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico","m³",114.71]
[2003576.0,"Lastro de areia extraída - espalhamento manual","m³",16.61]
[2003858.0,"Lastro de areia extraída - espalhamento mecânico","m³",12.62]
[2003850.0,"Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual","m³",139.78]
[2003849.0,"Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual","m³",78.73]
[2003868.0,"Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual","m³",119.91]
[2003369.0,"Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",116.1]
[2003368.0,"Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira","m",103.84]
[2003939.0,"Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",63.94]
[2003940.0,"Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",51.64]
[2003371.0,"Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",84.04]
[2003370.0,"Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira","m",73.68]
[2003941.0,"Meio-fio de concreto - MFC 02 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",54.91]
[2003942.0,"Meio-fio de concreto - MFC 02 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",44.52]
[2003373.0,"Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",69.86]
[2003372.0,"Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira","m",64.82]
[2003943.0,"Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",25.62]
[2003944.0,"Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",20.58]
[2003375.0,"Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",44.5]
[2003374.0,"Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira","m",40.8]
[2003945.0,"Meio-fio de concreto - MFC 04 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",19.31]
[2003946.0,"Meio-fio de concreto - MFC 04 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",15.6]
[2003377.0,"Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",61.15]
[2003376.0,"Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira","m",57.15]
[2003947.0,"Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",20.03]
[2003948.0,"Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",16.02]
[2003379.0,"Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",34.86]
[2003378.0,"Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira","m",32.16]
[2003949.0,"Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",13.84]
[2003950.0,"Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",11.14]
[2003381.0,"Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",58.32]
[2003380.0,"Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira","m",53.7]
[2003951.0,"Meio-fio de concreto - MFC 07 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",23.47]
[2003952.0,"Meio-fio de concreto - MFC 07 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",18.84]
[2003383.0,"Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",97.12]
[2003382.0,"Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira","m",88.49]
[2003953.0,"Meio-fio de concreto - MFC 08 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",42.19]
[2003954.0,"Meio-fio de concreto - MFC 08 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",33.54]
[2004514.0,"Microvala para dreno de pavimento com geocomposto drenante H = 0,4 m","m",15.3]
[2004515.0,"Microvala para dreno de pavimento com geocomposto drenante H = 0,6 m","m",39.84]
[2005759.0,"Perfuração para dreno sub-horizontal em material de 1ª categoria com D = 75 mm (linha NW)","m",56.01]
[2005764.0,"Perfuração para dreno sub-horizontal em material de 2ª categoria com D = 75 mm (linha NW)","m",72.14]
[2003678.0,"Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais","un",2331.71]
[2003677.0,"Poço de visita - PVI 01 - areia extraída e brita produzida","un",2123.78]
[2003680.0,"Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais","un",2300.46]
[2003679.0,"Poço de visita - PVI 02 - areia extraída e brita produzida","un",2100.89]
[2003682.0,"Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais","un",2629.08]
[2003681.0,"Poço de visita - PVI 03 - areia extraída e brita produzida","un",2380.52]
[2003684.0,"Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais","un",3146.11]
[2003683.0,"Poço de visita - PVI 04 - areia extraída e brita produzida","un",2849.75]
[2003686.0,"Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais","un",3717.05]
[2003685.0,"Poço de visita - PVI 05 - areia extraída e brita produzida","un",3371.7]
[2003688.0,"Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais","un",4647.27]
[2003687.0,"Poço de visita - PVI 06 - areia extraída e brita produzida","un",4229.02]
[2003690.0,"Poço de visita - PVI 07 - areia e brita comerciais","un",2707.0]
[2003689.0,"Poço de visita - PVI 07 - areia extraída e brita produzida","un",2464.42]
[2003692.0,"Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais","un",2680.22]
[2003691.0,"Poço de visita - PVI 08 - areia extraída e brita produzida","un",2444.8]
[2003694.0,"Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais","un",3031.08]
[2003693.0,"Poço de visita - PVI 09 - areia extraída e brita produzida","un",2741.89]
[2003696.0,"Poço de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais","un",3388.47]
[2003695.0,"Poço de visita - PVI 10 - areia extraída e brita produzida","un",3049.09]
[2003698.0,"Poço de visita - PVI 11 - areia e brita comerciais","un",4163.25]
[2003697.0,"Poço de visita - PVI 11 - areia extraída e brita produzida","un",3772.49]
[2003700.0,"Poço de visita - PVI 12 - areia e brita comerciais","un",5137.66]
[2003699.0,"Poço de visita - PVI 12 - areia extraída e brita produzida","un",4669.22]
[2003702.0,"Poço de visita - PVI 13 - areia e brita comerciais","un",3100.15]
[2003701.0,"Poço de visita - PVI 13 - areia extraída e brita produzida","un",2818.13]
[2003704.0,"Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais","un",3073.37]
[2003703.0,"Poço de visita - PVI 14 - areia extraída e brita produzida","un",2798.52]
[2003706.0,"Poço de visita - PVI 15 - areia e brita comerciais","un",3450.94]
[2003705.0,"Poço de visita - PVI 15 - areia extraída e brita produzida","un",3116.34]
[2003708.0,"Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais","un",4003.39]
[2003707.0,"Poço de visita - PVI 16 - areia extraída e brita produzida","un",3616.21]
[2003710.0,"Poço de visita - PVI 17 - areia e brita comerciais","un",4627.31]
[2003709.0,"Poço de visita - PVI 17 - areia extraída e brita produzida","un",4186.36]
[2003712.0,"Poço de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais","un",5645.92]
[2003711.0,"Poço de visita - PVI 18 - areia extraída e brita produzida","un",5122.51]
[2004505.0,"Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto","m³",24.57]
[2003353.0,"Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 - areia e brita comerciais","m",65.93]
[2003352.0,"Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 - areia extraída e brita produzida","m",49.31]
[2003979.0,"Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",76.62]
[2003980.0,"Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",59.93]
[2003355.0,"Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 - areia e brita comerciais","m",88.72]
[2003354.0,"Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 - areia extraída e brita produzida","m",66.31]
[2003981.0,"Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",103.24]
[2003982.0,"Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",80.76]
[2003345.0,"Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",56.05]
[2003344.0,"Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",44.7]
[2003973.0,"Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",63.49]
[2003974.0,"Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",52.1]
[2003343.0,"Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",75.97]
[2003342.0,"Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",60.05]
[2003971.0,"Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",86.58]
[2003972.0,"Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",70.6]
[2003347.0,"Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 60-20 - escavação mecânica","m",17.76]
[2003346.0,"Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 90-30 - escavação mecânica","m",25.0]
[2003933.0,"Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 60-20 - escavação mecânica","m",8.7]
[2003932.0,"Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 90-30 - escavação mecânica","m",11.41]
[2003349.0,"Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 - areia e brita comerciais","m",50.8]
[2003348.0,"Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 - areia extraída e brita produzida","m",38.19]
[2003975.0,"Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",58.1]
[2003976.0,"Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",45.45]
[2003351.0,"Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 - areia e brita comerciais","m",67.87]
[2003350.0,"Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 - areia extraída e brita produzida","m",50.98]
[2003977.0,"Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",77.83]
[2003978.0,"Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",60.88]
[2003291.0,"Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 100-25 - escavação mecânica","m",13.23]
[2003292.0,"Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 140-35 - escavação mecânica","m",18.52]
[2003293.0,"Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 200-25 - escavação mecânica","m",24.39]
[2003294.0,"Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 300-37,5 - escavação mecânica","m",36.58]
[2003257.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",57.78]
[2003258.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",46.47]
[2003259.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",64.58]
[2003260.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",53.23]
[2003281.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",57.71]
[2003282.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",46.13]
[2003283.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",64.68]
[2003284.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",53.06]
[2003327.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",65.59]
[2003326.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",52.47]
[2003963.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",73.51]
[2003964.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",60.34]
[2003319.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",69.96]
[2003318.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",55.99]
[2003955.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",78.41]
[2003956.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",64.39]
[2003277.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",72.02]
[2003278.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",57.66]
[2003279.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",80.72]
[2003280.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 125-27 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",66.31]
[2003253.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",82.16]
[2003254.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",65.55]
[2003255.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",92.25]
[2003256.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",75.58]
[2003273.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",84.34]
[2003274.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",67.3]
[2003275.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",94.71]
[2003276.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 150-32 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",77.61]
[2003269.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",44.73]
[2003270.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",36.02]
[2003271.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",49.91]
[2003272.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",41.17]
[2003261.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",46.93]
[2003262.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",37.8]
[2003263.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",52.37]
[2003264.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",43.21]
[2003285.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",48.47]
[2003286.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",39.06]
[2003287.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",54.08]
[2003288.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",44.65]
[2003265.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",54.44]
[2003266.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",43.76]
[2003267.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",60.84]
[2003268.0,"Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",50.13]
[2003289.0,"Sarjeta triangular de grama - STG 100-20 - escavação mecânica","m",22.92]
[2003338.0,"Sarjeta triangular de grama - STG 125-25 - escavação mecânica","m",28.76]
[2003290.0,"Sarjeta triangular de grama - STG 80-15 - escavação mecânica","m",18.88]
[2003300.0,"Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavação mecânica","m",9.82]
[2003299.0,"Sarjeta triangular sem revestimento - STT 125-25 - escavação mecânica","m",12.38]
[2003301.0,"Sarjeta triangular sem revestimento - STT 80-15 - escavação mecânica","m",8.47]
[2004513.0,"Selo asfáltico de microvala para dreno de pavimento com geocomposto","m",0.14]
[2003365.0,"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia e brita comerciais","m",1081.92]
[2003364.0,"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia extraída e brita produzida","m",961.81]
[2003097.0,"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais","m",1134.74]
[2003098.0,"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia extraída e brita produzida","m",1011.33]
[2003363.0,"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 140 - areia e brita comerciais","m",1175.98]
[2003362.0,"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 140 - areia extraída e brita produzida","m",1052.07]
[2003099.0,"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 150 - areia e brita comerciais","m",1232.93]
[2003100.0,"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 150 - areia extraída e brita produzida","m",1104.73]
[2003361.0,"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia e brita comerciais","m",1407.22]
[2003360.0,"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia extraída e brita produzida","m",1274.1]
[2003101.0,"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 200 - areia e brita comerciais","m",1575.28]
[2003102.0,"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 200 - areia extraída e brita produzida","m",1432.95]
[2003869.0,"Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação","m",219.61]
[2003822.0,"Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação","m",269.02]
[2003826.0,"Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação","m",459.52]
[2003830.0,"Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação","m",589.02]
[2003834.0,"Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação","m",774.12]
[2003838.0,"Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação","m",1375.12]
[2003768.0,"Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",184.76]
[2003873.0,"Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",168.12]
[2003772.0,"Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",269.92]
[2003877.0,"Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",243.58]
[2003776.0,"Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",439.47]
[2003881.0,"Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",403.38]
[2003780.0,"Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",583.17]
[2003885.0,"Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",530.4]
[2003784.0,"Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",905.19]
[2003889.0,"Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",822.58]
[2003870.0,"Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação","m",240.31]
[2003823.0,"Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação","m",298.83]
[2003827.0,"Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação","m",469.94]
[2003831.0,"Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação","m",599.29]
[2003835.0,"Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação","m",854.9]
[2003839.0,"Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação","m",1422.22]
[2003769.0,"Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",198.45]
[2003874.0,"Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",181.82]
[2003773.0,"Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",324.65]
[2003878.0,"Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",298.37]
[2003777.0,"Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",494.2]
[2003882.0,"Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",458.17]
[2003781.0,"Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",706.32]
[2003886.0,"Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",653.68]
[2003785.0,"Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",1096.76]
[2003890.0,"Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",1014.35]
[2003871.0,"Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação","m",251.63]
[2003824.0,"Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação","m",317.62]
[2003828.0,"Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação","m",495.3]
[2003832.0,"Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação","m",653.0]
[2003836.0,"Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação","m",1028.37]
[2003840.0,"Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação","m",1512.73]
[2003770.0,"Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",266.86]
[2003875.0,"Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",250.31]
[2003774.0,"Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",432.54]
[2003879.0,"Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",403.14]
[2003778.0,"Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",600.2]
[2003883.0,"Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",554.22]
[2003782.0,"Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",896.3]
[2003887.0,"Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",825.97]
[2003786.0,"Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",1403.5]
[2003891.0,"Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",1294.26]
[2003872.0,"Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação","m",345.65]
[2003825.0,"Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação","m",364.03]
[2003829.0,"Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação","m",561.03]
[2003833.0,"Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação","m",685.6]
[2003837.0,"Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação","m",1144.57]
[2003841.0,"Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação","m",1561.55]
[2003771.0,"Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",320.06]
[2003876.0,"Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",300.32]
[2003775.0,"Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",496.98]
[2003880.0,"Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",461.38]
[2003779.0,"Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",738.97]
[2003884.0,"Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",685.29]
[2003783.0,"Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",1055.46]
[2003888.0,"Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",975.68]
[2003787.0,"Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",1651.07]
[2003892.0,"Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",1538.11]
[2003851.0,"Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação","m",99.22]
[2003935.0,"Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação","m",10.67]
[2003934.0,"Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e instalação","m",15.05]
[2003990.0,"Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação","m",1406.7]
[2003991.0,"Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação","m",1429.62]
[2003992.0,"Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação","m",1893.41]
[2003993.0,"Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação","m",2099.08]
[2003983.0,"Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação","m",224.18]
[2003984.0,"Tubo PEAD para drenagem - D = 450 mm - fornecimento e instalação","m",286.38]
[2003985.0,"Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalação","m",370.3]
[2003986.0,"Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação","m",539.57]
[2003987.0,"Tubo PEAD para drenagem - D = 750 mm - fornecimento e instalação","m",744.52]
[2003988.0,"Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação","m",793.02]
[2003989.0,"Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalação","m",969.61]
[2003298.0,"Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 120-30 - escavação mecânica","m",15.68]
[2003297.0,"Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 160-30 - escavação mecânica","m",19.46]
[2003315.0,"Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",100.77]
[2003314.0,"Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",85.51]
[2003313.0,"Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",126.3]
[2003312.0,"Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",107.22]
[2003311.0,"Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavação mecânica","m",49.95]
[2003310.0,"Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 160-30 - escavação mecânica","m",63.2]
[2003296.0,"Valeta de proteção de corte sem revestimento - VPCT 120-30 - escavação mecânica","m",15.68]
[2003295.0,"Valeta de proteção de corte sem revestimento - VPCT 160-30 - escavação mecânica","m",19.46]
[2003309.0,"Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",100.77]
[2003308.0,"Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",85.51]
[2003307.0,"Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",126.3]
[2003306.0,"Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",107.22]
[2003305.0,"Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 120-30 - escavação mecânica","m",49.95]
[2003304.0,"Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPCG 160-30 - escavação mecânica","m",63.2]
[2105846.0,"Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0 a 0,2 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação","m²",515.31]
[2105929.0,"Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0,20 a 0,4 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação","m²",580.28]
[2105933.0,"Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0,40 a 0,6 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação","m²",645.24]
[2106293.0,"Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas - profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m²",226.17]
[2108165.0,"Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m³",35.03]
[2108166.0,"Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",26.29]
[2108167.0,"Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",24.47]
[2108168.0,"Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",24.95]
[2108169.0,"Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação","m³",56.26]
[2108170.0,"Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",42.42]
[2108171.0,"Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",40.03]
[2108172.0,"Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",41.93]
[2106292.0,"Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",172.08]
[2106291.0,"Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira sem reaproveitamento - confecção e instalação","m²",227.06]
[2106235.0,"Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",3.44]
[2106232.0,"Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada","un",19.11]
[2106233.0,"Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 3.200 a 1.600 kg por unidade - regulável de 1,8 a 3,0 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada","un",14.39]
[2105605.0,"Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",62.95]
[2106298.0,"Estroncas em perfil metálico W 150 x 18,0 kg/m - utilização de 20 vezes","m",39.76]
[2106295.0,"Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira com utilização de 3 vezes","m",22.92]
[2106294.0,"Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira sem reaproveitamento","m",27.97]
[2106297.0,"Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes","m",36.61]
[2106296.0,"Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira sem reaproveitamento","m",56.64]
[2306731.0,"Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica","kg",0.65]
[2306728.0,"Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm","m",1602.25]
[2306729.0,"Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm","m",1952.04]
[2306727.0,"Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1.800 mm","m",374.93]
[2306730.0,"Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas","m³",126.74]
[2306726.0,"Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1.800 mm","m",245.04]
[2306076.0,"Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação","kg",12.62]
[2306247.0,"Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²","m³",255.28]
[2306248.0,"Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm²","m³",587.01]
[2306279.0,"Berço para pré-moldagem de estacas protendidas com capacidade de 19 m³, inclusive formas metálicas - utilização de 100 vezes","m³",89.91]
[2306651.0,"Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",6447.09]
[2306678.0,"Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",6181.0]
[2306652.0,"Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",6506.8]
[2306679.0,"Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",6230.86]
[2306653.0,"Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",6568.94]
[2306680.0,"Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.600 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",6282.39]
[2306654.0,"Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",6630.43]
[2306681.0,"Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",6332.41]
[2306655.0,"Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",6693.02]
[2306682.0,"Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",6382.58]
[2306656.0,"Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",9154.06]
[2306683.0,"Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",8878.11]
[2306657.0,"Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",9274.4]
[2306684.0,"Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.600 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",8987.84]
[2306658.0,"Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",9392.26]
[2306685.0,"Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",9094.24]
[2306659.0,"Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",9514.57]
[2306686.0,"Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",9204.14]
[2306637.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",2205.29]
[2306664.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 1.000 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",1972.46]
[2306732.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",932.03]
[2306733.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",735.96]
[2306734.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",1115.7]
[2306735.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",914.33]
[2306633.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",1258.42]
[2306660.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",1051.46]
[2306634.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",1451.43]
[2306661.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",1238.56]
[2306635.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",1731.03]
[2306662.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",1511.89]
[2306636.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",1751.57]
[2306663.0,"Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 900 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",1525.8]
[2306641.0,"Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",2777.28]
[2306668.0,"Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.000 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",2544.45]
[2306642.0,"Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.100 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",2805.37]
[2306669.0,"Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.100 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",2565.03]
[2306643.0,"Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",2833.66]
[2306670.0,"Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",2585.31]
[2306638.0,"Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",1816.57]
[2306665.0,"Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",1603.7]
[2306639.0,"Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",2172.92]
[2306666.0,"Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",1953.79]
[2306640.0,"Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",2200.07]
[2306667.0,"Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 900 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",1974.3]
[2306645.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",3321.0]
[2306672.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",3088.17]
[2306646.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.100 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",3357.57]
[2306673.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.100 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",3117.24]
[2306647.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",3393.92]
[2306674.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",3145.57]
[2306648.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.300 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",4737.09]
[2306675.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.300 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",4480.18]
[2306649.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",4775.54]
[2306676.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",4509.46]
[2306650.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",4813.85]
[2306677.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",4537.9]
[2306644.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",2632.56]
[2306671.0,"Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 900 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",2406.79]
[2306141.0,"Coluna de brita D = 50 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecção e cravação","m",72.73]
[2306145.0,"Coluna de brita D = 50 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação","m",60.17]
[2306142.0,"Coluna de brita D = 60 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecção e cravação","m",88.14]
[2306146.0,"Coluna de brita D = 60 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação","m",70.06]
[2306143.0,"Coluna de brita D = 70 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecção e cravação","m",105.99]
[2306147.0,"Coluna de brita D = 70 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação","m",81.38]
[2306144.0,"Coluna de brita D = 80 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecção e cravação","m",127.31]
[2306148.0,"Coluna de brita D = 80 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação","m",95.16]
[2306624.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.400 mm","m",6137.97]
[2306625.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.500 mm","m",6185.66]
[2306626.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.600 mm","m",6234.91]
[2306627.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.700 mm","m",6282.61]
[2306628.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.800 mm","m",6330.37]
[2306629.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.500 mm","m",8824.43]
[2306630.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.600 mm","m",8931.32]
[2306631.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.700 mm","m",9034.85]
[2306632.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.800 mm","m",9141.74]
[2306610.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 1.000 mm","m",1945.62]
[2306604.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 400 mm","m",715.46]
[2306605.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 500 mm","m",892.86]
[2306606.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 600 mm","m",1028.99]
[2306607.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 700 mm","m",1215.04]
[2306608.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 800 mm","m",1487.31]
[2306609.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 900 mm","m",1500.1]
[2306614.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.000 mm","m",2515.69]
[2306615.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.100 mm","m",2534.88]
[2306616.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 mm","m",2553.74]
[2306611.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 700 mm","m",1578.82]
[2306612.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 800 mm","m",1927.66]
[2306613.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 900 mm","m",1946.86]
[2306618.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.000 mm","m",3057.55]
[2306619.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.100 mm","m",3085.04]
[2306620.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.200 mm","m",3111.78]
[2306621.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.300 mm","m",4444.74]
[2306622.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.400 mm","m",4472.29]
[2306623.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.500 mm","m",4498.97]
[2306617.0,"Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 900 mm","m",2377.67]
[2306014.0,"Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação","kg",12.85]
[2306700.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.000 mm","m",2258.08]
[2306703.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm","m",2341.74]
[2306706.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.200 mm","m",2463.68]
[2306709.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.300 mm","m",2663.99]
[2306712.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.400 mm","m",2755.08]
[2306715.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.500 mm","m",2881.85]
[2306718.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.600 mm","m",3069.19]
[2306721.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.700 mm","m",3156.5]
[2306724.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.800 mm","m",3326.36]
[2306688.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 600 mm","m",1788.6]
[2306691.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 700 mm","m",1890.68]
[2306694.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 800 mm","m",2025.56]
[2306697.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 900 mm","m",2119.77]
[2306701.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.000 mm","m",4461.54]
[2306704.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.100 mm","m",4744.67]
[2306707.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.200 mm","m",4925.18]
[2306710.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.300 mm","m",5177.81]
[2306713.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.400 mm","m",5313.28]
[2306716.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.500 mm","m",5622.25]
[2306719.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.600 mm","m",6129.93]
[2306722.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.700 mm","m",6397.75]
[2306725.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.800 mm","m",6713.82]
[2306689.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm","m",3518.32]
[2306692.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 700 mm","m",3708.02]
[2306695.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 800 mm","m",3902.83]
[2306698.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 900 mm","m",4131.49]
[2306699.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.000 mm","m",342.57]
[2306702.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.100 mm","m",354.08]
[2306705.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm","m",372.89]
[2306708.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.300 mm","m",386.57]
[2306711.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.400 mm","m",401.3]
[2306714.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.500 mm","m",417.19]
[2306717.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.600 mm","m",435.51]
[2306720.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.700 mm","m",454.3]
[2306723.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.800 mm","m",464.31]
[2306687.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 600 mm","m",285.18]
[2306690.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm","m",298.31]
[2306693.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 800 mm","m",311.54]
[2306696.0,"Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 900 mm","m",326.0]
[2306239.0,"Estaca barrete escavada com uso de fluido estabilizante - confecção","m³",279.35]
[2306090.0,"Estaca broca manual D = 25 cm - confecção","m",55.79]
[2306091.0,"Estaca broca manual D = 30 cm - confecção","m",74.39]
[2306072.0,"Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção","m³",905.11]
[2306133.0,"Estaca duplo perfil metálico W 250 x 17,9 - com emenda - fornecimento e cravação","m",486.73]
[2306114.0,"Estaca duplo trilho TR 25 - com emenda - fornecimento e cravação","m",287.47]
[2306115.0,"Estaca duplo trilho TR 37 - com emenda - fornecimento e cravação","m",417.48]
[2306116.0,"Estaca duplo trilho TR 45 - com emenda - fornecimento e cravação","m",497.01]
[2306118.0,"Estaca duplo trilho TR 57 - com emenda - fornecimento e cravação","m",623.85]
[2306122.0,"Estaca duplo trilho TR 68 - com emenda - fornecimento e cravação","m",738.63]
[2306078.0,"Estaca Franki com fuste apiloado D = 35 cm - confecção","m",127.91]
[2306080.0,"Estaca Franki com fuste apiloado D = 40 cm - confecção","m",139.53]
[2306082.0,"Estaca Franki com fuste apiloado D = 45 cm - confecção","m",153.49]
[2306084.0,"Estaca Franki com fuste apiloado D = 52 cm - confecção","m",178.47]
[2306086.0,"Estaca Franki com fuste apiloado D = 60 cm - confecção","m",219.27]
[2309088.0,"Estaca Franki com fuste apiloado D = 70 cm - confecção","m",306.98]
[2306074.0,"Estaca hélice contínua - confecção","m³",240.56]
[2306095.0,"Estaca hélice de deslocamento - confecção","m³",288.44]
[2306132.0,"Estaca perfil metálico W 150 x 22,5 (H) - fornecimento e cravação","m",313.65]
[2306015.0,"Estaca prancha metálica - fornecimento e cravação até 12 metros","kg",16.96]
[2306019.0,"Estaca prancha metálica com apoio de flutuante - fornecimento e cravação de 12 metros","kg",17.56]
[2306018.0,"Estaca prancha metálica com apoio de flutuante e utilização de 10 vezes - fornecimento, cravação até 12 metros","kg",2.91]
[2306016.0,"Estaca prancha metálica com utilização de 10 vezes - fornecimento, cravação até 12 metros","kg",2.02]
[2305999.0,"Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t - sem emenda - fornecimento e cravação","m",363.16]
[2306000.0,"Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 125 t - sem emenda - fornecimento e cravação","m",425.95]
[2306001.0,"Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 170 t - sem emenda - fornecimento e cravação","m",589.04]
[2306002.0,"Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 230 t - sem emenda - fornecimento e cravação","m",784.17]
[2306003.0,"Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 300 t - sem emenda - fornecimento e cravação","m",1019.16]
[2305997.0,"Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 55 t - sem emenda - fornecimento e cravação","m",248.24]
[2305998.0,"Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 80 t - sem emenda - fornecimento e cravação","m",310.64]
[2306101.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 15 x 15 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",73.35]
[2306102.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 17 x 17 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",78.15]
[2306103.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 20 x 20 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",87.6]
[2306104.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 21 x 21 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",92.93]
[2306105.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 23 x 23 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",98.77]
[2306106.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 25 x 25 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",107.87]
[2306107.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 26 x 26 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",110.98]
[2306269.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 30 x 30 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",124.81]
[2306270.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 33 x 33 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",139.29]
[2306271.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 35 x 35 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",153.21]
[2306272.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 38 x 38 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",162.0]
[2306273.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 40 x 40 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",182.53]
[2306274.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 42 x 42 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",195.28]
[2306275.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido 45 x 45 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",226.27]
[2306100.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 100 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação","m",320.04]
[2306004.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 25 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação","m",117.22]
[2306097.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 35 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação","m",145.4]
[2306098.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 60 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação","m",156.1]
[2306007.0,"Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 75 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação","m",229.31]
[2306067.0,"Estaca raiz perfurada na rocha com D = 16 cm - confecção","m",516.95]
[2306068.0,"Estaca raiz perfurada na rocha com D = 20 cm - confecção","m",652.39]
[2306069.0,"Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção","m",882.7]
[2306070.0,"Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção","m",1346.63]
[2306071.0,"Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção","m",2026.78]
[2306181.0,"Estaca raiz perfurada na rocha com D = 45 cm - confecção","m",2040.05]
[2306062.0,"Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção","m",93.91]
[2306063.0,"Estaca raiz perfurada no solo com D = 20 cm - confecção","m",112.43]
[2306064.0,"Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção","m",137.96]
[2306065.0,"Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção","m",177.83]
[2306066.0,"Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção","m",249.29]
[2306180.0,"Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção","m",280.12]
[2306009.0,"Estaca Strauss D = 25 cm - confecção","m",18.93]
[2306010.0,"Estaca Strauss D = 32 cm - confecção","m",23.59]
[2306011.0,"Estaca Strauss D = 38 cm - confecção","m",26.87]
[2306012.0,"Estaca Strauss D = 45 cm - confecção","m",31.46]
[2306108.0,"Estaca trilho TR 25 - fornecimento e cravação","m",154.26]
[2306110.0,"Estaca trilho TR 37 - fornecimento e cravação","m",219.47]
[2306111.0,"Estaca trilho TR 45 - fornecimento e cravação","m",258.79]
[2306112.0,"Estaca trilho TR 57 - fornecimento e cravação","m",321.95]
[2306113.0,"Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação","m",379.14]
[2306123.0,"Estaca triplo trilho TR 25 - com emenda - fornecimento e cravação","m",419.17]
[2306124.0,"Estaca triplo trilho TR 37 - com emenda - fornecimento e cravação","m",613.55]
[2306125.0,"Estaca triplo trilho TR 45 - com emenda - fornecimento e cravação","m",732.37]
[2306126.0,"Estaca triplo trilho TR 57 - com emenda - fornecimento e cravação","m",922.01]
[2306127.0,"Estaca triplo trilho TR 68 - com emenda - fornecimento e cravação","m",1093.49]
[2306300.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 15 x 15 cm","m",33.95]
[2306301.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 17 x 17 cm","m",36.74]
[2306302.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 20 x 20 cm","m",43.87]
[2306303.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 21 x 21 cm","m",47.58]
[2306304.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 23 x 23 cm","m",50.94]
[2306305.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 25 x 25 cm","m",57.64]
[2306306.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 26 x 26 cm","m",59.07]
[2306307.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 30 x 30 cm","m",68.63]
[2306308.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 33 x 33 cm","m",77.34]
[2306309.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 35 x 35 cm","m",87.72]
[2306310.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 38 x 38 cm","m",92.88]
[2306311.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 40 x 40 cm","m",107.96]
[2306312.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 42 x 42 cm","m",116.66]
[2306313.0,"Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 45 x 45 cm","m",141.26]
[2306013.0,"Gabarito de cravação de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação","kg",12.75]
[2306243.0,"Muro guia para estaca barrete com duas cortinas de 10 x 110 cm","m",659.21]
[2408149.0,"Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação","kg",16.34]
[2407972.0,"Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi","kg",72.0]
[2407973.0,"Hidrojateamento em superfície de aço grau WJ-2","m²",30.41]
[2408075.0,"Jateamento abrasivo em chapa de aço por esteira contínua","m²",6.06]
[2408069.0,"Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2","m²",5.87]
[2419790.0,"Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 1/2","m²",10.6]
[2407976.0,"Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 1/2 - em espaço confinado","m²",12.11]
[2408068.0,"Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 3","m²",16.51]
[2419705.0,"Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm","m²",10.69]
[2419704.0,"Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 70 µm","m²",13.2]
[2407981.0,"Pintura com selante epóxi vinílico com pistola airless, uma demão, espessura de 80 µm","m²",18.86]
[2407982.0,"Pintura com tinta anti-incrustante com pistola airless, uma demão, espessura de 125 µm","m²",39.63]
[2419703.0,"Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm","m²",15.05]
[2408080.0,"Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm","m²",7.62]
[2408078.0,"Pintura de acabamento com esmalte sintético com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 30 µm","m²",3.26]
[2407979.0,"Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 70 µm","m²",14.14]
[2407980.0,"Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 70 µm - em espaço confinado","m²",14.18]
[2408077.0,"Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 30 µm","m²",7.14]
[2407983.0,"Pintura de fundo com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 100 µm - em espaço confinado","m²",8.09]
[2407977.0,"Pintura de fundo com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 160 µm","m²",15.67]
[2407978.0,"Pintura de fundo com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 160 µm - em espaço confinado","m²",15.71]
[2408079.0,"Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm","m²",49.45]
[2408076.0,"Pintura shop primer em chapa de aço por esteira contínua","m²",10.68]
[2408057.0,"Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX","kg",108.34]
[2408058.0,"Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX","kg",70.39]
[2407974.0,"Tratamento de superfície de aço com ferramenta mecânica grau SP-11","m²",361.92]
[2407975.0,"Tratamento de superfície de aço com ferramenta mecânica grau SP-11 - em espaço confinado","m²",368.9]
[2419789.0,"Tratamento em chapa de aço por esteira contínua","m²",8.78]
[2607183.0,"Alinhamento manual da grade do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola","un",380.82]
[2607226.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 45, bitola larga","un",469265.97]
[2607209.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 45, bitola métrica","un",408192.35]
[2607161.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 45, bitola mista","un",564072.81]
[2607148.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 57, bitola larga","un",594818.52]
[2607213.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 57, bitola métrica","un",517371.23]
[2607165.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 57, bitola mista","un",715287.67]
[2607152.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 68, bitola larga","un",709608.37]
[2607217.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 68, bitola métrica","un",615852.1]
[2607169.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 68, bitola mista","un",852407.1]
[2607156.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, UIC 60, bitola larga","un",625316.55]
[2607221.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, UIC 60, bitola métrica","un",543700.23]
[2607173.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, UIC 60, bitola mista","un",751544.68]
[2607227.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 45, bitola larga","un",516209.22]
[2607210.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 45, bitola métrica","un",448987.28]
[2607162.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 45, bitola mista","un",620515.14]
[2607149.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola larga","un",654277.83]
[2607214.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola métrica","un",568282.77]
[2607166.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola mista","un",786807.6]
[2607153.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 68, bitola larga","un",779164.9]
[2607218.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 68, bitola métrica","un",678193.66]
[2607170.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 68, bitola mista","un",936442.52]
[2607157.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola larga","un",688660.7]
[2607222.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola métrica","un",598086.49]
[2607174.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola mista","un",826830.85]
[2607228.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 45, bitola larga","un",567813.91]
[2607211.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 45, bitola métrica","un",494659.2]
[2607163.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 45, bitola mista","un",683690.31]
[2607150.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola larga","un",720862.75]
[2607215.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola métrica","un",625080.9]
[2607167.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola mista","un",864179.06]
[2607154.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 68, bitola larga","un",858233.05]
[2607219.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 68, bitola métrica","un",745931.13]
[2607171.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 68, bitola mista","un",1032355.58]
[2607158.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, UIC 60, bitola larga","un",757490.36]
[2607223.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, UIC 60, bitola métrica","un",657878.95]
[2607175.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, UIC 60, bitola mista","un",909575.82]
[2607151.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola larga","un",864913.86]
[2607216.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola métrica","un",752175.82]
[2607168.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola mista","un",1042302.12]
[2607155.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 68, bitola larga","un",1030701.76]
[2607220.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 68, bitola métrica","un",895228.54]
[2607172.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 68, bitola mista","un",1239136.71]
[2607159.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola larga","un",909280.25]
[2607224.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola métrica","un",790412.89]
[2607176.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola mista","un",1094367.03]
[2607225.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola larga","un",426561.07]
[2607208.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola métrica","un",371084.48]
[2607160.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola mista","un",512713.83]
[2607229.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 57, bitola larga","un",540688.89]
[2607212.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 57, bitola métrica","un",470377.42]
[2607164.0,"Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 57, bitola mista","un",649067.7]
[2607207.0,"Lançamento manual de lastro em AMV com descarga da brita por caminhão","m³",146.22]
[2607206.0,"Lançamento mecânico de lastro em AMV com descarga da brita por caminhão e espalhamento com carregadeira de pneus","m³",140.2]
[2607344.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",271.77]
[2607339.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",186.71]
[2607349.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola mista, dormente de madeira ou concreto","un",415.03]
[2607345.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",310.11]
[2607340.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",213.19]
[2607350.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola mista, dormente de madeira ou concreto","un",474.07]
[2607346.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",360.19]
[2607341.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",251.51]
[2607351.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola mista, dormente de madeira ou concreto","un",550.68]
[2607347.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",475.23]
[2607342.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",310.11]
[2607352.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola mista, dormente de madeira ou concreto","un",724.55]
[2607343.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola larga, dormente de madeira","un",218.22]
[2607338.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola métrica, dormente de madeira","un",159.69]
[2607348.0,"Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola mista, dormente de madeira","un",333.43]
[2607329.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",633.16]
[2607324.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",432.28]
[2607334.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola mista, dormente de madeira ou concreto","un",918.01]
[2607330.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",724.01]
[2607325.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",496.44]
[2607335.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola mista, dormente de madeira ou concreto","un",1049.0]
[2607331.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",841.7]
[2607326.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",587.28]
[2607336.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola mista, dormente de madeira ou concreto","un",1220.22]
[2607332.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",1114.31]
[2607327.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",724.01]
[2607337.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola mista, dormente de madeira ou concreto","un",1613.29]
[2607328.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola larga, dormente de madeira","un",507.91]
[2607323.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola métrica, dormente de madeira","un",371.11]
[2607333.0,"Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola mista, dormente de madeira","un",735.41]
[2607106.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola larga","jg",95324.28]
[2607102.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola métrica","jg",46847.25]
[2607261.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola mista","jg",95324.28]
[2607107.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola larga","jg",108796.16]
[2607103.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola métrica","jg",53317.21]
[2607262.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola mista","jg",108796.16]
[2607108.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola larga","jg",126734.77]
[2607104.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola métrica","jg",62998.13]
[2607263.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola mista","jg",126734.77]
[2607109.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola larga","jg",167102.59]
[2607105.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola métrica","jg",78346.26]
[2607264.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola mista","jg",167102.59]
[2607093.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola larga","jg",35663.62]
[2607088.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola métrica","jg",14815.9]
[2607098.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola mista","jg",36057.16]
[2607094.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola larga","jg",40202.0]
[2607089.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola métrica","jg",16961.04]
[2607099.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola mista","jg",40650.33]
[2607095.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola larga","jg",47220.9]
[2607090.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola métrica","jg",20645.09]
[2607260.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola mista","jg",47741.61]
[2607096.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola larga","jg",62249.62]
[2607091.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola métrica","jg",25933.84]
[2607101.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola mista","jg",62935.9]
[2607092.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola larga","jg",28380.17]
[2607087.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola métrica","jg",12368.78]
[2607097.0,"Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola mista","jg",28695.24]
[2607198.0,"Regularização manual do lastro do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola","un",384.8]
[2809170.0,"Demolição de AMV 1:10 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2046.69]
[2809183.0,"Demolição de AMV 1:10 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2978.67]
[2809174.0,"Demolição de AMV 1:10 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2143.08]
[2809196.0,"Demolição de AMV 1:10 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3119.43]
[2809187.0,"Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3124.99]
[2809178.0,"Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2287.54]
[2809200.0,"Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3271.86]
[2809191.0,"Demolição de AMV 1:10 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3259.18]
[2809204.0,"Demolição de AMV 1:10 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3411.4]
[2809171.0,"Demolição de AMV 1:12 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2311.22]
[2809184.0,"Demolição de AMV 1:12 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3361.98]
[2809175.0,"Demolição de AMV 1:12 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2417.26]
[2809197.0,"Demolição de AMV 1:12 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3517.44]
[2809188.0,"Demolição de AMV 1:12 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3522.93]
[2809179.0,"Demolição de AMV 1:12 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2576.16]
[2809201.0,"Demolição de AMV 1:12 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3685.12]
[2809192.0,"Demolição de AMV 1:12 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3670.54]
[2809205.0,"Demolição de AMV 1:12 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3838.61]
[2809172.0,"Demolição de AMV 1:14 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2703.41]
[2809185.0,"Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3873.12]
[2809176.0,"Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2820.05]
[2809198.0,"Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",4047.24]
[2809189.0,"Demolição de AMV 1:14 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",4050.16]
[2809180.0,"Demolição de AMV 1:14 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2994.84]
[2809202.0,"Demolição de AMV 1:14 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",4231.68]
[2809193.0,"Demolição de AMV 1:14 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",4212.53]
[2809206.0,"Demolição de AMV 1:14 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",4400.53]
[2809190.0,"Demolição de AMV 1:20 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",5248.43]
[2809181.0,"Demolição de AMV 1:20 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3683.43]
[2809203.0,"Demolição de AMV 1:20 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",5468.46]
[2809194.0,"Demolição de AMV 1:20 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",5443.27]
[2809207.0,"Demolição de AMV 1:20 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",5671.08]
[2809169.0,"Demolição de AMV 1:8 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",1758.37]
[2809182.0,"Demolição de AMV 1:8 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2449.8]
[2809173.0,"Demolição de AMV 1:8 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",1846.0]
[2809195.0,"Demolição de AMV 1:8 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2555.73]
[2809186.0,"Demolição de AMV 1:8 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2582.82]
[2809177.0,"Demolição de AMV 1:8 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",1977.32]
[2809199.0,"Demolição de AMV 1:8 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2694.3]
[2809219.0,"Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",25305.67]
[2809220.0,"Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",26835.97]
[2809221.0,"Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",27581.21]
[2809163.0,"Demolição de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",26435.49]
[2809164.0,"Demolição de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",28022.03]
[2809165.0,"Demolição de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",28788.19]
[2809216.0,"Demolição de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 37, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",23548.29]
[2809217.0,"Demolição de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",23935.71]
[2809218.0,"Demolição de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",25443.49]
[2809160.0,"Demolição de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 37, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",24609.65]
[2809161.0,"Demolição de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",24999.87]
[2809162.0,"Demolição de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",26563.44]
[2809222.0,"Demolição de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",22768.63]
[2809223.0,"Demolição de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",29265.95]
[2809224.0,"Demolição de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",30383.82]
[2809166.0,"Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",23709.84]
[2809167.0,"Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",30523.68]
[2809168.0,"Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",31672.93]
[2809158.0,"Retirada manual de dormente de madeira, bitola larga ou mista, com separação e empilhamento","un",12.48]
[2809159.0,"Retirada manual de dormente de madeira, bitola métrica, com separação e empilhamento","un",9.39]
[2909152.0,"Aferição da geometria da via com carro controle","km",119.82]
[2909153.0,"Capina química da plataforma ferroviária","km",146.33]
[2909151.0,"Estabilização dinâmica da via","km",71.94]
[2909145.0,"Nivelamento de junta com socaria manual da via","un",12.69]
[2909379.0,"Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km","km",7026.86]
[2909381.0,"Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km","km",7352.97]
[2909388.0,"Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.850 un/km","km",7746.53]
[2909380.0,"Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km","km",10298.5]
[2909382.0,"Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km","km",10786.52]
[2909387.0,"Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.850 un/km","km",11379.32]
[2909375.0,"Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km","km",11327.1]
[2909377.0,"Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km","km",11856.07]
[2909386.0,"Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.850 un/km","km",12494.0]
[2909376.0,"Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km","km",16636.83]
[2909378.0,"Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km","km",17436.68]
[2909385.0,"Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.850 un/km","km",18388.07]
[2909383.0,"Nivelamento e alinhamento de via com socadora automática e levante de até 10 cm - qualquer bitola ou dormente e taxa de dormentação de 1.667 un/km","km",6176.85]
[2909384.0,"Nivelamento e alinhamento de via com socadora automática e levante de até 10 cm - qualquer bitola ou dormente e taxa de dormentação de 1.750 un/km","km",6484.42]
[2909148.0,"Regularização do lastro com reguladora de lastro","km",437.93]
[2909389.0,"Regularização manual do lastro em via corrida, bitola larga, com qualquer tipo de dormente","km",4120.06]
[2909390.0,"Regularização manual do lastro em via corrida, bitola métrica, com qualquer tipo de dormente","km",2901.46]
[2909391.0,"Regularização manual do lastro em via corrida, bitola mista, com qualquer tipo de dormente","km",4944.39]
[3009336.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",113.65]
[3009337.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",116.7]
[3009340.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR57, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",218.46]
[3009341.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR57, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",224.55]
[3009344.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",114.14]
[3009345.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",117.19]
[3009348.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",218.52]
[3009349.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",224.61]
[3009338.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",113.65]
[3009339.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",116.7]
[3009342.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR57, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",218.46]
[3009343.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR57, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",224.55]
[3009346.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",114.14]
[3009347.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",117.19]
[3009350.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",218.52]
[3009351.0,"Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",224.61]
[3009080.0,"Colocação manual de grampo elástico Pandrol","un",0.17]
[3009075.0,"Colocação manual de retensor para trilho TR45","un",55.34]
[3009076.0,"Colocação manual de retensor para trilho TR57","un",57.15]
[3009077.0,"Colocação manual de retensor para trilho TR68","un",60.33]
[3009078.0,"Colocação manual de retensor para trilho UIC60","un",62.78]
[3009087.0,"Colocação mecanizada de grampo elástico Pandrol","un",0.1]
[3009085.0,"Contratrilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","m",1046.07]
[3009086.0,"Contratrilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","m",1382.52]
[3009089.0,"Contratrilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","m",1689.89]
[3009090.0,"Contratrilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","m",1527.96]
[3009004.0,"Dormente de concreto monobloco protendido bitola larga - confecção","un",418.66]
[3009002.0,"Dormente de concreto monobloco protendido bitola métrica - confecção","un",316.2]
[3009006.0,"Dormente de concreto monobloco protendido bitola mista - confecção","un",570.81]
[3009335.0,"Dormente de concreto monobloco protendido para AMV bitola larga ou mista - confecção","un",1096.65]
[3009334.0,"Dormente de concreto monobloco protendido para AMV bitola métrica - confecção","un",781.34]
[3009280.0,"Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",721364.29]
[3009281.0,"Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico","km",713457.51]
[3009061.0,"Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",757282.1]
[3009062.0,"Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico","km",748980.54]
[3009278.0,"Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",545492.62]
[3009279.0,"Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico","km",539619.14]
[3009059.0,"Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",572653.77]
[3009060.0,"Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico","km",566486.74]
[3009282.0,"Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",975000.17]
[3009283.0,"Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico","km",967089.23]
[3009063.0,"Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",1023546.52]
[3009064.0,"Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico","km",1015240.59]
[3009081.0,"Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR45, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","un",631.9]
[3009082.0,"Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR57, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","un",723.7]
[3009083.0,"Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR68, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","un",754.33]
[3009084.0,"Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para UIC60, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","un",791.15]
[3009070.0,"Dormente de madeira, bitola larga ou mista - posicionamento manual","un",313.03]
[3009285.0,"Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",497217.55]
[3009072.0,"Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",521975.08]
[3009069.0,"Dormente de madeira, bitola métrica - posicionamento manual","un",197.62]
[3009284.0,"Dormente de madeira, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.667 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",310466.25]
[3009071.0,"Dormente de madeira, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",325925.43]
[3009091.0,"Lançamento de lastro, 10 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de caminhões","m³",156.0]
[3009058.0,"Lubrificador de trilhos e de flanges de rodas","un",91671.34]
[3009229.0,"Posicionamento mecanizado de trilhos","km",213.84]
[3009132.0,"Pré-alinhamento manual da grade com dormente de madeira","km",1523.27]
[3009133.0,"Pré-alinhamento mecanizado da grade","km",1887.55]
[3009321.0,"Solda aluminotérmica para TR45 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)","un",1543.77]
[3009322.0,"Solda aluminotérmica para TR57 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)","un",1582.3]
[3009323.0,"Solda aluminotérmica para TR68 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)","un",1652.36]
[3009324.0,"Solda aluminotérmica para UIC60 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)","un",1599.84]
[3009096.0,"Solda elétrica por caldeamento para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em estaleiro para formação de trilho longo soldado","un",275.54]
[3009330.0,"Solda elétrica por caldeamento para trilho TR45, comprimento de até 24 m, em via com dormente de concreto para formação de barra ou trilho longo soldado","un",224.86]
[3009326.0,"Solda elétrica por caldeamento para trilho TR45, comprimento de até 24 m, em via com dormente de madeira para formação de barra ou trilho longo soldado","un",230.81]
[3009234.0,"Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",1090385.75]
[3009022.0,"Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",1097019.34]
[3009230.0,"Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",1635769.19]
[3009018.0,"Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",1645719.57]
[3009288.0,"Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",1380612.38]
[3009013.0,"Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",1401443.84]
[3009292.0,"Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",2070921.59]
[3009225.0,"Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",2102168.96]
[3009100.0,"Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",49321.6]
[3009238.0,"Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",976061.93]
[3009304.0,"Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1463985.83]
[3009030.0,"Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1473926.89]
[3009254.0,"Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1462542.35]
[3009262.0,"Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1264538.72]
[3009034.0,"Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1493721.76]
[3009042.0,"Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1285859.32]
[3009270.0,"Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2194626.34]
[3009050.0,"Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2241441.79]
[3009101.0,"Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",98918.73]
[3009246.0,"Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",970169.88]
[3009208.0,"Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",976797.49]
[3009308.0,"Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1455148.39]
[3009212.0,"Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1465089.82]
[3009258.0,"Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1456720.15]
[3009266.0,"Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1258716.51]
[3009038.0,"Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1487899.56]
[3009046.0,"Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1280037.12]
[3009274.0,"Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2185893.79]
[3009054.0,"Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2232709.23]
[3009235.0,"Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",1427439.82]
[3009023.0,"Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",1433819.53]
[3009231.0,"Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",2139031.03]
[3009019.0,"Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",2151491.11]
[3009289.0,"Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",1870368.74]
[3009014.0,"Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",1899156.14]
[3009293.0,"Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",2805556.24]
[3009226.0,"Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",2848737.66]
[3009102.0,"Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",69034.77]
[3009297.0,"Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1305372.99]
[3009027.0,"Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1312000.5]
[3009305.0,"Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1957952.32]
[3009031.0,"Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1967893.38]
[3009255.0,"Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1843096.5]
[3009263.0,"Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1746880.88]
[3009035.0,"Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1876827.31]
[3009043.0,"Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1775820.91]
[3009271.0,"Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2765457.47]
[3009051.0,"Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2816100.01]
[3009103.0,"Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",138345.08]
[3009247.0,"Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1299102.61]
[3009209.0,"Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1305730.22]
[3009309.0,"Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1948547.68]
[3009213.0,"Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1958489.11]
[3009259.0,"Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1836895.97]
[3009267.0,"Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1740680.35]
[3009039.0,"Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1870626.77]
[3009047.0,"Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1769620.38]
[3009275.0,"Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2756157.71]
[3009055.0,"Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2806800.25]
[3009236.0,"Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",1736565.0]
[3009024.0,"Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",1741069.72]
[3009232.0,"Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",2600160.19]
[3009020.0,"Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",2609666.28]
[3009290.0,"Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",2228666.64]
[3009015.0,"Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",2259995.71]
[3009294.0,"Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",3343003.08]
[3009227.0,"Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",3389997.01]
[3009104.0,"Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",85569.34]
[3009240.0,"Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1584011.39]
[3009028.0,"Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1590638.9]
[3009306.0,"Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2375909.84]
[3009032.0,"Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2385850.9]
[3009256.0,"Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2174433.28]
[3009264.0,"Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2076566.99]
[3009036.0,"Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2210787.94]
[3009044.0,"Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2108048.69]
[3009272.0,"Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",3262462.55]
[3009052.0,"Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",3317040.88]
[3009105.0,"Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",171414.22]
[3009248.0,"Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1576214.13]
[3009210.0,"Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1582841.75]
[3009310.0,"Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2364215.14]
[3009214.0,"Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2374156.56]
[3009260.0,"Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2166705.87]
[3009268.0,"Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2068839.58]
[3009040.0,"Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2203060.52]
[3009048.0,"Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2100321.28]
[3009276.0,"Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",3250872.72]
[3009056.0,"Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",3305451.05]
[3009237.0,"Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",1574687.69]
[3009025.0,"Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",1579319.35]
[3009319.0,"Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",2359790.46]
[3009021.0,"Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",2367104.2]
[3009291.0,"Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",2128170.57]
[3009016.0,"Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",2162555.82]
[3009295.0,"Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",3192258.98]
[3009228.0,"Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",3243837.17]
[3009106.0,"Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",76689.74]
[3009299.0,"Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1434678.93]
[3009029.0,"Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1441306.45]
[3009245.0,"Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2151911.19]
[3009033.0,"Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2161852.26]
[3009257.0,"Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2030652.18]
[3009265.0,"Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1988615.77]
[3009037.0,"Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2067283.24]
[3009045.0,"Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2023153.65]
[3009273.0,"Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",3046790.95]
[3009053.0,"Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",3101783.88]
[3009107.0,"Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",153655.01]
[3009249.0,"Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1427551.27]
[3009211.0,"Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1434178.88]
[3009253.0,"Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2141220.75]
[3009215.0,"Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2151162.17]
[3009261.0,"Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2023594.36]
[3009269.0,"Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1981557.96]
[3009041.0,"Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2060225.42]
[3009049.0,"Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2016095.83]
[3009277.0,"Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",3036205.38]
[3009057.0,"Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",3091198.31]
[3108073.0,"Confecção de fôrma metálica em chapa 1/8\" para poita trapezoidal","m²",303.04]
[3107965.0,"Confecção de forma metálica em chapa 3/16\" para poita trapezoidal","m²",498.7]
[3105941.0,"Fôrma em chapa metálica 1/8\" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",30.11]
[3108150.0,"Fôrma metálica curva em chapa 3/16\" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16\" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",18.79]
[3108071.0,"Fôrma metálica em chapa 1/8\" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - montagem, instalação e retirada","m²",13.66]
[3107967.0,"Fôrma metálica em chapa 1/8\" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8\" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",10.31]
[3107966.0,"Fôrma metálica em chapa 3/16\" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - montagem, instalação e retirada","m²",27.2]
[3108072.0,"Fôrma metálica em chapa 3/16\" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16\" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",15.19]
[3117750.0,"Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",17.84]
[3117749.0,"Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - confecção","m²",13.79]
[3107964.0,"Fôrma metálica para pavimento de concreto - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",15.42]
[3106551.0,"Fôrma metálica para tetrápode - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",11.28]
[3106427.0,"Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",39.34]
[3106552.0,"Fôrma metálica para Xbloc - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",10.58]
[3107969.0,"Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",133.22]
[3107970.0,"Fôrmas curvas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",127.31]
[3108007.0,"Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",142.63]
[3108008.0,"Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",98.27]
[3108009.0,"Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",85.37]
[3108011.0,"Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",156.02]
[3108012.0,"Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",105.3]
[3108013.0,"Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",90.3]
[3108015.0,"Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",156.87]
[3108016.0,"Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",105.74]
[3108017.0,"Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",90.61]
[3107995.0,"Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",132.23]
[3107996.0,"Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",92.85]
[3107997.0,"Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",81.61]
[3107999.0,"Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",143.77]
[3108000.0,"Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",98.91]
[3108001.0,"Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",85.85]
[3108003.0,"Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",147.88]
[3108004.0,"Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",101.07]
[3108005.0,"Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",87.36]
[3106119.0,"Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",179.22]
[3106120.0,"Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",126.23]
[3106121.0,"Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",110.79]
[3103302.0,"Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",87.8]
[3103303.0,"Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",46.83]
[3106759.0,"Fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",129.3]
[3108023.0,"Guia de madeira de 2,5 x 10,0 cm - confecção e instalação","m",5.93]
[3108018.0,"Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação","m",4.34]
[3108022.0,"Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação","m",4.87]
[3205864.0,"Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",945.67]
[3205863.0,"Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",881.62]
[3205868.0,"Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",796.65]
[3205867.0,"Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",732.6]
[3205866.0,"Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",724.59]
[3205865.0,"Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",660.54]
[3205870.0,"Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",662.43]
[3205869.0,"Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",598.38]
[3205872.0,"Gabião colchão espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m²",235.01]
[3205871.0,"Gabião colchão espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m²",224.12]
[3205874.0,"Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m²",262.62]
[3205873.0,"Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m²",247.89]
[3205876.0,"Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m²",306.22]
[3205875.0,"Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m²",287.0]
[3205862.0,"Gabião saco - diâmetro = 0,65 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",747.45]
[3205861.0,"Gabião saco - diâmetro = 0,65 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",683.4]
[3606579.0,"Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 0 a 300 m","m³",21.96]
[3606583.0,"Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 1.200 a 1.500 m","m³",22.8]
[3606584.0,"Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",22.92]
[3606585.0,"Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",23.04]
[3606586.0,"Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",23.28]
[3606587.0,"Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",23.52]
[3606588.0,"Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",23.64]
[3606589.0,"Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 3.000 m","m³",23.76]
[3606580.0,"Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 300 a 600 m","m³",22.2]
[3606581.0,"Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 600 a 900 m","m³",22.44]
[3606582.0,"Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 900 a 1.200 m","m³",22.56]
[3606527.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",53.9]
[3606528.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",54.65]
[3606529.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",55.26]
[3606530.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",56.01]
[3606531.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",56.76]
[3606532.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",57.96]
[3606533.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",62.08]
[3606534.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",63.09]
[3606535.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",49.53]
[3606536.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",49.93]
[3606537.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",50.43]
[3606538.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",50.83]
[3606539.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",51.33]
[3606540.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",54.2]
[3606541.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",55.56]
[3606542.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",56.16]
[3606543.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",48.83]
[3606544.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",49.13]
[3606545.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",49.53]
[3606546.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",49.93]
[3606547.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",50.23]
[3606548.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",50.93]
[3606549.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",54.05]
[3606550.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",54.65]
[3606500.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",49.82]
[3606501.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",50.57]
[3606502.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",51.17]
[3606503.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",51.92]
[3606504.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",52.67]
[3606505.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",53.87]
[3606506.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",57.9]
[3606507.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",59.1]
[3606509.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",45.44]
[3606510.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",45.94]
[3606511.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",46.34]
[3606512.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",46.74]
[3606513.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",49.36]
[3606514.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",50.27]
[3606515.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",51.47]
[3606516.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",52.07]
[3606518.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",44.74]
[3606519.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",45.14]
[3606520.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",45.44]
[3606521.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",45.84]
[3606522.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",46.14]
[3606523.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",46.84]
[3606524.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",50.12]
[3606525.0,"Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",50.57]
[3606577.0,"Espalhamento e conformação de material pétreo para núcleo","m³",11.35]
[3606576.0,"Espalhamento e conformação de material pétreo para subcarapaça","m³",4.4]
[3606561.0,"Fabricação de tetrápode de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",2053.51]
[3606556.0,"Fabricação de tetrápode de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1553.43]
[3606562.0,"Fabricação de tetrápode de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",2244.91]
[3606557.0,"Fabricação de tetrápode de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1694.82]
[3606563.0,"Fabricação de tetrápode de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",2445.27]
[3606558.0,"Fabricação de tetrápode de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1845.17]
[3606559.0,"Fabricação de tetrápode de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",1643.36]
[3606554.0,"Fabricação de tetrápode de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1243.29]
[3606560.0,"Fabricação de tetrápode de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",1835.63]
[3606555.0,"Fabricação de tetrápode de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1385.55]
[3606571.0,"Fabricação de Xbloc de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",2020.35]
[3606566.0,"Fabricação de Xbloc de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1520.27]
[3606572.0,"Fabricação de Xbloc de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",2214.67]
[3606567.0,"Fabricação de Xbloc de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1664.58]
[3606573.0,"Fabricação de Xbloc de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",2408.55]
[3606568.0,"Fabricação de Xbloc de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1808.45]
[3606569.0,"Fabricação de Xbloc de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",1630.13]
[3606564.0,"Fabricação de Xbloc de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1230.07]
[3606570.0,"Fabricação de Xbloc de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",1825.53]
[3606565.0,"Fabricação de Xbloc de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1375.46]
[3606578.0,"Lançamento de blocos artificias de concreto","un",120.33]
[3606575.0,"Seleção de material pétreo para a carapaça e subcarapaça","m³",2.28]
[3606574.0,"Seleção de material pétreo para o núcleo","m³",1.14]
[3713603.0,"Ancoragem de defensa maleável dupla - fornecimento e implantação","m",1032.93]
[3713601.0,"Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação","m",785.28]
[3713607.0,"Ancoragem de defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação","m",657.11]
[3713605.0,"Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação","m",430.6]
[3719530.0,"Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm","m",327.3]
[3713828.0,"Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm","m",244.41]
[3713875.0,"Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm","m",69.62]
[3713619.0,"Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm","m",70.06]
[3713876.0,"Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 100 mm","m",95.82]
[3713827.0,"Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm","m",94.16]
[3713904.0,"Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm","m",282.99]
[3719529.0,"Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm","m",206.59]
[3713878.0,"Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm","m",69.23]
[3713617.0,"Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm","m",69.45]
[3713879.0,"Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 100 mm","m",85.79]
[3713826.0,"Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm","m",81.75]
[3713610.0,"Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais","m",38.14]
[3713609.0,"Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia extraída e brita produzida","m",36.84]
[3713612.0,"Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção triangular de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais","m",32.07]
[3713611.0,"Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção triangular de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia extraída e brita produzida","m",31.5]
[3713608.0,"Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m","m",26.79]
[3713613.0,"Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m","m",24.88]
[3713822.0,"Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm","m",320.25]
[3713824.0,"Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm","m",237.36]
[3713825.0,"Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm","m",275.94]
[3713823.0,"Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm","m",199.54]
[3713602.0,"Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação","m",948.16]
[3713600.0,"Defensa maleável simples - fornecimento e implantação","m",715.11]
[3713606.0,"Defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação","m",572.34]
[3713604.0,"Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação","m",372.54]
[3716129.0,"Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais","un",50.29]
[3716128.0,"Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia extraída e brita produzida","un",44.79]
[3716133.0,"Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia e brita comercias","un",29.91]
[3716132.0,"Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia extraída e brita produzida","un",27.52]
[3716131.0,"Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais","un",32.9]
[3716130.0,"Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia extraída e brita produzida","un",30.08]
[3716135.0,"Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - areia e brita comerciais","un",20.79]
[3716134.0,"Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - areia extraída e brita produzida","un",19.56]
[3713698.0,"Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.830 mm","un",326358.61]
[3713699.0,"Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.980 mm","un",327683.96]
[3713700.0,"Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.130 mm","un",328683.81]
[3713701.0,"Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.290 mm","un",334528.91]
[3713702.0,"Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.440 mm","un",340554.45]
[3713693.0,"Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.060 mm","un",269006.42]
[3713694.0,"Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.220 mm","un",283098.23]
[3713695.0,"Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.370 mm","un",301513.94]
[3713696.0,"Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.520 mm","un",309730.13]
[3713697.0,"Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.680 mm","un",316092.4]
[3713692.0,"Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 900 mm","un",228588.83]
[3713691.0,"Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II paralelo - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de até 700 mm","un",214566.74]
[3713873.0,"Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação","un",6839.25]
[3713705.0,"Remoção de defensa metálica","m",24.14]
[3713902.0,"Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação","un",14965.13]
[3713903.0,"Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação","un",63359.88]
[3713689.0,"Terminal aéreo de defensa metálica - tipo A - fornecimento e implantação","un",398.08]
[3713690.0,"Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação","un",487.68]
[3713897.0,"Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 250 mm","m",299.96]
[3713893.0,"Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm","m",303.81]
[3713898.0,"Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 250 mm","m",320.17]
[3713894.0,"Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm","m",321.38]
[3713895.0,"Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 250 mm","m",279.86]
[3713891.0,"Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm","m",278.61]
[3713896.0,"Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 250 mm","m",293.04]
[3713892.0,"Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm","m",287.61]
[3806412.0,"Abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção com espessura até 0,20 m e seção 0,49 m²","un",71.76]
[3806413.0,"Apicoamento mecanizado de concreto","m²",24.99]
[3807863.0,"Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação","un",12.17]
[3807864.0,"Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 16 mm - fornecimento e instalação","un",13.15]
[3807865.0,"Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação","un",17.92]
[3807861.0,"Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 6,3 mm - fornecimento e instalação","un",3.4]
[3807862.0,"Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 8 mm - fornecimento e instalação","un",4.62]
[3807752.0,"Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 10 mm - L = 12 mm e H = 12 mm","m",11.03]
[3807753.0,"Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 12,5 mm - L = 15 mm e H = 15 mm","m",15.89]
[3807750.0,"Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 6,3 mm - L = 8 mm e H = 8 mm","m",6.46]
[3807751.0,"Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 8 mm - L = 10 mm e H = 10 mm","m",8.46]
[3806415.0,"Demolição controlada de concreto com martelete","m³",679.38]
[3806416.0,"Elevação de estruturas até 496 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico","un",88.67]
[3806419.0,"Elevação de estruturas de 1.390 a 1.859 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico","un",118.14]
[3806417.0,"Elevação de estruturas de 496 a 929 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico","un",99.76]
[3806418.0,"Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico","un",117.05]
[3808207.0,"Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m",174.48]
[3806400.0,"Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-15 - exceto piso de concreto","un",156723.05]
[3806399.0,"Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-20 - exceto piso de concreto","un",222251.44]
[3806387.0,"Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-25 - exceto piso de concreto","un",278561.3]
[3806397.0,"Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-30 - exceto piso de concreto","un",372338.51]
[3806396.0,"Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-35 - exceto piso de concreto","un",428526.98]
[3816118.0,"Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais","m",100.11]
[3816117.0,"Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia extraída e brita produzida","m",93.62]
[3806386.0,"Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação","m",663.73]
[3816196.0,"Injeção de nata de cimento","m³",983.85]
[3806426.0,"Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto","t",62.81]
[3806401.0,"Lançamento de superestrutura de passarela metálica de 12 a 24 t com utilização de guindaste","un",17205.41]
[3806423.0,"Lançamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilização de guindaste","un",11505.05]
[3806421.0,"Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste","un",5723.45]
[3806422.0,"Lançamento de viga pré-moldada de 750 a 1.000 kN com utilização de guindaste","un",10354.57]
[3806425.0,"Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira","un",3307.63]
[3806424.0,"Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira e carrelone","un",5567.43]
[3806420.0,"Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste","un",5008.04]
[3806405.0,"Limpeza de aparelhos de apoio em obras de arte especiais - exclusa a plataforma","un",159.04]
[3806404.0,"Limpeza de material retido em fundações submersas de obras de arte especiais","m³",131.24]
[3806406.0,"Limpeza em junta de dilatação","m",6.69]
[3806403.0,"Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço","m²",9.43]
[3806402.0,"Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão","m²",2.68]
[3806407.0,"Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação - exclusa a plataforma","m",182.95]
[3808043.0,"Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos","m²",5.69]
[3806431.0,"Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação","un",5550.07]
[3806432.0,"Placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação","un",2893.88]
[3806429.0,"Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",19.13]
[3806430.0,"Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",11.88]
[3806428.0,"Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",43.34]
[3816198.0,"Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",79.48]
[3816197.0,"Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",71.28]
[3806410.0,"Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",64.84]
[3806411.0,"Plataforma mecanizada de inspeção sob pontes com capacidade de 500 kg e alcance de 15 m","h",757.43]
[3815644.0,"Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação","un",107.36]
[3815643.0,"Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 80 mm em OAE - fornecimento e instalação","un",99.61]
[3815706.0,"Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação","m",140.27]
[3815597.0,"Recomposição de guarda-corpo com agregados produzidos - instalação","m",133.78]
[3815600.0,"Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente agressivo","m²",75.29]
[3815601.0,"Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente muito agressivo","m²",70.74]
[3815599.0,"Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo","m²",30.28]
[3806414.0,"Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão","m³",605.62]
[3806409.0,"Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação","m",69.18]
[3815602.0,"Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação","m",37.31]
[4011444.0,"Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial","t",187.75]
[4011443.0,"Areia asfalto a quente - faixa A - areia extraída","t",128.2]
[4011446.0,"Areia asfalto a quente - faixa B - areia comercial","t",174.99]
[4011445.0,"Areia asfalto a quente - faixa B - areia extraída","t",114.14]
[4011448.0,"Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia comercial","t",177.58]
[4011447.0,"Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia extraída","t",115.01]
[4011450.0,"Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia comercial","t",184.91]
[4011449.0,"Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia extraída","t",123.45]
[4011452.0,"Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia comercial","t",189.69]
[4011451.0,"Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia extraída","t",129.03]
[4011219.0,"Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado","m³",15.0]
[4011291.0,"Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida - 100% Proctor modificado","m³",65.8]
[4011287.0,"Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado","m³",55.11]
[4011305.0,"Base de solo-cal com 7% de cal e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário","m³",105.6]
[4011221.0,"Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado","m³",15.75]
[4011226.0,"Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída - 100% Proctor modificado","m³",35.5]
[4011276.0,"Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",197.36]
[4011275.0,"Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",115.67]
[4011549.0,"Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",197.98]
[4011548.0,"Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",116.29]
[4011278.0,"Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",243.84]
[4011277.0,"Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",163.2]
[4011561.0,"Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",244.46]
[4011560.0,"Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",163.82]
[4011282.0,"Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",179.43]
[4011281.0,"Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",103.57]
[4011279.0,"Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",171.6]
[4011280.0,"Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",95.73]
[4011314.0,"Base ou sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida - 100% Proctor normal","m³",110.82]
[4011315.0,"Base ou sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor normal","m³",103.99]
[4011316.0,"Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",115.47]
[4011317.0,"Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",91.29]
[4011318.0,"Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",78.6]
[4011319.0,"Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",53.67]
[4011320.0,"Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",64.22]
[4011321.0,"Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",39.29]
[4011327.0,"Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escória de aciaria (50%-50%) em usina com material de jazida - 100% Proctor intermediário","m³",39.07]
[4011325.0,"Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escória de aciaria (50%-50%) na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário","m³",24.72]
[4011454.0,"Concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais","t",166.49]
[4011453.0,"Concreto asfáltico - faixa A-25 - areia extraída e brita produzida","t",130.26]
[4011455.0,"Concreto asfáltico - faixa A-25 - massa comercial","t",18.28]
[4011459.0,"Concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais","t",165.66]
[4011458.0,"Concreto asfáltico - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida","t",130.37]
[4011494.0,"Concreto asfáltico - faixa B-19 - massa comercial","t",18.77]
[4011463.0,"Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais","t",164.12]
[4011462.0,"Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida","t",129.97]
[4011464.0,"Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - massa comercial","t",18.77]
[4011495.0,"Concreto asfáltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais","t",162.56]
[4011496.0,"Concreto asfáltico - faixa D-9,5 - areia extraída e brita produzida","t",130.0]
[4011497.0,"Concreto asfáltico - faixa D-9,5 - massa comercial","t",18.77]
[4011457.0,"Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais","t",186.24]
[4011456.0,"Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida","t",138.56]
[4011461.0,"Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais","t",190.31]
[4011460.0,"Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","t",142.21]
[4011466.0,"Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais","t",199.05]
[4011465.0,"Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida","t",146.57]
[4011469.0,"Concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita comercial","t",220.32]
[4011473.0,"Concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida","t",186.71]
[4011470.0,"Concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita comercial","t",224.63]
[4011474.0,"Concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita produzida","t",191.85]
[4011471.0,"Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial","t",225.34]
[4011475.0,"Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida","t",194.39]
[4011472.0,"Concreto asfáltico com borracha - faixa GAP GRADED - brita comercial","t",221.64]
[4011476.0,"Concreto asfáltico com borracha - faixa GAP GRADED - brita produzida","t",186.51]
[4011478.0,"Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita comercial","t",163.25]
[4011477.0,"Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita produzida","t",139.11]
[4011539.0,"Cura com pintura asfáltica para camadas granulares com adição de cimento","m²",0.21]
[4011538.0,"Cura com pintura asfáltica para pavimento de concreto compactado com rolo","m²",0.32]
[4016096.0,"Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³","m³",1.4]
[4016008.0,"Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³","m³",4.51]
[4016007.0,"Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³","m³",5.18]
[4015612.0,"Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário","m³",13.79]
[4011562.0,"Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular","m²",37.65]
[4011351.0,"Imprimação com asfalto diluído","m²",0.38]
[4011352.0,"Imprimação com emulsão asfáltica","m²",0.42]
[4011402.0,"Lama asfáltica - faixa I - areia e brita comerciais","m²",0.85]
[4011401.0,"Lama asfáltica - faixa I - areia extraída e brita produzida","m²",0.63]
[4011404.0,"Lama asfáltica - faixa II - areia e brita comerciais","m²",0.6]
[4011403.0,"Lama asfáltica - faixa II - areia extraída e brita produzida","m²",0.43]
[4011406.0,"Lama asfáltica - faixa III - areia e brita comerciais","m²",1.1]
[4011405.0,"Lama asfáltica - faixa III - areia extraída e brita produzida","m²",0.82]
[4011392.0,"Macadame betuminoso por penetração - faixa A - brita comercial","m³",208.55]
[4011391.0,"Macadame betuminoso por penetração - faixa A - brita produzida","m³",132.87]
[4011394.0,"Macadame betuminoso por penetração - faixa B - brita comercial","m³",209.2]
[4011393.0,"Macadame betuminoso por penetração - faixa B - brita produzida","m³",133.53]
[4011396.0,"Macadame betuminoso por penetração - faixa C - brita comercial","m³",211.27]
[4011395.0,"Macadame betuminoso por penetração - faixa C - brita produzida","m³",134.28]
[4011398.0,"Macadame betuminoso por penetração - faixa D - brita comercial","m³",212.63]
[4011397.0,"Macadame betuminoso por penetração - faixa D - brita produzida","m³",134.59]
[4011400.0,"Macadame betuminoso por penetração com asfalto com polímero - faixa A - brita comercial","m³",226.92]
[4011399.0,"Macadame betuminoso por penetração com asfalto com polímero - faixa A - brita produzida","m³",153.69]
[4011490.0,"Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotêxtil RT - 09 - fornecimento e aplicação","m²",5.31]
[4011536.0,"Membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm - fornecimento e instalação","m²",1.81]
[4011415.0,"Micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita comercial","t",169.73]
[4011416.0,"Micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida","t",140.17]
[4011408.0,"Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial","m²",2.22]
[4011407.0,"Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita produzida","m²",1.85]
[4011410.0,"Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial","m²",4.32]
[4011409.0,"Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita produzida","m²",3.61]
[4011412.0,"Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - faixa III - brita comercial","m²",5.76]
[4011411.0,"Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - faixa III - brita produzida","m²",4.81]
[4011520.0,"Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais","m³",540.66]
[4011507.0,"Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia extraída e brita produzida","m³",426.16]
[4011535.0,"Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho - areia e brita comerciais","m³",400.26]
[4011534.0,"Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho - areia extraída e brita produzida","m³",305.01]
[4011533.0,"Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais","m³",409.87]
[4011532.0,"Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida","m³",314.62]
[4011492.0,"Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",310.32]
[4011491.0,"Pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida","m³",232.12]
[4011353.0,"Pintura de ligação","m²",0.29]
[4011354.0,"Pintura de ligação - emulsão com polímero","m²",0.29]
[4011418.0,"Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais","m³",305.42]
[4011417.0,"Pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",201.99]
[4011420.0,"Pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais","m³",307.87]
[4011419.0,"Pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída e brita produzida","m³",198.71]
[4011422.0,"Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais","m³",322.94]
[4011421.0,"Pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída e brita produzida","m³",216.99]
[4011424.0,"Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais","m³",325.68]
[4011423.0,"Pré-misturado a frio - faixa D - areia extraída e brita produzida","m³",213.71]
[4011426.0,"Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa A - areia e brita comerciais","m³",305.42]
[4011425.0,"Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",201.99]
[4011428.0,"Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa B - areia e brita comerciais","m³",307.87]
[4011427.0,"Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","m³",198.71]
[4011430.0,"Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa C - areia e brita comerciais","m³",321.84]
[4011429.0,"Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida","m³",216.39]
[4011432.0,"Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa D - areia e brita comerciais","m³",324.56]
[4011431.0,"Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa D - areia extraída e brita produzida","m³",213.13]
[4011434.0,"Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",184.42]
[4011433.0,"Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",137.39]
[4011436.0,"Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",174.27]
[4011435.0,"Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",125.83]
[4011438.0,"Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",186.29]
[4011437.0,"Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",136.01]
[4011440.0,"Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",187.56]
[4011439.0,"Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",142.42]
[4011442.0,"Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",186.97]
[4011441.0,"Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",141.99]
[4011482.0,"Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de 3% de cimento - 100% Proctor modificado","m³",78.46]
[4011486.0,"Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de 3% de cimento e de brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",112.34]
[4011485.0,"Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de 3% de cimento e de brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",97.24]
[4011484.0,"Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",71.48]
[4011483.0,"Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",56.38]
[4011488.0,"Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de espuma asfáltica e cimento - 100% Proctor modificado","m³",57.21]
[4011487.0,"Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de espuma asfáltica, cimento e pó de pedra comercial - 100% Proctor modificado","m³",80.97]
[4011489.0,"Reciclagem de revestimento asfáltico em usina com adição de espuma asfáltica, pó de pedra comercial e cimento - 100% Proctor modificado","m³",127.97]
[4011493.0,"Reciclagem de revestimento asfáltico em usina com adição de espuma asfáltica, pó de pedra produzido e cimento - 100% Proctor modificado","m³",104.43]
[4011481.0,"Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base - 100% Proctor modificado","m³",37.6]
[4011347.0,"Reestabilização de camada de base com adição de 3% de cimento - 100% Proctor modificado","m³",65.39]
[4011342.0,"Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",80.41]
[4011344.0,"Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",55.49]
[4011341.0,"Reestabilização de camada de base com adição de 30% de material fresado retirado da pista - 100% Proctor modificado","m³",15.45]
[4011346.0,"Reestabilização de camada de base sem adição de material - 100% Proctor modificado","m³",11.73]
[4011211.0,"Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário","m³",13.79]
[4011304.0,"Reforço do subleito de solo melhorado com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário","m³",67.34]
[4011209.0,"Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário","m²",1.58]
[4011210.0,"Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide - 100% Proctor intermediário","m²",1.67]
[4011537.0,"Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio","m",21.7]
[4011218.0,"Sub-base de concreto adensado por vibração - areia e brita comerciais","m³",428.81]
[4011217.0,"Sub-base de concreto adensado por vibração - areia extraída e brita produzida","m³",303.64]
[4011214.0,"Sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",259.85]
[4011213.0,"Sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida","m³",178.09]
[4011227.0,"Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário","m³",13.79]
[4011302.0,"Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida - 100% Proctor intermediário","m³",63.48]
[4011300.0,"Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário","m³",54.73]
[4011306.0,"Sub-base de solo-cal com 7% de cal e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor normal","m³",103.67]
[4011228.0,"Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário","m³",15.37]
[4011229.0,"Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída - 100% Proctor intermediário","m³",33.18]
[4011372.0,"Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial","m²",5.7]
[4011371.0,"Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita produzida","m²",4.29]
[4011378.0,"Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial","m²",5.7]
[4011377.0,"Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida","m²",4.29]
[4011368.0,"Tratamento superficial duplo com CAP - brita comercial","m²",4.46]
[4011367.0,"Tratamento superficial duplo com CAP - brita produzida","m²",3.05]
[4011374.0,"Tratamento superficial duplo com CAP com polímero - brita comercial","m²",4.46]
[4011373.0,"Tratamento superficial duplo com CAP com polímero - brita produzida","m²",3.05]
[4011370.0,"Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial","m²",5.13]
[4011369.0,"Tratamento superficial duplo com emulsão - brita produzida","m²",3.72]
[4011376.0,"Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial","m²",5.13]
[4011375.0,"Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita produzida","m²",3.72]
[4011360.0,"Tratamento superficial simples com banho diluído - brita comercial","m²",2.02]
[4011359.0,"Tratamento superficial simples com banho diluído - brita produzida","m²",1.57]
[4011366.0,"Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial","m²",2.02]
[4011365.0,"Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida","m²",1.57]
[4011356.0,"Tratamento superficial simples com CAP - brita comercial","m²",1.51]
[4011355.0,"Tratamento superficial simples com CAP - brita produzida","m²",1.05]
[4011362.0,"Tratamento superficial simples com CAP com polímero - brita comercial","m²",1.51]
[4011361.0,"Tratamento superficial simples com CAP com polímero - brita produzida","m²",1.05]
[4011358.0,"Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial","m²",1.78]
[4011357.0,"Tratamento superficial simples com emulsão - brita produzida","m²",1.32]
[4011364.0,"Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita comercial","m²",1.78]
[4011363.0,"Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita produzida","m²",1.32]
[4011384.0,"Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita comercial","m²",6.21]
[4011383.0,"Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita produzida","m²",4.68]
[4011390.0,"Tratamento superficial triplo com banho diluído - emulsão com polímero - brita comercial","m²",6.21]
[4011389.0,"Tratamento superficial triplo com banho diluído - emulsão com polímero - brita produzida","m²",4.68]
[4011380.0,"Tratamento superficial triplo com CAP - brita comercial","m²",4.97]
[4011379.0,"Tratamento superficial triplo com CAP - brita produzida","m²",3.44]
[4011386.0,"Tratamento superficial triplo com CAP com polímero - brita comercial","m²",4.97]
[4011385.0,"Tratamento superficial triplo com CAP com polímero - brita produzida","m²",3.44]
[4011382.0,"Tratamento superficial triplo com emulsão - brita comercial","m²",5.65]
[4011381.0,"Tratamento superficial triplo com emulsão - brita produzida","m²",4.11]
[4011388.0,"Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita comercial","m²",5.65]
[4011387.0,"Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita produzida","m²",4.11]
[4011212.0,"Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico","m²",0.07]
[4208197.0,"Ancoragem fixa para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",13905.71]
[4208158.0,"Ancoragem fixa para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",18266.57]
[4208198.0,"Ancoragem fixa para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",21627.05]
[4208159.0,"Ancoragem fixa para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",29139.95]
[4208160.0,"Ancoragem fixa para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",34532.33]
[4208199.0,"Ancoragem fixa para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",39914.73]
[4208161.0,"Ancoragem fixa para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",50326.57]
[4208162.0,"Ancoragem fixa para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",55483.21]
[4208163.0,"Ancoragem fixa para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",65983.7]
[4208200.0,"Ancoragem fixa para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",76703.83]
[4208164.0,"Ancoragem fixa para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",81720.44]
[4208201.0,"Ancoragem regulável para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",24277.81]
[4208151.0,"Ancoragem regulável para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",31704.45]
[4208202.0,"Ancoragem regulável para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",37512.47]
[4208152.0,"Ancoragem regulável para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",50431.81]
[4208153.0,"Ancoragem regulável para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",59747.96]
[4208203.0,"Ancoragem regulável para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",69161.85]
[4208154.0,"Ancoragem regulável para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",87183.63]
[4208155.0,"Ancoragem regulável para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",96748.52]
[4208156.0,"Ancoragem regulável para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",115133.38]
[4208204.0,"Ancoragem regulável para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",133801.03]
[4208157.0,"Ancoragem regulável para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",142903.05]
[4208127.0,"Cordoalha para estais CP 177 RB D = 15,7 mm - fornecimento, preparo e colocação","kg",27.95]
[4208196.0,"Elevador de cremalheira - ascensão e ancoragem da torre a partir de 16 m com cada elevação de até 9 m - utilização de 50 vezes - inclusive desmontagem","un",2808.69]
[4208209.0,"Elevador de cremalheira - montagem e desmontagem até a altura de 16 m - exceto fundações","un",11837.39]
[4208206.0,"Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - operação","h",129.81]
[4208210.0,"Grua fixa - montagem e desmontagem até a altura de 60 m - exceto fundações","un",26858.49]
[4208195.0,"Grua fixa - telescopagem e ancoragem da torre a partir de 60 m com cada elevação de até 18 m - inclusive desmontagem","un",14230.45]
[4208208.0,"Grua fixa com altura de 60 a 102 m, com alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta da lança - operação","h",607.83]
[4208135.0,"Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",1791.26]
[4208136.0,"Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",2035.07]
[4208137.0,"Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",2334.23]
[4208138.0,"Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",2625.37]
[4208139.0,"Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",2628.35]
[4208140.0,"Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",3260.75]
[4208141.0,"Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",3268.97]
[4208212.0,"Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",3271.19]
[4208213.0,"Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",3758.05]
[4208214.0,"Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",4250.1]
[4208215.0,"Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",4254.11]
[4208216.0,"Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",2359.99]
[4208217.0,"Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",2679.36]
[4208218.0,"Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",3498.86]
[4208219.0,"Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",4517.73]
[4208220.0,"Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",4783.65]
[4208221.0,"Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",6291.9]
[4208222.0,"Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",7936.45]
[4208223.0,"Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",7939.68]
[4208224.0,"Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",9248.73]
[4208225.0,"Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",10402.45]
[4208226.0,"Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",10579.28]
[4208227.0,"Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",1553.73]
[4208228.0,"Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",1766.6]
[4208229.0,"Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",2290.43]
[4208230.0,"Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",2958.15]
[4208231.0,"Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",3132.93]
[4208232.0,"Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",4112.38]
[4208233.0,"Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",5181.31]
[4208234.0,"Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",5184.33]
[4208235.0,"Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",6047.09]
[4208236.0,"Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",6903.42]
[4208237.0,"Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",6918.7]
[4208128.0,"Tubo PEAD para estais - D = 110 mm - fornecimento e instalação","m",274.59]
[4208129.0,"Tubo PEAD para estais - D = 140 mm - fornecimento e instalação","m",303.81]
[4208130.0,"Tubo PEAD para estais - D = 160 mm - fornecimento e instalação","m",347.2]
[4208131.0,"Tubo PEAD para estais - D = 180 mm - fornecimento e instalação","m",401.57]
[4208132.0,"Tubo PEAD para estais - D = 200 mm - fornecimento e instalação","m",455.61]
[4208133.0,"Tubo PEAD para estais - D = 225 mm - fornecimento e instalação","m",514.84]
[4208134.0,"Tubo PEAD para estais - D = 250 mm - fornecimento e instalação","m",575.22]
[4208238.0,"Tubo PEAD para estais - D = 280 mm - fornecimento e instalação","m",606.13]
[4208239.0,"Tubo PEAD para estais - D = 315 mm - fornecimento e instalação","m",654.86]
[4413920.0,"Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura","m²",0.45]
[4413024.0,"Adubação manual de cobertura em áreas de enleivamento ou de plantio de mudas de gramíneas","m²",0.43]
[4413022.0,"Adubação manual de cobertura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura","m²",0.6]
[4413020.0,"Barreira arbórea para tratamento acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio – densidade de plantio de 1,0 m entre mudas","m",43.47]
[4413013.0,"Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m","m",91.73]
[4413019.0,"Cerca viva para tratamento acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio – densidade de plantio de 1,0 m entre mudas","m",34.58]
[4413026.0,"Dique de bambu para controle de erosão de taludes","m²",272.3]
[4413996.0,"Enleivamento","m²",11.83]
[4413942.0,"Espalhamento de material em bota-fora","m³",2.03]
[4413018.0,"Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa ou concreto projetado","kg",13.17]
[4413905.0,"Hidrossemeadura","m²",6.44]
[4413987.0,"Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal","m²",0.35]
[4413995.0,"Obtenção de grama para replantio","m²",3.64]
[4413994.0,"Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço e sisal apoiadas em 6 postes de concreto de 15 m - extensão total de 100 m","m",639.8]
[4413200.0,"Plantio de grama comercial em placas","m²",18.68]
[4413990.0,"Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m","un",34.58]
[4413989.0,"Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m","un",43.47]
[4413951.0,"Plantio de muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m","un",56.93]
[4413950.0,"Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m","un",116.64]
[4413949.0,"Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m","un",235.27]
[4413948.0,"Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m","un",52.61]
[4413947.0,"Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m","un",97.52]
[4413946.0,"Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m","un",125.57]
[4413952.0,"Plantio de tapete de floríferas com altura até 0,50 m","m²",72.68]
[4413012.0,"Preenchimento de erosão em talude com terra vegetal e sementes de gramíneas ensacadas","m³",397.53]
[4413014.0,"Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco","m²",18.84]
[4413016.0,"Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de palha em áreas com inclinação máxima de 1:1,5","m²",10.85]
[4413984.0,"Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação","m³",3.91]
[4413986.0,"Regularização de superfície com motoniveladora","m²",0.07]
[4413985.0,"Regularização manual de taludes de cortes e aterros","m²",29.28]
[4413017.0,"Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm","m",66.22]
[4415673.0,"Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas","m²",10.22]
[4415684.0,"Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas","m²",5.68]
[4413993.0,"Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas","m²",0.53]
[4507754.0,"Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",871.29]
[4507738.0,"Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",1171.2]
[4507755.0,"Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",1096.09]
[4507756.0,"Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",1429.57]
[4507757.0,"Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",1516.53]
[4507758.0,"Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",1856.61]
[4507759.0,"Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",1916.68]
[4507760.0,"Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",2407.5]
[4507761.0,"Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",2459.95]
[4507762.0,"Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",3074.72]
[4507763.0,"Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",2928.38]
[4507764.0,"Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",4017.44]
[4507765.0,"Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",3110.56]
[4508192.0,"Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",5311.03]
[4507766.0,"Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",427.58]
[4507767.0,"Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",511.78]
[4507768.0,"Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",533.28]
[4507769.0,"Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",660.85]
[4507770.0,"Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",611.84]
[4507771.0,"Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",774.3]
[4507772.0,"Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",787.5]
[4508193.0,"Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",896.55]
[4507773.0,"Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",805.26]
[4507774.0,"Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",1044.32]
[4507775.0,"Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",95.68]
[4507776.0,"Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",106.13]
[4507783.0,"Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",81.55]
[4507784.0,"Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",113.61]
[4507777.0,"Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",190.68]
[4507778.0,"Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",235.18]
[4507779.0,"Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",265.12]
[4507780.0,"Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",286.47]
[4507781.0,"Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",344.94]
[4507782.0,"Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",411.23]
[4507785.0,"Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",137.75]
[4508194.0,"Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",150.84]
[4507786.0,"Ancoragem passiva com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",161.54]
[4507787.0,"Ancoragem passiva com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",177.58]
[4507788.0,"Ancoragem passiva com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",213.66]
[4507789.0,"Ancoragem passiva com 15 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",234.66]
[4507790.0,"Ancoragem passiva com 19 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",263.59]
[4507791.0,"Ancoragem passiva com 19 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",244.83]
[4507792.0,"Ancoragem passiva com 22 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",303.82]
[4507793.0,"Ancoragem passiva com 22 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",305.71]
[4507794.0,"Ancoragem passiva com 27 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",377.04]
[4507795.0,"Ancoragem passiva com 27 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",381.25]
[4507796.0,"Ancoragem passiva com 31 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",431.57]
[4508190.0,"Ancoragem passiva com 31 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",440.88]
[4507797.0,"Ancoragem passiva com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",66.08]
[4507798.0,"Ancoragem passiva com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",66.28]
[4507799.0,"Ancoragem passiva com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",91.38]
[4507800.0,"Ancoragem passiva com 6 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",92.02]
[4507801.0,"Ancoragem passiva com 7 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",110.65]
[4507802.0,"Ancoragem passiva com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",111.3]
[4507803.0,"Ancoragem passiva com 8 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",111.16]
[4508191.0,"Ancoragem passiva com 8 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",111.81]
[4507804.0,"Ancoragem passiva com 9 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",136.5]
[4507805.0,"Ancoragem passiva com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",133.7]
[4507806.0,"Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",27.56]
[4507807.0,"Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",33.15]
[4507866.0,"Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",75.99]
[4507867.0,"Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",108.05]
[4507808.0,"Ancoragem passiva para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",30.06]
[4507809.0,"Ancoragem passiva para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",36.88]
[4507810.0,"Ancoragem passiva para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",50.54]
[4507811.0,"Ancoragem passiva para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",58.34]
[4507812.0,"Ancoragem passiva para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",55.95]
[4507813.0,"Ancoragem passiva para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",66.51]
[4507851.0,"Bainha metálica ovalizada seção 19 x 36 mm para 1 cordoalha D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",24.93]
[4507852.0,"Bainha metálica ovalizada seção 19 x 36 mm para 2 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",24.8]
[4507853.0,"Bainha metálica ovalizada seção 19 x 48 mm para 3 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",28.09]
[4507854.0,"Bainha metálica ovalizada seção 19 x 62 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",29.77]
[4507855.0,"Bainha metálica ovalizada seção 22 x 32 mm para 1 cordoalha D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",25.03]
[4507856.0,"Bainha metálica ovalizada seção 22 x 32 mm para 2 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",24.84]
[4507857.0,"Bainha metálica ovalizada seção 22 x 55 mm para 3 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",29.64]
[4507858.0,"Bainha metálica ovalizada seção 22 x 73 mm para 4 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",32.5]
[4508177.0,"Bainha metálica redonda D = 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",58.64]
[4508178.0,"Bainha metálica redonda D = 100 mm para 22 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",58.45]
[4507821.0,"Bainha metálica redonda D = 100 mm para 24 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",58.06]
[4507822.0,"Bainha metálica redonda D = 100 mm para 25 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",57.87]
[4507823.0,"Bainha metálica redonda D = 100 mm para 30 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",58.65]
[4508188.0,"Bainha metálica redonda D = 100 mm para 31 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",58.52]
[4507824.0,"Bainha metálica redonda D = 110 mm para 27 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",64.08]
[4507825.0,"Bainha metálica redonda D = 110 mm para 37 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",64.31]
[4507826.0,"Bainha metálica redonda D = 120 mm para 30 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",68.55]
[4508179.0,"Bainha metálica redonda D = 120 mm para 31 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",68.36]
[4507827.0,"Bainha metálica redonda D = 130 mm para 37 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",72.03]
[4508180.0,"Bainha metálica redonda D = 30 mm para 2 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",24.5]
[4507739.0,"Bainha metálica redonda D = 35 mm para 2 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",25.75]
[4508181.0,"Bainha metálica redonda D = 35 mm para 3 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",25.73]
[4508125.0,"Bainha metálica redonda D = 40 mm para 3 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",27.63]
[4507828.0,"Bainha metálica redonda D = 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",27.67]
[4507829.0,"Bainha metálica redonda D = 45 mm para 4 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",29.74]
[4508182.0,"Bainha metálica redonda D = 45 mm para 5 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",29.84]
[4508092.0,"Bainha metálica redonda D = 50 mm para 5 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",31.67]
[4507830.0,"Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",31.83]
[4508183.0,"Bainha metálica redonda D = 55 mm para 7 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",36.68]
[4507831.0,"Bainha metálica redonda D = 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",34.0]
[4507832.0,"Bainha metálica redonda D = 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",37.37]
[4507833.0,"Bainha metálica redonda D = 60 mm para 9 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",37.31]
[4507834.0,"Bainha metálica redonda D = 65 mm para 10 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",39.14]
[4508184.0,"Bainha metálica redonda D = 65 mm para 11 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",39.0]
[4507835.0,"Bainha metálica redonda D = 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",38.87]
[4508174.0,"Bainha metálica redonda D = 65 mm para 7 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",39.13]
[4507836.0,"Bainha metálica redonda D = 65 mm para 8 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",38.94]
[4507837.0,"Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",41.25]
[4507838.0,"Bainha metálica redonda D = 70 mm para 9 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",41.53]
[4507839.0,"Bainha metálica redonda D = 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",43.18]
[4508175.0,"Bainha metálica redonda D = 75 mm para 11 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",42.99]
[4507840.0,"Bainha metálica redonda D = 75 mm para 16 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",42.96]
[4507841.0,"Bainha metálica redonda D = 75 mm para 18 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",42.69]
[4507842.0,"Bainha metálica redonda D = 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",46.26]
[4508185.0,"Bainha metálica redonda D = 80 mm para 19 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",46.02]
[4507843.0,"Bainha metálica redonda D = 80 mm para 20 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",45.89]
[4507844.0,"Bainha metálica redonda D = 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",48.51]
[4508186.0,"Bainha metálica redonda D = 85 mm para 21 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",48.58]
[4508187.0,"Bainha metálica redonda D = 85 mm para 22 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",48.44]
[4507845.0,"Bainha metálica redonda D = 85 mm para 24 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",48.17]
[4507846.0,"Bainha metálica redonda D = 85 mm para 25 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",48.04]
[4507847.0,"Bainha metálica redonda D = 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",53.76]
[4507848.0,"Bainha metálica redonda D = 90 mm para 18 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",53.38]
[4507849.0,"Bainha metálica redonda D = 90 mm para 27 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",53.21]
[4508176.0,"Bainha metálica redonda D = 95 mm para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",54.73]
[4507850.0,"Bainha metálica redonda D = 95 mm para 20 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",54.54]
[4507956.0,"Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","kg",10.6]
[4507957.0,"Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","kg",10.58]
[4507958.0,"Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","kg",14.88]
[4507959.0,"Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","kg",14.88]
[4516138.0,"Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção","kg",9.66]
[4516137.0,"Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação","m²",161.72]
[4805755.0,"Apiloamento manual","m³",42.59]
[4805756.0,"Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm","m²",6.39]
[4816020.0,"Areia extraída com draga de sucção tipo bomba","m³",12.77]
[4816019.0,"Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance","m³",7.79]
[4816018.0,"Areia extraída com trator e carregadeira","m³",5.34]
[4816012.0,"Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h","m³",56.81]
[4815805.0,"Calandragem de chapa metálica com espessura de 3 mm","m²",14.43]
[4815802.0,"Calandragem de chapa metálica com espessura de 5 mm","m²",21.31]
[4805754.0,"Compactação manual com soquete vibratório","m³",8.32]
[4816145.0,"Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia e brita comerciais","m",30.49]
[4816144.0,"Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida","m",28.55]
[4816147.0,"Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais","m",42.16]
[4816146.0,"Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida","m",38.66]
[4816121.0,"Confecção de tubos de concreto D = 0,20 m - areia e brita comerciais","m",33.1]
[4816120.0,"Confecção de tubos de concreto D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida","m",30.37]
[4816123.0,"Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais","m",44.24]
[4816122.0,"Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida","m",40.35]
[4816125.0,"Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais","m",62.45]
[4816124.0,"Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida","m",55.45]
[4816022.0,"Confecção de tubos de concreto D = 0,50 m - areia e brita comerciais","m",83.32]
[4816021.0,"Confecção de tubos de concreto D = 0,50 m - areia extraída e brita produzida","m",72.49]
[4816106.0,"Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita comerciais","m",34.52]
[4816105.0,"Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida","m",31.79]
[4816108.0,"Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,30 m - areia e brita comerciais","m",45.66]
[4816107.0,"Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida","m",41.77]
[4816110.0,"Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,40 m - areia e brita comerciais","m",63.87]
[4816109.0,"Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida","m",56.87]
[4816100.0,"Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia e brita comerciais","m",33.98]
[4816099.0,"Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida","m",32.42]
[4816102.0,"Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,30 m - areia e brita comerciais","m",44.02]
[4816101.0,"Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida","m",42.67]
[4816104.0,"Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,40 m - areia e brita comerciais","m",61.81]
[4816103.0,"Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida","m",57.8]
[4815804.0,"Dobramento de chapas de alumínio com espessura de 1,5 mm e comprimento de dobra de até 500 mm","un",0.63]
[4816002.0,"Escavação de tunnel liner em material de 3ª categoria","m³",1553.08]
[4805765.0,"Escavação de vala em material de 3ª categoria","m³",206.87]
[4816000.0,"Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria","m³",608.61]
[4816001.0,"Escavação manual de tunnel liner em material de 2ª categoria","m³",955.65]
[4805749.0,"Escavação manual de vala em material de 1ª categoria","m³",97.61]
[4805751.0,"Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m","m³",73.2]
[4805752.0,"Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 2 a 3 m","m³",87.85]
[4805753.0,"Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 3 a 4 m","m³",102.49]
[4805750.0,"Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m","m³",58.56]
[4805767.0,"Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m","m³",100.41]
[4805769.0,"Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 2 a 3 m","m³",119.53]
[4805770.0,"Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 3 a 4 m","m³",138.65]
[4805760.0,"Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m","m³",81.28]
[4805757.0,"Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria","m³",6.93]
[4805762.0,"Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria","m³",8.49]
[4806395.0,"Fixação de parafuso em estrutura metálica","un",6.23]
[4816003.0,"Iluminação provisória para tunnel liner","m",42.24]
[4816017.0,"Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha","m³",22.66]
[4816023.0,"Operação de mergulho autônomo em profundidade de até 20 m","h",257.9]
[4816025.0,"Operação de mergulho dependente em profundidade de 30 a 50 m - inclusive descompressão","h",454.65]
[4816024.0,"Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive descompressão","h",319.69]
[4816005.0,"Pedra de mão produzida manualmente","m³",107.57]
[4800400.0,"Preparo e regularização de terreno em desnível","m²",6.81]
[4816016.0,"Rachão ou pedra de mão produzida","m³",42.77]
[4800412.0,"Raspagem e limpeza de terreno plano","m²",5.86]
[4815671.0,"Reaterro e compactação com soquete vibratório","m³",21.22]
[4815803.0,"Rebordeamento de chapa metálica com espessura de 5 mm","m",8.58]
[4816011.0,"Recarga de cilindro com ar respirável para atividades de mergulho","m³",1809.47]
[4816014.0,"Rocha para britagem com perfuratriz manual","m³",52.52]
[4816010.0,"Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira","m³",38.51]
[4816015.0,"Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira - camada final de aterro em rocha","m³",23.47]
[4816119.0,"Selo de argila apiloado (solo local)","m³",48.26]
[4816004.0,"Ventilação provisória para tunnel liner","m",51.3]
[4915652.0,"Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada","un",7.92]
[4915651.0,"Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada","un",10.3]
[4915723.0,"Caiação manual com fixador de cal","m²",3.88]
[4915724.0,"Caiação mecanizada com fixador de cal","m²",1.99]
[4915637.0,"Capa selante - areia comercial","m²",0.98]
[4915779.0,"Capa selante - areia extraída","m²",0.69]
[4915638.0,"Capa selante - brita produzida","m²",0.82]
[4915636.0,"Capa selante - pedrisco comercial","m²",1.01]
[4915744.0,"Capina manual","m²",0.98]
[4915700.0,"Combate à exsudação - areia comercial","m²",1.18]
[4915590.0,"Combate à exsudação - areia extraída","m²",0.86]
[4915591.0,"Combate à exsudação - brita produzida","m²",1.0]
[4915701.0,"Combate à exsudação - pedrisco comercial","m²",1.2]
[4915703.0,"Correção de defeitos com mistura betuminosa","m³",131.28]
[4915705.0,"Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm","m³",121.1]
[4915743.0,"Corte e limpeza de áreas gramadas","m²",0.1]
[4915768.0,"Corte e remoção de árvores","m³",17.61]
[4915713.0,"Desobstrução de bueiro","m³",85.17]
[4915655.0,"Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm","m³",86.26]
[4915656.0,"Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 4 cm","m³",67.86]
[4915657.0,"Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm","m³",56.81]
[4915658.0,"Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 6 cm","m³",49.59]
[4915659.0,"Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 7 cm","m³",44.56]
[4915660.0,"Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm","m³",40.98]
[4915661.0,"Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm","m³",112.39]
[4915662.0,"Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 4 cm","m³",88.89]
[4915663.0,"Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm","m³",73.58]
[4915664.0,"Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 6 cm","m³",64.78]
[4915665.0,"Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 7 cm","m³",58.74]
[4915666.0,"Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm","m³",54.39]
[4915650.0,"Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual","kg",304.02]
[4915645.0,"Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada","kg",209.31]
[4915712.0,"Limpeza de bueiro","m³",28.39]
[4915711.0,"Limpeza de descida d'água","m",1.89]
[4915790.0,"Limpeza de emulsão asfáltica ou asfalto diluído derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre","t",237.97]
[4915793.0,"Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre","t",182.85]
[4915792.0,"Limpeza de material asfáltico derramado fora da pista - remoção com escavadeira hidráulica e caminhão basculante","t",71.66]
[4915718.0,"Limpeza de placa de sinalização","m²",10.42]
[4915672.0,"Limpeza de ponte","m",5.68]
[4915708.0,"Limpeza de sarjeta e meio-fio","m",0.95]
[4915710.0,"Limpeza de vala de drenagem","m",5.68]
[4915709.0,"Limpeza de valeta de corte","m",1.42]
[4915686.0,"Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE","un",5.68]
[4915687.0,"Limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção","un",3.55]
[4915634.0,"Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m","m",61.68]
[4915633.0,"Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m","m",20.34]
[4915714.0,"Limpeza e enchimento com resina epóxi de fissuras niveladas com abertura máxima de 0,4 mm e profundidade de 20 mm em pavimento de concreto que não atravessam toda a espessura da placa","m",3.15]
[4915759.0,"Limpeza e remoção de vegetação junto aos aparelhos de apoio de OAE com o uso de herbicida","un",9.53]
[4915758.0,"Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com o uso de herbicida","m",5.7]
[4915640.0,"Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE","m³",28.39]
[4915639.0,"Limpeza em superfície de concreto com escova de aço","m²",5.68]
[4915695.0,"Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP","m",7.65]
[4915696.0,"Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP com polímero","m",7.65]
[4915694.0,"Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio","m",30.44]
[4915654.0,"Lixamento mecanizado em superfície de concreto","m²",12.49]
[4900001.0,"Material de base","m³",0.0]
[4915801.0,"Mistura betuminosa","m³",0.0]
[4916290.0,"Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais","m³",334.27]
[4915765.0,"Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura","m³",213.46]
[4915766.0,"Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura","m³",125.29]
[4915764.0,"Poda de árvores com até 5 m de altura","m³",384.23]
[4915767.0,"Poda de árvores com mais de 10 m de altura","m³",82.34]
[4915777.0,"Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista","m",18.5]
[4915618.0,"Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida - 100% Proctor modificado","m²",4.25]
[4915774.0,"Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida","m³",28.9]
[4915719.0,"Recomposição de placa de sinalização","m²",39.33]
[4915611.0,"Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário","m³",10.64]
[4915733.0,"Recomposição manual de aterro com material de jazida","m³",49.72]
[4915734.0,"Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida","m³",12.27]
[4915727.0,"Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame","m",12.35]
[4915726.0,"Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e brita comerciais","m",26.99]
[4915594.0,"Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia extraída e brita produzida","m",25.7]
[4915729.0,"Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção triangular - mourão - areia e brita comerciais","m",21.5]
[4915596.0,"Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção triangular - mourão - areia extraída e brita comercial","m",20.93]
[4915732.0,"Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame","m",9.29]
[4915731.0,"Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão","m",22.14]
[4915725.0,"Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e brita comerciais","m",32.47]
[4915593.0,"Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia extraída e brita produzida","m",31.18]
[4915728.0,"Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção triangular - areia e brita comerciais","m",33.51]
[4915595.0,"Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção triangular - areia extraída e brita produzida","m",32.94]
[4915730.0,"Recomposição total de cerca com mourão de madeira","m",30.51]
[4915598.0,"Reconformação da plataforma","m²",0.11]
[4915748.0,"Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto","m²",228.08]
[4915608.0,"Regularização de taludes e valas com soquete vibratório","m²",3.28]
[4915613.0,"Regularização mecânica da faixa de domínio","m²",0.18]
[4915692.0,"Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição manual","m³",463.53]
[4915746.0,"Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e corte com serra","m³",337.35]
[4915630.0,"Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual","m³",463.53]
[4915631.0,"Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra","m³",337.35]
[4915785.0,"Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto","t",410.65]
[4915786.0,"Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual","t",217.09]
[4915795.0,"Remoção de emborrachados de pneus em rodovia","t",367.85]
[4915800.0,"Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista","t",58.02]
[4915799.0,"Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista","t",44.26]
[4915698.0,"Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias","t",19.6]
[4915794.0,"Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes","t",655.16]
[4915789.0,"Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes","un",1928.46]
[4915798.0,"Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes","un",1656.78]
[4915788.0,"Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes","un",1748.9]
[4915797.0,"Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes","un",842.78]
[4915787.0,"Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes","un",957.15]
[4915796.0,"Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes","un",338.26]
[4915760.0,"Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento","m²",55.74]
[4915699.0,"Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia","t",30.45]
[4915736.0,"Remoção manual de barreira em rocha","m³",21.4]
[4915735.0,"Remoção manual de barreira em solo","m³",17.57]
[4915670.0,"Remoção manual de camada granular do pavimento","m³",241.0]
[4915668.0,"Remoção manual de revestimento asfáltico","m³",375.78]
[4915761.0,"Remoção manual de vegetação daninha","m²",5.68]
[4915762.0,"Remoção manual de vegetação daninha em frestas","m",2.84]
[4915738.0,"Remoção mecanizada de barreira em rocha","m³",5.95]
[4915737.0,"Remoção mecanizada de barreira em solo","m³",4.97]
[4915669.0,"Remoção mecanizada de camada granular do pavimento","m³",7.8]
[4915667.0,"Remoção mecanizada de revestimento asfáltico","m³",12.58]
[4915632.0,"Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra","m³",462.61]
[4915753.0,"Reparo no interior de placa de pavimento de concreto","m³",1380.84]
[4915776.0,"Roçada com roçadeira costal","ha",969.29]
[4915740.0,"Roçada manual","ha",2440.12]
[4915741.0,"Roçada manual de capim colonião","ha",5856.3]
[4915775.0,"Roçada mecanizada com roçadeira articulada","ha",802.16]
[4915742.0,"Roçada mecanizada com roçadeira de arraste","ha",507.2]
[4915626.0,"Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial","m",2.24]
[4915653.0,"Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação","kg",76.59]
[4915623.0,"Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial","m³",53.5]
[4915625.0,"Solo melhorado com cimento para base de remendo profundo","m³",42.96]
[4915621.0,"Solo para base de remendo profundo","m³",4.68]
[4915720.0,"Substituição de balizador - areia e brita comerciais","un",33.6]
[4915592.0,"Substituição de balizador - areia extraída e brita produzida","un",33.01]
[4913703.0,"Substituição de cartucho de absorção de energia tipo A - fornecimento e instalação, e reposicionamento do amortecedor retrátil","un",5571.08]
[4913704.0,"Substituição de cartucho de absorção de energia tipo B - fornecimento, instalação e reposicionamento do amortecedor retrátil","un",5451.12]
[4915757.0,"Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso","m³",517.54]
[4915678.0,"Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual","m³",467.08]
[4919547.0,"Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecção","un",482.6]
[4915716.0,"Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto","m²",12.49]
[4915750.0,"Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto","m",201.83]
[4915769.0,"Trituração de galhos e troncos com diâmetro de até 350 mm","m³",32.74]
[5213836.0,"Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",1.26]
[5213368.0,"Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação","un",20.19]
[5213367.0,"Balizador de concreto - areia extraída e brita produzida - fornecimento e implantação","un",19.15]
[5213385.0,"Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção","un",367.62]
[5213343.0,"Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",4.1]
[5213390.0,"Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - confecção","m",315.67]
[5213344.0,"Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","m.dia",3.58]
[5213386.0,"Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção","un",600.14]
[5213345.0,"Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",6.02]
[5213387.0,"Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - confecção","un",859.37]
[5213346.0,"Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",8.42]
[5213843.0,"Barreira plástica articulável modular 240 x 100 cm na cor amarela - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","m.dia",1.02]
[5213833.0,"Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - 101 x 50 x 55 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",10.88]
[5213834.0,"Barreira plástica para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",7.13]
[5219544.0,"Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção","un",229.69]
[5213383.0,"Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",0.83]
[5213380.0,"Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",1.93]
[5213838.0,"Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",4.88]
[5213837.0,"Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm","un",181.03]
[5213835.0,"Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",0.87]
[5213839.0,"Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção","m²",342.02]
[5213347.0,"Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","m².dia",8.8]
[5213840.0,"Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção","m²",42.11]
[5213349.0,"Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","m².dia",0.76]
[5213841.0,"Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - confecção","m²",75.17]
[5213348.0,"Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","m².dia",0.88]
[5216116.0,"Fabricação de balizador de concreto - seção circular de 10 cm - areia e brita comerciais","un",17.29]
[5216115.0,"Fabricação de balizador de concreto - seção circular de 10 cm - areia extraída e brita produzida","un",16.7]
[5213842.0,"Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada","m",0.13]
[5213358.0,"Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação","m²",211.29]
[5213848.0,"Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",1.1]
[5214012.0,"Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm","m²",20.84]
[5213356.0,"Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm","m²",28.89]
[5214011.0,"Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm","m²",12.31]
[5213354.0,"Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm","m²",14.77]
[5213355.0,"Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm","m²",17.26]
[5213850.0,"Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica","h",28.39]
[5213846.0,"Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha","h",5.34]
[5213847.0,"Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha e amortecedor retrátil","h",90.47]
[5213845.0,"Painel de mensagens variáveis, portátil móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate","h",22.99]
[5213412.0,"Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por dispersão (estrutura)","m²",115.58]
[5213411.0,"Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (alto relevo)","m²",204.29]
[5214009.0,"Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 1,5 mm","m²",115.58]
[5214010.0,"Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm","m²",212.01]
[5213413.0,"Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm","m²",68.62]
[5213410.0,"Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base","m²",145.06]
[5214004.0,"Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo II por extrusão - relevo simples ranhurado com base","m²",173.94]
[5214005.0,"Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base","m²",156.15]
[5214006.0,"Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão - relevo simples sem base","m²",100.98]
[5214007.0,"Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo V por extrusão - relevo multipontos sem base (gotas)","m²",86.54]
[5214008.0,"Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo VI por extrusão - relevo multipontos sem base (calotas)","m²",85.0]
[5213408.0,"Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm","m²",47.31]
[5213400.0,"Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm","m²",21.18]
[5213401.0,"Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm","m²",29.29]
[5214001.0,"Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm","m²",12.63]
[5213402.0,"Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm","m²",15.1]
[5213403.0,"Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm","m²",17.62]
[5214003.0,"Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm","m²",58.23]
[5213409.0,"Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm","m²",99.54]
[5213404.0,"Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm","m²",35.42]
[5213405.0,"Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm","m²",42.99]
[5214002.0,"Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm","m²",27.08]
[5213406.0,"Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm","m²",29.35]
[5213407.0,"Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm","m²",31.61]
[5212552.0,"Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço","m²",16.04]
[5213464.0,"Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",266.08]
[5213465.0,"Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",452.57]
[5213466.0,"Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",632.48]
[5213467.0,"Placa de advertência em aço, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",1025.1]
[5213468.0,"Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",255.61]
[5213469.0,"Placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",432.61]
[5213470.0,"Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",603.38]
[5213471.0,"Placa de advertência em fibra, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",983.2]
[5212560.0,"Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",4.19]
[5213472.0,"Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",304.35]
[5213473.0,"Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",398.95]
[5213474.0,"Placa de marco quilométrico em fibra - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",286.89]
[5213475.0,"Placa de marco quilométrico em fibra - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",377.13]
[5213440.0,"Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",266.05]
[5213441.0,"Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",452.61]
[5213442.0,"Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",632.48]
[5213443.0,"Placa de regulamentação em aço D = 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",1025.12]
[5213444.0,"Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",266.11]
[5213445.0,"Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",452.53]
[5213446.0,"Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",632.48]
[5213447.0,"Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",1025.18]
[5213448.0,"Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",184.9]
[5213449.0,"Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",288.96]
[5213450.0,"Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",403.46]
[5213451.0,"Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",596.14]
[5213452.0,"Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",255.57]
[5213453.0,"Placa de regulamentação em fibra, D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",432.65]
[5213454.0,"Placa de regulamentação em fibra, D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",603.38]
[5213455.0,"Placa de regulamentação em fibra, D = 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",983.22]
[5213456.0,"Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",255.63]
[5213457.0,"Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",432.58]
[5213458.0,"Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",603.38]
[5213459.0,"Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",983.27]
[5213460.0,"Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",178.55]
[5213461.0,"Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",277.33]
[5213462.0,"Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",386.0]
[5213463.0,"Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 1,20 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",494.68]
[5212557.0,"Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",3.95]
[5212558.0,"Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",4.0]
[5212559.0,"Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",3.55]
[5213477.0,"Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação","un",168.54]
[5213476.0,"Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação","un",180.6]
[5213479.0,"Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação","un",160.69]
[5213478.0,"Placa delineador em fibra - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação","un",171.88]
[5213489.0,"Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",904.54]
[5213498.0,"Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",993.86]
[5213365.0,"Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação","un",1137.22]
[5213507.0,"Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",1217.16]
[5213372.0,"Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação","un",1360.52]
[5213490.0,"Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",1922.74]
[5213499.0,"Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",2123.71]
[5213366.0,"Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação","un",2446.27]
[5213508.0,"Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",2626.13]
[5213373.0,"Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação","un",2948.69]
[5213491.0,"Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",2533.66]
[5213500.0,"Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",2801.62]
[5213369.0,"Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação","un",3231.7]
[5213509.0,"Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",3471.52]
[5213374.0,"Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação","un",3901.6]
[5213492.0,"Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",3438.2]
[5213501.0,"Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",3795.48]
[5213370.0,"Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação","un",4368.92]
[5213510.0,"Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",4688.68]
[5213375.0,"Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação","un",5262.12]
[5213494.0,"Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",5067.32]
[5213503.0,"Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",5603.24]
[5213371.0,"Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação","un",6463.4]
[5213512.0,"Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",6943.04]
[5213376.0,"Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação","un",7803.2]
[5213377.0,"Placa em aço - película I + I - chapa recuperada - fornecimento e implantação","m²",330.44]
[5213570.0,"Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação","m²",467.27]
[5213378.0,"Placa em aço - película I + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação","m²",375.1]
[5213571.0,"Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação","m²",511.93]
[5213379.0,"Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação","m²",486.75]
[5213572.0,"Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação","m²",623.58]
[5212553.0,"Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - chapa recuperada - confecção","m²",270.45]
[5213416.0,"Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção","m²",407.28]
[5212554.0,"Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - chapa recuperada - confecção","m²",315.11]
[5213417.0,"Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção","m²",451.94]
[5213421.0,"Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção","m²",402.06]
[5213414.0,"Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção","m²",572.49]
[5213419.0,"Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + X - confecção","m²",523.62]
[5212555.0,"Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - chapa recuperada - confecção","m²",426.76]
[5213418.0,"Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção","m²",563.59]
[5213415.0,"Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + SI - confecção","m²",670.22]
[5213420.0,"Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção","m²",635.27]
[5213543.0,"Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",1155.06]
[5213552.0,"Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",1244.38]
[5213561.0,"Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",1467.68]
[5213544.0,"Placa em aço, modulada - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",2486.41]
[5213553.0,"Placa em aço, modulada - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",2687.38]
[5213562.0,"Placa em aço, modulada - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",3189.8]
[5213545.0,"Placa em aço, modulada - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",3285.22]
[5213554.0,"Placa em aço, modulada - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",3553.18]
[5213563.0,"Placa em aço, modulada - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",4223.08]
[5213546.0,"Placa em aço, modulada - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",4440.28]
[5213555.0,"Placa em aço, modulada - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",4797.56]
[5213564.0,"Placa em aço, modulada - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",5690.76]
[5213548.0,"Placa em aço, modulada - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",6570.44]
[5213557.0,"Placa em aço, modulada - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",7106.36]
[5213566.0,"Placa em aço, modulada - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",8446.16]
[5213576.0,"Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + I - fornecimento e implantação","m²",592.53]
[5213577.0,"Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + III - fornecimento e implantação","m²",637.19]
[5213578.0,"Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película III + III - fornecimento e implantação","m²",748.84]
[5213425.0,"Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção","m²",595.81]
[5213426.0,"Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção","m²",707.46]
[5213427.0,"Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção","m²",779.14]
[5213567.0,"Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo X + SI - confecção","m²",919.07]
[5213486.0,"Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","m²",964.41]
[5213487.0,"Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","m²",1076.06]
[5213488.0,"Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação","m²",1147.74]
[5213568.0,"Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo X + SI - fornecimento e implantação","m²",1287.67]
[5213483.0,"Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","m²",1008.64]
[5213484.0,"Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","m²",1120.3]
[5213485.0,"Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação","m²",1191.98]
[5213434.0,"Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção","m²",640.04]
[5213435.0,"Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção","m²",751.7]
[5213436.0,"Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção","m²",823.38]
[5213430.0,"Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção","m²",378.18]
[5213431.0,"Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção","m²",422.84]
[5213433.0,"Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção","m²",372.97]
[5213428.0,"Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção","m²",543.39]
[5213432.0,"Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção","m²",534.5]
[5213429.0,"Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo III + SI - confecção","m²",641.12]
[5213516.0,"Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",846.34]
[5213525.0,"Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",935.66]
[5213534.0,"Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",1158.98]
[5213517.0,"Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",1791.79]
[5213526.0,"Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",1992.76]
[5213535.0,"Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",2495.23]
[5213518.0,"Placa em fibra - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",2359.06]
[5213527.0,"Placa em fibra - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",2627.02]
[5213536.0,"Placa em fibra - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",3296.98]
[5213519.0,"Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",3205.4]
[5213528.0,"Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",3562.68]
[5213537.0,"Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",4455.96]
[5213521.0,"Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",4718.12]
[5213530.0,"Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",5254.04]
[5213539.0,"Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",6593.96]
[5213573.0,"Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação","m²",438.17]
[5213574.0,"Placa em fibra - película I + III - fornecimento e implantação","m²",482.83]
[5213575.0,"Placa em fibra - película III + III - fornecimento e implantação","m²",594.49]
[5213480.0,"Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","m²",907.38]
[5213481.0,"Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","m²",1019.03]
[5213482.0,"Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação","m²",1090.71]
[5213422.0,"Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção","m²",532.54]
[5213423.0,"Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção","m²",577.2]
[5213424.0,"Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção","m²",688.85]
[5213437.0,"Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção","m²",538.78]
[5213438.0,"Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção","m²",650.43]
[5213439.0,"Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção","m²",722.11]
[5212556.0,"Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",2.03]
[5213649.0,"Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",100917.91]
[5213591.0,"Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",100917.91]
[5213718.0,"Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",111722.83]
[5213741.0,"Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",111722.83]
[5213776.0,"Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",119154.79]
[5213799.0,"Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",119154.79]
[5213363.0,"Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização","m²",41.21]
[5213667.0,"Remoção da estrutura de pórtico metálico","un",367.03]
[5213683.0,"Remoção da estrutura de semipórtico duplo metálico","un",258.24]
[5213660.0,"Remoção da estrutura de semipórtico metálico","un",215.2]
[5213364.0,"Remoção de placa de sinalização","m²",22.28]
[5213832.0,"Remoção de sinalização horizontal com maçarico","m²",4.8]
[5213830.0,"Remoção de sinalização horizontal por fresagem","m²",5.06]
[5213831.0,"Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes","m²",57.39]
[5213849.0,"Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm","h",4.06]
[5213636.0,"Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",99441.61]
[5213642.0,"Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",99441.61]
[5213757.0,"Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",110278.02]
[5213763.0,"Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",110278.02]
[5213815.0,"Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",121114.43]
[5213821.0,"Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",121114.43]
[5213630.0,"Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",61759.96]
[5213584.0,"Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",61759.96]
[5213711.0,"Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",66246.47]
[5213734.0,"Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",66246.47]
[5213769.0,"Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",72446.75]
[5213792.0,"Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",72446.75]
[5213844.0,"Sinalizador direcional móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate","h",3.38]
[5213869.0,"Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e implantação","un",2433.02]
[5213870.0,"Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m - fornecimento e implantação","un",3340.17]
[5213871.0,"Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 4,00 x 2,00 m - fornecimento e implantação","un",3420.67]
[5213872.0,"Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 4,00 x 3,00 m - fornecimento e implantação","un",5408.78]
[5213867.0,"Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação","un",571.27]
[5213863.0,"Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação","un",458.23]
[5213864.0,"Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação","un",487.95]
[5213865.0,"Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação","un",517.88]
[5213866.0,"Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,20 m - fornecimento e implantação","un",584.95]
[5213855.0,"Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação","un",411.76]
[5213856.0,"Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação","un",427.11]
[5213857.0,"Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação","un",441.79]
[5213858.0,"Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantação","un",457.34]
[5213859.0,"Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação","un",452.83]
[5213860.0,"Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,80 m - fornecimento e implantação","un",468.12]
[5213861.0,"Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e implantação","un",496.69]
[5213862.0,"Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,20 m - fornecimento e implantação","un",563.38]
[5213868.0,"Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação","un",1126.86]
[5219546.0,"Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção","un",344.41]
[5216111.0,"Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação","un",122.59]
[5213351.0,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação","un",688.32]
[5213350.0,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 10 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação","un",1775.15]
[5213352.0,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 8 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação","un",1001.22]
[5213353.0,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível retangular de 7 x 15 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação","un",2937.92]
[5213360.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação","un",32.5]
[5219605.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação","un",29.03]
[5219606.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação","un",39.25]
[5219607.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação","un",32.51]
[5219608.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação","un",39.25]
[5219609.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação","un",32.51]
[5219610.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",41.77]
[5219611.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo IV - fornecimento e colocação","un",37.65]
[5213359.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação","un",28.74]
[5219612.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação","un",26.02]
[5219613.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação","un",32.67]
[5219614.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - fornecimento e colocação","un",30.01]
[5219615.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação","un",33.52]
[5219616.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - fornecimento e colocação","un",30.49]
[5219617.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",39.36]
[5219618.0,"Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo IV - fornecimento e colocação","un",36.63]
[5219619.0,"Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação","un",42.0]
[5219620.0,"Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação","un",39.3]
[5219621.0,"Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação","un",49.93]
[5219622.0,"Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação","un",47.28]
[5219623.0,"Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação","un",53.95]
[5219624.0,"Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação","un",51.2]
[5219625.0,"Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",53.96]
[5219626.0,"Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - fornecimento e colocação","un",51.2]
[5219627.0,"Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação","un",39.12]
[5219628.0,"Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação","un",36.33]
[5219629.0,"Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação","un",45.23]
[5219630.0,"Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo II - fornecimento e colocação","un",42.44]
[5219631.0,"Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação","un",48.9]
[5219632.0,"Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - fornecimento e colocação","un",46.03]
[5219633.0,"Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",52.62]
[5219634.0,"Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo IV - fornecimento e colocação","un",49.91]
[5213395.0,"Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação","un",40.44]
[5213394.0,"Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação","un",35.69]
[5219635.0,"Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e colocação","un",37.45]
[5219636.0,"Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação","un",32.29]
[5219637.0,"Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo IV - com dois pinos - fornecimento e colocação","un",70.69]
[5219638.0,"Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",67.25]
[5213393.0,"Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação","un",35.38]
[5213392.0,"Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação","un",29.71]
[5219639.0,"Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e colocação","un",33.9]
[5219640.0,"Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação","un",28.64]
[5219641.0,"Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo IV - com dois pinos - fornecimento e colocação","un",62.71]
[5219642.0,"Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",62.47]
[5213362.0,"Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação","un",85.89]
[5213361.0,"Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação","un",84.61]
[5219643.0,"Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação","un",76.82]
[5219644.0,"Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação","un",75.8]
[5214000.0,"Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2 mm - fornecimento e implantação","m²",335.23]
[5301014.0,"Comboio balizador em deslocamento","km",145.15]
[5300995.0,"Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m","un",2493.27]
[5300996.0,"Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m - com lastro","un",3260.24]
[5300998.0,"Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,42m - boia de amarração","un",6399.48]
[5300997.0,"Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,43m - com lastro","un",5325.94]
[5300999.0,"Confecção de mangrulho H = 0,90m","un",879.76]
[5301000.0,"Confecção de mangrulho H = 1,50m","un",1329.76]
[5301001.0,"Confecção de marca de tope de bombordo","un",621.71]
[5301002.0,"Confecção de marca de tope de boreste","un",390.39]
[5301003.0,"Confecção de marca de tope especial","un",383.39]
[5301064.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m","un",617.56]
[5301046.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m - com embarcação","un",1267.22]
[5301065.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m","un",1106.55]
[5301047.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m - com embarcação","un",2165.2]
[5301066.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m","un",1239.06]
[5301048.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação","un",2356.74]
[5301040.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação","un",2290.61]
[5301058.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m","un",1630.45]
[5301041.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação","un",5104.32]
[5301059.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m","un",4015.93]
[5301060.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m","un",4445.46]
[5301042.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação","un",5595.32]
[5301072.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m","un",5028.95]
[5301054.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação","un",5579.06]
[5301070.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m","un",2328.79]
[5301052.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m - com embarcação","un",2853.42]
[5301071.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m","un",3100.45]
[5301053.0,"Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m - com embarcação","un",3625.5]
[5301061.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m","un",192.37]
[5301043.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação","un",711.19]
[5301062.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m","un",332.24]
[5301044.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação","un",1065.63]
[5301063.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m","un",385.02]
[5301045.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação","un",1169.31]
[5301037.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação","un",1207.56]
[5301055.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m","un",683.34]
[5301038.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação","un",2503.74]
[5301056.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m","un",1754.94]
[5301057.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m","un",1952.25]
[5301039.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação","un",2754.04]
[5301069.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m","un",2267.13]
[5301051.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação","un",2719.63]
[5301067.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m","un",1046.38]
[5301049.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação","un",1497.91]
[5301068.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m","un",1323.98]
[5301050.0,"Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação","un",1775.72]
[5301022.0,"Fornecimento e instalação de conjunto de acessórios para sistema de fundeio de boia de amarração náutica com 4 manilhas","un",976.87]
[5301021.0,"Fornecimento e instalação de conjunto de acessórios para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica com 7 manilhas","un",617.7]
[5301020.0,"Fornecimento e instalação de corrente 1\" para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica","m",326.15]
[5301018.0,"Fornecimento e instalação de corrente 1/2\" para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica","m",90.84]
[5301019.0,"Fornecimento e instalação de corrente 3/4\" para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica","m",259.5]
[5301077.0,"Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",5262.13]
[5301078.0,"Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",5870.76]
[5301079.0,"Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",8344.16]
[5301080.0,"Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",9969.41]
[5301081.0,"Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",12208.11]
[5301023.0,"Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em boia","un",4064.33]
[5301024.0,"Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em boia","un",4672.97]
[5301025.0,"Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em boia","un",7146.37]
[5301026.0,"Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em boia","un",8771.62]
[5301027.0,"Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em boia","un",11010.31]
[5301028.0,"Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em boia","un",4003.93]
[5301082.0,"Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",5104.21]
[5301029.0,"Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em boia","un",4612.56]
[5301083.0,"Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",5712.84]
[5301030.0,"Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em boia","un",7085.96]
[5301084.0,"Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",8186.24]
[5301031.0,"Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em boia","un",8711.21]
[5301085.0,"Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",9811.49]
[5301032.0,"Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em boia","un",10949.91]
[5301086.0,"Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",12050.19]
[5301033.0,"Implantação de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra","un",80.26]
[5301034.0,"Implantação de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra - com embarcação","un",582.83]
[5301073.0,"Implantação de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra","un",477.35]
[5301074.0,"Implantação de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra - com embarcação","un",1685.77]
[5301015.0,"Lançamento de boia de sinalização náutica com sistema de fundeio - equipamentos e mão de obra","un",1063.51]
[5300992.0,"Pintura com epóxi óxido de ferro em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 35 µm","m²",14.08]
[5300994.0,"Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 35 µm","m²",14.08]
[5300993.0,"Pintura com fundo fosfatizante, uma demão, em chapa de alumínio com pistola a ar comprimido","m²",9.71]
[5301088.0,"Poita de concreto com 1.000 kg para boia de sinalização náutica","un",332.79]
[5301004.0,"Poita de concreto com 1.500 kg para boia de sinalização náutica","un",471.83]
[5301087.0,"Poita de concreto com 500 kg para boia de sinalização náutica","un",197.26]
[5301005.0,"Reforma de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m","un",409.49]
[5301006.0,"Reforma de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m - com lastro","un",504.12]
[5301008.0,"Reforma de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,42m - boia de amarração","un",908.22]
[5301007.0,"Reforma de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,43m - com lastro","un",829.75]
[5301009.0,"Reforma de mangrulho H = 0,90m","un",257.37]
[5301010.0,"Reforma de mangrulho H = 1,50m","un",390.33]
[5301011.0,"Reforma de marca de tope de bombordo","un",318.72]
[5301012.0,"Reforma de marca de tope de boreste","un",226.1]
[5301013.0,"Reforma de marca de tope especial","un",194.12]
[5301016.0,"Substituição de boia de sinalização náutica com sistema de fundeio - equipamentos e mão de obra","un",1763.38]
[5301017.0,"Substituição de boia de sinalização náutica sem sistema de fundeio - equipamentos e mão de obra","un",1287.59]
[5301035.0,"Substituição de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra","un",119.97]
[5301036.0,"Substituição de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra - com embarcação","un",1165.66]
[5301075.0,"Substituição de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra","un",548.76]
[5301076.0,"Substituição de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra - com embarcação","un",1865.46]
[5405977.0,"Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 1,65 kg/m³ - material de jazida","m³",37.27]
[5406044.0,"Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 12,40 kg/m³ - material de jazida","m³",207.21]
[5406045.0,"Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 13,23 kg/m³ - material de jazida","m³",220.33]
[5406046.0,"Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 14,88 kg/m³ - material de jazida","m³",246.42]
[5406047.0,"Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 19,84 kg/m³ - material de jazida","m³",324.83]
[5405978.0,"Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 3,31 kg/m³ - material de jazida","m³",63.51]
[5405982.0,"Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,13 kg/m³ - material de jazida","m³",76.47]
[5405983.0,"Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,96 kg/m³ - material de jazida","m³",89.6]
[5405984.0,"Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 6,61 kg/m³ - material de jazida","m³",115.68]
[5405985.0,"Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 8,27 kg/m³ - material de jazida","m³",141.92]
[5406043.0,"Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 9,92 kg/m³ - material de jazida","m³",168.01]
[5405975.0,"Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica – utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",44.87]
[5405970.0,"Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia e brita comerciais","m³",1473.19]
[5405972.0,"Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia extraída e brita produzida","m³",1355.94]
[5405971.0,"Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia e brita comerciais","m³",1653.0]
[5405973.0,"Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia extraída e brita produzida","m³",1535.75]
[5405986.0,"Moldes metálicos para escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - formato cruciforme de 1,50 x 1,50 m - utilização de 100 vezes","m²",9.47]
[5405976.0,"Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica","m²",134.49]
[5406023.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 1 - areia e brita comerciais","m²",365.98]
[5406033.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida","m²",349.56]
[5406024.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 2 - areia e brita comerciais","m²",391.15]
[5406034.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida","m²",374.73]
[5406031.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia e brita comerciais","m²",345.33]
[5406041.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida","m²",328.91]
[5406032.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 2 - areia e brita comerciais","m²",370.5]
[5406042.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida","m²",354.08]
[5406025.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia e brita comerciais","m²",350.83]
[5406035.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida","m²",334.42]
[5406026.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e brita comerciais","m²",376.01]
[5406036.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida","m²",359.59]
[5406027.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia e brita comerciais","m²",347.95]
[5406037.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida","m²",331.53]
[5406028.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 2 - areia e brita comerciais","m²",373.12]
[5406038.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida","m²",356.71]
[5406029.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 1 - areia e brita comerciais","m²",346.35]
[5406039.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida","m²",329.93]
[5406030.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia e brita comerciais","m²",371.52]
[5406040.0,"Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida","m²",355.1]
[5405987.0,"Travador de madeira para escama de concreto armado - utilização de 10 vezes","un",10.82]
[5405979.0,"Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica","m²",19.94]
[5502806.0,"Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial","m³",128.06]
[5502807.0,"Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia extraída","m³",15.76]
[5503041.0,"Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário","m³",5.93]
[5502978.0,"Compactação de aterros a 100% do Proctor normal","m³",5.13]
[5502822.0,"Compactação de camada final de aterro de rocha","m³",41.46]
[5502979.0,"Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte","m³",16.96]
[5501700.0,"Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m","m²",0.54]
[5500991.0,"Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático","m³",173.24]
[5515739.0,"Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos","m³",47.22]
[5505766.0,"Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto","m³",362.93]
[5501701.0,"Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m","un",39.59]
[5501702.0,"Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m","un",98.97]
[5502972.0,"Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",204.98]
[5502968.0,"Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",23.14]
[5502969.0,"Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",29.19]
[5502970.0,"Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",53.46]
[5502971.0,"Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",99.51]
[5502663.0,"Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m","m³",35.56]
[5502993.0,"Escavação em material de 3ª categoria","m³",27.1]
[5502967.0,"Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",113.43]
[5502963.0,"Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",13.85]
[5502964.0,"Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",17.35]
[5502965.0,"Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",31.23]
[5502966.0,"Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",57.24]
[5501706.0,"Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria","m³",6.93]
[5501880.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.23]
[5502114.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.14]
[5501906.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.93]
[5502140.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",6.83]
[5501932.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.93]
[5502166.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.28]
[5501881.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.5]
[5502115.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.85]
[5501907.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.11]
[5502141.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.42]
[5501933.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.11]
[5502167.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.42]
[5501882.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.77]
[5502116.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.08]
[5501908.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.29]
[5502142.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.61]
[5501934.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.24]
[5502168.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.56]
[5501883.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",13.04]
[5502117.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.37]
[5501909.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.47]
[5502143.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.8]
[5501935.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.42]
[5502169.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.75]
[5501884.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",13.71]
[5502118.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.66]
[5501910.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.65]
[5502144.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.95]
[5501936.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.56]
[5502170.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.9]
[5501885.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",14.21]
[5502119.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.56]
[5501911.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.34]
[5502145.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.28]
[5501937.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.28]
[5502171.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.18]
[5501886.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",15.35]
[5502120.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.72]
[5501912.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.82]
[5502146.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.2]
[5501938.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.71]
[5502172.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.08]
[5501876.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.15]
[5502110.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",6.45]
[5501902.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.72]
[5502136.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",6.03]
[5501928.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.79]
[5502162.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",6.1]
[5501877.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.93]
[5502111.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",6.83]
[5501903.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.97]
[5502137.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",6.26]
[5501929.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.01]
[5502163.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",6.29]
[5501875.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.72]
[5502109.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",6.03]
[5501901.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.03]
[5502135.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",5.3]
[5501927.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.54]
[5502161.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",5.39]
[5501878.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.24]
[5502112.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.56]
[5501904.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.15]
[5502138.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",6.48]
[5501930.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.19]
[5502164.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",6.48]
[5501879.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.56]
[5502113.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.85]
[5501905.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.37]
[5502139.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",6.67]
[5501931.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.79]
[5502165.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",6.67]
[5502825.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",16.2]
[5502834.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.18]
[5502826.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",13.09]
[5502835.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.48]
[5502827.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.93]
[5502836.0,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.31]
[5502356.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",18.5]
[5502590.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.91]
[5502382.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",17.02]
[5502616.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.28]
[5502408.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",17.02]
[5502642.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.23]
[5502357.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",18.8]
[5502591.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.24]
[5502383.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",17.21]
[5502617.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.42]
[5502409.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",17.16]
[5502643.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.42]
[5502358.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",19.11]
[5502592.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.5]
[5502384.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",17.4]
[5502618.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.39]
[5502410.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",17.36]
[5502644.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.33]
[5502359.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",19.41]
[5502593.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.83]
[5502385.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",17.6]
[5502619.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.59]
[5502411.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",17.55]
[5502645.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.52]
[5502360.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",20.22]
[5502594.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.88]
[5502386.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",18.32]
[5502620.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.72]
[5502412.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",18.26]
[5502646.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.65]
[5502361.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",20.73]
[5502595.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",13.37]
[5502387.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",18.68]
[5502621.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.11]
[5502413.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",18.56]
[5502647.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.98]
[5502362.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",22.17]
[5502596.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",14.19]
[5502388.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",19.17]
[5502622.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.63]
[5502414.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",19.04]
[5502648.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.5]
[5502352.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",16.58]
[5502586.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.84]
[5502378.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",15.56]
[5502612.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.35]
[5502404.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",15.63]
[5502638.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.44]
[5502353.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",16.97]
[5502587.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.23]
[5502379.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",15.85]
[5502613.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.64]
[5502405.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",16.43]
[5502639.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.69]
[5502351.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",15.56]
[5502585.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.35]
[5502377.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",15.27]
[5502611.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.05]
[5502403.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",15.38]
[5502637.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.15]
[5502187.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m","m³",7.23]
[5502354.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",17.36]
[5502588.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.33]
[5502380.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",16.63]
[5502614.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.84]
[5502406.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",16.63]
[5502640.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.88]
[5502355.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",17.65]
[5502589.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.65]
[5502381.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",16.82]
[5502615.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.08]
[5502407.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",16.82]
[5502641.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.08]
[5502880.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",15.37]
[5502857.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",22.59]
[5502881.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.9]
[5502859.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",19.29]
[5502882.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.76]
[5502858.0,"Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m -caminho de serviço com revestimento primário com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",20.01]
[5502747.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",48.55]
[5502773.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",47.03]
[5502799.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",46.56]
[5502748.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",49.03]
[5502774.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",47.32]
[5502800.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",46.84]
[5502749.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",49.41]
[5502775.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",47.6]
[5502801.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",47.03]
[5502750.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",51.53]
[5502776.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",47.89]
[5502802.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",47.32]
[5502751.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",52.03]
[5502777.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",48.17]
[5502803.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",47.51]
[5502752.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",52.79]
[5502778.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",48.74]
[5502804.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",47.98]
[5502753.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",54.06]
[5502779.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",51.27]
[5502805.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",48.65]
[5502743.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",46.37]
[5502769.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",44.0]
[5502795.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",43.81]
[5502744.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",47.03]
[5502770.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",44.44]
[5502796.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",44.12]
[5502742.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",44.0]
[5502768.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",43.55]
[5502794.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",43.36]
[5502745.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",47.6]
[5502771.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",46.46]
[5502797.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",44.38]
[5502746.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",48.08]
[5502772.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",46.75]
[5502798.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",44.69]
[5502886.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",56.43]
[5502887.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",51.65]
[5502888.0,"Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",49.03]
[5502820.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m","m³",6.83]
[5502904.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",20.55]
[5502930.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.49]
[5502956.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.1]
[5502905.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",23.07]
[5502931.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.68]
[5502957.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.29]
[5502906.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",23.35]
[5502932.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.87]
[5502958.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.49]
[5502907.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",23.79]
[5502933.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",20.16]
[5502959.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.68]
[5502908.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",24.08]
[5502934.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",20.36]
[5502960.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.78]
[5502909.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",24.66]
[5502935.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",20.74]
[5502961.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",20.16]
[5502910.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",25.67]
[5502936.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",23.5]
[5502962.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",20.64]
[5502900.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.0]
[5502926.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",18.43]
[5502952.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",18.23]
[5502901.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.39]
[5502927.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",18.72]
[5502953.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",18.52]
[5502899.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",18.43]
[5502925.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",18.14]
[5502951.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",17.94]
[5502902.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.87]
[5502928.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.0]
[5502954.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",18.72]
[5502903.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",20.16]
[5502929.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.2]
[5502955.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",18.91]
[5502889.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",26.1]
[5502996.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",23.79]
[5502997.0,"Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",23.07]
[5501716.0,"Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m com motoscraper","m³",21.15]
[5501717.0,"Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m com motoscraper","m³",23.85]
[5501712.0,"Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m com motoscraper","m³",12.26]
[5501713.0,"Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m com motoscraper","m³",13.58]
[5501711.0,"Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m com motoscraper","m³",9.81]
[5501710.0,"Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m","m³",2.84]
[5501714.0,"Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m com motoscraper","m³",16.0]
[5501715.0,"Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m com motoscraper","m³",18.45]
[5502986.0,"Expurgo de jazida","m³",3.26]
[5502977.0,"Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",8.91]
[5502985.0,"Limpeza mecanizada da camada vegetal","m²",0.58]
[5503018.0,"Manutenção de caminho de serviço","km",65.34]
[5505768.0,"Pré-fissuramento de material de 3ª categoria","m²",89.8]
[5503020.0,"Umedecimento de caminho de serviço","km",289.63]
[5605798.0,"Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação","m",90.5]
[5605925.0,"Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação","m",85.84]
[5605799.0,"Chumbador de aço CA-50 - D = 22 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação","m",100.67]
[5605800.0,"Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação","m",113.61]
[5613944.0,"Chumbador de aço CA-50 - D = 32 mm com martelete perfurador manual - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação","m",135.64]
[5605894.0,"Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuração e instalação","m",52.05]
[5605895.0,"Grampo de aço CA-50 D = 16 mm para solo grampeado com capacidade de 50 kN - fornecimento, perfuração e instalação","m",55.87]
[5605896.0,"Grampo de aço CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com capacidade de 80 kN - fornecimento, perfuração e instalação","m",61.62]
[5605911.0,"Perfuração para tirante permanente protendido autoinjetável em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm","m",41.8]
[5605912.0,"Perfuração para tirante permanente protendido autoinjetável em material de 2ª categoria com diâmetro de até 87 mm","m",68.82]
[5605938.0,"Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm","m",24.26]
[5605939.0,"Perfuração para tirantes em material de 2ª categoria com diâmetro de até 120 mm","m",29.15]
[5605940.0,"Perfuração para tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm","m",65.41]
[5605942.0,"Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm","m²",47.9]
[5605955.0,"Protensão de tirante com 10 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",717.74]
[5605956.0,"Protensão de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",861.43]
[5605953.0,"Protensão de tirante com 6 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 520 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",511.37]
[5605954.0,"Protensão de tirante com 8 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 690 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",621.5]
[5605909.0,"Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 684 mm², tensão de escoamento = 440 MPa e tensão de ruptura = 580 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",480.18]
[5605908.0,"Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 822 mm², tensão de escoamento = 470 MPa e tensão de ruptura = 600 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",480.18]
[5605907.0,"Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 936 mm², tensão de escoamento = 700 MPa e tensão de ruptura = 830 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",511.9]
[5605906.0,"Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.330 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",614.99]
[5605905.0,"Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.569 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MP - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",714.25]
[5605944.0,"Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",432.05]
[5605910.0,"Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 520 MPa e tensão de ruptura = 690 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",506.49]
[5605945.0,"Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",537.76]
[5605946.0,"Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 40 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",511.9]
[5605947.0,"Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",573.58]
[5605948.0,"Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 50 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",714.25]
[5605949.0,"Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 53 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",1013.28]
[5605950.0,"Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 57 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",1038.31]
[5605951.0,"Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 63 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",1638.57]
[5605952.0,"Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 69 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",2485.15]
[5605932.0,"Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 19 mm, tensão de escoamento = 700 MPa e tensão de ruptura = 800 MPa - fornecimento, perfuração e instalação","m",130.79]
[5605934.0,"Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 22 mm, tensão de escoamento = 700 MPa e tensão de ruptura = 800 MPa - fornecimento, perfuração e instalação","m",141.48]
[5605928.0,"Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 25 mm, tensão de escoamento = 520 MPa e tensão de ruptura = 690 MPa - fornecimento, perfuração e instalação","m",168.99]
[5605935.0,"Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 25 mm, tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa - fornecimento, perfuração e instalação","m",155.41]
[5605936.0,"Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 32 mm, tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa - fornecimento, perfuração e instalação","m",236.19]
[5605937.0,"Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 36 mm, tensão de escoamento = 700 MPa e tensão de ruptura = 800 MPa - fornecimento, perfuração e instalação","m",292.09]
[5605957.0,"Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 684 mm², tensão de escoamento = 440 MPa e tensão de ruptura = 580 MPa - exceto perfuração","m",214.41]
[5605958.0,"Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 822 mm², tensão de escoamento = 470 MPa e tensão de ruptura = 600 MPa - exceto perfuração","m",245.53]
[5605959.0,"Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 936 mm², tensão de escoamento = 700 MPa e tensão de ruptura = 830 MPa - exceto perfuração","m",297.6]
[5605960.0,"Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.330 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MPa - exceto perfuração","m",389.41]
[5605961.0,"Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.569 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MPa - exceto perfuração","m",444.17]
[5605885.0,"Tirante permanente protendido com 10 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - exceto perfuração","m",216.24]
[5605886.0,"Tirante permanente protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 1.030 kN - exceto perfuração","m",234.01]
[5605883.0,"Tirante permanente protendido com 6 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 510 kN - exceto perfuração","m",176.05]
[5605884.0,"Tirante permanente protendido com 8 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 690 kN - exceto perfuração","m",193.82]
[5605962.0,"Tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",155.66]
[5605881.0,"Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 520 MPa e tensão de ruptura = 690 MPa - exceto perfuração","m",225.72]
[5605882.0,"Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração","m",379.31]
[5605963.0,"Tirante permanente protendido de aço D = 40 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",244.23]
[5605964.0,"Tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - exceto perfuração","m",311.99]
[5605965.0,"Tirante permanente protendido de aço D = 50 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",368.3]
[5605966.0,"Tirante permanente protendido de aço D = 53mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",409.92]
[5605967.0,"Tirante permanente protendido de aço D = 57 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",460.71]
[5605968.0,"Tirante permanente protendido de aço D = 63 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",563.54]
[5605969.0,"Tirante permanente protendido de aço D = 69 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",682.02]
[5909130.0,"Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m","t",25.97]
[5914703.0,"Carga e manobra de brita para lastro com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 45 m³ - carga com carregadeira e descarga automática - bitola métrica","t",5.6]
[5914704.0,"Carga e manobra de brita para lastro com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 63 m³ - carga com carregadeira e descarga automática - bitola larga","t",5.7]
[5914710.0,"Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga com carregadeira - bitola larga","t",10.93]
[5914711.0,"Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga com carregadeira - bitola métrica","t",9.79]
[5914712.0,"Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga com carregadeira - bitola larga","t",9.91]
[5915369.0,"Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t","un",8011.91]
[5915401.0,"Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 500 a 750 kN em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t","un",7370.6]
[5915402.0,"Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 750 a 1.000 kN em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t","un",4339.82]
[5915400.0,"Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t","un",3902.42]
[5914651.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido","t",2.62]
[5914648.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável","t",7.93]
[5914647.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre","t",1.83]
[5915411.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido","t",3.61]
[5915409.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor rebocável","t",8.91]
[5915407.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre","t",2.82]
[5914354.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre","t",1.91]
[5915406.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre","t",9.74]
[5914652.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido","t",3.51]
[5915417.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em vibroacabadora","t",5.55]
[5915414.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga livre","t",2.92]
[5914351.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre","t",2.69]
[5914645.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido","t",2.91]
[5914642.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável","t",5.62]
[5914641.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre","t",2.02]
[5915456.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga em distribuidor autopropelido","t",3.8]
[5915454.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga em distribuidor rebocável","t",6.51]
[5915399.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre","t",2.91]
[5914353.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre","t",1.52]
[5915470.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre","t",2.18]
[5915459.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com minicarregadeira de 0,45 m³ e descarga livre","t",7.54]
[5915476.0,"Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre","t",31.66]
[5914702.0,"Carga, manobra e descarga de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica","t",14.57]
[5914701.0,"Carga, manobra e descarga de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",15.1]
[5915018.0,"Carga, manobra e descarga de barras de trilho de 12 m em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com carregadeira","t",9.77]
[5906592.0,"Carga, manobra e descarga de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para molhe em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com guindaste com pinça","un",32.82]
[5906591.0,"Carga, manobra e descarga de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para molhe em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com guindaste com pinça","un",31.24]
[5914653.0,"Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre","t",3.51]
[5915405.0,"Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre","t",5.63]
[5914657.0,"Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre","t",17.38]
[5914363.0,"Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³","t",17.4]
[5914646.0,"Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora","t",9.04]
[5919535.0,"Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de barreira de concreto","t",19.2]
[5919533.0,"Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio-fio","t",64.58]
[5919534.0,"Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de sarjeta","t",58.95]
[5909007.0,"Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre","t",17.79]
[5919538.0,"Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre","t",14.97]
[5919540.0,"Carga, manobra e descarga de concreto de cimento em caminhão basculante de 7 m³ - carga em central de concreto de 150 m³/h e descarga em vibroacabadora","t",3.43]
[5914705.0,"Carga, manobra e descarga de dormentes de concreto de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",21.85]
[5914706.0,"Carga, manobra e descarga de dormentes de concreto de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica","t",19.57]
[5914707.0,"Carga, manobra e descarga de dormentes de concreto de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",19.82]
[5914677.0,"Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica","t",29.19]
[5914676.0,"Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",24.87]
[5915016.0,"Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira de bitola larga ou mista em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com carregadeira","t",15.64]
[5915017.0,"Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira de bitola métrica em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com carregadeira","t",18.92]
[5914678.0,"Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de concreto para AMV de bitola larga ou mista, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",35.29]
[5914679.0,"Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de concreto para AMV de bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica","t",55.62]
[5914681.0,"Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de madeira para AMV bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica","t",66.35]
[5914680.0,"Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de madeira para AMV de bitola larga ou mista, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",46.68]
[5915015.0,"Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m","t",21.25]
[5915373.0,"Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m","t",18.8]
[5914333.0,"Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m","t",33.4]
[5914655.0,"Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais","t",36.09]
[5915474.0,"Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais","t",33.98]
[5914654.0,"Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais","t",31.06]
[5914686.0,"Carga, manobra e descarga de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 64 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica","t",24.58]
[5914685.0,"Carga, manobra e descarga de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 99 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",25.01]
[5914682.0,"Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola larga, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",32.12]
[5915019.0,"Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola larga, qualquer abertura, em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com carregadeira","t",13.25]
[5914683.0,"Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica","t",36.49]
[5915020.0,"Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola métrica, qualquer abertura, em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com carregadeira","t",15.24]
[5914684.0,"Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola mista, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira","t",27.84]
[5915021.0,"Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola mista, qualquer abertura, em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com carregadeira","t",11.49]
[5914675.0,"Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre","t",3.06]
[5915433.0,"Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre","t",38.28]
[5914304.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 3 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",3.69]
[5914305.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 4 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",3.65]
[5915440.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",3.26]
[5914306.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 6 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",3.03]
[5914307.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 7 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",2.87]
[5914308.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 8 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",2.77]
[5914309.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 3 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",6.13]
[5914310.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 4 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",5.12]
[5914352.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",4.55]
[5914311.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 6 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",4.19]
[5914312.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 7 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",3.96]
[5914313.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 8 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",3.79]
[5914339.0,"Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 6 m³ - fresagem descontínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",9.6]
[5914650.0,"Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora","t",11.61]
[5914358.0,"Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora","t",9.06]
[5915421.0,"Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga manual","t",26.0]
[5914649.0,"Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora","t",8.07]
[5914643.0,"Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora","t",5.43]
[5914328.0,"Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual","t",28.31]
[5914610.0,"Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - carga em usina de asfalto de 100/140 t/h e descarga manual","t",37.49]
[5915408.0,"Carga, manobra e descarga de mistura reciclada com espuma de asfalto em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de reciclagem a frio e descarga em vibroacabadora","t",5.81]
[5915306.0,"Carga, manobra e descarga de tetrápodes em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com guindaste","un",36.27]
[5914708.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica","t",40.9]
[5914687.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",41.35]
[5914709.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica","t",45.04]
[5914688.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",44.96]
[5914695.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica","t",32.1]
[5914689.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",32.44]
[5914696.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica","t",35.34]
[5914690.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",35.28]
[5914697.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica","t",27.1]
[5914691.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",27.39]
[5914698.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica","t",29.83]
[5914692.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",29.78]
[5914699.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica","t",30.33]
[5914693.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",30.66]
[5914700.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica","t",33.4]
[5914694.0,"Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",33.34]
[5915441.0,"Carga, manobra e descarga de trituração de galhos e troncos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com trituradora e descarga livre","t",101.78]
[5901639.0,"Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural","tkm",0.91]
[5901638.0,"Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",0.73]
[5901640.0,"Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada","tkm",0.66]
[5914359.0,"Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.28]
[5914374.0,"Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",1.02]
[5914389.0,"Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada","tkm",0.83]
[5915319.0,"Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural","tkm",0.91]
[5915320.0,"Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",0.73]
[5915321.0,"Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada","tkm",0.66]
[5914314.0,"Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.29]
[5914329.0,"Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",1.03]
[5914344.0,"Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada","tkm",0.83]
[5914539.0,"Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural","tkm",0.99]
[5914554.0,"Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário","tkm",0.79]
[5914569.0,"Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada","tkm",0.64]
[5915012.0,"Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural","tkm",2.09]
[5915013.0,"Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário","tkm",1.67]
[5915014.0,"Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada","tkm",1.35]
[5914584.0,"Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural","tkm",2.73]
[5914599.0,"Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário","tkm",2.19]
[5914614.0,"Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada","tkm",1.77]
[5914581.0,"Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural","tkm",2.47]
[5914582.0,"Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário","tkm",1.98]
[5914583.0,"Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada","tkm",1.6]
[5914449.0,"Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural","tkm",1.07]
[5914464.0,"Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário","tkm",0.85]
[5914479.0,"Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada","tkm",0.69]
[5915322.0,"Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural","tkm",1.85]
[5915323.0,"Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário","tkm",1.48]
[5915324.0,"Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada","tkm",1.2]
[5914404.0,"Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural","tkm",1.17]
[5914419.0,"Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário","tkm",0.93]
[5914434.0,"Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada","tkm",0.75]
[5914635.0,"Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural","tkm",1.1]
[5914636.0,"Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento primário","tkm",0.88]
[5914637.0,"Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada","tkm",0.71]
[5914638.0,"Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural","tkm",0.88]
[5914639.0,"Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","tkm",0.7]
[5914640.0,"Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada","tkm",0.57]
[5915466.0,"Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural","tkm",2.0]
[5915467.0,"Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário","tkm",1.6]
[5915468.0,"Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada","tkm",1.29]
[5914617.0,"Transporte de água com caminhão tanque de 13.000 l - rodovia em leito natural","tkm",1.55]
[5914618.0,"Transporte de água com caminhão tanque de 13.000 l - rodovia em revestimento primário","tkm",1.24]
[5914619.0,"Transporte de água com caminhão tanque de 13.000 l - rodovia pavimentada","tkm",1.0]
[5915451.0,"Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia em leito natural","tkm",2.59]
[5915452.0,"Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia em revestimento primário","tkm",2.07]
[5915453.0,"Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia pavimentada","tkm",1.67]
[5915448.0,"Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em leito natural","tkm",1.98]
[5915449.0,"Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em revestimento primário","tkm",1.59]
[5915450.0,"Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia pavimentada","tkm",1.28]
[5901641.0,"Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",1.29]
[5901642.0,"Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",0.35]
[5901643.0,"Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",0.33]
[5901644.0,"Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",0.78]
[5901645.0,"Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",0.32]
[5901646.0,"Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",0.62]
[5901647.0,"Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",0.54]
[5901648.0,"Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.48]
[5901649.0,"Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",1.86]
[5901650.0,"Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",1.25]
[5901651.0,"Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",0.34]
[5901652.0,"Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",0.32]
[5901653.0,"Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",0.76]
[5901654.0,"Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",0.31]
[5901655.0,"Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",0.6]
[5901656.0,"Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",0.53]
[5901657.0,"Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.47]
[5901658.0,"Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",1.81]
[5901659.0,"Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",1.27]
[5901660.0,"Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",0.35]
[5901661.0,"Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",0.33]
[5901662.0,"Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",0.77]
[5901663.0,"Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",0.32]
[5901664.0,"Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",0.61]
[5901665.0,"Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",0.53]
[5901666.0,"Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.47]
[5901667.0,"Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",1.83]
[5914511.0,"Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.27]
[5914510.0,"Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.24]
[5906597.0,"Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural","unkm",12.88]
[5906598.0,"Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","unkm",10.3]
[5906599.0,"Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada","unkm",8.32]
[5906594.0,"Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural","unkm",8.59]
[5906595.0,"Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","unkm",6.87]
[5906596.0,"Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada","unkm",5.55]
[5901668.0,"Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",1.3]
[5901669.0,"Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",0.35]
[5901670.0,"Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",0.33]
[5901671.0,"Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",0.78]
[5901672.0,"Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",0.32]
[5901673.0,"Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",0.63]
[5901674.0,"Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",0.55]
[5901675.0,"Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.48]
[5901676.0,"Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",1.87]
[5901677.0,"Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",1.27]
[5901678.0,"Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",0.35]
[5901679.0,"Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",0.33]
[5901680.0,"Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",0.77]
[5901681.0,"Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",0.32]
[5901682.0,"Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",0.61]
[5901683.0,"Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",0.54]
[5901684.0,"Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.47]
[5901685.0,"Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",1.84]
[5914360.0,"Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.16]
[5914361.0,"Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",0.93]
[5914362.0,"Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia pavimentada","tkm",0.75]
[5914364.0,"Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural","tkm",0.9]
[5914365.0,"Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",0.72]
[5914366.0,"Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada","tkm",0.58]
[5914315.0,"Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.14]
[5914330.0,"Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",0.91]
[5914345.0,"Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia pavimentada","tkm",0.73]
[5914367.0,"Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.68]
[5914368.0,"Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",1.34]
[5914369.0,"Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada","tkm",1.08]
[5914489.0,"Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.25]
[5914491.0,"Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.27]
[5914490.0,"Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.25]
[5914495.0,"Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",1.59]
[5914494.0,"Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",3.49]
[5914487.0,"Transporte de dormentes de madeira de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.25]
[5914488.0,"Transporte de dormentes de madeira de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.27]
[5914493.0,"Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",5.88]
[5914492.0,"Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",13.89]
[5914482.0,"Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 45 m³ - bitola métrica","tkm",0.62]
[5914483.0,"Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 63 m³ - bitola larga","tkm",0.45]
[5914480.0,"Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 64 t - bitola métrica","tkm",0.64]
[5914481.0,"Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 99 t - bitola larga","tkm",0.43]
[5914485.0,"Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",4.04]
[5914486.0,"Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",5.0]
[5914484.0,"Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",3.5]
[5914620.0,"Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural","tkm",2.7]
[5914621.0,"Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário","tkm",2.16]
[5914622.0,"Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada","tkm",1.75]
[5901695.0,"Transporte de material de 1ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 300 m³","m³km",0.77]
[5901696.0,"Transporte de material de 1ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 500 m³","m³km",0.57]
[5901697.0,"Transporte de material de 1ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³","m³km",2.28]
[5901698.0,"Transporte de material de 1ª categoria com batelão rebocado montado na obra com capacidade de 66 m³","m³km",2.28]
[5916654.0,"Transporte de material de 3ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 300 m³","m³km",1.38]
[5916637.0,"Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³","m³km",6.71]
[5916618.0,"Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado montado na obra com capacidade de 66 m³","m³km",6.71]
[5914334.0,"Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural","tkm",1.19]
[5914335.0,"Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário","tkm",0.95]
[5914336.0,"Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada","tkm",0.77]
[5914346.0,"Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em leito natural","tkm",1.7]
[5914347.0,"Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário","tkm",1.36]
[5914348.0,"Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada","tkm",1.1]
[5914611.0,"Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.83]
[5914613.0,"Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",1.47]
[5914612.0,"Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada","tkm",1.19]
[5901686.0,"Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",3.69]
[5901687.0,"Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",1.01]
[5901688.0,"Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",0.95]
[5901689.0,"Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",2.23]
[5901690.0,"Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",0.92]
[5901691.0,"Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",1.78]
[5901692.0,"Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",1.55]
[5901693.0,"Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",1.37]
[5901694.0,"Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",5.32]
[5914512.0,"Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",1.47]
[5914496.0,"Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",1.16]
[5914513.0,"Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.83]
[5914497.0,"Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.64]
[5914500.0,"Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",1.16]
[5914498.0,"Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.91]
[5914501.0,"Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.65]
[5914499.0,"Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.5]
[5914504.0,"Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.98]
[5914502.0,"Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.77]
[5914505.0,"Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.55]
[5914503.0,"Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.43]
[5914508.0,"Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",1.09]
[5914506.0,"Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.86]
[5914509.0,"Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.61]
[5914507.0,"Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.48]
[5915491.0,"Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em leito natural","km",18.73]
[5915492.0,"Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em revestimento primário","km",14.98]
[5915493.0,"Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada","km",12.1]
[5915488.0,"Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural","km",13.16]
[5915489.0,"Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em revestimento primário","km",10.53]
[5915490.0,"Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia pavimentada","km",8.51]
[5915494.0,"Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em leito natural","km",31.25]
[5915495.0,"Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário","km",25.0]
[5915496.0,"Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada","km",20.2]
[5915325.0,"Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural","km",67.09]
[5915326.0,"Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário","km",53.65]
[5915327.0,"Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada","km",43.37]
[5915328.0,"Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em leito natural","km",80.38]
[5915329.0,"Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em revestimento primário","km",64.27]
[5915330.0,"Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada","km",51.96]
[5915331.0,"Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em leito natural","km",157.32]
[5915332.0,"Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em revestimento primário","km",125.79]
[5915333.0,"Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia pavimentada","km",101.69]
[5915364.0,"Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em leito natural","km",190.62]
[5915365.0,"Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em revestimento primário","km",152.42]
[5915361.0,"Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada","km",123.21]
[5919716.0,"Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t","km",197.23]
[5919717.0,"Transporte fluvial do flutuante","km",170.53]
[6106220.0,"Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação","kg",12.46]
[6106183.0,"Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",392.97]
[6106182.0,"Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",336.83]
[6106194.0,"Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m","m³",838.57]
[6106195.0,"Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",929.87]
[6106331.0,"Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade até 10 m","m³",2092.02]
[6106332.0,"Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade de 10 a 15 m","m³",2227.95]
[6106206.0,"Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m","m³",2341.17]
[6106207.0,"Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",2495.0]
[6106222.0,"Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",392.97]
[6106221.0,"Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",336.83]
[6106224.0,"Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m","m³",838.57]
[6106225.0,"Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",929.87]
[6106228.0,"Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m","m³",2112.95]
[6106229.0,"Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",2250.49]
[6106328.0,"Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 2ª categoria","m³",140.81]
[6106330.0,"Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 3ª categoria","m³",699.97]
[6106326.0,"Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para solos em material de 1ª categoria","m³",58.1]
[6106324.0,"Escavação mecânica de fuste de tubulão com Hammer Grab em material de 1ª categoria","m³",35.42]
[6106327.0,"Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 2ª categoria","m³",140.51]
[6106329.0,"Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 3ª categoria","m³",699.67]
[6106325.0,"Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 1ª categoria","m³",58.14]
[6208126.0,"Armação de tela de aço eletrossoldada em túneis com auxílio de plataforma pantográfica - confecção e instalação","kg",21.13]
[6205797.0,"Cambotas metálicas treliçadas - confecção e instalação","kg",13.02]
[6205791.0,"Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 40 cm - perfuração e injeção","m",400.24]
[6205792.0,"Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 50 cm - perfuração e injeção","m",478.77]
[6205793.0,"Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 60 cm - perfuração e injeção","m",561.23]
[6205796.0,"Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 100 cm - perfuração e injeção","m",990.45]
[6219451.0,"Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 110 cm - perfuração e injeção","m",1061.98]
[6219452.0,"Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 120 cm - perfuração e injeção","m",1137.42]
[6205794.0,"Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 80 cm - perfuração e injeção","m",859.12]
[6205795.0,"Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 90 cm - perfuração e injeção","m",922.83]
[6219521.0,"Desmonte a frio e carga de rocha em túnel com cunha hidráulica - DMT de 0 a 200 m","m³",181.71]
[6219527.0,"Drenagem de túnel com manta drenante de malha de polietileno e geotêxtil em face revestida com argamassa polimérica com espessura de 25 mm","m²",444.87]
[6219526.0,"Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel - fornecimento e instalação","m",59.71]
[6219525.0,"Dreno não filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel - fornecimento e instalação","m",55.13]
[6219508.0,"Enfilagem tubular sistema autoperfurante - D = 76 mm","m",381.99]
[6219511.0,"Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm","m",268.61]
[6219500.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",152.17]
[6219418.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",330.53]
[6219412.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",231.85]
[6219406.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",163.37]
[6219501.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",164.72]
[6219419.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",364.0]
[6219413.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",253.24]
[6219407.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",177.09]
[6219502.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",177.56]
[6219420.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",407.38]
[6219414.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",278.33]
[6219408.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",190.92]
[6219503.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",205.46]
[6219421.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",484.33]
[6219415.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",324.92]
[6219409.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",222.54]
[6219518.0,"Escavação subterrânea e carregamento do material do rebaixo em túnel classe I a IV - DMT de 0 a 200 m","m³",56.55]
[6219504.0,"Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",113.18]
[6219422.0,"Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",254.08]
[6219416.0,"Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",194.68]
[6219410.0,"Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",135.34]
[6219505.0,"Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",108.96]
[6219423.0,"Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",256.82]
[6219417.0,"Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",194.37]
[6219411.0,"Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",132.02]
[6219520.0,"Pré-fissuramento em túnel","m²",64.35]
[6219433.0,"Pregagem da frente com vergalhão de fibra de vidro D = 25 mm com perfuração em D = 75 mm e injeção de calda de cimento","m",117.74]
[6205801.0,"Pregagem da frente em tubo de PVC D = 50 mm com perfuração em D = 100 mm e injeção de argamassa de cimento e areia 1:1","m",78.66]
[6219524.0,"Prego guia para controle de espessura de concreto projetado D = 16 mm em túnel - fornecimento e instalação","un",12.47]
[6416036.0,"Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita comercial","m³",118.04]
[6416038.0,"Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita produzida","m³",72.01]
[6416037.0,"Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial","m³",128.89]
[6416035.0,"Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita produzida","m³",81.64]
[6416076.0,"Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial","t",168.48]
[6416075.0,"Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia extraída","t",108.93]
[6416226.0,"Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia comercial","t",155.72]
[6416225.0,"Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia extraída","t",94.87]
[6416084.0,"Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia comercial","t",158.31]
[6416083.0,"Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia extraída","t",95.74]
[6416234.0,"Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia comercial","t",165.64]
[6416233.0,"Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia extraída","t",104.18]
[6416236.0,"Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia comercial","t",170.42]
[6416235.0,"Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia extraída","t",109.76]
[6416040.0,"Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h","m³",181.09]
[6416039.0,"Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h","m³",99.4]
[6416042.0,"Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h","m³",227.57]
[6416041.0,"Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h","m³",146.93]
[6416080.0,"Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia e brita comerciais","t",148.21]
[6416079.0,"Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia extraída e brita produzida","t",111.98]
[6416143.0,"Usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais","t",146.89]
[6416262.0,"Usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19 - areia extraída e brita produzida","t",111.6]
[6416078.0,"Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais","t",145.35]
[6416077.0,"Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia extraída e brita produzida","t",111.2]
[6416071.0,"Usinagem de concreto asfáltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais","t",143.79]
[6416072.0,"Usinagem de concreto asfáltico - faixa D-9,5 - areia extraída e brita produzida","t",111.23]
[6416088.0,"Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais","t",167.47]
[6416087.0,"Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida","t",119.79]
[6416246.0,"Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais","t",171.54]
[6416245.0,"Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","t",123.44]
[6416248.0,"Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais","t",180.28]
[6416247.0,"Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida","t",127.8]
[6416214.0,"Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita comercial","t",200.04]
[6416218.0,"Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita produzida","t",164.91]
[6416211.0,"Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita comercial","t",199.13]
[6416215.0,"Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida","t",165.52]
[6416212.0,"Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita comercial","t",203.44]
[6416216.0,"Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita produzida","t",170.66]
[6416213.0,"Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial","t",204.15]
[6416217.0,"Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida","t",173.2]
[6416289.0,"Usinagem de concreto asfáltico reciclado a frio com espuma de asfalto, agregado comercial e cimento","m³",102.67]
[6416288.0,"Usinagem de concreto asfáltico reciclado a frio com espuma de asfalto, agregado produzido e cimento","m³",79.13]
[6416098.0,"Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita comercial","t",144.48]
[6416097.0,"Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita produzida","t",120.34]
[6416258.0,"Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita comercial","t",150.96]
[6416259.0,"Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida","t",121.4]
[6416074.0,"Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais","m³",234.75]
[6416073.0,"Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",131.32]
[6416220.0,"Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais","m³",237.2]
[6416219.0,"Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída e brita produzida","m³",128.04]
[6416222.0,"Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais","m³",252.27]
[6416221.0,"Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída e brita produzida","m³",146.32]
[6416224.0,"Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais","m³",255.01]
[6416223.0,"Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia extraída e brita produzida","m³",143.04]
[6416082.0,"Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais","m³",234.75]
[6416081.0,"Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",131.32]
[6416228.0,"Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais","m³",237.2]
[6416227.0,"Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","m³",128.04]
[6416230.0,"Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais","m³",251.17]
[6416229.0,"Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida","m³",145.72]
[6416232.0,"Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia e brita comerciais","m³",253.89]
[6416231.0,"Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia extraída e brita produzida","m³",142.46]
[6416086.0,"Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",166.07]
[6416085.0,"Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",119.04]
[6416238.0,"Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",155.92]
[6416237.0,"Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",107.48]
[6416240.0,"Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",167.94]
[6416239.0,"Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",117.66]
[6416242.0,"Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",169.21]
[6416241.0,"Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",124.07]
[6416244.0,"Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",168.62]
[6416243.0,"Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",123.64]
[6416250.0,"Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia comercial","m³",59.87]
[6416153.0,"Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraída","m³",17.97]
[6416185.0,"Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial","m³",97.94]
[6416184.0,"Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida","m³",73.76]
[6416030.0,"Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h","m³",61.07]
[6416029.0,"Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita produzida em usina de 300 t/h","m³",36.14]
[6416056.0,"Usinagem de solo cimento com 7% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",95.98]
[6416278.0,"Usinagem de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",23.86]
[6416047.0,"Usinagem de solo melhorado com 3% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",48.27]
[6416090.0,"Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais","m³",372.92]
[6416089.0,"Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida","m³",277.67]
[6416094.0,"Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",296.0]
[6416093.0,"Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida","m³",217.8]
[6416092.0,"Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",245.56]
[6416091.0,"Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida","m³",163.8]
[6817809.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",1025.76]
[6817810.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",935.73]
[6817811.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",1094.67]
[6817812.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",995.17]
[6817813.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais","m",1729.12]
[6817814.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",1572.75]
[6817815.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",1441.13]
[6817816.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",1284.76]
[6817817.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",1175.75]
[6817818.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",1067.95]
[6817819.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais","m",1814.22]
[6817820.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",1646.0]
[6817821.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",1535.75]
[6817822.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",1367.53]
[6817823.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",1261.11]
[6817824.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",1143.83]
[6817825.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais","m",1836.23]
[6817826.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",1656.18]
[6817827.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",1630.35]
[6817828.0,"Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",1450.3]
[6817753.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",1382.85]
[6817754.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1256.09]
[6817755.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",1319.22]
[6817756.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1192.47]
[6817763.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",1668.25]
[6817764.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1500.59]
[6817765.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",1948.52]
[6817766.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1794.08]
[6817757.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",1319.22]
[6817758.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1192.47]
[6817759.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",1443.0]
[6817760.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1318.42]
[6817761.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",1773.84]
[6817762.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1606.18]
[6817767.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",2039.74]
[6817768.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1877.45]
[6817769.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",1697.93]
[6817770.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1535.64]
[6817777.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",2827.33]
[6817778.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2636.24]
[6817779.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",3340.27]
[6817780.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3098.3]
[6817771.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",1962.8]
[6817772.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1803.29]
[6817773.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",2359.8]
[6817774.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2145.57]
[6817775.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",2591.82]
[6817776.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2394.48]
[6817781.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",2802.11]
[6817782.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2604.28]
[6817783.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",2263.63]
[6817784.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2065.8]
[6817791.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",4142.75]
[6817792.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3848.86]
[6817793.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",4742.88]
[6817794.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4448.98]
[6817785.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",2894.81]
[6817786.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2634.0]
[6817787.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",3363.91]
[6817788.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3123.67]
[6817789.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",3774.57]
[6817790.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3541.95]
[6817795.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",3622.64]
[6817796.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3393.27]
[6817797.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",3057.05]
[6817798.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2827.68]
[6817805.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",5886.16]
[6817806.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",5540.34]
[6817807.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",6549.09]
[6817808.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",6203.27]
[6817799.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",3837.43]
[6817800.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3530.06]
[6817801.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",4689.4]
[6817802.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4415.24]
[6817803.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",5296.71]
[6817804.0,"Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4950.89]
[6817885.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",1290.24]
[6817886.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",1165.59]
[6817887.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",1402.25]
[6817888.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",1259.93]
[6817889.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",2081.21]
[6817890.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",1880.62]
[6817891.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais","m",1793.22]
[6817892.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",1592.63]
[6817893.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",1569.22]
[6817894.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",1408.05]
[6817895.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",2236.72]
[6817896.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",2014.87]
[6817897.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais","m",1958.25]
[6817898.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",1736.4]
[6817899.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",1724.33]
[6817900.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",1544.34]
[6817901.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",2332.82]
[6817902.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",2088.65]
[6817903.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais","m",2126.94]
[6817904.0,"Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",1882.77]
[6817829.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",1715.37]
[6817830.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1553.62]
[6817831.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",1651.74]
[6817832.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1490.0]
[6817839.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",2006.79]
[6817840.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1802.97]
[6817841.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",2287.06]
[6817842.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2096.46]
[6817833.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",1651.74]
[6817834.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1490.0]
[6817835.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",1775.52]
[6817836.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1615.95]
[6817837.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",2112.38]
[6817838.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1908.56]
[6817843.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",2441.23]
[6817844.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2235.4]
[6817845.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",2099.42]
[6817846.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1893.59]
[6817853.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",3239.18]
[6817854.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3002.23]
[6817855.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",3753.81]
[6817856.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3465.94]
[6817847.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",2368.63]
[6817848.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2164.44]
[6817849.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",2767.31]
[6817850.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2508.37]
[6817851.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",3003.67]
[6817852.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2760.47]
[6817857.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",3281.9]
[6817858.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3029.64]
[6817859.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",2743.42]
[6817860.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2491.16]
[6817867.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",4634.59]
[6817868.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4283.9]
[6817869.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",5239.06]
[6817870.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4887.22]
[6817861.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",3376.29]
[6817862.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3061.01]
[6817863.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",3849.73]
[6817864.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3553.87]
[6817865.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",4260.39]
[6817866.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3972.15]
[6817871.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",4203.64]
[6817872.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3910.14]
[6817873.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",3638.05]
[6817874.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3344.55]
[6817881.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",6479.09]
[6817882.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",6066.81]
[6817883.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",7146.36]
[6817884.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",6732.93]
[6817875.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",4424.45]
[6817876.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4051.77]
[6817877.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",5276.42]
[6817878.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4936.95]
[6817879.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",5889.76]
[6817880.0,"Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5477.44]
[7119788.0,"Administração local do Estaleiro Padrão","mês",326324.17]
[7119714.0,"Amarração do sistema de fundeio - profundidade de até 50 m","un",2222.68]
[7119715.0,"Ânodo de sacrifício para proteção do casco - fornecimento e instalação","un",1501.59]
[7119678.0,"Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte - excluso o aço naval","t",9719.83]
[7119712.0,"Cabo de segurança para conexão da ponte - fornecimento e instalação","un",11181.79]
[7119694.0,"Confecção de morto de concreto de 13 t","un",8288.5]
[7119695.0,"Confecção de morto de concreto de 14 t","un",8996.36]
[7119696.0,"Confecção de morto de concreto de 22 t","un",14315.08]
[7119697.0,"Confecção de morto de concreto de 36 t","un",22733.71]
[7119698.0,"Confecção de morto de concreto de 48 t","un",28983.54]
[7119688.0,"Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 13,3 t (peso submerso = 8 t)","un",7839.95]
[7119689.0,"Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 25 t (peso submerso = 15 t)","un",15079.82]
[7119690.0,"Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 30 t (peso submerso = 18 t)","un",17996.02]
[7119691.0,"Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 41,7 t (peso submerso = 25 t)","un",24926.96]
[7119692.0,"Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t)","un",27400.03]
[7119693.0,"Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 58,3 t (peso submerso = 35 t)","un",34810.88]
[7119687.0,"Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 6,7 t (peso submerso = 4 t)","un",4120.47]
[7119681.0,"Confecção de poita de concreto de 13,3 t (peso submerso = 8 t)","un",9134.01]
[7119682.0,"Confecção de poita de concreto de 25 t (peso submerso = 15 t)","un",17460.95]
[7119683.0,"Confecção de poita de concreto de 30 t (peso submerso = 18 t)","un",20842.74]
[7119684.0,"Confecção de poita de concreto de 41,7 t (peso submerso = 25 t)","un",28850.95]
[7119685.0,"Confecção de poita de concreto de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t)","un",31708.09]
[7119686.0,"Confecção de poita de concreto de 58,3 t (peso submerso = 35 t)","un",40274.28]
[7119680.0,"Confecção de poita de concreto de 6,7 t (peso submerso = 4 t)","un",4781.52]
[7119710.0,"Defensa de pneus para proteção do flutuante - confecção e instalação","un",735.75]
[7107375.0,"Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",33530.58]
[7107376.0,"Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",50971.9]
[7107377.0,"Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",74148.22]
[7107374.0,"Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 5.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",22656.53]
[7119708.0,"Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 100 kN - fornecimento e instalação","un",172557.76]
[7119709.0,"Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 200 kN - fornecimento e instalação","un",253553.72]
[7119706.0,"Implantação do sistema naval tipo I - ponte móvel e flutuante principal","un",52491.36]
[7119707.0,"Implantação do sistema naval tipo II - pontes móveis, flutuante intermediário e flutuante principal","un",125105.99]
[7119787.0,"Instalações do Estaleiro Padrão para o beneficiamento de estruturas navais, inclusive mobiliário, equipamentos de informática e de segurança","m²",410.98]
[7119647.0,"Lançamento da embarcação sobre carreira em água","un",2615.02]
[7119679.0,"Lançamento de poita de concreto - peso submerso","t",47.06]
[7119711.0,"Mancal de conexão - confecção e instalação","un",864.67]
[7107379.0,"Manutenção de tratamento superficial e pintura da área interna do flutuante (tanques de reserva de flutuabilidade)","m²",50.09]
[7107381.0,"Manutenção de tratamento superficial e pintura da parte externa do flutuante (costados e espelhos de proa e popa) - exceto fundo","m²",51.35]
[7107380.0,"Manutenção de tratamento superficial e pintura da ponte, convés, casarias e demais estruturas metálicas navais sobre os flutuantes","m²",56.08]
[7107382.0,"Manutenção de tratamento superficial e pintura do fundo do flutuante","m²",135.33]
[7119713.0,"Molinete manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 70 kN - fornecimento e instalação","un",281180.28]
[7119646.0,"Transporte interno em estaleiro para movimentação de peças","t",1190.94]
[7107384.0,"Tratamento superficial e pintura da ponte e demais estruturas metálicas navais - exceto fundo do flutuante","m²",90.03]
[7107378.0,"Tratamento superficial e pintura do fundo do flutuante","m²",159.87]
[7107384.0,"Tratamento superficial e pintura da ponte e demais estruturas metálicas navais - exceto fundo do flutuante","m²",91.22]
[7107378.0,"Tratamento superficial e pintura do fundo do flutuante","m²",161.21]

{"sheet":"scorj","index":11,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,6]]}
[null,"2025-04-07"]
[null,"Resultado da Pesquisa de Itens de Serviços"]
[null,"Pesquisa realizada em 11/01/2024 15:45 hs\nMês/Ano de Referência: 12/2023                                                                                                                                              imprimir"]
[null,"Item de Serviço","Descrição","Und. de Medida","Custo R$","Ocorrências"]
[{"$f":"SUBSTITUTE(B5,\" (/)\",\"\")","v":"ST 64.05.0200"},"ST 64.05.0200 (/)","Poste tipo S4, coluna de 4 1/2\", de diametro, braco projetado de 4\", e projecao de 6200mm, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",4522.13,null,null,4327.24]
["ST 64.05.0250","ST 64.05.0250 (/)","Poste tipo S5, simples, de 4\" de diametro. Conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",2418.0,null,null,2418.0]
["ST 64.05.0300","ST 64.05.0300 (/)","Poste tipo G4, coluna de 5\" de diametro, braco projetado de 4 1/2\" e projecao de 4700mm, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",2430.56,null,null,2430.56]
["ST 64.05.0350","ST 64.05.0350 (/)","Poste tipo G5, coluna de 6\" de diametro, braco projetado de 4700mm, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",5223.25,null,null,4998.33]
["ST 64.05.0400","ST 64.05.0400 (/)","Poste tipo G7, de 2\" de diametro, altura de 3500mm, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",341.65,null,null,326.94]
["ST 64.05.0450","ST 64.05.0450 (/)","Poste tipo G8, simples, de 2\" de diametro,altura de 2200mm, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",235.46,null,null,235.46]
["ST 64.05.0500","ST 64.05.0500 (/)","Poste tipo G9, simples, de 2\" de diametro, altura de 4500mm, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",391.85,null,null,374.97]
["ST 64.05.0550","ST 64.05.0550 (/)","Braco projetado para poste multi-uso, em tubo de aco, diametro de 88,9mm e projecao horizontal de 4370mm. Fornecimento.(desonerado)","un",3802.05,null,null,3802.05]
["ST 64.05.0600","ST 64.05.0600 (/)","Coluna de aco, conica continua tipo I para ate 4 (quatro) bracos projetados capazes de sustentar, cada um, semaforo e placa de 3m2 (tres metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura util total de 5,00m (cinco metros); diametro na base igual a 187mm (cento e oitenta e sete milimetros); conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",7650.0,null,null,7650.0]
["ST 64.05.0610","ST 64.05.0610 (/)","Coluna de aco conica giratoria continua tipo III para ate 2 (dois) bracos projetados capazes de sustentar, cada um, semaforo e placa de 3m2 (tres metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura util total de 5,00m (cinco metros); diametro na base igual a 187mm (cento e oitenta e sete milimetros); conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento. (desonerado)","un",20520.0,null,null,20520.0]
["ST 64.05.0630","ST 64.05.0630 (/)","Coluna de aco conica continua tipo II para um braco projetado capaz de sustentar semaforo e placa de ate 4,50m2; coluna galvanizada a fogo; altura util total de 5m; 300mm de diametro na base; conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",9300.0,null,null,9300.0]
["ST 64.05.0636","ST 64.05.0636 (/)","Coluna de aco conica continua tipo II para dois bracos projetados capazes de sustentar, cada um, semaforo e placa de ate 4,50m2; coluna galvanizada a fogo; altura util total de 5m; 300mm de diametro na base; conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",9600.0,null,null,9600.0]
["ST 64.05.0637","ST 64.05.0637 (/)","Coluna de aco, cilindrica para ate 2 (dois) bracos projetados capazes de sustentar, cada um, semaforo e placa de 3m2 (tres metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura util total de 5,00m (cinco metros); diametro igual a 114,3mm (centro e quatorze virgula tres milimetros); espessura de 4,75 (quatro virgula setenta e cinco milimetros); com janela de inspecao para passagem de cabos; conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento. (desonerado)","un",7500.0,null,null,7500.0]
["ST 64.05.0638","ST 64.05.0638 (/)","Coluna de aco, cilindrica para ate 2 (dois) bracos projetados capazes de sustentar, cada um semaforo e placa de 3m2 (tres metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura util total de 5,00m (cinco metros); diametro igual a 114,3mm (cento e quatorze virgula tres milimetros); espessura de 4,75mm (quatro virgula setenta e cinco milimetros); com janela de inspecao para passagem de cabos, com caixa do no para fixacao dos bracos giratorios; conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento. (desonerado).","un",2630.0,null,null,2630.0]
["ST 64.05.0640","ST 64.05.0640 (/)","Braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa ate 3m2 (tres metros quadrados), galvanizado a fogo; para fixacao em coluna cilindrica giratoria, projecao de 2,70m (dois metros e setenta centimetros); diametro de 101,6mm (cento e um virgula seis milimetros); espessura de 4,75mm (quatro virgula setenta e cinco milimetros); conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento. (desonerado).","un",2842.0,null,null,2842.0]
["ST 64.05.0650","ST 64.05.0650 (/)","Braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa ate 3m2 (tres metros quadrados), galvanizado a fogo; para fixacao em coluna cilindrica giratoria, projecao de 2,80m (dois metros e oitenta centimetros); diametro junto a flange de 123mm (cento e vinte e tres milimetros); conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",2990.0,null,null,2990.0]
["ST 64.05.0690","ST 64.05.0690 (/)","Braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa ate 3m2 (tres metros quadrados), galvanizado a fogo; para fixacao em coluna conica cilindrica giratoria, projecao de 3,70m (tres metros e setenta centimetros); diametro de 101,6mm (cento e um virgula seis milimetros); espessura de 4,75mm (quatro virgula setenta e cinco milimetros); conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento. (desonerado).","un",2842.0,null,null,2842.0]
["ST 64.05.0700","ST 64.05.0700 (/)","Braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa ate 3m2 (tres metros quadrados), galvanizado a fogo; para fixacao em coluna conico continua tipo I, projecao de 3,70m (tres metros e setenta centimetros); diametro junto a flange de 123mm (cento e vinte e tres milimetros); conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",5460.0]
["ST 64.05.0730","ST 64.05.0730 (/)","Braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa ate 3m2 (tres metros quadrados), galvanizado a fogo; para fixacao em coluna cilindrica giratoria, projecao de 4,70m (quatro metros e setenta centimetros); diametro de 101,6mm (cento e um virgula seis milimetros); espessura de 4,75mm (quatro virgula setenta e cinco milimetros); conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento. (desonerado).","un",2842.0,null,null,5460.0]
["ST 64.05.0750","ST 64.05.0750 (/)","Braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa ate 3m2 (tres metros quadrados), galvanizado a fogo; para fixacao em coluna conico continua tipo I, projecao de 4,70m (quatro metros e setenta centimetros); diametro junto a flange de 123mm (cento e vinte e tres milimetros); conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",4490.0,null,null,2842.0]
["ST 64.05.0755","ST 64.05.0755 (/)","Braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa ate 3m2 (tres metros quadrados), galvanizado a fogo; para fixacao em coluna conico continua tipo I, projecao de 5,50m (cinco metros e cinquenta centimetros); diametro junto a flange de 123mm (cento e vinte e tres milimetros); conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento. (desonerado)","un",12367.04,null,null,4490.0]
["ST 64.05.0760","ST 64.05.0760 (/)","Braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa de ate 4,50m2; galvanizado a fogo; para fixacao em coluna conica tipo II; projecao de 6m; 173mm de diametro junto a flange; conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)","un",4645.0,null,null,12367.04]
["ST 64.05.0800","ST 64.05.0800 (/)","Poste de aco galvanizado, conico, continuo, reto, poligonal, 12m de altura, para suporte a camera de TV. Fornecimento e assentamento.(desonerado)","un",6632.28,null,null,4645.0]
["ST 64.10.0050","ST 64.10.0050 (/)","Portico, coluna tubular, em aco galvanizado a quente, trelica para sustentacao das placas, chumbadores para fixacao, vao de 13,20m. Fornecimento.(desonerado)","un",34255.68,null,null,6370.39]
["ST 64.10.0100","ST 64.10.0100 (/)","Portico, coluna tubular, em aco galvanizado a quente, trelica para sustentacao das placas, chumbadores para fixacao, vao de 15,20m. Fornecimento.(desonerado)","un",85911.13]
["ST 64.10.0150","ST 64.10.0150 (/)","Portico, coluna tubular, em aco galvanizado a quente, trelica para sustentacao das placas, chumbadores para fixacao, vao de 17,20m. Fornecimento.(desonerado)","un",87901.66]
["ST 64.10.0200","ST 64.10.0200 (/)","Portico, coluna tubular, em aco galvanizado a quente, trelica para sustentacao das placas, chumbadores para fixacao, vao de 18,80m. Fornecimento.(desonerado)","un",89231.1]
["ST 64.10.0250","ST 64.10.0250 (/)","Portico, coluna tubular, em aco galvanizado a quente, trelica para sustentacao das placas, chumbadores para fixacao, vao de 22,40m. Fornecimento.(desonerado)","un",91805.33]
["ST 64.10.0300","ST 64.10.0300 (/)","Semi-portico simples, em aco galvanizado a quente, bandeira simples, viga trelicada em balanco e chumbadores para fixacao, coluna tubular, vao de 5,10m. Fornecimento.(desonerado)","un",29553.78]
["ST 64.10.0350","ST 64.10.0350 (/)","Semi-portico simples, em aco galvanizado a quente, bandeira simples, viga trelicada em balanco e chumbadores para fixacao, coluna tubular, vao de 8,60m. Fornecimento.(desonerado)","un",44257.97]
["ST 64.10.0400","ST 64.10.0400 (/)","Semi-portico duplo, coluna tubular em aco galvanizado a quente, trelicas em balanco para sustentacao das placas e chumbadores para fixacao, vao de 5,10m. Fornecimento.(desonerado)","un",18283.63]
["ST 64.10.0450","ST 64.10.0450 (/)","Semi-portico duplo, coluna tubular em aco galvanizado a quente, trelicas em balanco para sustentacao das placas e chumbadores para fixacao, vao de 8,60m. Fornecimento.(desonerado)","un",32377.18]
["ST 64.15.0050 (A)","ST 64.15.0050 (A)","Assentamento de poste simples de aco, diametro de 2\", inclusive abertura de furo, fundacao e recomposicao do piso.(desonerado)","un",77.69]
["ST 64.15.0100 (A)","ST 64.15.0100 (A)","Assentamento de poste simples de aco, diametro maior que 4\", inclusive abertura de furo, fundacao e recomposicao do piso.(desonerado)","un",329.21]
["ST 64.15.0150 (A)","ST 64.15.0150 (A)","Assentamento e montagem de poste de aco com braco projetado, inclusive abertura de furo, fundacao e recomposicao do piso.(desonerado)","un",420.64]
["ST 64.15.0170 (A)","ST 64.15.0170 (A)","Assentamento de coluna de aco conica continua tipo I para ate 4 (quato) bracos projetados capazes de sustentar, cada um, semaforo e placa de 3m2 (tres metros quadrados) fixada por chumbadores engastados em fundacao de concreto, exclusive fundacao, exclusive fornecimento da coluna.(desonerado)","un",314.52]
["ST 64.15.0173","ST 64.15.0173 (/)","Assentamento de coluna conica continua tipo II para 1 (um) ou 2 (dois) bracos projetados capazes de sustentar, cada um, semaforo e placa de ate 4,5m2 fixada por chumbadores engastados em fundacao de concreto, exclusive fundacao, exclusive fornecimento da coluna.(desonerado)","un",330.07]
["ST 64.15.0176","ST 64.15.0176 (/)","Assentamento e montagem de uma coluna de portico ou de semi-portico, fixada por parafusos chumbadores engastados em fundacao.(desonerado)","un",839.91]
["ST 64.15.0180","ST 64.15.0180 (/)","Montagem de braco projetado de aco em coluna de aco conica continua tipo I assentada, exclusive o fornecimento do braco.(desonerado)","un",81.1]
["ST 64.15.0186","ST 64.15.0186 (/)","Montagem de braco projetado em coluna de aco conica continua tipo II assentada, exclusive o fornecimento do braco.(desonerado)","un",155.49]
["ST 64.15.0190","ST 64.15.0190 (/)","Montagem de trelica de portico, com fornecimento das ferragens de fixacao, exclusive a trelica. Para vao entre 13,00 e 23,00m.(desonerado)","un",1550.43]
["ST 64.15.0196","ST 64.15.0196 (/)","Montagem de trelica de semiportico, com fornecimento das ferragens de fixacao, exclusive a trelica. Para vao entre 5,00 e 10,00m.(desonerado)","un",1046.14]
["ST 64.15.0200 (A)","ST 64.15.0200 (A)","Retirada de poste simples de aco, diametro de 2\".(desonerado)","un",48.51]
["ST 64.15.0250 (A)","ST 64.15.0250 (A)","Retirada de poste simples de aco, diametro maior que 4\".(desonerado)","un",273.35]
["ST 64.15.0300","ST 64.15.0300 (/)","Retirada de poste com braco projetado, diametro maior que 4\".(desonerado)","un",409.65]
["ST 64.15.0340","ST 64.15.0340 (/)","Bloco de concreto armado medindo (0,60 x 0,60 x 1,00)m para uma coluna de aco conica continua para instalacao de ate 4 bracos projetados para sinalizacao.(desonerado)","un",498.95]
["ST 64.15.0350 (A)","ST 64.15.0350 (A)","Base de concreto para uma coluna de portico.(desonerado)","un",1287.55]
["ST 64.15.1000","ST 64.15.1000 (/)","Retirada de braco projetado de aco para sustentacao de semaforo e placa de ate 4,5m2, projecao de 6m, 173mm de diametro junto a flange, fixado em coluna conica continua tipo II(desonerado)","un",99.41]
["ST 64.15.1200","ST 64.15.1200 (/)","Retirada de coluna de aco continua tipo II com altura util total de 5m e diametro na base igual a 300mm.(desonerado)","un",161.28]
["ST 64.20.0050","ST 64.20.0050 (/)","Cinta simples para fixacao do conjunto de sustentacao de sinalizacao vertical (semaforos e placas), conforme desenho no 1859-PD. Fornecimento.(desonerado)","par",9.6]
["ST 64.20.0050","ST 64.20.0050 (/)","Cinta simples para fixacao do conjunto de sustentacao de sinalizacao vertical (semaforos e placas), conforme desenho no 1859-PD.\nFornecimento.(desonerado)","par",9.6]